{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["STRONA GŁÓWNA","Indeks kabli i przewodów","CENNIK PŁASKI","CPR","ZAMÓWIENIE","OPAKOWANIA","ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":917,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"STRONA GŁÓWNA","index":0,"n_rows":14,"n_cols":1,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Cennik wyrobów edycja 24.04.2017"]
["ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ\nW związku z treścią art.7 i art.19a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług \n(t.jedn. Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) przyjmuje się, iż datą dostawy towarów do Nabywcy rozumianą,\n jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jest dzień wydania towaru przewoźnikowi przez Dostawcę \nlub dzień odbioru przez Nabywcę z magazynu ZK BITNER"]
["Cennik zawiera wybrane produkty z oferty Zakładów Kablowych Bitner. \nW przypadku zainteresowania wyrobami spoza listy prosimy o kontakt z działem handlowym\n(tel. 12 389 40 24 wew. 112-117) lub z działem ofert (tel. 12 389 40 24 wew. 343-347).\nPodane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.                                                   "]
["Indeks kabli i przewodów"]
["KABLE STEROWNICZE"]
["KABLE BEZPIECZNE "]
["KABLE TELEKOMUNIKACYJNE "]
["KABLE ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE "]
["KABLE AUDIO"]
["KABLE  GÓRNICZE"]
["Cennik płaski"]
["Opakowania standardowe i cięcia"]
["ZAKŁADY KABLOWE BITNER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Friedleina 3/3, 30-009 Kraków\nSąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS\nKRS: 0000653658, NIP: 6372159473, REGON: 121163910.\nKapitał zakładowy: 63.807.588 zł"]

{"sheet":"Indeks kabli i przewodów","index":1,"n_rows":140,"n_cols":6,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["KABLE STEROWNICZE","KABLE BEZPIECZNE       ","KABLE TELEKOMUNIKACYJNE ","KABLE ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE ","KABLE AUDIO","KABLE  GÓRNICZE"]
["BiT 1000","(N)HXCH FE180/E30 CERAMIC","A-2Y(L)2Y","AsXSn 0,6/1 kV","BiTsound Instal Speaker Cable","8GTL3Gkon-G 300/500V"]
["BiT 1000 (St)","(N)HXCH FE180/E90 CERAMIC","A-2Y(L)2YB2Y","BiT GsLGs 450/750V","BiTsound Instal Speaker Cable LSOH","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV"]
["BiT 1000 (St) FR","(N)HXH-J FE180/E30 CERAMIC","A-2YF(L)2Y","BiT LGs 300/500V","BiTsound Instrument Cable ","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV"]
["BiT 1000 (St) H","(N)HXH-J FE180/E90 CERAMIC","A-2YF(L)2YB2Y","BiT LGs 450/750V","BiTsound Speaker Cable OFC","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 12/20kV"]
["BiT 1000 (St) OR","(N)HXH-O FE180/E30 CERAMIC","BITLAN","BiT NSHTÖU 0,6/1 kV","Digital Hybrid Cable ","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 14/25kV"]
["BiT 1000 2(St) ","(N)HXH-O FE180/E90 CERAMIC","BiTSAT","BiT YKSXS 0,6/1kV","DMX","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 18/30kV"]
["BiT 1000 2(St) FR ","BiT HDHX 450/750V","EKKX","BiT YKSY 0,6/1kV ","InfoBiT 16 PE-(St)PVC","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 3,6/6kV"]
["BiT 1000 2(St) H ","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","ELAQBY","BiT YKSY ektmy 0,6/1kV","InfoBiT 16 PVC-PVC","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 6/10kV"]
["BiT 1000 2(St) OR ","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","ELAQBY-S","BiT YKSY FtZny 0/6/1kV","Microphone Cable","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 8,7/15kV"]
["BiT 1000 C ","BiT HDHXżo 450/750V","ELAQXB","BiT YnKSXS 0,6/1kV","Microphone Instal Cable","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 12/20kV"]
["BiT 1000 C FR ","HDGs FE 180/PH90/E90 300/500V","ELAQXBE","BiT YnKSY 0,6/1kV","Mobile UTP","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 14/25kV"]
["BiT 1000 C OR ","HDGs(żo) FE 180/PH90/E90 300/500V","ELQYB","BiT YoKSY 0,6/1kV","MultiPaired Analog Audio Cable","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 18/30kV"]
["BiT 1000 CH ","HDGsekwf FE 180/PH90/E90 300/500V","FLAQQBR","H01N2-D (OnS-1)","PGY p","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 3,6/6kV"]
["BiT 1000 CY","HDGsekwf(żo) FE 180/PH90/E90 300/500V","H 1000","H01N2-E 100/100V","PGY p OFC","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 6/10kV"]
["BiT 1000 CY FR","HLGs FE 180/PH90/E90 300/500V","H 155","H03VV-F (OMY) 300/300V ","Power DMX","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 8,7/15kV"]
["BiT 1000 CY OR","HLGs(żo) FE 180/PH90/E90 300/500V","HTKSXekp","H03VVH2-F (OMYp )  300/300V","Power Microphone ","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 12/20kV"]
["BiT 1000 FR","HLGsekwf FE 180/PH90/E90 300/500V","HWDXpek","H05BB-F 300/500V","Power UTP","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 14/25kV"]
["BiT 1000 H","HLGsekwf(żo) FE 180/PH90/E90 300/500V","H-YTKSXekp","H05BQ-F 300/500V","Professional Microphone Cable","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 18/30kV"]
["BiT 1000 HCH","HTKSH","J-Y(St)Y…Bd","H05RR-F (OW) 300/500V ","Przewody hybrydowe MULTIBIT","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 3,6/6kV"]
["BiT 1000 OR","HTKSH FE180/PH90/E90","J-Y(St)Y…Lg","H05V2-K (LgYc) 300/500V","Przewód głośnikowy PGI H  E30 LSOH","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 6/10kV"]
["BiT 1000 Power","HTKSHekw","LAN BiT","H05V-K (LgY) 300/500V","Przewód głośnikowy PGI H PH 90 LSOH","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 8,7/15kV"]
["BiT 1000 Solar","HTKSHekw FE180/PH90/E90","RG","H05VV-F (OWY) 300/500V","Przewód głośnikowy PGI VH LSOH","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 12/20kV"]
["BiT 500","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC ","TCEPKPFLE","H07BB-F 450/750V","Przewód głośnikowy PGI VH OFC PH 90 LSOH","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 14/25kV"]
["BiT 500 (St)","JE-H(St)H Bd FE180/E30 CERAMIC","TDX","H07BQ-F 450/750V",null,"BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 18/30kV"]
["BiT 500 (St) BLACK","JE-H(St)H Bd FE180/E30 MICA","TDY","H07RN-F (OnPd) 450/750V",null,"BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 3,6/6kV"]
["BiT 500 (St) BLACK FR","JE-H(St)H FE180/E90 MICA","TDYc","H07V2-K (LgYc) 450/750V",null,"BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 6/10kV"]
["BiT 500 (St) BLACK OR","N2XCH 0,6/1kV","TKMXn","H07V-K (LgY) 450/750V",null,"BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 8,7/15kV"]
["BiT 500 (St) FR","N2XH-J 0,6/1kV","TKSY","LgYd  450/750V",null,"BiTmining (N)TSKCGECWOEU-CH 3,6/6kV"]
["BiT 500 (St) H","N2XH-O 0,6/1kV","XASpn","NYCY 0,6/1kV",null,"BiTmining (N)TSKCGECWOEU-FN 3,6/6kV"]
["BiT 500 (St) OR","NHXCH FE180/E30 MICA","XWD(X)pek","OGŁ 0,6/1 kV",null,"BiTmining NTMCGCWOEU 12/20kV"]
["BiT 500 (St)H BLACK","NHXCH FE180/E90 MICA","XWL 75","OGŁp 0,6/1 kV",null,"BiTmining NTMCGCWOEU 6/10kV"]
["BiT 500 2(St) ","NHXH-J FE180/E30 MICA","XzASn 75 0,8/3,7","YAKXS (żo) 0,6/1 kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 12/20kV"]
["BiT 500 2(St) BLACK ","NHXH-J FE180/E90 MICA","XzKAXw(ekw)","YAKXS 0,6/1 kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 14/25kV"]
["BiT 500 2(St) BLACK FR ","NHXH-O FE180/E30 MICA","XzKSLXw(ekw) ","YAKY (żo) 0,6/1kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 18/30kV"]
["BiT 500 2(St) BLACK OR ","NHXH-O FE180/E90 MICA","XzTKMXpw","YAKY 0,6/1kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 3,6/10kV"]
["BiT 500 2(St) FR ","NHXMH-J 300/500V","XzTKMXpwFtZnx","YAKYFoy(żo) 0,6/1 kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 3,6/6kV"]
["BiT 500 2(St) H ","NHXMH-O 300/500V","XzTKMXpwn","YKXS (żo) 0,6/1kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 8,7/15kV"]
["BiT 500 2(St) OR ","NKGs FE180/PH90","XzWDXpek","YKXS 0,6/1kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 12/20kV"]
["BiT 500 2(St)H BLACK ","NKGs(żo) FE180/PH90","YAS, YASp","YKY  0,6/1kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 14/25kV"]
["BiT 500 BLACK","YnTKSXekw","YnTKSXekp","YKY (żo)  0,6/1kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 18/3E0kV"]
["BiT 500 BLACK FR","YnTKSY","Yn-YTKSXekp","YKYektmy (żo) 0,6/1 kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 3,6/10kV"]
["BiT 500 BLACK OR  ","YnTKSYekw","YTDY","YKYektmy 0,6/1 kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 3,6/6kV"]
["BiT 500 C",null,"YTDYekw","YKYFoy (żo) 0,6/1kV",null,"BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 8,7/15kV"]
["BiT 500 C BLACK",null,"YTKSXekp","YKYFoy 0,6/1kV",null,"L-2YYQY"]
["BiT 500 C BLACK FR",null,"YTKSY","YKYFtZny (żo) 0,6/1kV  ",null,"O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV"]
["BiT 500 C BLACK OR ",null,"YTKSYekp","YKYFtZny 0,6/1kV  ",null,"O2nGcekż-G 0,6/1kV"]
["BiT 500 C FR ",null,"YTKSYekw","YnKXS (żo) 0,6/1kV",null,"O2nGcekż-G2 0,6/1kV"]
["BiT 500 C OR ",null,"YTKZYekw","YnKXS 0,6/1kV",null,"OGc 3,6/6 kV"]
["BiT 500 CH ",null,"YTLY","YnKY (żo)  0,6/1kV",null,"OnG 0,6/1kV"]
["BiT 500 CH BLACK ",null,"YTLYekw","YnKY 0,6/1kV",null,"OnG1 0,6/1kV"]
["BiT 500 CY",null,"YWDX(pek)","YoKXS (żo) 0,6/1kV",null,"OnGcekgż-G 12/20kV"]
["BiT 500 CY FR ",null,"YWL 75","YoKXS 0,6/1kV",null,"OnGcekgż-G 18/30kV"]
["BiT 500 CY OR ",null,"Y-YTKSXekp","YoKY (żo)  0,6/1kV",null,"OnGcekgż-G 3,6/6kV"]
["BiT 500 FR",null,null,"YoKY 0,6/1kV",null,"OnGcekgż-G 6/10kV"]
["BiT 500 H",null,null,null,null,"OnGcekgż-G 8,7/15kV"]
["BiT 500 H BLACK",null,null,null,null,"OnGcekż/w-GW 3,6/6kV"]
["BiT 500 HCH ",null,null,null,null,"OnGcekż-G 0,6/1kV"]
["BiT 500 OR",null,null,null,null,"OnGcekż-G2 0,6/1kV"]
["BiT 750",null,null,null,null,"OnGcekż-GW 0,6/1kV"]
["BiT 750 CY",null,null,null,null,"OnGcekżi-G 0,6/1kV"]
["BiT CP",null,null,null,null,"OnGc-G 0,6/1kV"]
["BiT Device",null,null,null,null,"OnGcrekgż-G(S) 3,6/6 kV"]
["BiT E-BUS",null,null,null,null,"OnGcrekgż-G(S) 6/10 kV"]
["BiT KJAAM",null,null,null,null,"OnGcrekgż-G(Z) 3,6/6kV"]
["BiT KJAAM ARM",null,null,null,null,"OnGcrekgż-G(Z) 6/10kV"]
["BiT KJAAM OUTDOOR",null,null,null,null,"OnG-Szn 0,6/1kV"]
["BiT KJAAM-HF UV",null,null,null,null,"OnZGcekż-GW(A) 0,6/1kV"]
["BiT L2-BUS",null,null,null,null,"PSY"]
["BiT Li2YCY-P(St)",null,null,null,null,"SDY"]
["BiT LiHCH  300/300V",null,null,null,null,"YDYp"]
["BiT LiHCH  300/500V",null,null,null,null,"YHKGSYFoyn 0,6/1kV"]
["BiT LiHH  300/300V",null,null,null,null,"YHKGSYFoyn 300/500V"]
["BiT LiHH  300/500V",null,null,null,null,"YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV"]
["BiT LiYCY  300/300V",null,null,null,null,"YHKGSYFtZnyn 300/500V"]
["BiT LiYCY  300/500V",null,null,null,null,"YHKGXSekFtZnyn 3,6/6kV"]
["BiT LiYCYn  300/300V",null,null,null,null,"YHKGXSekyn 0,6/1kV"]
["BiT LiYCYn  300/500V",null,null,null,null,"YHKGXSekyn 3,6/6kV"]
["BiT LiYCYo  300/300V",null,null,null,null,"YHKGXSFoyn 0,6/1kV"]
["BiT LiYCYo  300/500V",null,null,null,null,"YHKGXSFoyn 3,6/6kV"]
["BiT LiYY  300/300V",null,null,null,null,"YHKGXSFtZnyn 0,6/1kV"]
["BiT LiYY  300/500V",null,null,null,null,"YHKGXSFtZnyn 3,6/6kV"]
["BiT LiYYn  300/300V",null,null,null,null,"YHKGXSyn 0,6/1kV"]
["BiT LiYYn  300/500V",null,null,null,null,"YHKGYekFtZnyn 3,6/6kV"]
["BiT LiYYo  300/300V",null,null,null,null,"YHKGYekyn 0,6/1kV"]
["BiT LiYYo  300/500V",null,null,null,null,"YHKGYFoyn 0,6/1kV"]
["BiT NOVAK",null,null,null,null,"YHKGYFoyn 3,6/6kV"]
["BiT Profibus PA",null,null,null,null,"YHKGYFtZnyn 0,6/1kV"]
["BiT Profinet typ A",null,null,null,null,"YHKGYFtZnyn 3,6/6kV"]
["BiTsensor",null,null,null,null,"YHKGYyn 0,6/1kV"]
["BiTservo 2XSLCH-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSLYkonyn 0,6/1kV"]
["BiTservo 2XSLCY-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSLYkonyn 150/250V"]
["BiTservo 2XSLCYn-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSLYkonyn 300/500V"]
["BiTservo 2YSLCH-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSYFoyn 0,6/1kV"]
["BiTservo 2YSLCY-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSYFoyn 300/500V"]
["BiTservo 2YSLCYn-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSYFtZnyn 0,6/1kV"]
["BiTservo 3plus 2XSLCH-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSYFtZnyn 300/500V"]
["BiTservo 3plus 2XSLCY-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSYkonyn 0,6/1kV"]
["BiTservo 3plus 2XSLCYn-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGSYkonyn 300/500V"]
["BiTservo 3plus 2YSLCH-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGYFoyn 0,6/1kV"]
["BiTservo 3plus 2YSLCY-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGYFoyn 3,6/6kV"]
["BiTservo 3plus 2YSLCYn-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGYFoyn-żo 0,6/1kV"]
["BiTservo FS  FE180/E90",null,null,null,null,"YKGYFtZnyn 0,6/1kV"]
["BiTservo MV10 6/10kV ",null,null,null,null,"YKGYFtZnyn 3,6/6kV"]
["BiTservo UV 2XSLCYK-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGYyn 0,6/1kV"]
["BiTservo UV 2XSLCYK-J FR 0,6/1kV",null,null,null,null,"YKGYyn-żo 0,6/1kV"]
["BiTservo UV 2YSLCYK-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YnHKGSLY 0,6/1kV"]
["BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YnHKGSLY 150/250V"]
["BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J FR  0,6/1kV",null,null,null,null,"YnHKGSLY 300/500V"]
["BiTservo UV 3plus 2YSLCYK-J  0,6/1kV",null,null,null,null,"YnHKGSLYkon 0,6/1kV"]
["H05VV5-F 300/500V",null,null,null,null,"YnHKGSLYkon 150/250V"]
["H05VVC4V5-K 300/500V",null,null,null,null,"YnHKGSLYkon 300/500V"]
["IB-BiT 1000",null,null,null,null,"YnHKGSY 0,6/1kV"]
["IB-BiT 1000 (St)",null,null,null,null,"YnHKGSY 300/500V"]
["IB-BiT 1000 2(St) ",null,null,null,null,"YnHKGSYkon 0,6/1kV"]
["IB-BiT 1000 C ",null,null,null,null,"YnHKGSYkon 300/500V"]
["IB-BiT 1000 CY",null,null,null,null,"YnHTKGX"]
["IB-BiT 500",null,null,null,null,"YnKGSLY 0,6/1kV"]
["IB-BiT 500 (St)",null,null,null,null,"YnKGSLY 150/250V"]
["IB-BiT 500 2(St) ",null,null,null,null,"YnKGSLY 300/500V"]
["IB-BiT 500 C",null,null,null,null,"YnKGSLYkon 0,6/1kV"]
["IB-BiT 500 CY ",null,null,null,null,"YnKGSLYkon 150/250V"]
["IB-BiT LiYCY  300/300V",null,null,null,null,"YnKGSLYkon 300/500V"]
["IB-BiT LiYCY  300/500V",null,null,null,null,"YnKGSY 0,6/1kV"]
["IB-BiT LiYY  300/300V",null,null,null,null,"YnKGSY 300/500V"]
["IB-BiT LiYY  300/500V",null,null,null,null,"YnKGSYkon 300/500V"]
["Kable dźwigowe 300/500V",null,null,null,null,"YnKGY-żo 0,6/1kV"]
["Kable dźwigowe 450/750V",null,null,null,null,"YnOGY  0,6/1kV"]
["RD-H(St)HBd",null,null,null,null,"YnOGYek 0,6/1kV"]
["RD-Y(St)Y Bd",null,null,null,null,"YnOGYekm 0,6/1kV"]
["RD-Y(St)Yv Bd",null,null,null,null,"YnStYekżi-G(żo)"]
["RE-2Y(St)Yv-P",null,null,null,null,"YnStY-Gżo 300/500V"]
["RE-2Y(St)Yv-P(St)",null,null,null,null,"YnTKGMFLY"]
[null,null,null,null,null,"YnTKGX "]
[null,null,null,null,null,"YnWGDek 75"]
[null,null,null,null,null,"YTKGXFoyn"]
[null,null,null,null,null,"YTKGXFtZnyn"]
[null,null,null,null,null,"YUHKGXSekyn 3,6/6kV"]
[null,null,null,null,null,"YUHKGXSFoyn 3,6/6kV"]
[null,null,null,null,null,"YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV"]

{"sheet":"CENNIK PŁASKI","index":2,"n_rows":21872,"n_cols":37,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["Lp","Identyfikator produktu wg dostawcy","Grupa","Identyfikator produktu wg producenta","Kod EAN","Opis krótki","Przekrój","Opis długi","Nazwa producenta","Jednostka zamówienia","Ilość cenowa","Cena netto","Waluta","Podatek VAT","Jednostka zawartości","Liczba jednostek zawartości w jednostce zamówienia","Minimalna ilość zamówienia","Interwał ilości zamówienia","Skrót  najmniejszej jednostki opakowania UNECE ","Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania","Kod EAN najmniejszej jednostki opakowania","Grupa rabatowa dostawcy","Grupa bonusowa dostawcy","Klasa ETIM","PKWiU","Scieżka do zdjęcia produktu","Scieżka do karty katalogowej produktu","Scieżka do karty bezpieczeństwa produktu","KGO","Status produktu","ProduktyMetka\nJednostkaNadawcza","ProduktyMetka\nKoncowkaRoku","ProduktyMetka\nNumerDopuszczenia","ProduktyMetka\nNormaCPR","ProduktyMetka\nReakcjaNaOgien","ProduktyMetka\nSubstancjeNiebezp","ProduktyMetka\nOpisCPR"]
[1,null,"STEROWNICZE","BS0001","0159090007258296240BS0001","BiT 1000","2x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,4210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2,null,"STEROWNICZE","BS0002","0159090007258296240BS0002","BiT 1000","3x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,5290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3,null,"STEROWNICZE","BS0003","0159090007258296240BS0003","BiT 1000","4x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,6710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4,null,"STEROWNICZE","BS0004","0159090007258296240BS0004","BiT 1000","5x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,8360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5,null,"STEROWNICZE","BS0005","0159090007258296240BS0005","BiT 1000","6x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,9500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[6,null,"STEROWNICZE","BS0006","0159090007258296240BS0006","BiT 1000","7x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7,null,"STEROWNICZE","BS0007","0159090007258296240BS0007","BiT 1000","8x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,12410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8,null,"STEROWNICZE","BS0008","0159090007258296240BS0008","BiT 1000","10x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9,null,"STEROWNICZE","BS0009","0159090007258296240BS0009","BiT 1000","12x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,17920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10,null,"STEROWNICZE","BS0010","0159090007258296240BS0010","BiT 1000","14x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,20680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[11,null,"STEROWNICZE","BS0011","0159090007258296240BS0011","BiT 1000","16x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,23680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[12,null,"STEROWNICZE","BS0012","0159090007258296240BS0012","BiT 1000","18x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,26360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[13,null,"STEROWNICZE","BS0013","0159090007258296240BS0013","BiT 1000","20x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,29060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[14,null,"STEROWNICZE","BS0014","0159090007258296240BS0014","BiT 1000","24x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,34350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[15,null,"STEROWNICZE","BS0015","0159090007258296240BS0015","BiT 1000","2x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,5330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16,null,"STEROWNICZE","BS0016","0159090007258296240BS0016","BiT 1000","3x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,7060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17,null,"STEROWNICZE","BS0017","0159090007258296240BS0017","BiT 1000","4x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,9060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18,null,"STEROWNICZE","BS0018","0159090007258296240BS0018","BiT 1000","5x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[19,null,"STEROWNICZE","BS0019","0159090007258296240BS0019","BiT 1000","6x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,12970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[20,null,"STEROWNICZE","BS0020","0159090007258296240BS0020","BiT 1000","7x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[21,null,"STEROWNICZE","BS0021","0159090007258296240BS0021","BiT 1000","8x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,17030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[22,null,"STEROWNICZE","BS0022","0159090007258296240BS0022","BiT 1000","10x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,20910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[23,null,"STEROWNICZE","BS0023","0159090007258296240BS0023","BiT 1000","12x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,24800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[24,null,"STEROWNICZE","BS0024","0159090007258296240BS0024","BiT 1000","14x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,28680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[25,null,"STEROWNICZE","BS0025","0159090007258296240BS0025","BiT 1000","16x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,33050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[26,null,"STEROWNICZE","BS0026","0159090007258296240BS0026","BiT 1000","18x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,36640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[27,null,"STEROWNICZE","BS0027","0159090007258296240BS0027","BiT 1000","20x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,40660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[28,null,"STEROWNICZE","BS0028","0159090007258296240BS0028","BiT 1000","24x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,48200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[29,null,"STEROWNICZE","BS0029","0159090007258296240BS0029","BiT 1000","2x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,6560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[30,null,"STEROWNICZE","BS0030","0159090007258296240BS0030","BiT 1000","3x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,8790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[31,null,"STEROWNICZE","BS0031","0159090007258296240BS0031","BiT 1000","4x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[32,null,"STEROWNICZE","BS0032","0159090007258296240BS0032","BiT 1000","5x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,14200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[33,null,"STEROWNICZE","BS0033","0159090007258296240BS0033","BiT 1000","6x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,16370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[34,null,"STEROWNICZE","BS0034","0159090007258296240BS0034","BiT 1000","7x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,19030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[35,null,"STEROWNICZE","BS0035","0159090007258296240BS0035","BiT 1000","8x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,21550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[36,null,"STEROWNICZE","BS0036","0159090007258296240BS0036","BiT 1000","10x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,26540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[37,null,"STEROWNICZE","BS0037","0159090007258296240BS0037","BiT 1000","12x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,31540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[38,null,"STEROWNICZE","BS0038","0159090007258296240BS0038","BiT 1000","14x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,36720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[39,null,"STEROWNICZE","BS0039","0159090007258296240BS0039","BiT 1000","16x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,42070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[40,null,"STEROWNICZE","BS0040","0159090007258296240BS0040","BiT 1000","18x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,46930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[41,null,"STEROWNICZE","BS0041","0159090007258296240BS0041","BiT 1000","20x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,51870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[42,null,"STEROWNICZE","BS0042","0159090007258296240BS0042","BiT 1000","24x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,61610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[43,null,"STEROWNICZE","BS0043","0159090007258296240BS0043","BiT 1000","2x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,8850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[44,null,"STEROWNICZE","BS0044","0159090007258296240BS0044","BiT 1000","3x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,12060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[45,null,"STEROWNICZE","BS0045","0159090007258296240BS0045","BiT 1000","4x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[46,null,"STEROWNICZE","BS0046","0159090007258296240BS0046","BiT 1000","5x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,19640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[47,null,"STEROWNICZE","BS0047","0159090007258296240BS0047","BiT 1000","6x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,22760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[48,null,"STEROWNICZE","BS0048","0159090007258296240BS0048","BiT 1000","7x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,26480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[49,null,"STEROWNICZE","BS0049","0159090007258296240BS0049","BiT 1000","8x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,30040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[50,null,"STEROWNICZE","BS0050","0159090007258296240BS0050","BiT 1000","10x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,37280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[51,null,"STEROWNICZE","BS0051","0159090007258296240BS0051","BiT 1000","12x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,44360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[52,null,"STEROWNICZE","BS0052","0159090007258296240BS0052","BiT 1000","14x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,51650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[53,null,"STEROWNICZE","BS0053","0159090007258296240BS0053","BiT 1000","16x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,59170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[54,null,"STEROWNICZE","BS0054","0159090007258296240BS0054","BiT 1000","18x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,66060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[55,null,"STEROWNICZE","BS0055","0159090007258296240BS0055","BiT 1000","20x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,73070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[56,null,"STEROWNICZE","BS0056","0159090007258296240BS0056","BiT 1000","24x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,87180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[57,null,"STEROWNICZE","BS0057","0159090007258296240BS0057","BiT 1000","2x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,13570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[58,null,"STEROWNICZE","BS0058","0159090007258296240BS0058","BiT 1000","3x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,18780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[59,null,"STEROWNICZE","BS0059","0159090007258296240BS0059","BiT 1000","4x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,24560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[60,null,"STEROWNICZE","BS0060","0159090007258296240BS0060","BiT 1000","5x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,30880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[61,null,"STEROWNICZE","BS0061","0159090007258296240BS0061","BiT 1000","6x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,36010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[62,null,"STEROWNICZE","BS0062","0159090007258296240BS0062","BiT 1000","7x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,42120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[63,null,"STEROWNICZE","BS0063","0159090007258296240BS0063","BiT 1000","8x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,47850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[64,null,"STEROWNICZE","BS0064","0159090007258296240BS0064","BiT 1000","10x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,59480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[65,null,"STEROWNICZE","BS0065","0159090007258296240BS0065","BiT 1000","12x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,71140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[66,null,"STEROWNICZE","BS0066","0159090007258296240BS0066","BiT 1000","14x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,81900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[67,null,"STEROWNICZE","BS0067","0159090007258296240BS0067","BiT 1000","16x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,94890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[68,null,"STEROWNICZE","S62502","0159090007258296240S62502","BiT 1000","1x4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,5150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[69,null,"STEROWNICZE","S62503","0159090007258296240S62503","BiT 1000","1x6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,7350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[70,null,"STEROWNICZE","S62504","0159090007258296240S62504","BiT 1000","1x10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[71,null,"STEROWNICZE","S62505","0159090007258296240S62505","BiT 1000","1x16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,17990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[72,null,"STEROWNICZE","S62506","0159090007258296240S62506","BiT 1000","1x25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,28090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[73,null,"STEROWNICZE","S62507","0159090007258296240S62507","BiT 1000","1x35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,38070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[74,null,"STEROWNICZE","S62508","0159090007258296240S62508","BiT 1000","1x50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,53870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[75,null,"STEROWNICZE","S62509","0159090007258296240S62509","BiT 1000","1x70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,76840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[76,null,"STEROWNICZE","S62510","0159090007258296240S62510","BiT 1000","1x95","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,101990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[77,null,"STEROWNICZE","S62511","0159090007258296240S62511","BiT 1000","1x120","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,128980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[78,null,"STEROWNICZE","S62512","0159090007258296240S62512","BiT 1000","1x150","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,157420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[79,null,"STEROWNICZE","S62513","0159090007258296240S62513","BiT 1000","1x185","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,191760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[80,null,"STEROWNICZE","S62514","0159090007258296240S62514","BiT 1000","2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,7280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[81,null,"STEROWNICZE","S62515","0159090007258296240S62515","BiT 1000","3G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,10060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[82,null,"STEROWNICZE","S62517","0159090007258296240S62517","BiT 1000","4G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,12740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[83,null,"STEROWNICZE","S62519","0159090007258296240S62519","BiT 1000","5G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[84,null,"STEROWNICZE","S62521","0159090007258296240S62521","BiT 1000","7G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,21050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[85,null,"STEROWNICZE","S62523","0159090007258296240S62523","BiT 1000","16G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,47010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[86,null,"STEROWNICZE","S62524","0159090007258296240S62524","BiT 1000","18G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,52640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[87,null,"STEROWNICZE","S62525","0159090007258296240S62525","BiT 1000","25G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,73020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[88,null,"STEROWNICZE","S62526","0159090007258296240S62526","BiT 1000","2x4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[89,null,"STEROWNICZE","S62527","0159090007258296240S62527","BiT 1000","3G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[90,null,"STEROWNICZE","S62528","0159090007258296240S62528","BiT 1000","4G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,20680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[91,null,"STEROWNICZE","S62529","0159090007258296240S62529","BiT 1000","5G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,25380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[92,null,"STEROWNICZE","S62530","0159090007258296240S62530","BiT 1000","7G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,34460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[93,null,"STEROWNICZE","S62532","0159090007258296240S62532","BiT 1000","3G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,22650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[94,null,"STEROWNICZE","S62533","0159090007258296240S62533","BiT 1000","4G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,29700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[95,null,"STEROWNICZE","S62534","0159090007258296240S62534","BiT 1000","5G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,36580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[96,null,"STEROWNICZE","S62535","0159090007258296240S62535","BiT 1000","7G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,50200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[97,null,"STEROWNICZE","S62536","0159090007258296240S62536","BiT 1000","3G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,37940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[98,null,"STEROWNICZE","S62537","0159090007258296240S62537","BiT 1000","4G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,49900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[99,null,"STEROWNICZE","S62538","0159090007258296240S62538","BiT 1000","5G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,61540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[100,null,"STEROWNICZE","S62539","0159090007258296240S62539","BiT 1000","7G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,84200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[101,null,"STEROWNICZE","S62540","0159090007258296240S62540","BiT 1000","3G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,57250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[102,null,"STEROWNICZE","S62541","0159090007258296240S62541","BiT 1000","4G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,75390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[103,null,"STEROWNICZE","S62542","0159090007258296240S62542","BiT 1000","5G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,93270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[104,null,"STEROWNICZE","S62543","0159090007258296240S62543","BiT 1000","7G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,128150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[105,null,"STEROWNICZE","S62544","0159090007258296240S62544","BiT 1000","3G25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,89920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[106,null,"STEROWNICZE","S62545","0159090007258296240S62545","BiT 1000","4G25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,118190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[107,null,"STEROWNICZE","S62546","0159090007258296240S62546","BiT 1000","5G25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,146700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[108,null,"STEROWNICZE","S62547","0159090007258296240S62547","BiT 1000","3G35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,121050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[109,null,"STEROWNICZE","S62548","0159090007258296240S62548","BiT 1000","4G35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,159730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[110,null,"STEROWNICZE","S62549","0159090007258296240S62549","BiT 1000","5G35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,198510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[111,null,"STEROWNICZE","S62550","0159090007258296240S62550","BiT 1000","3G50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,170810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[112,null,"STEROWNICZE","S62551","0159090007258296240S62551","BiT 1000","4G50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,224800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[113,null,"STEROWNICZE","S62552","0159090007258296240S62552","BiT 1000","5G50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,280080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[114,null,"STEROWNICZE","S62553","0159090007258296240S62553","BiT 1000","3G70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,243240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[115,null,"STEROWNICZE","S62554","0159090007258296240S62554","BiT 1000","4G70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,321760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[116,null,"STEROWNICZE","S62555","0159090007258296240S62555","BiT 1000","5G70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,400140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[117,null,"STEROWNICZE","S62556","0159090007258296240S62556","BiT 1000","3G95","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,322890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[118,null,"STEROWNICZE","S62557","0159090007258296240S62557","BiT 1000","4G95","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,426860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[119,null,"STEROWNICZE","S62559","0159090007258296240S62559","BiT 1000","3G120","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,404230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[120,null,"STEROWNICZE","S62560","0159090007258296240S62560","BiT 1000","4G120","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,537800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[121,null,"STEROWNICZE","S62561","0159090007258296240S62561","BiT 1000","4G150","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,658990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[122,null,"STEROWNICZE","S62562","0159090007258296240S62562","BiT 1000","4G185","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,803730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[123,null,"STEROWNICZE","S62563","0159090007258296240S62563","BiT 1000","4G240","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,1051770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[124,null,"STEROWNICZE","S62579","0159090007258296240S62579","BiT 1000","1x240","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,251800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[125,null,"STEROWNICZE","S62582","0159090007258296240S62582","BiT 1000","1x300","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,327880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[126,null,"STEROWNICZE","S62586","0159090007258296240S62586","BiT 1000","1x400","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,464690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[127,null,"STEROWNICZE","S62588","0159090007258296240S62588","BiT 1000","1x500","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,561560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[128,null,"STEROWNICZE","S63072","0159090007258296240S63072","BiT 1000","37G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,36980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[129,null,"STEROWNICZE","S63073","0159090007258296240S63073","BiT 1000","42G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,42640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[130,null,"STEROWNICZE","S63074","0159090007258296240S63074","BiT 1000","52G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,51630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[131,null,"STEROWNICZE","S63075","0159090007258296240S63075","BiT 1000","61G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,60290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[132,null,"STEROWNICZE","S63082","0159090007258296240S63082","BiT 1000","37G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,47300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[133,null,"STEROWNICZE","S63083","0159090007258296240S63083","BiT 1000","42G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,54010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[134,null,"STEROWNICZE","S63084","0159090007258296240S63084","BiT 1000","52G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,66120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[135,null,"STEROWNICZE","S63085","0159090007258296240S63085","BiT 1000","61G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,77030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[136,null,"STEROWNICZE","S63091","0159090007258296240S63091","BiT 1000","37G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,66640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[137,null,"STEROWNICZE","S63092","0159090007258296240S63092","BiT 1000","42G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,76540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[138,null,"STEROWNICZE","S63093","0159090007258296240S63093","BiT 1000","52G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,93140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[139,null,"STEROWNICZE","S63094","0159090007258296240S63094","BiT 1000","61G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,108860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[140,null,"STEROWNICZE","S63096","0159090007258296240S63096","BiT 1000","8G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,24770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[141,null,"STEROWNICZE","S63097","0159090007258296240S63097","BiT 1000","10G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,30760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[142,null,"STEROWNICZE","S63098","0159090007258296240S63098","BiT 1000","12G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,36070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[143,null,"STEROWNICZE","S63099","0159090007258296240S63099","BiT 1000","14G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,41280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[144,null,"STEROWNICZE","S63100","0159090007258296240S63100","BiT 1000","2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,2410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[145,null,"STEROWNICZE","S63101","0159090007258296240S63101","BiT 1000","3G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,3100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[146,null,"STEROWNICZE","S63102","0159090007258296240S63102","BiT 1000","4G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,3850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[147,null,"STEROWNICZE","S63103","0159090007258296240S63103","BiT 1000","5G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,4660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[148,null,"STEROWNICZE","S63104","0159090007258296240S63104","BiT 1000","6G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,5310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[149,null,"STEROWNICZE","S63105","0159090007258296240S63105","BiT 1000","7G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,5850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[150,null,"STEROWNICZE","S63106","0159090007258296240S63106","BiT 1000","8G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,7040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[151,null,"STEROWNICZE","S63107","0159090007258296240S63107","BiT 1000","10G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,8840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[152,null,"STEROWNICZE","S63108","0159090007258296240S63108","BiT 1000","12G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,9900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[153,null,"STEROWNICZE","S63109","0159090007258296240S63109","BiT 1000","14G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[154,null,"STEROWNICZE","S63110","0159090007258296240S63110","BiT 1000","16G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,12500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[155,null,"STEROWNICZE","S63111","0159090007258296240S63111","BiT 1000","18G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,13950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[156,null,"STEROWNICZE","S63113","0159090007258296240S63113","BiT 1000","21G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[157,null,"STEROWNICZE","S63114","0159090007258296240S63114","BiT 1000","25G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,19030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[158,null,"STEROWNICZE","S63115","0159090007258296240S63115","BiT 1000","30G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,22080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[159,null,"STEROWNICZE","S63117","0159090007258296240S63117","BiT 1000","34G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,25190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[160,null,"STEROWNICZE","S63118","0159090007258296240S63118","BiT 1000","2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,3150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[161,null,"STEROWNICZE","S63119","0159090007258296240S63119","BiT 1000","3G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,4130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[162,null,"STEROWNICZE","S63120","0159090007258296240S63120","BiT 1000","4G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,5070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[163,null,"STEROWNICZE","S63121","0159090007258296240S63121","BiT 1000","5G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,6110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[164,null,"STEROWNICZE","S63122","0159090007258296240S63122","BiT 1000","6G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,7170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[165,null,"STEROWNICZE","S63123","0159090007258296240S63123","BiT 1000","7G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,7970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[166,null,"STEROWNICZE","S63124","0159090007258296240S63124","BiT 1000","8G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,9150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[167,null,"STEROWNICZE","S63125","0159090007258296240S63125","BiT 1000","10G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[168,null,"STEROWNICZE","S63126","0159090007258296240S63126","BiT 1000","12G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,13140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[169,null,"STEROWNICZE","S63127","0159090007258296240S63127","BiT 1000","14G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[170,null,"STEROWNICZE","S63128","0159090007258296240S63128","BiT 1000","16G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,17040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[171,null,"STEROWNICZE","S63129","0159090007258296240S63129","BiT 1000","18G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,19000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[172,null,"STEROWNICZE","S63131","0159090007258296240S63131","BiT 1000","21G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,21800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[173,null,"STEROWNICZE","S63132","0159090007258296240S63132","BiT 1000","25G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,26040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[174,null,"STEROWNICZE","S63133","0159090007258296240S63133","BiT 1000","30G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,30370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[175,null,"STEROWNICZE","S63135","0159090007258296240S63135","BiT 1000","34G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,34630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[176,null,"STEROWNICZE","S63136","0159090007258296240S63136","BiT 1000","2x1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,3790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[177,null,"STEROWNICZE","S63137","0159090007258296240S63137","BiT 1000","3G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,4880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[178,null,"STEROWNICZE","S63138","0159090007258296240S63138","BiT 1000","4G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,6230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[179,null,"STEROWNICZE","S63139","0159090007258296240S63139","BiT 1000","5G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,7560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[180,null,"STEROWNICZE","S63140","0159090007258296240S63140","BiT 1000","6G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,8950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[181,null,"STEROWNICZE","S63141","0159090007258296240S63141","BiT 1000","7G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,10000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[182,null,"STEROWNICZE","S63142","0159090007258296240S63142","BiT 1000","8G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[183,null,"STEROWNICZE","S63143","0159090007258296240S63143","BiT 1000","10G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,14460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[184,null,"STEROWNICZE","S63144","0159090007258296240S63144","BiT 1000","12G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,16500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[185,null,"STEROWNICZE","S63145","0159090007258296240S63145","BiT 1000","14G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,18940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[186,null,"STEROWNICZE","S63146","0159090007258296240S63146","BiT 1000","16G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,21500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[187,null,"STEROWNICZE","S63147","0159090007258296240S63147","BiT 1000","18G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,24040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[188,null,"STEROWNICZE","S63149","0159090007258296240S63149","BiT 1000","21G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,27640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[189,null,"STEROWNICZE","S63150","0159090007258296240S63150","BiT 1000","25G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,33000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[190,null,"STEROWNICZE","S63151","0159090007258296240S63151","BiT 1000","30G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,38650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[191,null,"STEROWNICZE","S63153","0159090007258296240S63153","BiT 1000","34G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,44240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[192,null,"STEROWNICZE","S63154","0159090007258296240S63154","BiT 1000","2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,4870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[193,null,"STEROWNICZE","S63155","0159090007258296240S63155","BiT 1000","3G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,6590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[194,null,"STEROWNICZE","S63156","0159090007258296240S63156","BiT 1000","4G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,8450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[195,null,"STEROWNICZE","S63157","0159090007258296240S63157","BiT 1000","5G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,10310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[196,null,"STEROWNICZE","S63158","0159090007258296240S63158","BiT 1000","6G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,11970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[197,null,"STEROWNICZE","S63159","0159090007258296240S63159","BiT 1000","7G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,13450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[198,null,"STEROWNICZE","S63160","0159090007258296240S63160","BiT 1000","8G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,15450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[199,null,"STEROWNICZE","S63161","0159090007258296240S63161","BiT 1000","10G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,19830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[200,null,"STEROWNICZE","S63162","0159090007258296240S63162","BiT 1000","12G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,22780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[201,null,"STEROWNICZE","S63163","0159090007258296240S63163","BiT 1000","14G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,26220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[202,null,"STEROWNICZE","S63164","0159090007258296240S63164","BiT 1000","16G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,29800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[203,null,"STEROWNICZE","S63165","0159090007258296240S63165","BiT 1000","18G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,33360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[204,null,"STEROWNICZE","S63167","0159090007258296240S63167","BiT 1000","21G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,38450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[205,null,"STEROWNICZE","S63168","0159090007258296240S63168","BiT 1000","25G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,46080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[206,null,"STEROWNICZE","S63169","0159090007258296240S63169","BiT 1000","30G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,54150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[207,null,"STEROWNICZE","S63171","0159090007258296240S63171","BiT 1000","34G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,61630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[208,null,"STEROWNICZE","S63173","0159090007258296240S63173","BiT 1000","21G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,61700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[209,null,"STEROWNICZE","S63174","0159090007258296240S63174","BiT 1000","30G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,87160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[210,null,"STEROWNICZE","S63182","0159090007258296240S63182","BiT 1000","10G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,50360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[211,null,"STEROWNICZE","S63183","0159090007258296240S63183","BiT 1000","14G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,69170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[212,null,"STEROWNICZE","S63185","0159090007258296240S63185","BiT 1000","10G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,72810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[213,null,"STEROWNICZE","S63186","0159090007258296240S63186","BiT 1000","6G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","BITNER","KMT",1,18650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[214,null,"STEROWNICZE","BS0400","0159090007258296240BS0400","BiT 1000 (St)","2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,3180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[215,null,"STEROWNICZE","BS0401","0159090007258296240BS0401","BiT 1000 (St)","3G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,3800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[216,null,"STEROWNICZE","BS0403","0159090007258296240BS0403","BiT 1000 (St)","4G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,4570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[217,null,"STEROWNICZE","BS0405","0159090007258296240BS0405","BiT 1000 (St)","5G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,5350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[218,null,"STEROWNICZE","BS0407","0159090007258296240BS0407","BiT 1000 (St)","6G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,6180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[219,null,"STEROWNICZE","BS0408","0159090007258296240BS0408","BiT 1000 (St)","7G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,6710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[220,null,"STEROWNICZE","BS0410","0159090007258296240BS0410","BiT 1000 (St)","8G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,7620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[221,null,"STEROWNICZE","BS0412","0159090007258296240BS0412","BiT 1000 (St)","10G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,9400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[222,null,"STEROWNICZE","BS0413","0159090007258296240BS0413","BiT 1000 (St)","12G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[223,null,"STEROWNICZE","BS0415","0159090007258296240BS0415","BiT 1000 (St)","14G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,11640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[224,null,"STEROWNICZE","BS0416","0159090007258296240BS0416","BiT 1000 (St)","16G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[225,null,"STEROWNICZE","BS0417","0159090007258296240BS0417","BiT 1000 (St)","18G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,14570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[226,null,"STEROWNICZE","BS0419","0159090007258296240BS0419","BiT 1000 (St)","21G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,16560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[227,null,"STEROWNICZE","BS0420","0159090007258296240BS0420","BiT 1000 (St)","25G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,19640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[228,null,"STEROWNICZE","BS0422","0159090007258296240BS0422","BiT 1000 (St)","30G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,22720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[229,null,"STEROWNICZE","BS0423","0159090007258296240BS0423","BiT 1000 (St)","34G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,25890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[230,null,"STEROWNICZE","BS0429","0159090007258296240BS0429","BiT 1000 (St)","2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,3850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[231,null,"STEROWNICZE","BS0430","0159090007258296240BS0430","BiT 1000 (St)","3G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,4630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[232,null,"STEROWNICZE","BS0432","0159090007258296240BS0432","BiT 1000 (St)","4G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,5700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[233,null,"STEROWNICZE","BS0434","0159090007258296240BS0434","BiT 1000 (St)","5G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,6840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[234,null,"STEROWNICZE","BS0436","0159090007258296240BS0436","BiT 1000 (St)","6G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,7940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[235,null,"STEROWNICZE","BS0438","0159090007258296240BS0438","BiT 1000 (St)","7G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,8670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[236,null,"STEROWNICZE","BS0440","0159090007258296240BS0440","BiT 1000 (St)","8G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[237,null,"STEROWNICZE","BS0442","0159090007258296240BS0442","BiT 1000 (St)","10G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,12120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[238,null,"STEROWNICZE","BS0443","0159090007258296240BS0443","BiT 1000 (St)","12G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[239,null,"STEROWNICZE","BS0445","0159090007258296240BS0445","BiT 1000 (St)","14G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,15670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[240,null,"STEROWNICZE","BS0446","0159090007258296240BS0446","BiT 1000 (St)","16G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,17730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[241,null,"STEROWNICZE","BS0447","0159090007258296240BS0447","BiT 1000 (St)","18G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,19730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[242,null,"STEROWNICZE","BS0449","0159090007258296240BS0449","BiT 1000 (St)","21G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,22590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[243,null,"STEROWNICZE","BS0450","0159090007258296240BS0450","BiT 1000 (St)","25G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,26800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[244,null,"STEROWNICZE","BS0452","0159090007258296240BS0452","BiT 1000 (St)","30G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,31270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[245,null,"STEROWNICZE","BS0453","0159090007258296240BS0453","BiT 1000 (St)","34G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,35570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[246,null,"STEROWNICZE","BS0454","0159090007258296240BS0454","BiT 1000 (St)","37G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,37970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[247,null,"STEROWNICZE","BS0456","0159090007258296240BS0456","BiT 1000 (St)","42G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,43490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[248,null,"STEROWNICZE","BS0457","0159090007258296240BS0457","BiT 1000 (St)","52G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,52850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[249,null,"STEROWNICZE","BS0458","0159090007258296240BS0458","BiT 1000 (St)","61G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,61370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[250,null,"STEROWNICZE","BS0459","0159090007258296240BS0459","BiT 1000 (St)","2x1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,4700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[251,null,"STEROWNICZE","BS0460","0159090007258296240BS0460","BiT 1000 (St)","3G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,5810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[252,null,"STEROWNICZE","BS0462","0159090007258296240BS0462","BiT 1000 (St)","4G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,7230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[253,null,"STEROWNICZE","BS0464","0159090007258296240BS0464","BiT 1000 (St)","5G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,8610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[254,null,"STEROWNICZE","BS0466","0159090007258296240BS0466","BiT 1000 (St)","6G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[255,null,"STEROWNICZE","BS0468","0159090007258296240BS0468","BiT 1000 (St)","7G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,11130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[256,null,"STEROWNICZE","BS0470","0159090007258296240BS0470","BiT 1000 (St)","8G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,12380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[257,null,"STEROWNICZE","BS0471","0159090007258296240BS0471","BiT 1000 (St)","10G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,15320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[258,null,"STEROWNICZE","BS0473","0159090007258296240BS0473","BiT 1000 (St)","12G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,17400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[259,null,"STEROWNICZE","BS0475","0159090007258296240BS0475","BiT 1000 (St)","14G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,19910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[260,null,"STEROWNICZE","BS0476","0159090007258296240BS0476","BiT 1000 (St)","16G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,22640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[261,null,"STEROWNICZE","BS0477","0159090007258296240BS0477","BiT 1000 (St)","18G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,25110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[262,null,"STEROWNICZE","BS0480","0159090007258296240BS0480","BiT 1000 (St)","21G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,28770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[263,null,"STEROWNICZE","BS0481","0159090007258296240BS0481","BiT 1000 (St)","25G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,34150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[264,null,"STEROWNICZE","BS0483","0159090007258296240BS0483","BiT 1000 (St)","30G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,39920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[265,null,"STEROWNICZE","BS0484","0159090007258296240BS0484","BiT 1000 (St)","34G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,45630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[266,null,"STEROWNICZE","BS0485","0159090007258296240BS0485","BiT 1000 (St)","37G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,48750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[267,null,"STEROWNICZE","BS0487","0159090007258296240BS0487","BiT 1000 (St)","42G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,55790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[268,null,"STEROWNICZE","BS0488","0159090007258296240BS0488","BiT 1000 (St)","52G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,67550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[269,null,"STEROWNICZE","BS0489","0159090007258296240BS0489","BiT 1000 (St)","61G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,78420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[270,null,"STEROWNICZE","BS0490","0159090007258296240BS0490","BiT 1000 (St)","2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,6000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[271,null,"STEROWNICZE","BS0491","0159090007258296240BS0491","BiT 1000 (St)","3G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,7510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[272,null,"STEROWNICZE","BS0493","0159090007258296240BS0493","BiT 1000 (St)","4G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,9480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[273,null,"STEROWNICZE","BS0495","0159090007258296240BS0495","BiT 1000 (St)","5G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,11410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[274,null,"STEROWNICZE","BS0497","0159090007258296240BS0497","BiT 1000 (St)","6G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[275,null,"STEROWNICZE","BS0499","0159090007258296240BS0499","BiT 1000 (St)","7G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,14630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[276,null,"STEROWNICZE","BS0501","0159090007258296240BS0501","BiT 1000 (St)","8G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,16730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[277,null,"STEROWNICZE","BS0502","0159090007258296240BS0502","BiT 1000 (St)","10G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,20700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[278,null,"STEROWNICZE","BS0504","0159090007258296240BS0504","BiT 1000 (St)","12G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,23710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[279,null,"STEROWNICZE","BS0506","0159090007258296240BS0506","BiT 1000 (St)","14G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,26940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[280,null,"STEROWNICZE","BS0507","0159090007258296240BS0507","BiT 1000 (St)","16G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,30880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[281,null,"STEROWNICZE","BS0508","0159090007258296240BS0508","BiT 1000 (St)","18G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,34510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[282,null,"STEROWNICZE","BS0510","0159090007258296240BS0510","BiT 1000 (St)","21G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,39740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[283,null,"STEROWNICZE","BS0511","0159090007258296240BS0511","BiT 1000 (St)","25G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,47370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[284,null,"STEROWNICZE","BS0513","0159090007258296240BS0513","BiT 1000 (St)","30G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,55610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[285,null,"STEROWNICZE","BS0514","0159090007258296240BS0514","BiT 1000 (St)","34G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,63510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[286,null,"STEROWNICZE","BS0515","0159090007258296240BS0515","BiT 1000 (St)","37G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,66500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[287,null,"STEROWNICZE","BS0517","0159090007258296240BS0517","BiT 1000 (St)","42G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,76230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[288,null,"STEROWNICZE","BS0518","0159090007258296240BS0518","BiT 1000 (St)","52G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,93050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[289,null,"STEROWNICZE","BS0519","0159090007258296240BS0519","BiT 1000 (St)","61G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,108900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[290,null,"STEROWNICZE","BS0520","0159090007258296240BS0520","BiT 1000 (St)","2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,8250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[291,null,"STEROWNICZE","BS0521","0159090007258296240BS0521","BiT 1000 (St)","3G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[292,null,"STEROWNICZE","BS0523","0159090007258296240BS0523","BiT 1000 (St)","4G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[293,null,"STEROWNICZE","BS0525","0159090007258296240BS0525","BiT 1000 (St)","5G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,16770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[294,null,"STEROWNICZE","BS0527","0159090007258296240BS0527","BiT 1000 (St)","6G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,19760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[295,null,"STEROWNICZE","BS0529","0159090007258296240BS0529","BiT 1000 (St)","7G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,22310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[296,null,"STEROWNICZE","BS0531","0159090007258296240BS0531","BiT 1000 (St)","10G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,31690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[297,null,"STEROWNICZE","BS0532","0159090007258296240BS0532","BiT 1000 (St)","12G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,36780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[298,null,"STEROWNICZE","BS0534","0159090007258296240BS0534","BiT 1000 (St)","14G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,42440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[299,null,"STEROWNICZE","BS0535","0159090007258296240BS0535","BiT 1000 (St)","16G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,48280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[300,null,"STEROWNICZE","BS0536","0159090007258296240BS0536","BiT 1000 (St)","18G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,54020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[301,null,"STEROWNICZE","BS0537","0159090007258296240BS0537","BiT 1000 (St)","21G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,62630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[302,null,"STEROWNICZE","BS0538","0159090007258296240BS0538","BiT 1000 (St)","25G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,74650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[303,null,"STEROWNICZE","BS0539","0159090007258296240BS0539","BiT 1000 (St)","30G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,88190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[304,null,"STEROWNICZE","BS0543","0159090007258296240BS0543","BiT 1000 (St)","8G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,25610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[305,null,"STEROWNICZE","BS0550","0159090007258296240BS0550","BiT 1000 (St)","2x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,5050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[306,null,"STEROWNICZE","BS0551","0159090007258296240BS0551","BiT 1000 (St)","3x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,6330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[307,null,"STEROWNICZE","BS0552","0159090007258296240BS0552","BiT 1000 (St)","4x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,7740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[308,null,"STEROWNICZE","BS0553","0159090007258296240BS0553","BiT 1000 (St)","5x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,9440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[309,null,"STEROWNICZE","BS0554","0159090007258296240BS0554","BiT 1000 (St)","6x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[310,null,"STEROWNICZE","BS0555","0159090007258296240BS0555","BiT 1000 (St)","7x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,12040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[311,null,"STEROWNICZE","BS0556","0159090007258296240BS0556","BiT 1000 (St)","8x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[312,null,"STEROWNICZE","BS0557","0159090007258296240BS0557","BiT 1000 (St)","10x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,16270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[313,null,"STEROWNICZE","BS0558","0159090007258296240BS0558","BiT 1000 (St)","12x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,19100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[314,null,"STEROWNICZE","BS0559","0159090007258296240BS0559","BiT 1000 (St)","14x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,21870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[315,null,"STEROWNICZE","BS0560","0159090007258296240BS0560","BiT 1000 (St)","16x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,25100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[316,null,"STEROWNICZE","BS0561","0159090007258296240BS0561","BiT 1000 (St)","18x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,27650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[317,null,"STEROWNICZE","BS0562","0159090007258296240BS0562","BiT 1000 (St)","20x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,30390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[318,null,"STEROWNICZE","BS0563","0159090007258296240BS0563","BiT 1000 (St)","24x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,35730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[319,null,"STEROWNICZE","BS0564","0159090007258296240BS0564","BiT 1000 (St)","2x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,6380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[320,null,"STEROWNICZE","BS0565","0159090007258296240BS0565","BiT 1000 (St)","3x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,8090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[321,null,"STEROWNICZE","BS0566","0159090007258296240BS0566","BiT 1000 (St)","4x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[322,null,"STEROWNICZE","BS0567","0159090007258296240BS0567","BiT 1000 (St)","5x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,12310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[323,null,"STEROWNICZE","BS0568","0159090007258296240BS0568","BiT 1000 (St)","6x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,14000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[324,null,"STEROWNICZE","BS0569","0159090007258296240BS0569","BiT 1000 (St)","7x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,16150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[325,null,"STEROWNICZE","BS0570","0159090007258296240BS0570","BiT 1000 (St)","8x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,18140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[326,null,"STEROWNICZE","BS0571","0159090007258296240BS0571","BiT 1000 (St)","10x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,22080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[327,null,"STEROWNICZE","BS0572","0159090007258296240BS0572","BiT 1000 (St)","12x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,26020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[328,null,"STEROWNICZE","BS0573","0159090007258296240BS0573","BiT 1000 (St)","14x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,30140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[329,null,"STEROWNICZE","BS0574","0159090007258296240BS0574","BiT 1000 (St)","16x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,34400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[330,null,"STEROWNICZE","BS0575","0159090007258296240BS0575","BiT 1000 (St)","18x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,38040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[331,null,"STEROWNICZE","BS0576","0159090007258296240BS0576","BiT 1000 (St)","20x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,42110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[332,null,"STEROWNICZE","BS0577","0159090007258296240BS0577","BiT 1000 (St)","24x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,49640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[333,null,"STEROWNICZE","BS0578","0159090007258296240BS0578","BiT 1000 (St)","2x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,7950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[334,null,"STEROWNICZE","BS0579","0159090007258296240BS0579","BiT 1000 (St)","3x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[335,null,"STEROWNICZE","BS0580","0159090007258296240BS0580","BiT 1000 (St)","4x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,12620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[336,null,"STEROWNICZE","BS0581","0159090007258296240BS0581","BiT 1000 (St)","5x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,15520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[337,null,"STEROWNICZE","BS0582","0159090007258296240BS0582","BiT 1000 (St)","6x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,17720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[338,null,"STEROWNICZE","BS0583","0159090007258296240BS0583","BiT 1000 (St)","7x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,20490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[339,null,"STEROWNICZE","BS0584","0159090007258296240BS0584","BiT 1000 (St)","8x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,23000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[340,null,"STEROWNICZE","BS0585","0159090007258296240BS0585","BiT 1000 (St)","10x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,28060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[341,null,"STEROWNICZE","BS0586","0159090007258296240BS0586","BiT 1000 (St)","12x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,33110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[342,null,"STEROWNICZE","BS0587","0159090007258296240BS0587","BiT 1000 (St)","14x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,38370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[343,null,"STEROWNICZE","BS0588","0159090007258296240BS0588","BiT 1000 (St)","16x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,43980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[344,null,"STEROWNICZE","BS0589","0159090007258296240BS0589","BiT 1000 (St)","18x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,48720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[345,null,"STEROWNICZE","BS0590","0159090007258296240BS0590","BiT 1000 (St)","20x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,53710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[346,null,"STEROWNICZE","BS0591","0159090007258296240BS0591","BiT 1000 (St)","24x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,63540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[347,null,"STEROWNICZE","BS0592","0159090007258296240BS0592","BiT 1000 (St)","2x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[348,null,"STEROWNICZE","BS0593","0159090007258296240BS0593","BiT 1000 (St)","3x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[349,null,"STEROWNICZE","BS0594","0159090007258296240BS0594","BiT 1000 (St)","4x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,17000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[350,null,"STEROWNICZE","BS0595","0159090007258296240BS0595","BiT 1000 (St)","5x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,21050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[351,null,"STEROWNICZE","BS0596","0159090007258296240BS0596","BiT 1000 (St)","6x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,24140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[352,null,"STEROWNICZE","BS0597","0159090007258296240BS0597","BiT 1000 (St)","7x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,27930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[353,null,"STEROWNICZE","BS0598","0159090007258296240BS0598","BiT 1000 (St)","8x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,31500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[354,null,"STEROWNICZE","BS0599","0159090007258296240BS0599","BiT 1000 (St)","10x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,38790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[355,null,"STEROWNICZE","BS0600","0159090007258296240BS0600","BiT 1000 (St)","12x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,45900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[356,null,"STEROWNICZE","BS0601","0159090007258296240BS0601","BiT 1000 (St)","14x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,53230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[357,null,"STEROWNICZE","BS0602","0159090007258296240BS0602","BiT 1000 (St)","16x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,61070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[358,null,"STEROWNICZE","BS0603","0159090007258296240BS0603","BiT 1000 (St)","18x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,66190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[359,null,"STEROWNICZE","BS0604","0159090007258296240BS0604","BiT 1000 (St)","20x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,73200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[360,null,"STEROWNICZE","BS0605","0159090007258296240BS0605","BiT 1000 (St)","24x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,87360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[361,null,"STEROWNICZE","BS0606","0159090007258296240BS0606","BiT 1000 (St)","2x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,14870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[362,null,"STEROWNICZE","BS0607","0159090007258296240BS0607","BiT 1000 (St)","3x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,20170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[363,null,"STEROWNICZE","BS0608","0159090007258296240BS0608","BiT 1000 (St)","4x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,26020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[364,null,"STEROWNICZE","BS0609","0159090007258296240BS0609","BiT 1000 (St)","5x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,32410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[365,null,"STEROWNICZE","BS0610","0159090007258296240BS0610","BiT 1000 (St)","6x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,37600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[366,null,"STEROWNICZE","BS0611","0159090007258296240BS0611","BiT 1000 (St)","7x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,43810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[367,null,"STEROWNICZE","BS0612","0159090007258296240BS0612","BiT 1000 (St)","8x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,49620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[368,null,"STEROWNICZE","BS0613","0159090007258296240BS0613","BiT 1000 (St)","10x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,61370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[369,null,"STEROWNICZE","BS0614","0159090007258296240BS0614","BiT 1000 (St)","12x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,73150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[370,null,"STEROWNICZE","BS0615","0159090007258296240BS0615","BiT 1000 (St)","14x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,84720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[371,null,"STEROWNICZE","BS0616","0159090007258296240BS0616","BiT 1000 (St)","16x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,97170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[372,null,"STEROWNICZE","BS0930","0159090007258296240BS0930","BiT 1000 (St) FR","2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,3690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[373,null,"STEROWNICZE","BS0931","0159090007258296240BS0931","BiT 1000 (St) FR","3G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,4410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[374,null,"STEROWNICZE","BS0933","0159090007258296240BS0933","BiT 1000 (St) FR","4G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,5300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[375,null,"STEROWNICZE","BS0935","0159090007258296240BS0935","BiT 1000 (St) FR","5G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,6100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[376,null,"STEROWNICZE","BS0937","0159090007258296240BS0937","BiT 1000 (St) FR","6G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[377,null,"STEROWNICZE","BS0938","0159090007258296240BS0938","BiT 1000 (St) FR","7G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[378,null,"STEROWNICZE","BS0940","0159090007258296240BS0940","BiT 1000 (St) FR","8G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[379,null,"STEROWNICZE","BS0942","0159090007258296240BS0942","BiT 1000 (St) FR","10G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[380,null,"STEROWNICZE","BS0943","0159090007258296240BS0943","BiT 1000 (St) FR","12G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[381,null,"STEROWNICZE","BS0945","0159090007258296240BS0945","BiT 1000 (St) FR","14G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[382,null,"STEROWNICZE","BS0946","0159090007258296240BS0946","BiT 1000 (St) FR","16G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[383,null,"STEROWNICZE","BS0947","0159090007258296240BS0947","BiT 1000 (St) FR","18G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,16030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[384,null,"STEROWNICZE","BS0949","0159090007258296240BS0949","BiT 1000 (St) FR","21G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[385,null,"STEROWNICZE","BS0950","0159090007258296240BS0950","BiT 1000 (St) FR","25G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[386,null,"STEROWNICZE","BS0952","0159090007258296240BS0952","BiT 1000 (St) FR","30G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[387,null,"STEROWNICZE","BS0953","0159090007258296240BS0953","BiT 1000 (St) FR","34G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,28480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[388,null,"STEROWNICZE","BS0959","0159090007258296240BS0959","BiT 1000 (St) FR","2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,4470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[389,null,"STEROWNICZE","BS0960","0159090007258296240BS0960","BiT 1000 (St) FR","3G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,5280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[390,null,"STEROWNICZE","BS0962","0159090007258296240BS0962","BiT 1000 (St) FR","4G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,6500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[391,null,"STEROWNICZE","BS0964","0159090007258296240BS0964","BiT 1000 (St) FR","5G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[392,null,"STEROWNICZE","BS0966","0159090007258296240BS0966","BiT 1000 (St) FR","6G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[393,null,"STEROWNICZE","BS0968","0159090007258296240BS0968","BiT 1000 (St) FR","7G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[394,null,"STEROWNICZE","BS0970","0159090007258296240BS0970","BiT 1000 (St) FR","8G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[395,null,"STEROWNICZE","BS0972","0159090007258296240BS0972","BiT 1000 (St) FR","10G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[396,null,"STEROWNICZE","BS0973","0159090007258296240BS0973","BiT 1000 (St) FR","12G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[397,null,"STEROWNICZE","BS0975","0159090007258296240BS0975","BiT 1000 (St) FR","14G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[398,null,"STEROWNICZE","BS0976","0159090007258296240BS0976","BiT 1000 (St) FR","16G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[399,null,"STEROWNICZE","BS0977","0159090007258296240BS0977","BiT 1000 (St) FR","18G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[400,null,"STEROWNICZE","BS0979","0159090007258296240BS0979","BiT 1000 (St) FR","21G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[401,null,"STEROWNICZE","BS0980","0159090007258296240BS0980","BiT 1000 (St) FR","25G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[402,null,"STEROWNICZE","BS0982","0159090007258296240BS0982","BiT 1000 (St) FR","30G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,34400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[403,null,"STEROWNICZE","BS0983","0159090007258296240BS0983","BiT 1000 (St) FR","34G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,39130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[404,null,"STEROWNICZE","BS0984","0159090007258296240BS0984","BiT 1000 (St) FR","37G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,41770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[405,null,"STEROWNICZE","BS0986","0159090007258296240BS0986","BiT 1000 (St) FR","42G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,47840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[406,null,"STEROWNICZE","BS0987","0159090007258296240BS0987","BiT 1000 (St) FR","52G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,58140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[407,null,"STEROWNICZE","BS0988","0159090007258296240BS0988","BiT 1000 (St) FR","61G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,67510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[408,null,"STEROWNICZE","BS0989","0159090007258296240BS0989","BiT 1000 (St) FR","2x1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,5360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[409,null,"STEROWNICZE","BS0990","0159090007258296240BS0990","BiT 1000 (St) FR","3G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,6620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[410,null,"STEROWNICZE","BS0992","0159090007258296240BS0992","BiT 1000 (St) FR","4G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[411,null,"STEROWNICZE","BS0994","0159090007258296240BS0994","BiT 1000 (St) FR","5G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[412,null,"STEROWNICZE","BS0996","0159090007258296240BS0996","BiT 1000 (St) FR","6G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[413,null,"STEROWNICZE","BS0998","0159090007258296240BS0998","BiT 1000 (St) FR","7G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,12690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[414,null,"STEROWNICZE","BS1000","0159090007258296240BS1000","BiT 1000 (St) FR","8G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[415,null,"STEROWNICZE","BS1001","0159090007258296240BS1001","BiT 1000 (St) FR","10G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,16850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[416,null,"STEROWNICZE","BS1003","0159090007258296240BS1003","BiT 1000 (St) FR","12G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[417,null,"STEROWNICZE","BS1005","0159090007258296240BS1005","BiT 1000 (St) FR","14G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[418,null,"STEROWNICZE","BS1006","0159090007258296240BS1006","BiT 1000 (St) FR","16G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[419,null,"STEROWNICZE","BS1007","0159090007258296240BS1007","BiT 1000 (St) FR","18G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,27620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[420,null,"STEROWNICZE","BS1010","0159090007258296240BS1010","BiT 1000 (St) FR","21G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,31650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[421,null,"STEROWNICZE","BS1011","0159090007258296240BS1011","BiT 1000 (St) FR","25G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,37570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[422,null,"STEROWNICZE","BS1013","0159090007258296240BS1013","BiT 1000 (St) FR","30G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,43910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[423,null,"STEROWNICZE","BS1014","0159090007258296240BS1014","BiT 1000 (St) FR","34G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,50190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[424,null,"STEROWNICZE","BS1015","0159090007258296240BS1015","BiT 1000 (St) FR","37G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,53630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[425,null,"STEROWNICZE","BS1017","0159090007258296240BS1017","BiT 1000 (St) FR","42G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,61370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[426,null,"STEROWNICZE","BS1018","0159090007258296240BS1018","BiT 1000 (St) FR","52G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,74310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[427,null,"STEROWNICZE","BS1019","0159090007258296240BS1019","BiT 1000 (St) FR","61G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,86260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[428,null,"STEROWNICZE","BS1020","0159090007258296240BS1020","BiT 1000 (St) FR","2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,6840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[429,null,"STEROWNICZE","BS1021","0159090007258296240BS1021","BiT 1000 (St) FR","3G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[430,null,"STEROWNICZE","BS1023","0159090007258296240BS1023","BiT 1000 (St) FR","4G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[431,null,"STEROWNICZE","BS1025","0159090007258296240BS1025","BiT 1000 (St) FR","5G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[432,null,"STEROWNICZE","BS1027","0159090007258296240BS1027","BiT 1000 (St) FR","6G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[433,null,"STEROWNICZE","BS1029","0159090007258296240BS1029","BiT 1000 (St) FR","7G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,16090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[434,null,"STEROWNICZE","BS1031","0159090007258296240BS1031","BiT 1000 (St) FR","8G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[435,null,"STEROWNICZE","BS1032","0159090007258296240BS1032","BiT 1000 (St) FR","10G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[436,null,"STEROWNICZE","BS1034","0159090007258296240BS1034","BiT 1000 (St) FR","12G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[437,null,"STEROWNICZE","BS1036","0159090007258296240BS1036","BiT 1000 (St) FR","14G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[438,null,"STEROWNICZE","BS1037","0159090007258296240BS1037","BiT 1000 (St) FR","16G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[439,null,"STEROWNICZE","BS1038","0159090007258296240BS1038","BiT 1000 (St) FR","18G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,37960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[440,null,"STEROWNICZE","BS1040","0159090007258296240BS1040","BiT 1000 (St) FR","21G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,43710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[441,null,"STEROWNICZE","BS1041","0159090007258296240BS1041","BiT 1000 (St) FR","25G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,52110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[442,null,"STEROWNICZE","BS1043","0159090007258296240BS1043","BiT 1000 (St) FR","30G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,61170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[443,null,"STEROWNICZE","BS1044","0159090007258296240BS1044","BiT 1000 (St) FR","34G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,69860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[444,null,"STEROWNICZE","BS1045","0159090007258296240BS1045","BiT 1000 (St) FR","37G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,73150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[445,null,"STEROWNICZE","BS1047","0159090007258296240BS1047","BiT 1000 (St) FR","42G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,83850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[446,null,"STEROWNICZE","BS1048","0159090007258296240BS1048","BiT 1000 (St) FR","52G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,102360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[447,null,"STEROWNICZE","BS1049","0159090007258296240BS1049","BiT 1000 (St) FR","61G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,119790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[448,null,"STEROWNICZE","BS1050","0159090007258296240BS1050","BiT 1000 (St) FR","2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[449,null,"STEROWNICZE","BS1051","0159090007258296240BS1051","BiT 1000 (St) FR","3G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,12490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[450,null,"STEROWNICZE","BS1053","0159090007258296240BS1053","BiT 1000 (St) FR","4G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[451,null,"STEROWNICZE","BS1055","0159090007258296240BS1055","BiT 1000 (St) FR","5G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[452,null,"STEROWNICZE","BS1057","0159090007258296240BS1057","BiT 1000 (St) FR","6G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[453,null,"STEROWNICZE","BS1059","0159090007258296240BS1059","BiT 1000 (St) FR","7G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[454,null,"STEROWNICZE","BS1061","0159090007258296240BS1061","BiT 1000 (St) FR","10G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,34860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[455,null,"STEROWNICZE","BS1062","0159090007258296240BS1062","BiT 1000 (St) FR","12G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,40460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[456,null,"STEROWNICZE","BS1064","0159090007258296240BS1064","BiT 1000 (St) FR","14G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,46680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[457,null,"STEROWNICZE","BS1065","0159090007258296240BS1065","BiT 1000 (St) FR","16G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,53110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[458,null,"STEROWNICZE","BS1066","0159090007258296240BS1066","BiT 1000 (St) FR","18G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,59420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[459,null,"STEROWNICZE","BS1067","0159090007258296240BS1067","BiT 1000 (St) FR","21G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,68890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[460,null,"STEROWNICZE","BS1068","0159090007258296240BS1068","BiT 1000 (St) FR","25G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,82120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[461,null,"STEROWNICZE","BS1069","0159090007258296240BS1069","BiT 1000 (St) FR","30G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,97010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[462,null,"STEROWNICZE","BS1073","0159090007258296240BS1073","BiT 1000 (St) FR","8G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,28170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[463,null,"STEROWNICZE","BS1080","0159090007258296240BS1080","BiT 1000 (St) FR","2x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,5660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[464,null,"STEROWNICZE","BS1081","0159090007258296240BS1081","BiT 1000 (St) FR","3x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[465,null,"STEROWNICZE","BS1082","0159090007258296240BS1082","BiT 1000 (St) FR","4x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[466,null,"STEROWNICZE","BS1083","0159090007258296240BS1083","BiT 1000 (St) FR","5x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[467,null,"STEROWNICZE","BS1084","0159090007258296240BS1084","BiT 1000 (St) FR","6x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[468,null,"STEROWNICZE","BS1085","0159090007258296240BS1085","BiT 1000 (St) FR","7x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[469,null,"STEROWNICZE","BS1086","0159090007258296240BS1086","BiT 1000 (St) FR","8x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[470,null,"STEROWNICZE","BS1087","0159090007258296240BS1087","BiT 1000 (St) FR","10x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[471,null,"STEROWNICZE","BS1088","0159090007258296240BS1088","BiT 1000 (St) FR","12x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[472,null,"STEROWNICZE","BS1089","0159090007258296240BS1089","BiT 1000 (St) FR","14x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[473,null,"STEROWNICZE","BS1090","0159090007258296240BS1090","BiT 1000 (St) FR","16x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,27610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[474,null,"STEROWNICZE","BS1091","0159090007258296240BS1091","BiT 1000 (St) FR","18x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,30420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[475,null,"STEROWNICZE","BS1092","0159090007258296240BS1092","BiT 1000 (St) FR","20x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[476,null,"STEROWNICZE","BS1093","0159090007258296240BS1093","BiT 1000 (St) FR","24x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,39300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[477,null,"STEROWNICZE","BS1094","0159090007258296240BS1094","BiT 1000 (St) FR","2x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[478,null,"STEROWNICZE","BS1095","0159090007258296240BS1095","BiT 1000 (St) FR","3x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[479,null,"STEROWNICZE","BS1096","0159090007258296240BS1096","BiT 1000 (St) FR","4x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[480,null,"STEROWNICZE","BS1097","0159090007258296240BS1097","BiT 1000 (St) FR","5x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[481,null,"STEROWNICZE","BS1098","0159090007258296240BS1098","BiT 1000 (St) FR","6x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[482,null,"STEROWNICZE","BS1099","0159090007258296240BS1099","BiT 1000 (St) FR","7x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[483,null,"STEROWNICZE","BS1100","0159090007258296240BS1100","BiT 1000 (St) FR","8x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,20320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[484,null,"STEROWNICZE","BS1101","0159090007258296240BS1101","BiT 1000 (St) FR","10x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[485,null,"STEROWNICZE","BS1102","0159090007258296240BS1102","BiT 1000 (St) FR","12x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,28620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[486,null,"STEROWNICZE","BS1103","0159090007258296240BS1103","BiT 1000 (St) FR","14x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[487,null,"STEROWNICZE","BS1104","0159090007258296240BS1104","BiT 1000 (St) FR","16x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,37840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[488,null,"STEROWNICZE","BS1105","0159090007258296240BS1105","BiT 1000 (St) FR","18x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,41840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[489,null,"STEROWNICZE","BS1106","0159090007258296240BS1106","BiT 1000 (St) FR","20x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,46320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[490,null,"STEROWNICZE","BS1107","0159090007258296240BS1107","BiT 1000 (St) FR","24x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,54600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[491,null,"STEROWNICZE","BS1108","0159090007258296240BS1108","BiT 1000 (St) FR","2x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[492,null,"STEROWNICZE","BS1109","0159090007258296240BS1109","BiT 1000 (St) FR","3x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[493,null,"STEROWNICZE","BS1110","0159090007258296240BS1110","BiT 1000 (St) FR","4x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[494,null,"STEROWNICZE","BS1111","0159090007258296240BS1111","BiT 1000 (St) FR","5x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[495,null,"STEROWNICZE","BS1112","0159090007258296240BS1112","BiT 1000 (St) FR","6x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[496,null,"STEROWNICZE","BS1113","0159090007258296240BS1113","BiT 1000 (St) FR","7x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[497,null,"STEROWNICZE","BS1114","0159090007258296240BS1114","BiT 1000 (St) FR","8x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,25300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[498,null,"STEROWNICZE","BS1115","0159090007258296240BS1115","BiT 1000 (St) FR","10x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,30870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[499,null,"STEROWNICZE","BS1116","0159090007258296240BS1116","BiT 1000 (St) FR","12x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,36420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[500,null,"STEROWNICZE","BS1117","0159090007258296240BS1117","BiT 1000 (St) FR","14x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,42210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[501,null,"STEROWNICZE","BS1118","0159090007258296240BS1118","BiT 1000 (St) FR","16x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,48380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[502,null,"STEROWNICZE","BS1119","0159090007258296240BS1119","BiT 1000 (St) FR","18x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,53590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[503,null,"STEROWNICZE","BS1120","0159090007258296240BS1120","BiT 1000 (St) FR","20x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,59080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[504,null,"STEROWNICZE","BS1121","0159090007258296240BS1121","BiT 1000 (St) FR","24x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,69890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[505,null,"STEROWNICZE","BS1122","0159090007258296240BS1122","BiT 1000 (St) FR","2x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[506,null,"STEROWNICZE","BS1123","0159090007258296240BS1123","BiT 1000 (St) FR","3x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[507,null,"STEROWNICZE","BS1124","0159090007258296240BS1124","BiT 1000 (St) FR","4x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[508,null,"STEROWNICZE","BS1125","0159090007258296240BS1125","BiT 1000 (St) FR","5x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,23580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[509,null,"STEROWNICZE","BS1126","0159090007258296240BS1126","BiT 1000 (St) FR","6x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[510,null,"STEROWNICZE","BS1127","0159090007258296240BS1127","BiT 1000 (St) FR","7x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,30720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[511,null,"STEROWNICZE","BS1128","0159090007258296240BS1128","BiT 1000 (St) FR","8x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,34650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[512,null,"STEROWNICZE","BS1129","0159090007258296240BS1129","BiT 1000 (St) FR","10x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,42670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[513,null,"STEROWNICZE","BS1130","0159090007258296240BS1130","BiT 1000 (St) FR","12x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,50490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[514,null,"STEROWNICZE","BS1131","0159090007258296240BS1131","BiT 1000 (St) FR","14x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,58550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[515,null,"STEROWNICZE","BS1132","0159090007258296240BS1132","BiT 1000 (St) FR","16x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,67180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[516,null,"STEROWNICZE","BS1133","0159090007258296240BS1133","BiT 1000 (St) FR","18x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,72810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[517,null,"STEROWNICZE","BS1134","0159090007258296240BS1134","BiT 1000 (St) FR","20x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,80520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[518,null,"STEROWNICZE","BS1135","0159090007258296240BS1135","BiT 1000 (St) FR","24x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,96100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[519,null,"STEROWNICZE","BS1136","0159090007258296240BS1136","BiT 1000 (St) FR","2x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,16650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[520,null,"STEROWNICZE","BS1137","0159090007258296240BS1137","BiT 1000 (St) FR","3x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[521,null,"STEROWNICZE","BS1138","0159090007258296240BS1138","BiT 1000 (St) FR","4x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,28620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[522,null,"STEROWNICZE","BS1139","0159090007258296240BS1139","BiT 1000 (St) FR","5x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,35650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[523,null,"STEROWNICZE","BS1140","0159090007258296240BS1140","BiT 1000 (St) FR","6x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,41360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[524,null,"STEROWNICZE","BS1141","0159090007258296240BS1141","BiT 1000 (St) FR","7x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,48190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[525,null,"STEROWNICZE","BS1142","0159090007258296240BS1142","BiT 1000 (St) FR","8x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,54580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[526,null,"STEROWNICZE","BS1143","0159090007258296240BS1143","BiT 1000 (St) FR","10x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,67510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[527,null,"STEROWNICZE","BS1144","0159090007258296240BS1144","BiT 1000 (St) FR","12x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,80470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[528,null,"STEROWNICZE","BS1145","0159090007258296240BS1145","BiT 1000 (St) FR","14x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,93190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[529,null,"STEROWNICZE","BS1146","0159090007258296240BS1146","BiT 1000 (St) FR","16x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,106890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[530,null,"STEROWNICZE","H61800","0159090007258296240H61800","BiT 1000 (St) H","2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,4290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[531,null,"STEROWNICZE","H61801","0159090007258296240H61801","BiT 1000 (St) H","3G0,5",null,"BITNER","KMT",1,5130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[532,null,"STEROWNICZE","H61802","0159090007258296240H61802","BiT 1000 (St) H","4G0,5",null,"BITNER","KMT",1,6170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[533,null,"STEROWNICZE","H61803","0159090007258296240H61803","BiT 1000 (St) H","5G0,5",null,"BITNER","KMT",1,6850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[534,null,"STEROWNICZE","H61804","0159090007258296240H61804","BiT 1000 (St) H","6G0,5",null,"BITNER","KMT",1,7910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[535,null,"STEROWNICZE","H61805","0159090007258296240H61805","BiT 1000 (St) H","7G0,5",null,"BITNER","KMT",1,8590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[536,null,"STEROWNICZE","H61806","0159090007258296240H61806","BiT 1000 (St) H","8G0,5",null,"BITNER","KMT",1,9750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[537,null,"STEROWNICZE","H61807","0159090007258296240H61807","BiT 1000 (St) H","10G0,5",null,"BITNER","KMT",1,12030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[538,null,"STEROWNICZE","H61808","0159090007258296240H61808","BiT 1000 (St) H","12G0,5",null,"BITNER","KMT",1,13390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[539,null,"STEROWNICZE","H61809","0159090007258296240H61809","BiT 1000 (St) H","14G0,5",null,"BITNER","KMT",1,14550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[540,null,"STEROWNICZE","H61810","0159090007258296240H61810","BiT 1000 (St) H","16G0,5",null,"BITNER","KMT",1,16390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[541,null,"STEROWNICZE","H61811","0159090007258296240H61811","BiT 1000 (St) H","18G0,5",null,"BITNER","KMT",1,18210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[542,null,"STEROWNICZE","H61812","0159090007258296240H61812","BiT 1000 (St) H","21G0,5",null,"BITNER","KMT",1,20700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[543,null,"STEROWNICZE","H61813","0159090007258296240H61813","BiT 1000 (St) H","25G0,5",null,"BITNER","KMT",1,24550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[544,null,"STEROWNICZE","H61814","0159090007258296240H61814","BiT 1000 (St) H","30G0,5",null,"BITNER","KMT",1,27720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[545,null,"STEROWNICZE","H61815","0159090007258296240H61815","BiT 1000 (St) H","34G0,5",null,"BITNER","KMT",1,31590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[546,null,"STEROWNICZE","H61816","0159090007258296240H61816","BiT 1000 (St) H","2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,5200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[547,null,"STEROWNICZE","H61817","0159090007258296240H61817","BiT 1000 (St) H","3G0,75",null,"BITNER","KMT",1,6410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[548,null,"STEROWNICZE","H61818","0159090007258296240H61818","BiT 1000 (St) H","4G0,75",null,"BITNER","KMT",1,7300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[549,null,"STEROWNICZE","H61819","0159090007258296240H61819","BiT 1000 (St) H","5G0,75",null,"BITNER","KMT",1,8760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[550,null,"STEROWNICZE","H61820","0159090007258296240H61820","BiT 1000 (St) H","6G0,75",null,"BITNER","KMT",1,10160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[551,null,"STEROWNICZE","H61821","0159090007258296240H61821","BiT 1000 (St) H","7G0,75",null,"BITNER","KMT",1,11100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[552,null,"STEROWNICZE","H61822","0159090007258296240H61822","BiT 1000 (St) H","8G0,75",null,"BITNER","KMT",1,12810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[553,null,"STEROWNICZE","H61823","0159090007258296240H61823","BiT 1000 (St) H","10G0,75",null,"BITNER","KMT",1,15150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[554,null,"STEROWNICZE","H61824","0159090007258296240H61824","BiT 1000 (St) H","12G0,75",null,"BITNER","KMT",1,17160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[555,null,"STEROWNICZE","H61825","0159090007258296240H61825","BiT 1000 (St) H","14G0,75",null,"BITNER","KMT",1,19590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[556,null,"STEROWNICZE","H61826","0159090007258296240H61826","BiT 1000 (St) H","16G0,75",null,"BITNER","KMT",1,22160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[557,null,"STEROWNICZE","H61827","0159090007258296240H61827","BiT 1000 (St) H","18G0,75",null,"BITNER","KMT",1,24660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[558,null,"STEROWNICZE","H61828","0159090007258296240H61828","BiT 1000 (St) H","21G0,75",null,"BITNER","KMT",1,27560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[559,null,"STEROWNICZE","H61829","0159090007258296240H61829","BiT 1000 (St) H","25G0,75",null,"BITNER","KMT",1,32700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[560,null,"STEROWNICZE","H61830","0159090007258296240H61830","BiT 1000 (St) H","30G0,75",null,"BITNER","KMT",1,38150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[561,null,"STEROWNICZE","H61831","0159090007258296240H61831","BiT 1000 (St) H","34G0,75",null,"BITNER","KMT",1,43400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[562,null,"STEROWNICZE","H61832","0159090007258296240H61832","BiT 1000 (St) H","37G0,75",null,"BITNER","KMT",1,46320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[563,null,"STEROWNICZE","H61833","0159090007258296240H61833","BiT 1000 (St) H","42G0,75",null,"BITNER","KMT",1,53060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[564,null,"STEROWNICZE","H61834","0159090007258296240H61834","BiT 1000 (St) H","52G0,75",null,"BITNER","KMT",1,64480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[565,null,"STEROWNICZE","H61835","0159090007258296240H61835","BiT 1000 (St) H","61G0,75",null,"BITNER","KMT",1,74870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[566,null,"STEROWNICZE","H61836","0159090007258296240H61836","BiT 1000 (St) H","2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,6520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[567,null,"STEROWNICZE","H61837","0159090007258296240H61837","BiT 1000 (St) H","3G1,0",null,"BITNER","KMT",1,7440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[568,null,"STEROWNICZE","H61838","0159090007258296240H61838","BiT 1000 (St) H","4G1,0",null,"BITNER","KMT",1,9250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[569,null,"STEROWNICZE","H61839","0159090007258296240H61839","BiT 1000 (St) H","5G1,0",null,"BITNER","KMT",1,11020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[570,null,"STEROWNICZE","H61840","0159090007258296240H61840","BiT 1000 (St) H","6G1,0",null,"BITNER","KMT",1,12880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[571,null,"STEROWNICZE","H61841","0159090007258296240H61841","BiT 1000 (St) H","7G1,0",null,"BITNER","KMT",1,14250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[572,null,"STEROWNICZE","H61842","0159090007258296240H61842","BiT 1000 (St) H","8G1,0",null,"BITNER","KMT",1,15480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[573,null,"STEROWNICZE","H61843","0159090007258296240H61843","BiT 1000 (St) H","10G1,0",null,"BITNER","KMT",1,19150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[574,null,"STEROWNICZE","H61844","0159090007258296240H61844","BiT 1000 (St) H","12G1,0",null,"BITNER","KMT",1,21750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[575,null,"STEROWNICZE","H61845","0159090007258296240H61845","BiT 1000 (St) H","14G1,0",null,"BITNER","KMT",1,24890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[576,null,"STEROWNICZE","H61846","0159090007258296240H61846","BiT 1000 (St) H","16G1,0",null,"BITNER","KMT",1,27620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[577,null,"STEROWNICZE","H61847","0159090007258296240H61847","BiT 1000 (St) H","18G1,0",null,"BITNER","KMT",1,30630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[578,null,"STEROWNICZE","H61848","0159090007258296240H61848","BiT 1000 (St) H","21G1,0",null,"BITNER","KMT",1,35100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[579,null,"STEROWNICZE","H61849","0159090007258296240H61849","BiT 1000 (St) H","25G1,0",null,"BITNER","KMT",1,41660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[580,null,"STEROWNICZE","H61850","0159090007258296240H61850","BiT 1000 (St) H","30G1,0",null,"BITNER","KMT",1,48700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[581,null,"STEROWNICZE","H61851","0159090007258296240H61851","BiT 1000 (St) H","34G1,0",null,"BITNER","KMT",1,55670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[582,null,"STEROWNICZE","H61852","0159090007258296240H61852","BiT 1000 (St) H","37G1,0",null,"BITNER","KMT",1,59480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[583,null,"STEROWNICZE","H61853","0159090007258296240H61853","BiT 1000 (St) H","42G1,0",null,"BITNER","KMT",1,68060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[584,null,"STEROWNICZE","H61854","0159090007258296240H61854","BiT 1000 (St) H","52G1,0",null,"BITNER","KMT",1,82410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[585,null,"STEROWNICZE","H61855","0159090007258296240H61855","BiT 1000 (St) H","61G1,0",null,"BITNER","KMT",1,95670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[586,null,"STEROWNICZE","H61856","0159090007258296240H61856","BiT 1000 (St) H","2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,7680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[587,null,"STEROWNICZE","H61857","0159090007258296240H61857","BiT 1000 (St) H","3G1,5",null,"BITNER","KMT",1,9610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[588,null,"STEROWNICZE","H61858","0159090007258296240H61858","BiT 1000 (St) H","4G1,5",null,"BITNER","KMT",1,12130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[589,null,"STEROWNICZE","H61859","0159090007258296240H61859","BiT 1000 (St) H","5G1,5",null,"BITNER","KMT",1,14600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[590,null,"STEROWNICZE","H61860","0159090007258296240H61860","BiT 1000 (St) H","6G1,5",null,"BITNER","KMT",1,16400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[591,null,"STEROWNICZE","H61861","0159090007258296240H61861","BiT 1000 (St) H","7G1,5",null,"BITNER","KMT",1,18290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[592,null,"STEROWNICZE","H61862","0159090007258296240H61862","BiT 1000 (St) H","8G1,5",null,"BITNER","KMT",1,20910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[593,null,"STEROWNICZE","H61863","0159090007258296240H61863","BiT 1000 (St) H","10G1,5",null,"BITNER","KMT",1,25880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[594,null,"STEROWNICZE","H61864","0159090007258296240H61864","BiT 1000 (St) H","12G1,5",null,"BITNER","KMT",1,28930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[595,null,"STEROWNICZE","H61865","0159090007258296240H61865","BiT 1000 (St) H","14G1,5",null,"BITNER","KMT",1,32870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[596,null,"STEROWNICZE","H61866","0159090007258296240H61866","BiT 1000 (St) H","16G1,5",null,"BITNER","KMT",1,37670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[597,null,"STEROWNICZE","H61867","0159090007258296240H61867","BiT 1000 (St) H","18G1,5",null,"BITNER","KMT",1,42100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[598,null,"STEROWNICZE","H61868","0159090007258296240H61868","BiT 1000 (St) H","21G1,5",null,"BITNER","KMT",1,48480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[599,null,"STEROWNICZE","H61869","0159090007258296240H61869","BiT 1000 (St) H","25G1,5",null,"BITNER","KMT",1,57790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[600,null,"STEROWNICZE","H61870","0159090007258296240H61870","BiT 1000 (St) H","30G1,5",null,"BITNER","KMT",1,67840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[601,null,"STEROWNICZE","H61871","0159090007258296240H61871","BiT 1000 (St) H","34G1,5",null,"BITNER","KMT",1,77480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[602,null,"STEROWNICZE","H61872","0159090007258296240H61872","BiT 1000 (St) H","37G1,5",null,"BITNER","KMT",1,81130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[603,null,"STEROWNICZE","H61873","0159090007258296240H61873","BiT 1000 (St) H","42G1,5",null,"BITNER","KMT",1,93000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[604,null,"STEROWNICZE","H61874","0159090007258296240H61874","BiT 1000 (St) H","52G1,5",null,"BITNER","KMT",1,113520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[605,null,"STEROWNICZE","H61875","0159090007258296240H61875","BiT 1000 (St) H","61G1,5",null,"BITNER","KMT",1,132860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[606,null,"STEROWNICZE","H61876","0159090007258296240H61876","BiT 1000 (St) H","2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,10560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[607,null,"STEROWNICZE","H61877","0159090007258296240H61877","BiT 1000 (St) H","3G2,5",null,"BITNER","KMT",1,14030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[608,null,"STEROWNICZE","H61878","0159090007258296240H61878","BiT 1000 (St) H","4G2,5",null,"BITNER","KMT",1,17350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[609,null,"STEROWNICZE","H61879","0159090007258296240H61879","BiT 1000 (St) H","5G2,5",null,"BITNER","KMT",1,20960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[610,null,"STEROWNICZE","H61880","0159090007258296240H61880","BiT 1000 (St) H","6G2,5",null,"BITNER","KMT",1,24700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[611,null,"STEROWNICZE","H61881","0159090007258296240H61881","BiT 1000 (St) H","7G2,5",null,"BITNER","KMT",1,27890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[612,null,"STEROWNICZE","H61882","0159090007258296240H61882","BiT 1000 (St) H","8G2,5",null,"BITNER","KMT",1,31240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[613,null,"STEROWNICZE","H61883","0159090007258296240H61883","BiT 1000 (St) H","10G2,5",null,"BITNER","KMT",1,38660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[614,null,"STEROWNICZE","H61884","0159090007258296240H61884","BiT 1000 (St) H","12G2,5",null,"BITNER","KMT",1,44870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[615,null,"STEROWNICZE","H61885","0159090007258296240H61885","BiT 1000 (St) H","14G2,5",null,"BITNER","KMT",1,51780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[616,null,"STEROWNICZE","H61886","0159090007258296240H61886","BiT 1000 (St) H","16G2,5",null,"BITNER","KMT",1,58900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[617,null,"STEROWNICZE","H61887","0159090007258296240H61887","BiT 1000 (St) H","18G2,5",null,"BITNER","KMT",1,65900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[618,null,"STEROWNICZE","H61888","0159090007258296240H61888","BiT 1000 (St) H","21G2,5",null,"BITNER","KMT",1,76410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[619,null,"STEROWNICZE","H61889","0159090007258296240H61889","BiT 1000 (St) H","25G2,5",null,"BITNER","KMT",1,91070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[620,null,"STEROWNICZE","H61890","0159090007258296240H61890","BiT 1000 (St) H","30G2,5",null,"BITNER","KMT",1,107590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[621,null,"STEROWNICZE","H61900","0159090007258296240H61900","BiT 1000 (St) H","2x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,6570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[622,null,"STEROWNICZE","H61901","0159090007258296240H61901","BiT 1000 (St) H","3x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,8230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[623,null,"STEROWNICZE","H61902","0159090007258296240H61902","BiT 1000 (St) H","4x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,10060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[624,null,"STEROWNICZE","H61903","0159090007258296240H61903","BiT 1000 (St) H","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,12270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[625,null,"STEROWNICZE","H61904","0159090007258296240H61904","BiT 1000 (St) H","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,13880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[626,null,"STEROWNICZE","H61905","0159090007258296240H61905","BiT 1000 (St) H","7x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[627,null,"STEROWNICZE","H61906","0159090007258296240H61906","BiT 1000 (St) H","8x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[628,null,"STEROWNICZE","H61907","0159090007258296240H61907","BiT 1000 (St) H","10x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,20170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[629,null,"STEROWNICZE","H61908","0159090007258296240H61908","BiT 1000 (St) H","12x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,23680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[630,null,"STEROWNICZE","H61909","0159090007258296240H61909","BiT 1000 (St) H","14x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,27120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[631,null,"STEROWNICZE","H61910","0159090007258296240H61910","BiT 1000 (St) H","16x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,30120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[632,null,"STEROWNICZE","H61911","0159090007258296240H61911","BiT 1000 (St) H","18x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,33180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[633,null,"STEROWNICZE","H61912","0159090007258296240H61912","BiT 1000 (St) H","20x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,36470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[634,null,"STEROWNICZE","H61913","0159090007258296240H61913","BiT 1000 (St) H","24x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,42880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[635,null,"STEROWNICZE","H61914","0159090007258296240H61914","BiT 1000 (St) H","2x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,8290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[636,null,"STEROWNICZE","H61915","0159090007258296240H61915","BiT 1000 (St) H","3x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,10520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[637,null,"STEROWNICZE","H61916","0159090007258296240H61916","BiT 1000 (St) H","4x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,13200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[638,null,"STEROWNICZE","H61917","0159090007258296240H61917","BiT 1000 (St) H","5x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,16360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[639,null,"STEROWNICZE","H61918","0159090007258296240H61918","BiT 1000 (St) H","6x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,17360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[640,null,"STEROWNICZE","H61919","0159090007258296240H61919","BiT 1000 (St) H","7x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,20030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[641,null,"STEROWNICZE","H61920","0159090007258296240H61920","BiT 1000 (St) H","8x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,22490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[642,null,"STEROWNICZE","H61921","0159090007258296240H61921","BiT 1000 (St) H","10x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,27380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[643,null,"STEROWNICZE","H61922","0159090007258296240H61922","BiT 1000 (St) H","12x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,31220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[644,null,"STEROWNICZE","H61923","0159090007258296240H61923","BiT 1000 (St) H","14x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,36170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[645,null,"STEROWNICZE","H61924","0159090007258296240H61924","BiT 1000 (St) H","16x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,41280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[646,null,"STEROWNICZE","H61925","0159090007258296240H61925","BiT 1000 (St) H","18x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,45650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[647,null,"STEROWNICZE","H61926","0159090007258296240H61926","BiT 1000 (St) H","20x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,50530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[648,null,"STEROWNICZE","H61927","0159090007258296240H61927","BiT 1000 (St) H","24x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,59570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[649,null,"STEROWNICZE","H61928","0159090007258296240H61928","BiT 1000 (St) H","2x2x1",null,"BITNER","KMT",1,10340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[650,null,"STEROWNICZE","H61929","0159090007258296240H61929","BiT 1000 (St) H","3x2x1",null,"BITNER","KMT",1,13300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[651,null,"STEROWNICZE","H61930","0159090007258296240H61930","BiT 1000 (St) H","4x2x1",null,"BITNER","KMT",1,15650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[652,null,"STEROWNICZE","H61931","0159090007258296240H61931","BiT 1000 (St) H","5x2x1",null,"BITNER","KMT",1,19240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[653,null,"STEROWNICZE","H61932","0159090007258296240H61932","BiT 1000 (St) H","6x2x1",null,"BITNER","KMT",1,21970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[654,null,"STEROWNICZE","H61933","0159090007258296240H61933","BiT 1000 (St) H","7x2x1",null,"BITNER","KMT",1,25410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[655,null,"STEROWNICZE","H61934","0159090007258296240H61934","BiT 1000 (St) H","8x2x1",null,"BITNER","KMT",1,27600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[656,null,"STEROWNICZE","H61935","0159090007258296240H61935","BiT 1000 (St) H","10x2x1",null,"BITNER","KMT",1,33670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[657,null,"STEROWNICZE","H61936","0159090007258296240H61936","BiT 1000 (St) H","12x2x1",null,"BITNER","KMT",1,39730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[658,null,"STEROWNICZE","H61937","0159090007258296240H61937","BiT 1000 (St) H","14x2x1",null,"BITNER","KMT",1,46040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[659,null,"STEROWNICZE","H61938","0159090007258296240H61938","BiT 1000 (St) H","16x2x1",null,"BITNER","KMT",1,52780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[660,null,"STEROWNICZE","H61939","0159090007258296240H61939","BiT 1000 (St) H","18x2x1",null,"BITNER","KMT",1,58460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[661,null,"STEROWNICZE","H61940","0159090007258296240H61940","BiT 1000 (St) H","20x2x1",null,"BITNER","KMT",1,64450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[662,null,"STEROWNICZE","H61941","0159090007258296240H61941","BiT 1000 (St) H","24x2x1",null,"BITNER","KMT",1,76250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[663,null,"STEROWNICZE","H61942","0159090007258296240H61942","BiT 1000 (St) H","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,13380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[664,null,"STEROWNICZE","H61943","0159090007258296240H61943","BiT 1000 (St) H","3x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,16580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[665,null,"STEROWNICZE","H61944","0159090007258296240H61944","BiT 1000 (St) H","4x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,21080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[666,null,"STEROWNICZE","H61945","0159090007258296240H61945","BiT 1000 (St) H","5x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,26100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[667,null,"STEROWNICZE","H61946","0159090007258296240H61946","BiT 1000 (St) H","6x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,28970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[668,null,"STEROWNICZE","H61947","0159090007258296240H61947","BiT 1000 (St) H","7x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,33520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[669,null,"STEROWNICZE","H61948","0159090007258296240H61948","BiT 1000 (St) H","8x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,37800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[670,null,"STEROWNICZE","H61949","0159090007258296240H61949","BiT 1000 (St) H","10x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,46550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[671,null,"STEROWNICZE","H61950","0159090007258296240H61950","BiT 1000 (St) H","12x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,55080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[672,null,"STEROWNICZE","H61951","0159090007258296240H61951","BiT 1000 (St) H","14x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,63880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[673,null,"STEROWNICZE","H61952","0159090007258296240H61952","BiT 1000 (St) H","16x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,73280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[674,null,"STEROWNICZE","H61953","0159090007258296240H61953","BiT 1000 (St) H","18x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,79430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[675,null,"STEROWNICZE","H61954","0159090007258296240H61954","BiT 1000 (St) H","20x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,87840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[676,null,"STEROWNICZE","H61955","0159090007258296240H61955","BiT 1000 (St) H","24x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,104830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[677,null,"STEROWNICZE","H61956","0159090007258296240H61956","BiT 1000 (St) H","2x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,18440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[678,null,"STEROWNICZE","H61957","0159090007258296240H61957","BiT 1000 (St) H","3x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,25010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[679,null,"STEROWNICZE","H61958","0159090007258296240H61958","BiT 1000 (St) H","4x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,31220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[680,null,"STEROWNICZE","H61959","0159090007258296240H61959","BiT 1000 (St) H","5x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,38890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[681,null,"STEROWNICZE","H61960","0159090007258296240H61960","BiT 1000 (St) H","6x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,45120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[682,null,"STEROWNICZE","H61961","0159090007258296240H61961","BiT 1000 (St) H","7x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,52570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[683,null,"STEROWNICZE","H61962","0159090007258296240H61962","BiT 1000 (St) H","8x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,59540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[684,null,"STEROWNICZE","H61963","0159090007258296240H61963","BiT 1000 (St) H","10x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,73640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[685,null,"STEROWNICZE","H61964","0159090007258296240H61964","BiT 1000 (St) H","12x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,87780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[686,null,"STEROWNICZE","H61965","0159090007258296240H61965","BiT 1000 (St) H","14x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,101660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[687,null,"STEROWNICZE","H61966","0159090007258296240H61966","BiT 1000 (St) H","16x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,116600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[688,null,"STEROWNICZE","BS1550","0159090007258296240BS1550","BiT 1000 (St) OR","2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,4830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[689,null,"STEROWNICZE","BS1551","0159090007258296240BS1551","BiT 1000 (St) OR","3G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,5780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[690,null,"STEROWNICZE","BS1553","0159090007258296240BS1553","BiT 1000 (St) OR","4G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,6950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[691,null,"STEROWNICZE","BS1555","0159090007258296240BS1555","BiT 1000 (St) OR","5G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[692,null,"STEROWNICZE","BS1557","0159090007258296240BS1557","BiT 1000 (St) OR","6G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[693,null,"STEROWNICZE","BS1558","0159090007258296240BS1558","BiT 1000 (St) OR","7G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[694,null,"STEROWNICZE","BS1560","0159090007258296240BS1560","BiT 1000 (St) OR","8G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[695,null,"STEROWNICZE","BS1562","0159090007258296240BS1562","BiT 1000 (St) OR","10G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[696,null,"STEROWNICZE","BS1563","0159090007258296240BS1563","BiT 1000 (St) OR","12G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[697,null,"STEROWNICZE","BS1565","0159090007258296240BS1565","BiT 1000 (St) OR","14G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,16780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[698,null,"STEROWNICZE","BS1566","0159090007258296240BS1566","BiT 1000 (St) OR","16G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[699,null,"STEROWNICZE","BS1567","0159090007258296240BS1567","BiT 1000 (St) OR","18G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[700,null,"STEROWNICZE","BS1569","0159090007258296240BS1569","BiT 1000 (St) OR","21G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[701,null,"STEROWNICZE","BS1570","0159090007258296240BS1570","BiT 1000 (St) OR","25G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,25530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[702,null,"STEROWNICZE","BS1572","0159090007258296240BS1572","BiT 1000 (St) OR","30G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[703,null,"STEROWNICZE","BS1573","0159090007258296240BS1573","BiT 1000 (St) OR","34G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[704,null,"STEROWNICZE","BS1579","0159090007258296240BS1579","BiT 1000 (St) OR","2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,5850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[705,null,"STEROWNICZE","BS1580","0159090007258296240BS1580","BiT 1000 (St) OR","3G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[706,null,"STEROWNICZE","BS1582","0159090007258296240BS1582","BiT 1000 (St) OR","4G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[707,null,"STEROWNICZE","BS1584","0159090007258296240BS1584","BiT 1000 (St) OR","5G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[708,null,"STEROWNICZE","BS1586","0159090007258296240BS1586","BiT 1000 (St) OR","6G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[709,null,"STEROWNICZE","BS1588","0159090007258296240BS1588","BiT 1000 (St) OR","7G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,12140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[710,null,"STEROWNICZE","BS1590","0159090007258296240BS1590","BiT 1000 (St) OR","8G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[711,null,"STEROWNICZE","BS1592","0159090007258296240BS1592","BiT 1000 (St) OR","10G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[712,null,"STEROWNICZE","BS1593","0159090007258296240BS1593","BiT 1000 (St) OR","12G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[713,null,"STEROWNICZE","BS1595","0159090007258296240BS1595","BiT 1000 (St) OR","14G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,20370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[714,null,"STEROWNICZE","BS1596","0159090007258296240BS1596","BiT 1000 (St) OR","16G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,23050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[715,null,"STEROWNICZE","BS1597","0159090007258296240BS1597","BiT 1000 (St) OR","18G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,25650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[716,null,"STEROWNICZE","BS1599","0159090007258296240BS1599","BiT 1000 (St) OR","21G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[717,null,"STEROWNICZE","BS1600","0159090007258296240BS1600","BiT 1000 (St) OR","25G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,34840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[718,null,"STEROWNICZE","BS1602","0159090007258296240BS1602","BiT 1000 (St) OR","30G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,40650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[719,null,"STEROWNICZE","BS1603","0159090007258296240BS1603","BiT 1000 (St) OR","34G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,46240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[720,null,"STEROWNICZE","BS1604","0159090007258296240BS1604","BiT 1000 (St) OR","37G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,49360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[721,null,"STEROWNICZE","BS1606","0159090007258296240BS1606","BiT 1000 (St) OR","42G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,56540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[722,null,"STEROWNICZE","BS1607","0159090007258296240BS1607","BiT 1000 (St) OR","52G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,68710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[723,null,"STEROWNICZE","BS1608","0159090007258296240BS1608","BiT 1000 (St) OR","61G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,79780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[724,null,"STEROWNICZE","BS1609","0159090007258296240BS1609","BiT 1000 (St) OR","2x1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[725,null,"STEROWNICZE","BS1610","0159090007258296240BS1610","BiT 1000 (St) OR","3G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[726,null,"STEROWNICZE","BS1612","0159090007258296240BS1612","BiT 1000 (St) OR","4G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[727,null,"STEROWNICZE","BS1614","0159090007258296240BS1614","BiT 1000 (St) OR","5G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,12050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[728,null,"STEROWNICZE","BS1616","0159090007258296240BS1616","BiT 1000 (St) OR","6G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[729,null,"STEROWNICZE","BS1618","0159090007258296240BS1618","BiT 1000 (St) OR","7G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[730,null,"STEROWNICZE","BS1620","0159090007258296240BS1620","BiT 1000 (St) OR","8G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,16090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[731,null,"STEROWNICZE","BS1621","0159090007258296240BS1621","BiT 1000 (St) OR","10G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[732,null,"STEROWNICZE","BS1623","0159090007258296240BS1623","BiT 1000 (St) OR","12G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[733,null,"STEROWNICZE","BS1625","0159090007258296240BS1625","BiT 1000 (St) OR","14G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,25880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[734,null,"STEROWNICZE","BS1626","0159090007258296240BS1626","BiT 1000 (St) OR","16G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[735,null,"STEROWNICZE","BS1627","0159090007258296240BS1627","BiT 1000 (St) OR","18G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,32640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[736,null,"STEROWNICZE","BS1630","0159090007258296240BS1630","BiT 1000 (St) OR","21G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,37400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[737,null,"STEROWNICZE","BS1631","0159090007258296240BS1631","BiT 1000 (St) OR","25G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,44400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[738,null,"STEROWNICZE","BS1633","0159090007258296240BS1633","BiT 1000 (St) OR","30G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,51900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[739,null,"STEROWNICZE","BS1634","0159090007258296240BS1634","BiT 1000 (St) OR","34G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,59320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[740,null,"STEROWNICZE","BS1635","0159090007258296240BS1635","BiT 1000 (St) OR","37G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,63380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[741,null,"STEROWNICZE","BS1637","0159090007258296240BS1637","BiT 1000 (St) OR","42G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,72530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[742,null,"STEROWNICZE","BS1638","0159090007258296240BS1638","BiT 1000 (St) OR","52G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,87820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[743,null,"STEROWNICZE","BS1639","0159090007258296240BS1639","BiT 1000 (St) OR","61G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,101950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[744,null,"STEROWNICZE","BS1640","0159090007258296240BS1640","BiT 1000 (St) OR","2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[745,null,"STEROWNICZE","BS1641","0159090007258296240BS1641","BiT 1000 (St) OR","3G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[746,null,"STEROWNICZE","BS1643","0159090007258296240BS1643","BiT 1000 (St) OR","4G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[747,null,"STEROWNICZE","BS1645","0159090007258296240BS1645","BiT 1000 (St) OR","5G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[748,null,"STEROWNICZE","BS1647","0159090007258296240BS1647","BiT 1000 (St) OR","6G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[749,null,"STEROWNICZE","BS1649","0159090007258296240BS1649","BiT 1000 (St) OR","7G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[750,null,"STEROWNICZE","BS1651","0159090007258296240BS1651","BiT 1000 (St) OR","8G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[751,null,"STEROWNICZE","BS1652","0159090007258296240BS1652","BiT 1000 (St) OR","10G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[752,null,"STEROWNICZE","BS1654","0159090007258296240BS1654","BiT 1000 (St) OR","12G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,30820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[753,null,"STEROWNICZE","BS1656","0159090007258296240BS1656","BiT 1000 (St) OR","14G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,35020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[754,null,"STEROWNICZE","BS1657","0159090007258296240BS1657","BiT 1000 (St) OR","16G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,40140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[755,null,"STEROWNICZE","BS1658","0159090007258296240BS1658","BiT 1000 (St) OR","18G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,44860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[756,null,"STEROWNICZE","BS1660","0159090007258296240BS1660","BiT 1000 (St) OR","21G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,51660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[757,null,"STEROWNICZE","BS1661","0159090007258296240BS1661","BiT 1000 (St) OR","25G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,61580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[758,null,"STEROWNICZE","BS1663","0159090007258296240BS1663","BiT 1000 (St) OR","30G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,72290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[759,null,"STEROWNICZE","BS1664","0159090007258296240BS1664","BiT 1000 (St) OR","34G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,82560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[760,null,"STEROWNICZE","BS1665","0159090007258296240BS1665","BiT 1000 (St) OR","37G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,86450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[761,null,"STEROWNICZE","BS1667","0159090007258296240BS1667","BiT 1000 (St) OR","42G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,99100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[762,null,"STEROWNICZE","BS1668","0159090007258296240BS1668","BiT 1000 (St) OR","52G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,120970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[763,null,"STEROWNICZE","BS1669","0159090007258296240BS1669","BiT 1000 (St) OR","61G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,141570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[764,null,"STEROWNICZE","BS1670","0159090007258296240BS1670","BiT 1000 (St) OR","2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[765,null,"STEROWNICZE","BS1671","0159090007258296240BS1671","BiT 1000 (St) OR","3G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[766,null,"STEROWNICZE","BS1673","0159090007258296240BS1673","BiT 1000 (St) OR","4G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[767,null,"STEROWNICZE","BS1675","0159090007258296240BS1675","BiT 1000 (St) OR","5G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[768,null,"STEROWNICZE","BS1677","0159090007258296240BS1677","BiT 1000 (St) OR","6G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,25690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[769,null,"STEROWNICZE","BS1679","0159090007258296240BS1679","BiT 1000 (St) OR","7G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[770,null,"STEROWNICZE","BS1681","0159090007258296240BS1681","BiT 1000 (St) OR","10G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,41200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[771,null,"STEROWNICZE","BS1682","0159090007258296240BS1682","BiT 1000 (St) OR","12G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,47810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[772,null,"STEROWNICZE","BS1684","0159090007258296240BS1684","BiT 1000 (St) OR","14G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,55170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[773,null,"STEROWNICZE","BS1685","0159090007258296240BS1685","BiT 1000 (St) OR","16G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,62760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[774,null,"STEROWNICZE","BS1686","0159090007258296240BS1686","BiT 1000 (St) OR","18G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,70230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[775,null,"STEROWNICZE","BS1687","0159090007258296240BS1687","BiT 1000 (St) OR","21G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,81420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[776,null,"STEROWNICZE","BS1688","0159090007258296240BS1688","BiT 1000 (St) OR","25G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,97050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[777,null,"STEROWNICZE","BS1689","0159090007258296240BS1689","BiT 1000 (St) OR","30G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,114650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[778,null,"STEROWNICZE","BS1693","0159090007258296240BS1693","BiT 1000 (St) OR","8G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[779,null,"STEROWNICZE","BS1750","0159090007258296240BS1750","BiT 1000 (St) OR","2x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[780,null,"STEROWNICZE","BS1751","0159090007258296240BS1751","BiT 1000 (St) OR","3x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[781,null,"STEROWNICZE","BS1752","0159090007258296240BS1752","BiT 1000 (St) OR","4x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[782,null,"STEROWNICZE","BS1753","0159090007258296240BS1753","BiT 1000 (St) OR","5x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[783,null,"STEROWNICZE","BS1754","0159090007258296240BS1754","BiT 1000 (St) OR","6x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[784,null,"STEROWNICZE","BS1755","0159090007258296240BS1755","BiT 1000 (St) OR","7x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[785,null,"STEROWNICZE","BS1756","0159090007258296240BS1756","BiT 1000 (St) OR","8x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[786,null,"STEROWNICZE","BS1757","0159090007258296240BS1757","BiT 1000 (St) OR","10x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[787,null,"STEROWNICZE","BS1758","0159090007258296240BS1758","BiT 1000 (St) OR","12x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[788,null,"STEROWNICZE","BS1759","0159090007258296240BS1759","BiT 1000 (St) OR","14x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,28430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[789,null,"STEROWNICZE","BS1760","0159090007258296240BS1760","BiT 1000 (St) OR","16x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,32630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[790,null,"STEROWNICZE","BS1761","0159090007258296240BS1761","BiT 1000 (St) OR","18x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,35950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[791,null,"STEROWNICZE","BS1762","0159090007258296240BS1762","BiT 1000 (St) OR","20x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,39510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[792,null,"STEROWNICZE","BS1763","0159090007258296240BS1763","BiT 1000 (St) OR","24x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,46450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[793,null,"STEROWNICZE","BS1764","0159090007258296240BS1764","BiT 1000 (St) OR","2x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[794,null,"STEROWNICZE","BS1765","0159090007258296240BS1765","BiT 1000 (St) OR","3x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[795,null,"STEROWNICZE","BS1766","0159090007258296240BS1766","BiT 1000 (St) OR","4x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[796,null,"STEROWNICZE","BS1767","0159090007258296240BS1767","BiT 1000 (St) OR","5x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[797,null,"STEROWNICZE","BS1768","0159090007258296240BS1768","BiT 1000 (St) OR","6x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[798,null,"STEROWNICZE","BS1769","0159090007258296240BS1769","BiT 1000 (St) OR","7x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[799,null,"STEROWNICZE","BS1770","0159090007258296240BS1770","BiT 1000 (St) OR","8x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,23580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[800,null,"STEROWNICZE","BS1771","0159090007258296240BS1771","BiT 1000 (St) OR","10x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,28700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[801,null,"STEROWNICZE","BS1772","0159090007258296240BS1772","BiT 1000 (St) OR","12x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[802,null,"STEROWNICZE","BS1773","0159090007258296240BS1773","BiT 1000 (St) OR","14x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,39180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[803,null,"STEROWNICZE","BS1774","0159090007258296240BS1774","BiT 1000 (St) OR","16x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,44720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[804,null,"STEROWNICZE","BS1775","0159090007258296240BS1775","BiT 1000 (St) OR","18x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,49450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[805,null,"STEROWNICZE","BS1776","0159090007258296240BS1776","BiT 1000 (St) OR","20x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,54740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[806,null,"STEROWNICZE","BS1777","0159090007258296240BS1777","BiT 1000 (St) OR","24x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,61060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[807,null,"STEROWNICZE","BS1778","0159090007258296240BS1778","BiT 1000 (St) OR","2x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[808,null,"STEROWNICZE","BS1779","0159090007258296240BS1779","BiT 1000 (St) OR","3x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[809,null,"STEROWNICZE","BS1780","0159090007258296240BS1780","BiT 1000 (St) OR","4x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,16410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[810,null,"STEROWNICZE","BS1781","0159090007258296240BS1781","BiT 1000 (St) OR","5x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,20180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[811,null,"STEROWNICZE","BS1782","0159090007258296240BS1782","BiT 1000 (St) OR","6x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,23040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[812,null,"STEROWNICZE","BS1783","0159090007258296240BS1783","BiT 1000 (St) OR","7x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[813,null,"STEROWNICZE","BS1784","0159090007258296240BS1784","BiT 1000 (St) OR","8x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[814,null,"STEROWNICZE","BS1785","0159090007258296240BS1785","BiT 1000 (St) OR","10x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,36480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[815,null,"STEROWNICZE","BS1786","0159090007258296240BS1786","BiT 1000 (St) OR","12x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,43040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[816,null,"STEROWNICZE","BS1787","0159090007258296240BS1787","BiT 1000 (St) OR","14x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,49880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[817,null,"STEROWNICZE","BS1788","0159090007258296240BS1788","BiT 1000 (St) OR","16x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,57170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[818,null,"STEROWNICZE","BS1789","0159090007258296240BS1789","BiT 1000 (St) OR","18x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,59930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[819,null,"STEROWNICZE","BS1790","0159090007258296240BS1790","BiT 1000 (St) OR","20x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,66060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[820,null,"STEROWNICZE","BS1791","0159090007258296240BS1791","BiT 1000 (St) OR","24x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,78150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[821,null,"STEROWNICZE","BS1792","0159090007258296240BS1792","BiT 1000 (St) OR","2x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[822,null,"STEROWNICZE","BS1793","0159090007258296240BS1793","BiT 1000 (St) OR","3x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[823,null,"STEROWNICZE","BS1794","0159090007258296240BS1794","BiT 1000 (St) OR","4x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[824,null,"STEROWNICZE","BS1795","0159090007258296240BS1795","BiT 1000 (St) OR","5x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,27370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[825,null,"STEROWNICZE","BS1796","0159090007258296240BS1796","BiT 1000 (St) OR","6x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,31380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[826,null,"STEROWNICZE","BS1797","0159090007258296240BS1797","BiT 1000 (St) OR","7x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,36310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[827,null,"STEROWNICZE","BS1798","0159090007258296240BS1798","BiT 1000 (St) OR","8x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,40950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[828,null,"STEROWNICZE","BS1799","0159090007258296240BS1799","BiT 1000 (St) OR","10x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,50430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[829,null,"STEROWNICZE","BS1800","0159090007258296240BS1800","BiT 1000 (St) OR","12x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,56460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[830,null,"STEROWNICZE","BS1801","0159090007258296240BS1801","BiT 1000 (St) OR","14x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,65470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[831,null,"STEROWNICZE","BS1802","0159090007258296240BS1802","BiT 1000 (St) OR","16x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,75120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[832,null,"STEROWNICZE","BS1803","0159090007258296240BS1803","BiT 1000 (St) OR","18x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,81410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[833,null,"STEROWNICZE","BS1804","0159090007258296240BS1804","BiT 1000 (St) OR","20x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,90040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[834,null,"STEROWNICZE","BS1805","0159090007258296240BS1805","BiT 1000 (St) OR","24x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,107450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[835,null,"STEROWNICZE","BS1806","0159090007258296240BS1806","BiT 1000 (St) OR","2x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[836,null,"STEROWNICZE","BS1807","0159090007258296240BS1807","BiT 1000 (St) OR","3x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[837,null,"STEROWNICZE","BS1808","0159090007258296240BS1808","BiT 1000 (St) OR","4x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[838,null,"STEROWNICZE","BS1809","0159090007258296240BS1809","BiT 1000 (St) OR","5x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,42130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[839,null,"STEROWNICZE","BS1810","0159090007258296240BS1810","BiT 1000 (St) OR","6x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,48880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[840,null,"STEROWNICZE","BS1811","0159090007258296240BS1811","BiT 1000 (St) OR","7x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,56950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[841,null,"STEROWNICZE","BS1812","0159090007258296240BS1812","BiT 1000 (St) OR","8x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,61030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[842,null,"STEROWNICZE","BS1813","0159090007258296240BS1813","BiT 1000 (St) OR","10x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,75490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[843,null,"STEROWNICZE","BS1814","0159090007258296240BS1814","BiT 1000 (St) OR","12x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,89970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[844,null,"STEROWNICZE","BS1815","0159090007258296240BS1815","BiT 1000 (St) OR","14x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,104210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[845,null,"STEROWNICZE","BS1816","0159090007258296240BS1816","BiT 1000 (St) OR","16x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,119520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[846,null,"STEROWNICZE","BS0630","0159090007258296240BS0630","BiT 1000 2(St)","2x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,6450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[847,null,"STEROWNICZE","BS0631","0159090007258296240BS0631","BiT 1000 2(St)","3x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,8690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[848,null,"STEROWNICZE","BS0632","0159090007258296240BS0632","BiT 1000 2(St)","4x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[849,null,"STEROWNICZE","BS0633","0159090007258296240BS0633","BiT 1000 2(St)","5x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[850,null,"STEROWNICZE","BS0634","0159090007258296240BS0634","BiT 1000 2(St)","6x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,15250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[851,null,"STEROWNICZE","BS0635","0159090007258296240BS0635","BiT 1000 2(St)","7x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,17570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[852,null,"STEROWNICZE","BS0636","0159090007258296240BS0636","BiT 1000 2(St)","8x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,19770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[853,null,"STEROWNICZE","BS0637","0159090007258296240BS0637","BiT 1000 2(St)","10x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,23810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[854,null,"STEROWNICZE","BS0638","0159090007258296240BS0638","BiT 1000 2(St)","12x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,28120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[855,null,"STEROWNICZE","BS0639","0159090007258296240BS0639","BiT 1000 2(St)","14x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,32420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[856,null,"STEROWNICZE","BS0640","0159090007258296240BS0640","BiT 1000 2(St)","16x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,37170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[857,null,"STEROWNICZE","BS0641","0159090007258296240BS0641","BiT 1000 2(St)","18x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,41220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[858,null,"STEROWNICZE","BS0642","0159090007258296240BS0642","BiT 1000 2(St)","20x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,45450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[859,null,"STEROWNICZE","BS0643","0159090007258296240BS0643","BiT 1000 2(St)","24x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,53800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[860,null,"STEROWNICZE","BS0644","0159090007258296240BS0644","BiT 1000 2(St)","2x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,7990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[861,null,"STEROWNICZE","BS0645","0159090007258296240BS0645","BiT 1000 2(St)","3x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[862,null,"STEROWNICZE","BS0646","0159090007258296240BS0646","BiT 1000 2(St)","4x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[863,null,"STEROWNICZE","BS0647","0159090007258296240BS0647","BiT 1000 2(St)","5x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,16420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[864,null,"STEROWNICZE","BS0648","0159090007258296240BS0648","BiT 1000 2(St)","6x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,18910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[865,null,"STEROWNICZE","BS0649","0159090007258296240BS0649","BiT 1000 2(St)","7x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,21880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[866,null,"STEROWNICZE","BS0650","0159090007258296240BS0650","BiT 1000 2(St)","8x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,24360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[867,null,"STEROWNICZE","BS0651","0159090007258296240BS0651","BiT 1000 2(St)","10x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,29840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[868,null,"STEROWNICZE","BS0652","0159090007258296240BS0652","BiT 1000 2(St)","12x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,35330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[869,null,"STEROWNICZE","BS0653","0159090007258296240BS0653","BiT 1000 2(St)","14x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,40990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[870,null,"STEROWNICZE","BS0654","0159090007258296240BS0654","BiT 1000 2(St)","16x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,46800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[871,null,"STEROWNICZE","BS0655","0159090007258296240BS0655","BiT 1000 2(St)","18x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,51990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[872,null,"STEROWNICZE","BS0656","0159090007258296240BS0656","BiT 1000 2(St)","20x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,57610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[873,null,"STEROWNICZE","BS0657","0159090007258296240BS0657","BiT 1000 2(St)","24x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,68300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[874,null,"STEROWNICZE","BS0658","0159090007258296240BS0658","BiT 1000 2(St)","2x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,10310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[875,null,"STEROWNICZE","BS0659","0159090007258296240BS0659","BiT 1000 2(St)","3x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,13560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[876,null,"STEROWNICZE","BS0660","0159090007258296240BS0660","BiT 1000 2(St)","4x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,17280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[877,null,"STEROWNICZE","BS0661","0159090007258296240BS0661","BiT 1000 2(St)","5x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,21220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[878,null,"STEROWNICZE","BS0662","0159090007258296240BS0662","BiT 1000 2(St)","6x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,24210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[879,null,"STEROWNICZE","BS0663","0159090007258296240BS0663","BiT 1000 2(St)","7x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,28110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[880,null,"STEROWNICZE","BS0664","0159090007258296240BS0664","BiT 1000 2(St)","8x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,31740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[881,null,"STEROWNICZE","BS0665","0159090007258296240BS0665","BiT 1000 2(St)","10x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,38860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[882,null,"STEROWNICZE","BS0666","0159090007258296240BS0666","BiT 1000 2(St)","12x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,46150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[883,null,"STEROWNICZE","BS0667","0159090007258296240BS0667","BiT 1000 2(St)","14x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,53480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[884,null,"STEROWNICZE","BS0668","0159090007258296240BS0668","BiT 1000 2(St)","16x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,61470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[885,null,"STEROWNICZE","BS0669","0159090007258296240BS0669","BiT 1000 2(St)","18x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,68140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[886,null,"STEROWNICZE","BS0670","0159090007258296240BS0670","BiT 1000 2(St)","20x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,75280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[887,null,"STEROWNICZE","BS0671","0159090007258296240BS0671","BiT 1000 2(St)","24x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,89420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[888,null,"STEROWNICZE","BS0672","0159090007258296240BS0672","BiT 1000 2(St)","2x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,12590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[889,null,"STEROWNICZE","BS0673","0159090007258296240BS0673","BiT 1000 2(St)","3x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,16940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[890,null,"STEROWNICZE","BS0674","0159090007258296240BS0674","BiT 1000 2(St)","4x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,21760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[891,null,"STEROWNICZE","BS0675","0159090007258296240BS0675","BiT 1000 2(St)","5x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,26650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[892,null,"STEROWNICZE","BS0676","0159090007258296240BS0676","BiT 1000 2(St)","6x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,30890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[893,null,"STEROWNICZE","BS0677","0159090007258296240BS0677","BiT 1000 2(St)","7x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,35800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[894,null,"STEROWNICZE","BS0678","0159090007258296240BS0678","BiT 1000 2(St)","8x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,40440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[895,null,"STEROWNICZE","BS0679","0159090007258296240BS0679","BiT 1000 2(St)","10x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,49970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[896,null,"STEROWNICZE","BS0680","0159090007258296240BS0680","BiT 1000 2(St)","12x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,59460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[897,null,"STEROWNICZE","BS0681","0159090007258296240BS0681","BiT 1000 2(St)","14x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,69050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[898,null,"STEROWNICZE","BS0682","0159090007258296240BS0682","BiT 1000 2(St)","16x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,79130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[899,null,"STEROWNICZE","BS0683","0159090007258296240BS0683","BiT 1000 2(St)","18x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,88080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[900,null,"STEROWNICZE","BS0684","0159090007258296240BS0684","BiT 1000 2(St)","20x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,97380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[901,null,"STEROWNICZE","BS0685","0159090007258296240BS0685","BiT 1000 2(St)","24x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,114300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[902,null,"STEROWNICZE","BS0687","0159090007258296240BS0687","BiT 1000 2(St)","2x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,17490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[903,null,"STEROWNICZE","BS0688","0159090007258296240BS0688","BiT 1000 2(St)","3x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,23720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[904,null,"STEROWNICZE","BS0689","0159090007258296240BS0689","BiT 1000 2(St)","4x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,30740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[905,null,"STEROWNICZE","BS0690","0159090007258296240BS0690","BiT 1000 2(St)","5x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,38320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[906,null,"STEROWNICZE","BS0691","0159090007258296240BS0691","BiT 1000 2(St)","6x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,44670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[907,null,"STEROWNICZE","BS0692","0159090007258296240BS0692","BiT 1000 2(St)","7x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,52060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[908,null,"STEROWNICZE","BS0693","0159090007258296240BS0693","BiT 1000 2(St)","8x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,59040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[909,null,"STEROWNICZE","BS0694","0159090007258296240BS0694","BiT 1000 2(St)","10x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,73140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[910,null,"STEROWNICZE","BS0695","0159090007258296240BS0695","BiT 1000 2(St)","12x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,87270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[911,null,"STEROWNICZE","BS0696","0159090007258296240BS0696","BiT 1000 2(St)","14x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,101180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[912,null,"STEROWNICZE","BS0697","0159090007258296240BS0697","BiT 1000 2(St)","16x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,115980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[913,null,"STEROWNICZE","BS1160","0159090007258296240BS1160","BiT 1000 2(St) FR","2x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,7220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[914,null,"STEROWNICZE","BS1161","0159090007258296240BS1161","BiT 1000 2(St) FR","3x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,9730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[915,null,"STEROWNICZE","BS1162","0159090007258296240BS1162","BiT 1000 2(St) FR","4x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,12280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[916,null,"STEROWNICZE","BS1163","0159090007258296240BS1163","BiT 1000 2(St) FR","5x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[917,null,"STEROWNICZE","BS1164","0159090007258296240BS1164","BiT 1000 2(St) FR","6x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,17080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[918,null,"STEROWNICZE","BS1165","0159090007258296240BS1165","BiT 1000 2(St) FR","7x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[919,null,"STEROWNICZE","BS1166","0159090007258296240BS1166","BiT 1000 2(St) FR","8x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[920,null,"STEROWNICZE","BS1167","0159090007258296240BS1167","BiT 1000 2(St) FR","10x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[921,null,"STEROWNICZE","BS1168","0159090007258296240BS1168","BiT 1000 2(St) FR","12x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,30930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[922,null,"STEROWNICZE","BS1169","0159090007258296240BS1169","BiT 1000 2(St) FR","14x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,35660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[923,null,"STEROWNICZE","BS1170","0159090007258296240BS1170","BiT 1000 2(St) FR","16x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,40890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[924,null,"STEROWNICZE","BS1171","0159090007258296240BS1171","BiT 1000 2(St) FR","18x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,45340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[925,null,"STEROWNICZE","BS1172","0159090007258296240BS1172","BiT 1000 2(St) FR","20x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,50000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[926,null,"STEROWNICZE","BS1173","0159090007258296240BS1173","BiT 1000 2(St) FR","24x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,59180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[927,null,"STEROWNICZE","BS1174","0159090007258296240BS1174","BiT 1000 2(St) FR","2x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,8950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[928,null,"STEROWNICZE","BS1175","0159090007258296240BS1175","BiT 1000 2(St) FR","3x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[929,null,"STEROWNICZE","BS1176","0159090007258296240BS1176","BiT 1000 2(St) FR","4x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[930,null,"STEROWNICZE","BS1177","0159090007258296240BS1177","BiT 1000 2(St) FR","5x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[931,null,"STEROWNICZE","BS1178","0159090007258296240BS1178","BiT 1000 2(St) FR","6x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,21180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[932,null,"STEROWNICZE","BS1179","0159090007258296240BS1179","BiT 1000 2(St) FR","7x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[933,null,"STEROWNICZE","BS1180","0159090007258296240BS1180","BiT 1000 2(St) FR","8x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[934,null,"STEROWNICZE","BS1181","0159090007258296240BS1181","BiT 1000 2(St) FR","10x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,32820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[935,null,"STEROWNICZE","BS1182","0159090007258296240BS1182","BiT 1000 2(St) FR","12x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,38860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[936,null,"STEROWNICZE","BS1183","0159090007258296240BS1183","BiT 1000 2(St) FR","14x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,45090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[937,null,"STEROWNICZE","BS1184","0159090007258296240BS1184","BiT 1000 2(St) FR","16x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,51480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[938,null,"STEROWNICZE","BS1185","0159090007258296240BS1185","BiT 1000 2(St) FR","18x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,57190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[939,null,"STEROWNICZE","BS1186","0159090007258296240BS1186","BiT 1000 2(St) FR","20x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,63370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[940,null,"STEROWNICZE","BS1187","0159090007258296240BS1187","BiT 1000 2(St) FR","24x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,75130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[941,null,"STEROWNICZE","BS1188","0159090007258296240BS1188","BiT 1000 2(St) FR","2x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[942,null,"STEROWNICZE","BS1189","0159090007258296240BS1189","BiT 1000 2(St) FR","3x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[943,null,"STEROWNICZE","BS1190","0159090007258296240BS1190","BiT 1000 2(St) FR","4x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[944,null,"STEROWNICZE","BS1191","0159090007258296240BS1191","BiT 1000 2(St) FR","5x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,23770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[945,null,"STEROWNICZE","BS1192","0159090007258296240BS1192","BiT 1000 2(St) FR","6x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[946,null,"STEROWNICZE","BS1193","0159090007258296240BS1193","BiT 1000 2(St) FR","7x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,30920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[947,null,"STEROWNICZE","BS1194","0159090007258296240BS1194","BiT 1000 2(St) FR","8x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,34910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[948,null,"STEROWNICZE","BS1195","0159090007258296240BS1195","BiT 1000 2(St) FR","10x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,42750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[949,null,"STEROWNICZE","BS1196","0159090007258296240BS1196","BiT 1000 2(St) FR","12x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,50770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[950,null,"STEROWNICZE","BS1197","0159090007258296240BS1197","BiT 1000 2(St) FR","14x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,58830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[951,null,"STEROWNICZE","BS1198","0159090007258296240BS1198","BiT 1000 2(St) FR","16x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,67620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[952,null,"STEROWNICZE","BS1199","0159090007258296240BS1199","BiT 1000 2(St) FR","18x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,74950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[953,null,"STEROWNICZE","BS1200","0159090007258296240BS1200","BiT 1000 2(St) FR","20x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,82810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[954,null,"STEROWNICZE","BS1201","0159090007258296240BS1201","BiT 1000 2(St) FR","24x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,98360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[955,null,"STEROWNICZE","BS1202","0159090007258296240BS1202","BiT 1000 2(St) FR","2x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,14100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[956,null,"STEROWNICZE","BS1203","0159090007258296240BS1203","BiT 1000 2(St) FR","3x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,18970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[957,null,"STEROWNICZE","BS1204","0159090007258296240BS1204","BiT 1000 2(St) FR","4x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[958,null,"STEROWNICZE","BS1205","0159090007258296240BS1205","BiT 1000 2(St) FR","5x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[959,null,"STEROWNICZE","BS1206","0159090007258296240BS1206","BiT 1000 2(St) FR","6x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[960,null,"STEROWNICZE","BS1207","0159090007258296240BS1207","BiT 1000 2(St) FR","7x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,39380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[961,null,"STEROWNICZE","BS1208","0159090007258296240BS1208","BiT 1000 2(St) FR","8x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,44480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[962,null,"STEROWNICZE","BS1209","0159090007258296240BS1209","BiT 1000 2(St) FR","10x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,54970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[963,null,"STEROWNICZE","BS1210","0159090007258296240BS1210","BiT 1000 2(St) FR","12x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,65410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[964,null,"STEROWNICZE","BS1211","0159090007258296240BS1211","BiT 1000 2(St) FR","14x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,75960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[965,null,"STEROWNICZE","BS1212","0159090007258296240BS1212","BiT 1000 2(St) FR","16x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,87040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[966,null,"STEROWNICZE","BS1213","0159090007258296240BS1213","BiT 1000 2(St) FR","18x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,96890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[967,null,"STEROWNICZE","BS1214","0159090007258296240BS1214","BiT 1000 2(St) FR","20x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,107120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[968,null,"STEROWNICZE","BS1215","0159090007258296240BS1215","BiT 1000 2(St) FR","24x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,125730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[969,null,"STEROWNICZE","BS1217","0159090007258296240BS1217","BiT 1000 2(St) FR","2x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[970,null,"STEROWNICZE","BS1218","0159090007258296240BS1218","BiT 1000 2(St) FR","3x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,26090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[971,null,"STEROWNICZE","BS1219","0159090007258296240BS1219","BiT 1000 2(St) FR","4x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,33810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[972,null,"STEROWNICZE","BS1220","0159090007258296240BS1220","BiT 1000 2(St) FR","5x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,42150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[973,null,"STEROWNICZE","BS1221","0159090007258296240BS1221","BiT 1000 2(St) FR","6x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,49140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[974,null,"STEROWNICZE","BS1222","0159090007258296240BS1222","BiT 1000 2(St) FR","7x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,57270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[975,null,"STEROWNICZE","BS1223","0159090007258296240BS1223","BiT 1000 2(St) FR","8x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,64940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[976,null,"STEROWNICZE","BS1224","0159090007258296240BS1224","BiT 1000 2(St) FR","10x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,80450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[977,null,"STEROWNICZE","BS1225","0159090007258296240BS1225","BiT 1000 2(St) FR","12x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,96000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[978,null,"STEROWNICZE","BS1226","0159090007258296240BS1226","BiT 1000 2(St) FR","14x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,111300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[979,null,"STEROWNICZE","BS1227","0159090007258296240BS1227","BiT 1000 2(St) FR","16x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,127580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[980,null,"STEROWNICZE","H62010","0159090007258296240H62010","BiT 1000 2(St) H","2x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,8390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[981,null,"STEROWNICZE","H62011","0159090007258296240H62011","BiT 1000 2(St) H","3x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,11300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[982,null,"STEROWNICZE","H62012","0159090007258296240H62012","BiT 1000 2(St) H","4x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,14250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[983,null,"STEROWNICZE","H62013","0159090007258296240H62013","BiT 1000 2(St) H","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[984,null,"STEROWNICZE","H62014","0159090007258296240H62014","BiT 1000 2(St) H","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,18910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[985,null,"STEROWNICZE","H62015","0159090007258296240H62015","BiT 1000 2(St) H","7x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,21790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[986,null,"STEROWNICZE","H62016","0159090007258296240H62016","BiT 1000 2(St) H","8x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,24510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[987,null,"STEROWNICZE","H62017","0159090007258296240H62017","BiT 1000 2(St) H","10x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,28570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[988,null,"STEROWNICZE","H62018","0159090007258296240H62018","BiT 1000 2(St) H","12x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,33740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[989,null,"STEROWNICZE","H62019","0159090007258296240H62019","BiT 1000 2(St) H","14x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,38900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[990,null,"STEROWNICZE","H62020","0159090007258296240H62020","BiT 1000 2(St) H","16x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,44600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[991,null,"STEROWNICZE","H62021","0159090007258296240H62021","BiT 1000 2(St) H","18x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,49460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[992,null,"STEROWNICZE","H62022","0159090007258296240H62022","BiT 1000 2(St) H","20x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,54540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[993,null,"STEROWNICZE","H62023","0159090007258296240H62023","BiT 1000 2(St) H","24x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,64560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[994,null,"STEROWNICZE","H62024","0159090007258296240H62024","BiT 1000 2(St) H","2x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,10390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[995,null,"STEROWNICZE","H62025","0159090007258296240H62025","BiT 1000 2(St) H","3x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,13790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[996,null,"STEROWNICZE","H62026","0159090007258296240H62026","BiT 1000 2(St) H","4x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,16500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[997,null,"STEROWNICZE","H62027","0159090007258296240H62027","BiT 1000 2(St) H","5x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,20360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[998,null,"STEROWNICZE","H62028","0159090007258296240H62028","BiT 1000 2(St) H","6x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,23450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[999,null,"STEROWNICZE","H62029","0159090007258296240H62029","BiT 1000 2(St) H","7x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,27130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1005,null,"STEROWNICZE","H62035","0159090007258296240H62035","BiT 1000 2(St) H","18x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,62390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1036,null,"STEROWNICZE","H62066","0159090007258296240H62066","BiT 1000 2(St) H","2x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,21690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1052,null,"STEROWNICZE","BS1855","0159090007258296240BS1855","BiT 1000 2(St) OR","7x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1069,null,"STEROWNICZE","BS1872","0159090007258296240BS1872","BiT 1000 2(St) OR","12x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,45930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1084,null,"STEROWNICZE","BS1887","0159090007258296240BS1887","BiT 1000 2(St) OR","14x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,65780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1105,null,"STEROWNICZE","BS1909","0159090007258296240BS1909","BiT 1000 2(St) OR","4x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,39960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1138,null,"STEROWNICZE","BS0269","0159090007258296240BS0269","BiT 1000 C","16x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,43460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1152,null,"STEROWNICZE","BS0283","0159090007258296240BS0283","BiT 1000 C","16x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,53430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1171,null,"STEROWNICZE","BS0302","0159090007258296240BS0302","BiT 1000 C","3x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","BITNER","KMT",1,25830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1186,null,"STEROWNICZE","BS0855","0159090007258296240BS0855","BiT 1000 C FR","7x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,19880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1225,null,"STEROWNICZE","BS0894","0159090007258296240BS0894","BiT 1000 C FR","4x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,25280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1240,null,"STEROWNICZE","BS0909","0159090007258296240BS0909","BiT 1000 C FR","5x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,43510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1255,null,"STEROWNICZE","BS1452","0159090007258296240BS1452","BiT 1000 C OR","10x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,29850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1278,null,"STEROWNICZE","BS1475","0159090007258296240BS1475","BiT 1000 C OR","4x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,22610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1288,null,"STEROWNICZE","BS1485","0159090007258296240BS1485","BiT 1000 C OR","20x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,79060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1325,null,"STEROWNICZE","H61310","0159090007258296240H61310","BiT 1000 CH","16x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,39970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1342,null,"STEROWNICZE","H61327","0159090007258296240H61327","BiT 1000 CH","24x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,72140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1357,null,"STEROWNICZE","H61342","0159090007258296240H61342","BiT 1000 CH","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,17780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1378,null,"STEROWNICZE","H61363","0159090007258296240H61363","BiT 1000 CH","10x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,86050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1411,null,"STEROWNICZE","S62654","0159090007258296240S62654","BiT 1000 CY","7G2,5",null,"BITNER","KMT",1,28960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1426,null,"STEROWNICZE","S62669","0159090007258296240S62669","BiT 1000 CY","7G6",null,"BITNER","KMT",1,59730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1447,null,"STEROWNICZE","S62690","0159090007258296240S62690","BiT 1000 CY","3G95",null,"BITNER","KMT",1,359210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1459,null,"STEROWNICZE","S65903","0159090007258296240S65903","BiT 1000 CY","5G0,5",null,"BITNER","KMT",1,9180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1478,null,"STEROWNICZE","S65922","0159090007258296240S65922","BiT 1000 CY","34G0,75",null,"BITNER","KMT",1,48030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1513,null,"STEROWNICZE","S65970","0159090007258296240S65970","BiT 1000 CY","10G10",null,"BITNER","KMT",1,146010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1528,null,"STEROWNICZE","S66410","0159090007258296240S66410","BiT 1000 CY FR","2x4",null,"BITNER","KMT",1,18740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1551,null,"STEROWNICZE","S66433","0159090007258296240S66433","BiT 1000 CY FR","5G35",null,"BITNER","KMT",1,247400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1561,null,"STEROWNICZE","S66444","0159090007258296240S66444","BiT 1000 CY FR","4G120",null,"BITNER","KMT",1,648040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1597,null,"STEROWNICZE","S66588","0159090007258296240S66588","BiT 1000 CY FR","16G0,75",null,"BITNER","KMT",1,27920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1600,null,"STEROWNICZE","S66593","0159090007258296240S66593","BiT 1000 CY FR","25G0,75",null,"BITNER","KMT",1,40600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1630,null,"STEROWNICZE","S66625","0159090007258296240S66625","BiT 1000 CY FR","34G1,5",null,"BITNER","KMT",1,90270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1651,null,"STEROWNICZE","S67116","0159090007258296240S67116","BiT 1000 CY FR","10G16",null,"BITNER","KMT",1,235790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1663,null,"STEROWNICZE","S66090","0159090007258296240S66090","BiT 1000 CY OR","2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,16380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1699,null,"STEROWNICZE","S66126","0159090007258296240S66126","BiT 1000 CY OR","5G50",null,"BITNER","KMT",1,397690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1704,null,"STEROWNICZE","S66131","0159090007258296240S66131","BiT 1000 CY OR","4G95",null,"BITNER","KMT",1,598140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1732,null,"STEROWNICZE","S66925","0159090007258296240S66925","BiT 1000 CY OR","10G0,75",null,"BITNER","KMT",1,24090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1747,null,"STEROWNICZE","S66942","0159090007258296240S66942","BiT 1000 CY OR","12G1,0",null,"BITNER","KMT",1,31030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1773,null,"STEROWNICZE","S67026","0159090007258296240S67026","BiT 1000 CY OR","37G1,5",null,"BITNER","KMT",1,110170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1801,null,"STEROWNICZE","S66167","0159090007258296240S66167","BiT 1000 FR","18G0,5",null,"BITNER","KMT",1,15350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1804,null,"STEROWNICZE","S66170","0159090007258296240S66170","BiT 1000 FR","30G0,5",null,"BITNER","KMT",1,24290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1834,null,"STEROWNICZE","S66218","0159090007258296240S66218","BiT 1000 FR","12G1,0",null,"BITNER","KMT",1,18150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1849,null,"STEROWNICZE","S66237","0159090007258296240S66237","BiT 1000 FR","5G1,5",null,"BITNER","KMT",1,11750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1873,null,"STEROWNICZE","S66269","0159090007258296240S66269","BiT 1000 FR","12G2,5",null,"BITNER","KMT",1,39680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1903,null,"STEROWNICZE","S66307","0159090007258296240S66307","BiT 1000 FR","3G35",null,"BITNER","KMT",1,133160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[1924,null,"STEROWNICZE","S66329","0159090007258296240S66329","BiT 1000 FR","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,10640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1936,null,"STEROWNICZE","S66341","0159090007258296240S66341","BiT 1000 FR","4x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,10150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1951,null,"STEROWNICZE","S66356","0159090007258296240S66356","BiT 1000 FR","5x2x1",null,"BITNER","KMT",1,15900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1977,null,"STEROWNICZE","S66382","0159090007258296240S66382","BiT 1000 FR","3x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,21030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2005,null,"STEROWNICZE","H60752","0159090007258296240H60752","BiT 1000 H","4G0,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,5580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2020,null,"STEROWNICZE","H60768","0159090007258296240H60768","BiT 1000 H","7G0,75","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,10760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2046,null,"STEROWNICZE","H60796","0159090007258296240H60796","BiT 1000 H","10G1,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,24790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2053,null,"STEROWNICZE","H60804","0159090007258296240H60804","BiT 1000 H","4G2,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2077,null,"STEROWNICZE","H60830","0159090007258296240H60830","BiT 1000 H","4G25","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,144190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2107,null,"STEROWNICZE","H60864","0159090007258296240H60864","BiT 1000 H","1x240","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,307200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2122,null,"STEROWNICZE","H61511","0159090007258296240H61511","BiT 1000 H","61G0,75","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,73550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2146,null,"STEROWNICZE","H61535","0159090007258296240H61535","BiT 1000 H","10G4","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,61440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2155,null,"STEROWNICZE","H61566","0159090007258296240H61566","BiT 1000 H","8x2x0,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,15510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2191,null,"STEROWNICZE","H61602","0159090007258296240H61602","BiT 1000 H","2x2x1,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2199,null,"STEROWNICZE","H61610","0159090007258296240H61610","BiT 1000 H","12x2x1,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,53230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2224,null,"STEROWNICZE","H60908","0159090007258296240H60908","BiT 1000 HCH","18G2,5","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,79100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2250,null,"STEROWNICZE","H60934","0159090007258296240H60934","BiT 1000 HCH","3G50","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,230380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2257,null,"STEROWNICZE","H60941","0159090007258296240H60941","BiT 1000 HCH","4G95","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,555760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2293,null,"STEROWNICZE","H61085","0159090007258296240H61085","BiT 1000 HCH","3G1,0","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,11380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2299,null,"STEROWNICZE","H61091","0159090007258296240H61091","BiT 1000 HCH","10G1,0","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,27520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2326,null,"STEROWNICZE","H61120","0159090007258296240H61120","BiT 1000 HCH","34G0,5","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,44680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2341,null,"STEROWNICZE","H61135","0159090007258296240H61135","BiT 1000 HCH","10G10","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,172290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2372,null,"STEROWNICZE","S65997","0159090007258296240S65997","BiT 1000 OR","6G0,75",null,"BITNER","KMT",1,10040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2395,null,"STEROWNICZE","S66022","0159090007258296240S66022","BiT 1000 OR","18G1,0",null,"BITNER","KMT",1,31250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2403,null,"STEROWNICZE","S66034","0159090007258296240S66034","BiT 1000 OR","5G2,5",null,"BITNER","KMT",1,20350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2428,null,"STEROWNICZE","S66062","0159090007258296240S66062","BiT 1000 OR","3G35",null,"BITNER","KMT",1,157370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2443,null,"STEROWNICZE","S66078","0159090007258296240S66078","BiT 1000 OR","4G240",null,"BITNER","KMT",1,1367300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2472,null,"STEROWNICZE","S66758","0159090007258296240S66758","BiT 1000 OR","8G2,5",null,"BITNER","KMT",1,32200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2497,null,"STEROWNICZE","S66797","0159090007258296240S66797","BiT 1000 OR","1x500",null,"BITNER","KMT",1,730030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2512,null,"STEROWNICZE","S66844","0159090007258296240S66844","BiT 1000 OR","2x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,7570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2545,null,"STEROWNICZE","S66877","0159090007258296240S66877","BiT 1000 OR","7x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,34420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2566,null,"STEROWNICZE","EM9051","0159090007258296240EM9051","BiT 1000 Power","3G1,5",null,"BITNER","KMT",1,7170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2572,null,"STEROWNICZE","EM9057","0159090007258296240EM9057","BiT 1000 Power","3G2,5",null,"BITNER","KMT",1,10760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2599,null,"STEROWNICZE","EM9084","0159090007258296240EM9084","BiT 1000 Power","4x16",null,"BITNER","KMT",1,85310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2614,null,"STEROWNICZE","EM9102","0159090007258296240EM9102","BiT 1000 Power","4x50",null,"BITNER","KMT",1,256540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2645,null,"STEROWNICZE","EM9133","0159090007258296240EM9133","BiT 1000 Power","5G240",null,"BITNER","KMT",1,1352710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95"]
[2668,null,"STEROWNICZE","EM9168","0159090007258296240EM9168","BiT 1000 Power","1x25",null,"BITNER","KMT",1,30000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n95",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2683,null,"STEROWNICZE","S66464","0159090007258296240S66464","BiT 1000 Solar czarny","1x10",null,"BITNER","KMT",1,12680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n32A",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0101/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2698,null,"STEROWNICZE","S66468.05","0159090007258296240S66468.05","BiT 1000 Solar czerwony","1x50",null,"BITNER","KMT",1,57480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n32A"]
[2716,null,"STEROWNICZE","S54407","0159090007258296240S54407","BiT 500","6G0,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,4060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2745,null,"STEROWNICZE","S54451","0159090007258296240S54451","BiT 500","4G1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,4930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2770,null,"STEROWNICZE","S54495","0159090007258296240S54495","BiT 500","7G2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,19280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2785,null,"STEROWNICZE","S54517","0159090007258296240S54517","BiT 500","40G0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,35840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2798,null,"STEROWNICZE","S54530","0159090007258296240S54530","BiT 500","56G1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,64780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2818,null,"STEROWNICZE","S54553","0159090007258296240S54553","BiT 500","21G2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,57320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2849,null,"STEROWNICZE","S54585","0159090007258296240S54585","BiT 500 ","5x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,9550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2872,null,"STEROWNICZE","S54608","0159090007258296240S54608","BiT 500 ","20x2x1,0","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,45710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2887,null,"STEROWNICZE","S54623","0159090007258296240S54623","BiT 500 ","24x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,78330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[2898,null,"STEROWNICZE","S54634","0159090007258296240S54634","BiT 500 ","16x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,86220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[2920,null,"STEROWNICZE","SB0277","0159090007258296240SB0277","BiT 500 (St)","50G0,5",null,"BITNER","KMT",1,33460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2956,null,"STEROWNICZE","SB0327","0159090007258296240SB0327","BiT 500 (St)","14G1",null,"BITNER","KMT",1,18460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[2971,null,"STEROWNICZE","SB0343","0159090007258296240SB0343","BiT 500 (St)","2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,4970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2989,null,"STEROWNICZE","SB0368","0159090007258296240SB0368","BiT 500 (St)","37G1,5",null,"BITNER","KMT",1,65770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3018,null,"STEROWNICZE","SB0405","0159090007258296240SB0405","BiT 500 (St)","12G4",null,"BITNER","KMT",1,59070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3022,null,"STEROWNICZE","SB0409","0159090007258296240SB0409","BiT 500 (St)","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,8000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3058,null,"STEROWNICZE","SB0445","0159090007258296240SB0445","BiT 500 (St)","18x2x1",null,"BITNER","KMT",1,45660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3071,null,"STEROWNICZE","SB0458","0159090007258296240SB0458","BiT 500 (St)","16x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,58120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3091,null,"STEROWNICZE","S59086","0159090007258296240S59086","BiT 500 (St) BLACK","7G0,5",null,"BITNER","KMT",1,6080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3106,null,"STEROWNICZE","S59104","0159090007258296240S59104","BiT 500 (St) BLACK","42G0,5",null,"BITNER","KMT",1,29160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3124,null,"STEROWNICZE","S59129","0159090007258296240S59129","BiT 500 (St) BLACK","25G0,75",null,"BITNER","KMT",1,25130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3160,null,"STEROWNICZE","S59174","0159090007258296240S59174","BiT 500 (St) BLACK","4G1,5",null,"BITNER","KMT",1,9040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3171,null,"STEROWNICZE","S59191","0159090007258296240S59191","BiT 500 (St) BLACK","21G1,5",null,"BITNER","KMT",1,38770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3193,null,"STEROWNICZE","S59220","0159090007258296240S59220","BiT 500 (St) BLACK","25G2,5",null,"BITNER","KMT",1,74010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3208,null,"STEROWNICZE","S59236","0159090007258296240S59236","BiT 500 (St) BLACK","4x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,7110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3244,null,"STEROWNICZE","S59272","0159090007258296240S59272","BiT 500 (St) BLACK","16x2x1",null,"BITNER","KMT",1,41820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3262,null,"STEROWNICZE","S59290","0159090007258296240S59290","BiT 500 (St) BLACK","2x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,14410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3281,null,"STEROWNICZE","SB2413","0159090007258296240SB2413","BiT 500 (St) BLACK FR","12G0,5",null,"BITNER","KMT",1,10420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3297,null,"STEROWNICZE","SB2430","0159090007258296240SB2430","BiT 500 (St) BLACK FR","2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,3830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3310,null,"STEROWNICZE","SB2450","0159090007258296240SB2450","BiT 500 (St) BLACK FR","21G0,75",null,"BITNER","KMT",1,23310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3344,null,"STEROWNICZE","SB2492","0159090007258296240SB2492","BiT 500 (St) BLACK FR","61G1",null,"BITNER","KMT",1,83680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3364,null,"STEROWNICZE","SB2519","0159090007258296240SB2519","BiT 500 (St) BLACK FR","40G1,5",null,"BITNER","KMT",1,78990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3379,null,"STEROWNICZE","SB2541","0159090007258296240SB2541","BiT 500 (St) BLACK FR","21G2,5",null,"BITNER","KMT",1,68110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3397,null,"STEROWNICZE","SB2560","0159090007258296240SB2560","BiT 500 (St) BLACK FR","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,10740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3412,null,"STEROWNICZE","SB2575","0159090007258296240SB2575","BiT 500 (St) BLACK FR","7x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,16750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3452,null,"STEROWNICZE","SB2615","0159090007258296240SB2615","BiT 500 (St) BLACK FR","5x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,34850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3470,null,"STEROWNICZE","SB2666","0159090007258296240SB2666","BiT 500 (St) BLACK OR","16G0,5",null,"BITNER","KMT",1,14960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3481,null,"STEROWNICZE","SB2677","0159090007258296240SB2677","BiT 500 (St) BLACK OR","50G0,5",null,"BITNER","KMT",1,42150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3497,null,"STEROWNICZE","SB2700","0159090007258296240SB2700","BiT 500 (St) BLACK OR","21G0,75",null,"BITNER","KMT",1,26490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3535,null,"STEROWNICZE","SB2748","0159090007258296240SB2748","BiT 500 (St) BLACK OR","5G1,5",null,"BITNER","KMT",1,14130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3550,null,"STEROWNICZE","SB2768","0159090007258296240SB2768","BiT 500 (St) BLACK OR","37G1,5",null,"BITNER","KMT",1,81450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3570,null,"STEROWNICZE","SB2795","0159090007258296240SB2795","BiT 500 (St) BLACK OR","37G2,5",null,"BITNER","KMT",1,133390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3583,null,"STEROWNICZE","SB2809","0159090007258296240SB2809","BiT 500 (St) BLACK OR","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,11600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3617,null,"STEROWNICZE","SB2843","0159090007258296240SB2843","BiT 500 (St) BLACK OR","14x2x1",null,"BITNER","KMT",1,47080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3637,null,"STEROWNICZE","SB2863","0159090007258296240SB2863","BiT 500 (St) BLACK OR","3x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,25330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3652,null,"STEROWNICZE","SB0608","0159090007258296240SB0608","BiT 500 (St) FR","7G0,5",null,"BITNER","KMT",1,5850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3670,null,"STEROWNICZE","SB0629","0159090007258296240SB0629","BiT 500 (St) FR","61G0,5",null,"BITNER","KMT",1,44100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3685,null,"STEROWNICZE","SB0651","0159090007258296240SB0651","BiT 500 (St) FR","25G0,75",null,"BITNER","KMT",1,27060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3704,null,"STEROWNICZE","SB0677","0159090007258296240SB0677","BiT 500 (St) FR","14G1",null,"BITNER","KMT",1,20310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3723,null,"STEROWNICZE","SB0700","0159090007258296240SB0700","BiT 500 (St) FR","6G1,5",null,"BITNER","KMT",1,12960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3754,null,"STEROWNICZE","SB0742","0159090007258296240SB0742","BiT 500 (St) FR","25G2,5",null,"BITNER","KMT",1,80860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3770,null,"STEROWNICZE","SB0759","0159090007258296240SB0759","BiT 500 (St) FR","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,8640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3787,null,"STEROWNICZE","SB0776","0159090007258296240SB0776","BiT 500 (St) FR","8x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,17710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3823,null,"STEROWNICZE","SB0812","0159090007258296240SB0812","BiT 500 (St) FR","2x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,14810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3843,null,"STEROWNICZE","SB0965","0159090007258296240SB0965","BiT 500 (St) OR","14G0,5",null,"BITNER","KMT",1,12070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3856,null,"STEROWNICZE","SB0978","0159090007258296240SB0978","BiT 500 (St) OR","56G0,5",null,"BITNER","KMT",1,44470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3875,null,"STEROWNICZE","SB1004","0159090007258296240SB1004","BiT 500 (St) OR","34G0,75",null,"BITNER","KMT",1,39740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3896,null,"STEROWNICZE","SB1033","0159090007258296240SB1033","BiT 500 (St) OR","25G1",null,"BITNER","KMT",1,38720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3925,null,"STEROWNICZE","SB1069","0159090007258296240SB1069","BiT 500 (St) OR","40G1,5",null,"BITNER","KMT",1,85400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3943,null,"STEROWNICZE","SB1094","0159090007258296240SB1094","BiT 500 (St) OR","34G2,5",null,"BITNER","KMT",1,119180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3958,null,"STEROWNICZE","SB1110","0159090007258296240SB1110","BiT 500 (St) OR","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,11180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3977,null,"STEROWNICZE","SB1129","0159090007258296240SB1129","BiT 500 (St) OR","14x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,33770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[3996,null,"STEROWNICZE","SB1148","0159090007258296240SB1148","BiT 500 (St) OR","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,11160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4027,null,"STEROWNICZE","SB4260","0159090007258296240SB4260","BiT 500 (St)H","8G0,5",null,"BITNER","KMT",1,7130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4046,null,"STEROWNICZE","SB4281","0159090007258296240SB4281","BiT 500 (St)H","3G0,75",null,"BITNER","KMT",1,4290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4069,null,"STEROWNICZE","SB4311","0159090007258296240SB4311","BiT 500 (St)H","2x1",null,"BITNER","KMT",1,4330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4075,null,"STEROWNICZE","SB4322","0159090007258296240SB4322","BiT 500 (St)H","8G1",null,"BITNER","KMT",1,12980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4096,null,"STEROWNICZE","SB4348","0159090007258296240SB4348","BiT 500 (St)H","5G1,5",null,"BITNER","KMT",1,11810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4129,null,"STEROWNICZE","SB4393","0159090007258296240SB4393","BiT 500 (St)H","30G2,5",null,"BITNER","KMT",1,100970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4148,null,"STEROWNICZE","SB4413","0159090007258296240SB4413","BiT 500 (St)H","10x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4169,null,"STEROWNICZE","SB4434","0159090007258296240SB4434","BiT 500 (St)H","2x2x1",null,"BITNER","KMT",1,7970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4177,null,"STEROWNICZE","SB4442","0159090007258296240SB4442","BiT 500 (St)H","12x2x1",null,"BITNER","KMT",1,36600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4196,null,"STEROWNICZE","SB4461","0159090007258296240SB4461","BiT 500 (St)H","24x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,99170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4222,null,"STEROWNICZE","SB6914","0159090007258296240SB6914","BiT 500 (St)H BLACK","25G0,5",null,"BITNER","KMT",1,20790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4246,null,"STEROWNICZE","SB6938","0159090007258296240SB6938","BiT 500 (St)H BLACK","25G0,75",null,"BITNER","KMT",1,29150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4269,null,"STEROWNICZE","SB6961","0159090007258296240SB6961","BiT 500 (St)H BLACK","21G1",null,"BITNER","KMT",1,31800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4279,null,"STEROWNICZE","SB6971","0159090007258296240SB6971","BiT 500 (St)H BLACK","61G1",null,"BITNER","KMT",1,88240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4319,null,"STEROWNICZE","SB7011","0159090007258296240SB7011","BiT 500 (St)H BLACK","42G2,5",null,"BITNER","KMT",1,143040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4322,null,"STEROWNICZE","SB7014","0159090007258296240SB7014","BiT 500 (St)H BLACK","3G4",null,"BITNER","KMT",1,18980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4348,null,"STEROWNICZE","SB7070","0159090007258296240SB7070","BiT 500 (St)H BLACK","8x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,19850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4367,null,"STEROWNICZE","SB7089","0159090007258296240SB7089","BiT 500 (St)H BLACK","18x2x1",null,"BITNER","KMT",1,53880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4395,null,"STEROWNICZE","SB0500","0159090007258296240SB0500","BiT 500 2(St)","2x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,5350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4421,null,"STEROWNICZE","SB0526","0159090007258296240SB0526","BiT 500 2(St)","20x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,53350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4442,null,"STEROWNICZE","SB0547","0159090007258296240SB0547","BiT 500 2(St)","7x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,33790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4450,null,"STEROWNICZE","SB0555","0159090007258296240SB0555","BiT 500 2(St)","24x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,110390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4469,null,"STEROWNICZE","SB2907","0159090007258296240SB2907","BiT 500 2(St) BLACK","10x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,22130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4495,null,"STEROWNICZE","SB2933","0159090007258296240SB2933","BiT 500 2(St) BLACK","7x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,26390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4519,null,"STEROWNICZE","SB2957","0159090007258296240SB2957","BiT 500 2(St) BLACK","3x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,23020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4542,null,"STEROWNICZE","SB3013","0159090007258296240SB3013","BiT 500 2(St) BLACK FR","24x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,55300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4552,null,"STEROWNICZE","SB3023","0159090007258296240SB3023","BiT 500 2(St) BLACK FR","14x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,42430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4571,null,"STEROWNICZE","SB3042","0159090007258296240SB3042","BiT 500 2(St) BLACK FR","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,12880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4595,null,"STEROWNICZE","SB3066","0159090007258296240SB3066","BiT 500 2(St) BLACK FR","16x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,123770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4621,null,"STEROWNICZE","SB3105","0159090007258296240SB3105","BiT 500 2(St) BLACK OR","18x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,61330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4640,null,"STEROWNICZE","SB3124","0159090007258296240SB3124","BiT 500 2(St) BLACK OR","4x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,26510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4668,null,"STEROWNICZE","SB0855","0159090007258296240SB0855","BiT 500 2(St) FR","7x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4690,null,"STEROWNICZE","SB0877","0159090007258296240SB0877","BiT 500 2(St) FR","24x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,68490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4695,null,"STEROWNICZE","SB0882","0159090007258296240SB0882","BiT 500 2(St) FR","6x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,24130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4723,null,"STEROWNICZE","SB0910","0159090007258296240SB0910","BiT 500 2(St) FR","6x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,46160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4742,null,"STEROWNICZE","SB1202","0159090007258296240SB1202","BiT 500 2(St) OR","20x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,49800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4768,null,"STEROWNICZE","SB1228","0159090007258296240SB1228","BiT 500 2(St) OR","16x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,68880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4792,null,"STEROWNICZE","SB1252","0159090007258296240SB1252","BiT 500 2(St) OR","8x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,67840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4811,null,"STEROWNICZE","SB4494","0159090007258296240SB4494","BiT 500 2(St)H","2x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,7490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4821,null,"STEROWNICZE","SB4504","0159090007258296240SB4504","BiT 500 2(St)H","16x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,50240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4844,null,"STEROWNICZE","SB4527","0159090007258296240SB4527","BiT 500 2(St)H","7x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,39870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4868,null,"STEROWNICZE","SB7304","0159090007258296240SB7304","BiT 500 2(St)H BLACK","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4894,null,"STEROWNICZE","SB7330","0159090007258296240SB7330","BiT 500 2(St)H BLACK","4x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,18880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4913,null,"STEROWNICZE","SB7349","0159090007258296240SB7349","BiT 500 2(St)H BLACK","10x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,55690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4921,null,"STEROWNICZE","SB7357","0159090007258296240SB7357","BiT 500 2(St)H BLACK","3x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,26700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[4942,null,"STEROWNICZE","S58317","0159090007258296240S58317","BiT 500 BLACK","18G0,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,13010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4961,null,"STEROWNICZE","S58346","0159090007258296240S58346","BiT 500 BLACK","25G0,75","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,25080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4994,null,"STEROWNICZE","S58394","0159090007258296240S58394","BiT 500 BLACK","2x2,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,7020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5015,null,"STEROWNICZE","S58422","0159090007258296240S58422","BiT 500 BLACK","50G0,75","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,48880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5021,null,"STEROWNICZE","S58430","0159090007258296240S58430","BiT 500 BLACK","18G1,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,33100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5044,null,"STEROWNICZE","S58454","0159090007258296240S58454","BiT 500 BLACK","2x4","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,11120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5063,null,"STEROWNICZE","S58477","0159090007258296240S58477","BiT 500 BLACK","4G16","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,77340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5094,null,"STEROWNICZE","S59406","0159090007258296240S59406","BiT 500 BLACK","4x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,8520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5117,null,"STEROWNICZE","S59429","0159090007258296240S59429","BiT 500 BLACK","18x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,44190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5132,null,"STEROWNICZE","S59444","0159090007258296240S59444","BiT 500 BLACK","20x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,70450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5147,null,"STEROWNICZE","SB1803","0159090007258296240SB1803","BiT 500 BLACK FR","4G0,5",null,"BITNER","KMT",1,3910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5165,null,"STEROWNICZE","SB1826","0159090007258296240SB1826","BiT 500 BLACK FR","42G0,5",null,"BITNER","KMT",1,32090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5194,null,"STEROWNICZE","SB1862","0159090007258296240SB1862","BiT 500 BLACK FR","3G1",null,"BITNER","KMT",1,5270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5215,null,"STEROWNICZE","SB1891","0159090007258296240SB1891","BiT 500 BLACK FR","56G1",null,"BITNER","KMT",1,77920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5234,null,"STEROWNICZE","SB1917","0159090007258296240SB1917","BiT 500 BLACK FR","34G1,5",null,"BITNER","KMT",1,68110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5267,null,"STEROWNICZE","SB1959","0159090007258296240SB1959","BiT 500 BLACK FR","4G6",null,"BITNER","KMT",1,32800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5288,null,"STEROWNICZE","SB1987","0159090007258296240SB1987","BiT 500 BLACK FR","5G50",null,"BITNER","KMT",1,323630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5294,null,"STEROWNICZE","SB1995","0159090007258296240SB1995","BiT 500 BLACK FR","4x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,6630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5317,null,"STEROWNICZE","SB2018","0159090007258296240SB2018","BiT 500 BLACK FR","18x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,36960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5336,null,"STEROWNICZE","SB2037","0159090007258296240SB2037","BiT 500 BLACK FR","4x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,16520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5367,null,"STEROWNICZE","SB2113","0159090007258296240SB2113","BiT 500 BLACK OR","12G0,5",null,"BITNER","KMT",1,12060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5386,null,"STEROWNICZE","SB2135","0159090007258296240SB2135","BiT 500 BLACK OR","5G0,75",null,"BITNER","KMT",1,7570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5405,null,"STEROWNICZE","SB2159","0159090007258296240SB2159","BiT 500 BLACK OR","56G0,75",null,"BITNER","KMT",1,67490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5420,null,"STEROWNICZE","SB2182","0159090007258296240SB2182","BiT 500 BLACK OR","21G1",null,"BITNER","KMT",1,33570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5438,null,"STEROWNICZE","SB2205","0159090007258296240SB2205","BiT 500 BLACK OR","10G1,5",null,"BITNER","KMT",1,24090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5467,null,"STEROWNICZE","SB2243","0159090007258296240SB2243","BiT 500 BLACK OR","30G2,5",null,"BITNER","KMT",1,107620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5488,null,"STEROWNICZE","SB2267","0159090007258296240SB2267","BiT 500 BLACK OR","7G10",null,"BITNER","KMT",1,105970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5507,null,"STEROWNICZE","SB2294","0159090007258296240SB2294","BiT 500 BLACK OR","3x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,6960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5520,null,"STEROWNICZE","SB2307","0159090007258296240SB2307","BiT 500 BLACK OR","2x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,7050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5540,null,"STEROWNICZE","SB2327","0159090007258296240SB2327","BiT 500 BLACK OR","8x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,26190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5576,null,"STEROWNICZE","SB4025","0159090007258296240SB4025","BiT 500 C","5G0,5",null,"BITNER","KMT",1,5120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5593,null,"STEROWNICZE","SB4046","0159090007258296240SB4046","BiT 500 C","42G0,5",null,"BITNER","KMT",1,33780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5609,null,"STEROWNICZE","SB4069","0159090007258296240SB4069","BiT 500 C","19G0,75",null,"BITNER","KMT",1,22360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5620,null,"STEROWNICZE","SB4080","0159090007258296240SB4080","BiT 500 C","61G0,75",null,"BITNER","KMT",1,64220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5659,null,"STEROWNICZE","SB4134","0159090007258296240SB4134","BiT 500 C","25G1,5",null,"BITNER","KMT",1,50960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5678,null,"STEROWNICZE","SB4160","0159090007258296240SB4160","BiT 500 C","18G2,5",null,"BITNER","KMT",1,58500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5693,null,"STEROWNICZE","SB4176","0159090007258296240SB4176","BiT 500 C","2x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,5040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5711,null,"STEROWNICZE","SB4194","0159090007258296240SB4194","BiT 500 C","6x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,16430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5726,null,"STEROWNICZE","SB4209","0159090007258296240SB4209","BiT 500 C","7x2x1",null,"BITNER","KMT",1,23250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5746,null,"STEROWNICZE","SB4229","0159090007258296240SB4229","BiT 500 C","18x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,73950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5780,null,"STEROWNICZE","SB3196","0159090007258296240SB3196","BiT 500 C BLACK","42G0,5",null,"BITNER","KMT",1,35000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5793,null,"STEROWNICZE","SB3216","0159090007258296240SB3216","BiT 500 C BLACK","14G0,75",null,"BITNER","KMT",1,18350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5809,null,"STEROWNICZE","SB3232","0159090007258296240SB3232","BiT 500 C BLACK","3G1",null,"BITNER","KMT",1,6110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5828,null,"STEROWNICZE","SB3259","0159090007258296240SB3259","BiT 500 C BLACK","42G1",null,"BITNER","KMT",1,60380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5846,null,"STEROWNICZE","SB3284","0159090007258296240SB3284","BiT 500 C BLACK","25G1,5",null,"BITNER","KMT",1,52550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5882,null,"STEROWNICZE","SB3328","0159090007258296240SB3328","BiT 500 C BLACK","4x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,10010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5897,null,"STEROWNICZE","SB3343","0159090007258296240SB3343","BiT 500 C BLACK","5x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,15110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5919,null,"STEROWNICZE","SB3365","0159090007258296240SB3365","BiT 500 C BLACK","18x2x1",null,"BITNER","KMT",1,53650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5930,null,"STEROWNICZE","SB3376","0159090007258296240SB3376","BiT 500 C BLACK","12x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,51540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5966,null,"STEROWNICZE","SB3435","0159090007258296240SB3435","BiT 500 C BLACK FR","40G0,5",null,"BITNER","KMT",1,35520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5984,null,"STEROWNICZE","SB3460","0159090007258296240SB3460","BiT 500 C BLACK FR","21G0,75",null,"BITNER","KMT",1,27410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[5999,null,"STEROWNICZE","SB3478","0159090007258296240SB3478","BiT 500 C BLACK FR","6G1",null,"BITNER","KMT",1,12820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6019,null,"STEROWNICZE","SB3503","0159090007258296240SB3503","BiT 500 C BLACK FR","2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,6850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6032,null,"STEROWNICZE","SB3523","0159090007258296240SB3523","BiT 500 C BLACK FR","21G1,5",null,"BITNER","KMT",1,47740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6068,null,"STEROWNICZE","SB3567","0159090007258296240SB3567","BiT 500 C BLACK FR","3x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,9100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6092,null,"STEROWNICZE","SB3591","0159090007258296240SB3591","BiT 500 C BLACK FR","18x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,47170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6101,null,"STEROWNICZE","SB3600","0159090007258296240SB3600","BiT 500 C BLACK FR","8x2x1",null,"BITNER","KMT",1,29080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6119,null,"STEROWNICZE","SB3618","0159090007258296240SB3618","BiT 500 C BLACK FR","16x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,74110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6134,null,"STEROWNICZE","SB3650","0159090007258296240SB3650","BiT 500 C BLACK OR","2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,4750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6170,null,"STEROWNICZE","SB3699","0159090007258296240SB3699","BiT 500 C BLACK OR","19G0,75",null,"BITNER","KMT",1,29010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6192,null,"STEROWNICZE","SB3728","0159090007258296240SB3728","BiT 500 C BLACK OR","16G1",null,"BITNER","KMT",1,31610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6203,null,"STEROWNICZE","SB3740","0159090007258296240SB3740","BiT 500 C BLACK OR","50G1",null,"BITNER","KMT",1,86850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6219,null,"STEROWNICZE","SB3763","0159090007258296240SB3763","BiT 500 C BLACK OR","21G1,5",null,"BITNER","KMT",1,55250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6257,null,"STEROWNICZE","SB3809","0159090007258296240SB3809","BiT 500 C BLACK OR","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,15480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6272,null,"STEROWNICZE","SB3824","0159090007258296240SB3824","BiT 500 C BLACK OR","6x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,21160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6292,null,"STEROWNICZE","SB3844","0159090007258296240SB3844","BiT 500 C BLACK OR","16x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,60790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6305,null,"STEROWNICZE","SB3857","0159090007258296240SB3857","BiT 500 C BLACK OR","14x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,74510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6320,null,"STEROWNICZE","SB3872","0159090007258296240SB3872","BiT 500 C BLACK OR","16x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,132380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6345,null,"STEROWNICZE","SB1480","0159090007258296240SB1480","BiT 500 C FR","16x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,41260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6374,null,"STEROWNICZE","SB1509","0159090007258296240SB1509","BiT 500 C FR","18x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,79870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6392,null,"STEROWNICZE","SB1307","0159090007258296240SB1307","BiT 500 C FR ","6G0,5",null,"BITNER","KMT",1,6470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6407,null,"STEROWNICZE","SB1325","0159090007258296240SB1325","BiT 500 C FR ","40G0,5",null,"BITNER","KMT",1,34290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6443,null,"STEROWNICZE","SB1373","0159090007258296240SB1373","BiT 500 C FR ","10G1",null,"BITNER","KMT",1,18530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6445,null,"STEROWNICZE","SB1377","0159090007258296240SB1377","BiT 500 C FR ","14G1",null,"BITNER","KMT",1,23200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6476,null,"STEROWNICZE","SB1416","0159090007258296240SB1416","BiT 500 C FR ","30G1,5",null,"BITNER","KMT",1,64050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6491,null,"STEROWNICZE","SB1438","0159090007258296240SB1438","BiT 500 C FR ","14G2,5",null,"BITNER","KMT",1,49910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6518,null,"STEROWNICZE","SB1566","0159090007258296240SB1566","BiT 500 C OR ","16G0,5",null,"BITNER","KMT",1,17900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6545,null,"STEROWNICZE","SB1600","0159090007258296240SB1600","BiT 500 C OR ","21G0,75",null,"BITNER","KMT",1,29850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6565,null,"STEROWNICZE","SB1627","0159090007258296240SB1627","BiT 500 C OR ","14G1",null,"BITNER","KMT",1,26210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6578,null,"STEROWNICZE","SB1641","0159090007258296240SB1641","BiT 500 C OR ","56G1",null,"BITNER","KMT",1,92200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6593,null,"STEROWNICZE","SB1663","0159090007258296240SB1663","BiT 500 C OR ","21G1,5",null,"BITNER","KMT",1,52260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6618,null,"STEROWNICZE","SB1695","0159090007258296240SB1695","BiT 500 C OR ","37G2,5",null,"BITNER","KMT",1,139070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6647,null,"STEROWNICZE","SB1725","0159090007258296240SB1725","BiT 500 C OR ","7x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,23210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6662,null,"STEROWNICZE","SB1740","0159090007258296240SB1740","BiT 500 C OR ","8x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,31880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6687,null,"STEROWNICZE","SB1765","0159090007258296240SB1765","BiT 500 C OR ","5x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,44550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6695,null,"STEROWNICZE","SB5500","0159090007258296240SB5500","BiT 500 CH ","2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,3410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6718,null,"STEROWNICZE","SB5529","0159090007258296240SB5529","BiT 500 CH ","61G0,5",null,"BITNER","KMT",1,53640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6749,null,"STEROWNICZE","SB5572","0159090007258296240SB5572","BiT 500 CH ","8G1",null,"BITNER","KMT",1,15830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6764,null,"STEROWNICZE","SB5590","0159090007258296240SB5590","BiT 500 CH ","50G1",null,"BITNER","KMT",1,79390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6791,null,"STEROWNICZE","SB5624","0159090007258296240SB5624","BiT 500 CH ","2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,10820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6797,null,"STEROWNICZE","SB5636","0159090007258296240SB5636","BiT 500 CH ","12G2,5",null,"BITNER","KMT",1,46790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6833,null,"STEROWNICZE","SB5888","0159090007258296240SB5888","BiT 500 CH ","6x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,19060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6840,null,"STEROWNICZE","SB5895","0159090007258296240SB5895","BiT 500 CH ","18x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,48780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6866,null,"STEROWNICZE","SB5921","0159090007258296240SB5921","BiT 500 CH ","14x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,67940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6891,null,"STEROWNICZE","SB6009","0159090007258296240SB6009","BiT 500 CH BLACK","14G0,5",null,"BITNER","KMT",1,15960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6899,null,"STEROWNICZE","SB6017","0159090007258296240SB6017","BiT 500 CH BLACK","34G0,5",null,"BITNER","KMT",1,33260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6935,null,"STEROWNICZE","SB6053","0159090007258296240SB6053","BiT 500 CH BLACK","7G1",null,"BITNER","KMT",1,14770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6940,null,"STEROWNICZE","SB6058","0159090007258296240SB6058","BiT 500 CH BLACK","16G1",null,"BITNER","KMT",1,29340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6968,null,"STEROWNICZE","SB6086","0159090007258296240SB6086","BiT 500 CH BLACK","25G1,5",null,"BITNER","KMT",1,59910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[6983,null,"STEROWNICZE","SB6101","0159090007258296240SB6101","BiT 500 CH BLACK","10G2,5",null,"BITNER","KMT",1,42330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7013,null,"STEROWNICZE","SB6141","0159090007258296240SB6141","BiT 500 CH BLACK","18x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,36640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7037,null,"STEROWNICZE","SB6165","0159090007258296240SB6165","BiT 500 CH BLACK","10x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,37330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7044,null,"STEROWNICZE","SB6172","0159090007258296240SB6172","BiT 500 CH BLACK","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,14470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7070,null,"STEROWNICZE","S54261","0159090007258296240S54261","BiT 500 CY","34G0,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,31080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7085,null,"STEROWNICZE","S54283","0159090007258296240S54283","BiT 500 CY","61G0,75","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,69190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7113,null,"STEROWNICZE","S54319","0159090007258296240S54319","BiT 500 CY","2x0,75","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,4530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7139,null,"STEROWNICZE","S54347","0159090007258296240S54347","BiT 500 CY","19G1","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,30800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7164,null,"STEROWNICZE","S54388","0159090007258296240S54388","BiT 500 CY","30G1,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,64040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7172,null,"STEROWNICZE","S54641","0159090007258296240S54641","BiT 500 CY","14G2,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,50270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7187,null,"STEROWNICZE","S54657","0159090007258296240S54657","BiT 500 CY","10G4","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","BITNER","KMT",1,61210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7217,null,"STEROWNICZE","SB8678","0159090007258296240SB8678","BiT 500 CY FR ","6G0,75",null,"BITNER","KMT",1,11200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7241,null,"STEROWNICZE","SB8702","0159090007258296240SB8702","BiT 500 CY FR ","6G1",null,"BITNER","KMT",1,13110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7256,null,"STEROWNICZE","SB8717","0159090007258296240SB8717","BiT 500 CY FR ","40G1",null,"BITNER","KMT",1,64040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7286,null,"STEROWNICZE","SB8747","0159090007258296240SB8747","BiT 500 CY FR ","3G2,5",null,"BITNER","KMT",1,14680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7289,null,"STEROWNICZE","SB8750","0159090007258296240SB8750","BiT 500 CY FR ","7G2,5",null,"BITNER","KMT",1,28600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7317,null,"STEROWNICZE","SB8808","0159090007258296240SB8808","BiT 500 CY OR ","12G0,5",null,"BITNER","KMT",1,16690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7343,null,"STEROWNICZE","SB8834","0159090007258296240SB8834","BiT 500 CY OR ","16G0,75",null,"BITNER","KMT",1,26400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7358,null,"STEROWNICZE","SB8849","0159090007258296240SB8849","BiT 500 CY OR ","3G1",null,"BITNER","KMT",1,9360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7386,null,"STEROWNICZE","SB8877","0159090007258296240SB8877","BiT 500 CY OR ","7G1,5",null,"BITNER","KMT",1,21980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7412,null,"STEROWNICZE","SB8903","0159090007258296240SB8903","BiT 500 CY OR ","14G2,5",null,"BITNER","KMT",1,60320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7427,null,"STEROWNICZE","SB8918","0159090007258296240SB8918","BiT 500 CY OR ","10G4",null,"BITNER","KMT",1,73450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7439,null,"STEROWNICZE","S58871","0159090007258296240S58871","BiT 500 FR","16G0,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,11390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7460,null,"STEROWNICZE","S58898","0159090007258296240S58898","BiT 500 FR","10G0,75","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,10680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7490,null,"STEROWNICZE","S58937","0159090007258296240S58937","BiT 500 FR","21G1","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,27780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7514,null,"STEROWNICZE","S58968","0159090007258296240S58968","BiT 500 FR","21G1,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,40370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7529,null,"STEROWNICZE","S58988","0159090007258296240S58988","BiT 500 FR","7G2,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,21590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7539,null,"STEROWNICZE","S59000","0159090007258296240S59000","BiT 500 FR","37G2,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,114890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7562,null,"STEROWNICZE","S59024","0159090007258296240S59024","BiT 500 FR","24x2x0,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,31530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7598,null,"STEROWNICZE","S59060","0159090007258296240S59060","BiT 500 FR","10x2x1,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,35940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7612,null,"STEROWNICZE","S59074","0159090007258296240S59074","BiT 500 FR","10x2x2,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","BITNER","KMT",1,58370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7631,null,"STEROWNICZE","H50024","0159090007258296240H50024","BiT 500 H","30G0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,23010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7643,null,"STEROWNICZE","H50043","0159090007258296240H50043","BiT 500 H","16G0,75","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,17750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7664,null,"STEROWNICZE","H50079","0159090007258296240H50079","BiT 500 H","5G1,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,10380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7700,null,"STEROWNICZE","H51834","0159090007258296240H51834","BiT 500 H","40G1","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,56910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7712,null,"STEROWNICZE","H51846","0159090007258296240H51846","BiT 500 H","34G1,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,69440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7733,null,"STEROWNICZE","H51867","0159090007258296240H51867","BiT 500 H","7G4","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,39330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7748,null,"STEROWNICZE","H52012","0159090007258296240H52012","BiT 500 H","20x2x0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,28870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7765,null,"STEROWNICZE","H52029","0159090007258296240H52029","BiT 500 H","3x2x1,0","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,9010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7802,null,"STEROWNICZE","H52066","0159090007258296240H52066","BiT 500 H","16x2x2,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V","BITNER","KMT",1,100020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7812,null,"STEROWNICZE","SB6309","0159090007258296240SB6309","BiT 500 H BLACK","14G0,5",null,"BITNER","KMT",1,12350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7835,null,"STEROWNICZE","SB6332","0159090007258296240SB6332","BiT 500 H BLACK","12G0,75",null,"BITNER","KMT",1,14580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7850,null,"STEROWNICZE","SB6347","0159090007258296240SB6347","BiT 500 H BLACK","61G0,75",null,"BITNER","KMT",1,68150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7885,null,"STEROWNICZE","SB6382","0159090007258296240SB6382","BiT 500 H BLACK","16G1,5",null,"BITNER","KMT",1,34310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7904,null,"STEROWNICZE","SB6401","0159090007258296240SB6401","BiT 500 H BLACK","10G2,5",null,"BITNER","KMT",1,35860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7916,null,"STEROWNICZE","SB6413","0159090007258296240SB6413","BiT 500 H BLACK","2x4",null,"BITNER","KMT",1,13340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7937,null,"STEROWNICZE","SB6434","0159090007258296240SB6434","BiT 500 H BLACK","2x25",null,"BITNER","KMT",1,71720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7952,null,"STEROWNICZE","SB6472","0159090007258296240SB6472","BiT 500 H BLACK","4x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,7370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[7985,null,"STEROWNICZE","SB6505","0159090007258296240SB6505","BiT 500 H BLACK","10x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,28700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8006,null,"STEROWNICZE","SB6526","0159090007258296240SB6526","BiT 500 H BLACK","2x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,15110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8021,null,"STEROWNICZE","SB5677","0159090007258296240SB5677","BiT 500 HCH ","50G0,5",null,"BITNER","KMT",1,50930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8038,null,"STEROWNICZE","SB5694","0159090007258296240SB5694","BiT 500 HCH ","37G1",null,"BITNER","KMT",1,65460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8054,null,"STEROWNICZE","SB5710","0159090007258296240SB5710","BiT 500 HCH ","16G0,5",null,"BITNER","KMT",1,19860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8085,null,"STEROWNICZE","SB5745","0159090007258296240SB5745","BiT 500 HCH ","16G1",null,"BITNER","KMT",1,31780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8108,null,"STEROWNICZE","SB5772","0159090007258296240SB5772","BiT 500 HCH ","21G2,5",null,"BITNER","KMT",1,83970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8123,null,"STEROWNICZE","SB6708","0159090007258296240SB6708","BiT 500 HCH ","34G1,5",null,"BITNER","KMT",1,84440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8138,null,"STEROWNICZE","SB0002","0159090007258296240SB0002","BiT 500 OR","3G0,5",null,"BITNER","KMT",1,2760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8156,null,"STEROWNICZE","SB0026","0159090007258296240SB0026","BiT 500 OR","40G0,5",null,"BITNER","KMT",1,32230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8192,null,"STEROWNICZE","SB0074","0159090007258296240SB0074","BiT 500 OR","10G1",null,"BITNER","KMT",1,16170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8211,null,"STEROWNICZE","SB0097","0159090007258296240SB0097","BiT 500 OR","4G1,5",null,"BITNER","KMT",1,9110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8225,null,"STEROWNICZE","SB0117","0159090007258296240SB0117","BiT 500 OR","30G1,5",null,"BITNER","KMT",1,65090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8238,null,"STEROWNICZE","SB0136","0159090007258296240SB0136","BiT 500 OR","10G2,5",null,"BITNER","KMT",1,36840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8258,null,"STEROWNICZE","SB0158","0159090007258296240SB0158","BiT 500 OR","3x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,5240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8294,null,"STEROWNICZE","SB0194","0159090007258296240SB0194","BiT 500 OR","14x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,39500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8311,null,"STEROWNICZE","SB0211","0159090007258296240SB0211","BiT 500 OR","20x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,80220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n91"]
[8327,null,"STEROWNICZE","S61580","0159090007258296240S61580","BIT 750","4G1,5",null,"BITNER","KMT",1,8090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n93"]
[8342,null,"STEROWNICZE","S61601","0159090007258296240S61601","BIT 750","3G2,5",null,"BITNER","KMT",1,9800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n93"]
[8364,null,"STEROWNICZE","S61632","0159090007258296240S61632","BIT 750","4G16  ",null,"BITNER","KMT",1,76510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n93",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0084/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8396,null,"STEROWNICZE","S61667","0159090007258296240S61667","BIT 750","1x50",null,"BITNER","KMT",1,55250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n93",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0084/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8411,null,"STEROWNICZE","S62706","0159090007258296240S62706","BIT 750 CY","10G1,5",null,"BITNER","KMT",1,28220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n93"]
[8429,null,"STEROWNICZE","S62732","0159090007258296240S62732","BIT 750 CY","5G6  ",null,"BITNER","KMT",1,45330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n93"]
[8444,null,"STEROWNICZE","S62753","0159090007258296240S62753","BIT 750 CY","5G25  ",null,"BITNER","KMT",1,166680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n93"]
[8484,null,"STEROWNICZE","S10550","0159090007258296240S10550","BiT KJAAM","2x(2+1)x0,5+0,5",null,"BITNER","KMT",1,6760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n82"]
[8498,null,"STEROWNICZE","S10574","0159090007258296240S10574","BiT KJAAM OUTDOOR","24x(2+1)x0,5+0,5",null,"BITNER","KMT",1,69150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n82"]
[8517,null,"STEROWNICZE","S32807","0159090007258296240S32807","BiT LiHCH  300/300V ","10x0,14","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,5630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8537,null,"STEROWNICZE","S32827","0159090007258296240S32827","BiT LiHCH  300/300V ","6x0,25","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,5100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8567,null,"STEROWNICZE","S32857","0159090007258296240S32857","BiT LiHCH  300/300V ","18x0,34","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,17060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8584,null,"STEROWNICZE","S32874","0159090007258296240S32874","BiT LiHCH  300/300V ","7x0,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,7570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8600,null,"STEROWNICZE","S32890","0159090007258296240S32890","BiT LiHCH  300/300V ","56x0,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8615,null,"STEROWNICZE","S32905","0159090007258296240S32905","BiT LiHCH  300/300V ","21x0,75","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,29170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8637,null,"STEROWNICZE","S32927","0159090007258296240S32927","BiT LiHCH  300/300V ","2x1,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,6680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8669,null,"STEROWNICZE","S33201","0159090007258296240S33201","BiT LiHCH  300/300V ","3x2x0,14","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,3590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8688,null,"STEROWNICZE","S33220","0159090007258296240S33220","BiT LiHCH  300/300V ","8x2x0,25","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,11900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8710,null,"STEROWNICZE","S33242","0159090007258296240S33242","BiT LiHCH  300/300V ","2x2x0,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,6260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8717,null,"STEROWNICZE","S33249","0159090007258296240S33249","BiT LiHCH  300/300V ","10x2x0,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,23440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8737,null,"STEROWNICZE","S33272","0159090007258296240S33272","BiT LiHCH  300/300V ","5x2x1","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,23250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8771,null,"STEROWNICZE","SB5118","0159090007258296240SB5118","BiT LiHCH  300/500V ","37x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8790,null,"STEROWNICZE","SB5137","0159090007258296240SB5137","BiT LiHCH  300/500V ","21x0,75",null,"BITNER","KMT",1,32640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8810,null,"STEROWNICZE","SB5157","0159090007258296240SB5157","BiT LiHCH  300/500V ","14x1,0",null,"BITNER","KMT",1,28450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8819,null,"STEROWNICZE","SB5166","0159090007258296240SB5166","BiT LiHCH  300/500V ","37x1,0",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8837,null,"STEROWNICZE","SB5184","0159090007258296240SB5184","BiT LiHCH  300/500V ","19x1,5",null,"BITNER","KMT",1,51120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8873,null,"STEROWNICZE","SB5228","0159090007258296240SB5228","BiT LiHCH  300/500V ","8x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,19940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8888,null,"STEROWNICZE","SB5243","0159090007258296240SB5243","BiT LiHCH  300/500V ","10x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,32990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8910,null,"STEROWNICZE","SB5265","0159090007258296240SB5265","BiT LiHCH  300/500V ","3x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,20550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8921,null,"STEROWNICZE","SB5276","0159090007258296240SB5276","BiT LiHCH  300/500V ","20x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,103550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[8940,null,"STEROWNICZE","S33006","0159090007258296240S33006","BiT LiHH  300/300V","8x0,14","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,2460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[8963,null,"STEROWNICZE","S33029","0159090007258296240S33029","BiT LiHH  300/300V","8x0,25","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,3880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[8990,null,"STEROWNICZE","S33056","0159090007258296240S33056","BiT LiHH  300/300V","16x0,34","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,9460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9010,null,"STEROWNICZE","S33076","0159090007258296240S33076","BiT LiHH  300/300V","10x0,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,8130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9023,null,"STEROWNICZE","S33089","0159090007258296240S33089","BiT LiHH  300/300V","52x0,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9059,null,"STEROWNICZE","S33125","0159090007258296240S33125","BiT LiHH  300/300V","4x1,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,8810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9063,null,"STEROWNICZE","S33129","0159090007258296240S33129","BiT LiHH  300/300V","8x1,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,16500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9092,null,"STEROWNICZE","S33413","0159090007258296240S33413","BiT LiHH  300/300V","24x2x0,14","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,12800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9111,null,"STEROWNICZE","S33432","0159090007258296240S33432","BiT LiHH  300/300V","6x2x0,34","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,7350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9136,null,"STEROWNICZE","S33457","0159090007258296240S33457","BiT LiHH  300/300V","3x2x0,75","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,7130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9161,null,"STEROWNICZE","S33482","0159090007258296240S33482","BiT LiHH  300/300V","12x2x1,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,50580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9183,null,"STEROWNICZE","SB4919","0159090007258296240SB4919","BiT LiHH  300/500V","42x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9194,null,"STEROWNICZE","SB4930","0159090007258296240SB4930","BiT LiHH  300/500V","10x0,75",null,"BITNER","KMT",1,11120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9213,null,"STEROWNICZE","SB4949","0159090007258296240SB4949","BiT LiHH  300/500V","4x1,0",null,"BITNER","KMT",1,5990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9236,null,"STEROWNICZE","SB4972","0159090007258296240SB4972","BiT LiHH  300/500V","3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,6490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9263,null,"STEROWNICZE","SB4999","0159090007258296240SB4999","BiT LiHH  300/500V","6x2,5",null,"BITNER","KMT",1,19270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9282,null,"STEROWNICZE","SB5036","0159090007258296240SB5036","BiT LiHH  300/500V ","3x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,7110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9309,null,"STEROWNICZE","SB5063","0159090007258296240SB5063","BiT LiHH  300/500V ","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,9080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9311,null,"STEROWNICZE","SB5065","0159090007258296240SB5065","BiT LiHH  300/500V ","4x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,16350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[9336,null,"STEROWNICZE","S30502","0159090007258296240S30502","BiT LiYCY  300/300V","4x0,14","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,2410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9365,null,"STEROWNICZE","S30537","0159090007258296240S30537","BiT LiYCY  300/300V","12x0,25","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,7030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9384,null,"STEROWNICZE","S30561","0159090007258296240S30561","BiT LiYCY  300/300V","6x0,34","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,5300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9409,null,"STEROWNICZE","S30593","0159090007258296240S30593","BiT LiYCY  300/300V","8x0,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,7300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9413,null,"STEROWNICZE","S30597","0159090007258296240S30597","BiT LiYCY  300/300V","16x0,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,13050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9453,null,"STEROWNICZE","S30646","0159090007258296240S30646","BiT LiYCY  300/300V","14x1","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,22760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9462,null,"STEROWNICZE","S30658","0159090007258296240S30658","BiT LiYCY  300/300V","3x1,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,7100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9482,null,"STEROWNICZE","S30681","0159090007258296240S30681","BiT LiYCY  300/300V","6x2,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,22590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9509,null,"STEROWNICZE","S30820","0159090007258296240S30820","BiT LiYCY  300/300V","5x2x0,25","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,5870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9536,null,"STEROWNICZE","S30851","0159090007258296240S30851","BiT LiYCY  300/300V","4x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,9090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9555,null,"STEROWNICZE","S30873","0159090007258296240S30873","BiT LiYCY  300/300V","14x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,33510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9562,null,"STEROWNICZE","S30882","0159090007258296240S30882","BiT LiYCY  300/300V","7x2x1","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","BITNER","KMT",1,24240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9584,null,"STEROWNICZE","S53780","0159090007258296240S53780","BiT LiYCY  300/500V","50x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9609,null,"STEROWNICZE","S53814","0159090007258296240S53814","BiT LiYCY  300/500V","21x0,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,19450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9638,null,"STEROWNICZE","S53854","0159090007258296240S53854","BiT LiYCY  300/500V","5x1,0","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,10150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9657,null,"STEROWNICZE","S53876","0159090007258296240S53876","BiT LiYCY  300/500V","7x1,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,17950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0148/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9662,null,"STEROWNICZE","S53881","0159090007258296240S53881","BiT LiYCY  300/500V","16x1,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,36830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9686,null,"STEROWNICZE","S53917","0159090007258296240S53917","BiT LiYCY  300/500V","50x1,0","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9705,null,"STEROWNICZE","S53939","0159090007258296240S53939","BiT LiYCY  300/500V","2x2x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,8070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0148/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9735,null,"STEROWNICZE","S53969","0159090007258296240S53969","BiT LiYCY  300/500V","4x2x1,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,20630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0148/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9755,null,"STEROWNICZE","S53989","0159090007258296240S53989","BiT LiYCY  300/500V","12x2x2,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","BITNER","KMT",1,82300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9782,null,"STEROWNICZE","S32624","0159090007258296240S32624","BiT LiYCYn  300/300V","3x0,25",null,"BITNER","KMT",1,2810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9788,null,"STEROWNICZE","S32630","0159090007258296240S32630","BiT LiYCYn  300/300V","10x0,25",null,"BITNER","KMT",1,6830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9807,null,"STEROWNICZE","S32649","0159090007258296240S32649","BiT LiYCYn  300/300V","5x0,34",null,"BITNER","KMT",1,5290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9835,null,"STEROWNICZE","S32677","0159090007258296240S32677","BiT LiYCYn  300/300V","12x0,5",null,"BITNER","KMT",1,11370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9857,null,"STEROWNICZE","S32699","0159090007258296240S32699","BiT LiYCYn  300/300V","10x0,75",null,"BITNER","KMT",1,13540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9876,null,"STEROWNICZE","S32718","0159090007258296240S32718","BiT LiYCYn  300/300V","12x1",null,"BITNER","KMT",1,19940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9888,null,"STEROWNICZE","S32730","0159090007258296240S32730","BiT LiYCYn  300/300V","5x1,5",null,"BITNER","KMT",1,12140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9909,null,"STEROWNICZE","S32751","0159090007258296240S32751","BiT LiYCYn  300/300V","10x2,5",null,"BITNER","KMT",1,38890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9935,null,"STEROWNICZE","S34469","0159090007258296240S34469","BiT LiYCYn  300/300V","7x2x0,25",null,"BITNER","KMT",1,9610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9959,null,"STEROWNICZE","S34493","0159090007258296240S34493","BiT LiYCYn  300/300V","3x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,8220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[9978,null,"STEROWNICZE","S34512","0159090007258296240S34512","BiT LiYCYn  300/300V","12x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,32770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10008,null,"STEROWNICZE","SB8057","0159090007258296240SB8057","BiT LiYCYn  300/500V","10x0,5",null,"BITNER","KMT",1,11980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10028,null,"STEROWNICZE","SB8077","0159090007258296240SB8077","BiT LiYCYn  300/500V","5x0,75",null,"BITNER","KMT",1,9410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10047,null,"STEROWNICZE","SB8096","0159090007258296240SB8096","BiT LiYCYn  300/500V","56x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10061,null,"STEROWNICZE","SB8110","0159090007258296240SB8110","BiT LiYCYn  300/500V","19x1,0",null,"BITNER","KMT",1,33970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10080,null,"STEROWNICZE","SB8129","0159090007258296240SB8129","BiT LiYCYn  300/500V","10x1,5",null,"BITNER","KMT",1,27150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10108,null,"STEROWNICZE","SB8157","0159090007258296240SB8157","BiT LiYCYn  300/500V","21x2,5",null,"BITNER","KMT",1,83400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10130,null,"STEROWNICZE","SB8215","0159090007258296240SB8215","BiT LiYCYn  300/500V","3x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,11840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10149,null,"STEROWNICZE","SB8234","0159090007258296240SB8234","BiT LiYCYn  300/500V","8x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,30250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10161,null,"STEROWNICZE","SB8246","0159090007258296240SB8246","BiT LiYCYn  300/500V","6x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,31590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10178,null,"STEROWNICZE","SB8263","0159090007258296240SB8263","BiT LiYCYn  300/500V","10x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,76580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10197,null,"STEROWNICZE","S34715","0159090007258296240S34715","BiT LiYCYo  300/300V","30x0,14",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10234,null,"STEROWNICZE","S34752","0159090007258296240S34752","BiT LiYCYo  300/300V","8x0,34",null,"BITNER","KMT",1,8940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10251,null,"STEROWNICZE","S34769","0159090007258296240S34769","BiT LiYCYo  300/300V","2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,3580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10261,null,"STEROWNICZE","S34779","0159090007258296240S34779","BiT LiYCYo  300/300V","16x0,5",null,"BITNER","KMT",1,15920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10280,null,"STEROWNICZE","S34798","0159090007258296240S34798","BiT LiYCYo  300/300V","8x0,75",null,"BITNER","KMT",1,12190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10320,null,"STEROWNICZE","S34838","0159090007258296240S34838","BiT LiYCYo  300/300V","18x1,5",null,"BITNER","KMT",1,44820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10334,null,"STEROWNICZE","S34852","0159090007258296240S34852","BiT LiYCYo  300/300V","12x2,5",null,"BITNER","KMT",1,49300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10353,null,"STEROWNICZE","S35013","0159090007258296240S35013","BiT LiYCYo  300/300V","24x2x0,14",null,"BITNER","KMT",1,19760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10368,null,"STEROWNICZE","S35028","0159090007258296240S35028","BiT LiYCYo  300/300V","2x2x0,34",null,"BITNER","KMT",1,5020,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10387,null,"STEROWNICZE","S35047","0159090007258296240S35047","BiT LiYCYo  300/300V","7x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,18180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10422,null,"STEROWNICZE","S35082","0159090007258296240S35082","BiT LiYCYo  300/300V","12x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,63550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10434,null,"STEROWNICZE","SB8359","0159090007258296240SB8359","BiT LiYCYo  300/500V","14x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10451,null,"STEROWNICZE","SB8376","0159090007258296240SB8376","BiT LiYCYo  300/500V","4x0,75",null,"BITNER","KMT",1,9350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10470,null,"STEROWNICZE","SB8395","0159090007258296240SB8395","BiT LiYCYo  300/500V","50x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10487,null,"STEROWNICZE","SB8412","0159090007258296240SB8412","BiT LiYCYo  300/500V","25x1,0",null,"BITNER","KMT",1,51470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10524,null,"STEROWNICZE","SB8449","0159090007258296240SB8449","BiT LiYCYo  300/500V","5x2,5",null,"BITNER","KMT",1,25220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10534,null,"STEROWNICZE","SB8459","0159090007258296240SB8459","BiT LiYCYo  300/500V","30x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10553,null,"STEROWNICZE","SB8514","0159090007258296240SB8514","BiT LiYCYo  300/500V","2x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,10330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10572,null,"STEROWNICZE","SB8533","0159090007258296240SB8533","BiT LiYCYo  300/500V","7x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,30860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n83"]
[10607,null,"STEROWNICZE","S30002","0159090007258296240S30002","BiT LiYY  300/300V","3x0,14","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10622,null,"STEROWNICZE","S30019","0159090007258296240S30019","BiT LiYY  300/300V","37x0,14","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,7820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10641,null,"STEROWNICZE","S30039","0159090007258296240S30039","BiT LiYY  300/300V","20x0,25","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,7080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10660,null,"STEROWNICZE","S30061","0159090007258296240S30061","BiT LiYY  300/300V","12x0,34","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,5780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10674,null,"STEROWNICZE","S30078","0159090007258296240S30078","BiT LiYY  300/300V","61x0,34","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10707,null,"STEROWNICZE","S30114","0159090007258296240S30114","BiT LiYY  300/300V","14x0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,12710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10724,null,"STEROWNICZE","S30135","0159090007258296240S30135","BiT LiYY  300/300V","12x1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,14660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10743,null,"STEROWNICZE","S30172","0159090007258296240S30172","BiT LiYY  300/300V","3x2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,9010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10760,null,"STEROWNICZE","S30309","0159090007258296240S30309","BiT LiYY  300/300V","14x2x0,14","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,6090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10776,null,"STEROWNICZE","S30325","0159090007258296240S30325","BiT LiYY  300/300V","18x2x0,25","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,12640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10812,null,"STEROWNICZE","S30367","0159090007258296240S30367","BiT LiYY  300/300V","10x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,18460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10833,null,"STEROWNICZE","S30402","0159090007258296240S30402","BiT LiYY  300/300V","12x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","BITNER","KMT",1,41120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10845,null,"STEROWNICZE","S53610","0159090007258296240S53610","BiT LiYY  300/500V","16x0,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V","BITNER","KMT",1,9640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10860,null,"STEROWNICZE","S53633","0159090007258296240S53633","BiT LiYY  300/500V","10x0,75","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V","BITNER","KMT",1,9040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10895,null,"STEROWNICZE","S53678","0159090007258296240S53678","BiT LiYY  300/500V","12x1,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V","BITNER","KMT",1,19050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10914,null,"STEROWNICZE","S53712","0159090007258296240S53712","BiT LiYY  300/500V","50x0,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10933,null,"STEROWNICZE","S53733","0159090007258296240S53733","BiT LiYY  300/500V","25x1,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V","BITNER","KMT",1,40220,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10947,null,"STEROWNICZE","SB4808","0159090007258296240SB4808","BiT LiYY  300/500V","12x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,13990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10962,null,"STEROWNICZE","SB4823","0159090007258296240SB4823","BiT LiYY  300/500V","14x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,24570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[10986,null,"STEROWNICZE","SB4847","0159090007258296240SB4847","BiT LiYY  300/500V","7x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,22950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11016,null,"STEROWNICZE","S32410","0159090007258296240S32410","BiT LiYYn  300/300V","16x0,14",null,"BITNER","KMT",1,3850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11033,null,"STEROWNICZE","S32427","0159090007258296240S32427","BiT LiYYn  300/300V","6x0,25",null,"BITNER","KMT",1,2520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11049,null,"STEROWNICZE","S32443","0159090007258296240S32443","BiT LiYYn  300/300V","52x0,25",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11064,null,"STEROWNICZE","S32458","0159090007258296240S32458","BiT LiYYn  300/300V","20x0,34",null,"BITNER","KMT",1,10590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11086,null,"STEROWNICZE","S32480","0159090007258296240S32480","BiT LiYYn  300/300V","18x0,5",null,"BITNER","KMT",1,12430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11118,null,"STEROWNICZE","S32512","0159090007258296240S32512","BiT LiYYn  300/300V","4x1",null,"BITNER","KMT",1,5640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11133,null,"STEROWNICZE","S32527","0159090007258296240S32527","BiT LiYYn  300/300V","6x1,5",null,"BITNER","KMT",1,11830,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11159,null,"STEROWNICZE","S34008","0159090007258296240S34008","BiT LiYYn  300/300V","12x2x0,14",null,"BITNER","KMT",1,5790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11166,null,"STEROWNICZE","S34015","0159090007258296240S34015","BiT LiYYn  300/300V","3x2x0,25",null,"BITNER","KMT",1,2500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11206,null,"STEROWNICZE","S34055","0159090007258296240S34055","BiT LiYYn  300/300V","24x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,32980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11220,null,"STEROWNICZE","S34069","0159090007258296240S34069","BiT LiYYn  300/300V","5x2x1",null,"BITNER","KMT",1,13750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11235,null,"STEROWNICZE","S34084","0159090007258296240S34084","BiT LiYYn  300/300V","16x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,60310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11259,null,"STEROWNICZE","SB7523","0159090007258296240SB7523","BiT LiYYn  300/500V","2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,2550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11289,null,"STEROWNICZE","SB7553","0159090007258296240SB7553","BiT LiYYn  300/500V","8x1,0",null,"BITNER","KMT",1,10360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11304,null,"STEROWNICZE","SB7568","0159090007258296240SB7568","BiT LiYYn  300/500V","50x1,0",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11312,null,"STEROWNICZE","SB7576","0159090007258296240SB7576","BiT LiYYn  300/500V","7x1,5",null,"BITNER","KMT",1,12450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11337,null,"STEROWNICZE","SB7601","0159090007258296240SB7601","BiT LiYYn  300/500V","10x2,5",null,"BITNER","KMT",1,29060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11359,null,"STEROWNICZE","SB7670","0159090007258296240SB7670","BiT LiYYn  300/500V","8x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,15370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11391,null,"STEROWNICZE","SB7702","0159090007258296240SB7702","BiT LiYYn  300/500V","16x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,57210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11406,null,"STEROWNICZE","S33740","0159090007258296240S33740","BiT LiYYo  300/300V","2x0,14",null,"BITNER","KMT",1,980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11432,null,"STEROWNICZE","S33766","0159090007258296240S33766","BiT LiYYo  300/300V","5x0,25",null,"BITNER","KMT",1,2820,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11439,null,"STEROWNICZE","S33773","0159090007258296240S33773","BiT LiYYo  300/300V","16x0,25",null,"BITNER","KMT",1,7010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11459,null,"STEROWNICZE","S33793","0159090007258296240S33793","BiT LiYYo  300/300V","10x0,34",null,"BITNER","KMT",1,6050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11493,null,"STEROWNICZE","S33827","0159090007258296240S33827","BiT LiYYo  300/300V","44x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11508,null,"STEROWNICZE","S33842","0159090007258296240S33842","BiT LiYYo  300/300V","16x0,75",null,"BITNER","KMT",1,17930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11532,null,"STEROWNICZE","S33866","0159090007258296240S33866","BiT LiYYo  300/300V","5x1,5",null,"BITNER","KMT",1,11140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11541,null,"STEROWNICZE","S33875","0159090007258296240S33875","BiT LiYYo  300/300V","20x1,5",null,"BITNER","KMT",1,41110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11577,null,"STEROWNICZE","S34226","0159090007258296240S34226","BiT LiYYo  300/300V","20x2x0,25",null,"BITNER","KMT",1,17750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11585,null,"STEROWNICZE","S34234","0159090007258296240S34234","BiT LiYYo  300/300V","8x2x0,34",null,"BITNER","KMT",1,9870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11610,null,"STEROWNICZE","S34259","0159090007258296240S34259","BiT LiYYo  300/300V","5x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,12030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11632,null,"STEROWNICZE","S34281","0159090007258296240S34281","BiT LiYYo  300/300V","10x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,42880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11643,null,"STEROWNICZE","SB7807","0159090007258296240SB7807","BiT LiYYo  300/500V","12x0,5",null,"BITNER","KMT",1,9150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11679,null,"STEROWNICZE","SB7843","0159090007258296240SB7843","BiT LiYYo  300/500V","42x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11685,null,"STEROWNICZE","SB7849","0159090007258296240SB7849","BiT LiYYo  300/500V","4x1,0",null,"BITNER","KMT",1,6090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11712,null,"STEROWNICZE","SB7876","0159090007258296240SB7876","BiT LiYYo  300/500V","7x1,5",null,"BITNER","KMT",1,13810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11727,null,"STEROWNICZE","SB7891","0159090007258296240SB7891","BiT LiYYo  300/500V","42x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11754,null,"STEROWNICZE","SB7965","0159090007258296240SB7965","BiT LiYYo  300/500V","3x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,7280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11781,null,"STEROWNICZE","SB7992","0159090007258296240SB7992","BiT LiYYo  300/500V","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,9290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11785,null,"STEROWNICZE","SB7996","0159090007258296240SB7996","BiT LiYYo  300/500V","6x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,24370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n84"]
[11814,null,"STEROWNICZE","EB0030","0159090007258296240EB0030","BiT Profinet typ A","2x2x0,64",null,"BITNER","KMT",1,7810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n81",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0086/DWU/T/2017","NULL","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[11829,null,"STEROWNICZE","IP1860","0159090007258296240IP1860","BiTservo 2XSLCH-J","4G95","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,558550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[11858,null,"STEROWNICZE","IP2109","0159090007258296240IP2109","BiTservo 2XSLCYn-J","4G70","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,389170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[11883,null,"STEROWNICZE","IP0005","0159090007258296240IP0005","BiTservo 2YSLCY-J","4G10","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,57380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[11898,null,"STEROWNICZE","IP2004","0159090007258296240IP2004","BiTservo 2YSLCYn-J","4G10","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,63120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[11927,null,"STEROWNICZE","IP0153","0159090007258296240IP0153","BiTservo 3plus 2XSLCY-J","3X6+3G1,0","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwosci, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczny, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,32520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[11931,null,"STEROWNICZE","IP0157","0159090007258296240IP0157","BiTservo 3plus 2XSLCY-J","3X35+3G6","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwosci, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczny, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,158880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[11958,null,"STEROWNICZE","IP2304","0159090007258296240IP2304","BiTservo 3plus 2YSLCH-J","3x10+3G1,5","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, symetryczny, 0,6/1 kV","BITNER","KMT",1,57770,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[11985,null,"STEROWNICZE","IP1901","0159090007258296240IP1901","BiTservo 3plus 2YSLCYn-J","3x16+3G2,5","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, symetryczny, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,82080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[12000,null,"STEROWNICZE","IP4581","0159090007258296240IP4581","BiTservo FS  FE180/E90","4G2,5",null,"BITNER","KMT",1,47130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[12031,null,"STEROWNICZE","IP4552","0159090007258296240IP4552","BiTservo MV10 6/10kV ","3x35+3x16/3",null,"BITNER","KMT",1,486270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89E"]
[12033,null,"STEROWNICZE","IP4554","0159090007258296240IP4554","BiTservo MV10 6/10kV ","3x50+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,599660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89E"]
[12069,null,"STEROWNICZE","IP1650","0159090007258296240IP1650","BiTservo UV 2YSLCYK-J","4G1,5","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornicy częstotliwości, odporny na UV, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,13810,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[12080,null,"STEROWNICZE","IP1661","0159090007258296240IP1661","BiTservo UV 2YSLCYK-J","4G120","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornicy częstotliwości, odporny na UV, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,585680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[12102,null,"STEROWNICZE","IP1753","0159090007258296240IP1753","BiTservo UV 3plus 2YSLCK-J","3x6+3G1","giętki, symetryczny kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, do zastosowań zewnętrznych i układania bezpośrednio w ziemi, UV odporny, 0,6/1kV","BITNER","KMT",1,31860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n89"]
[12131,null,"STEROWNICZE","S52952","0159090007258296240S52952","H05 VVH6-F 300/500V","12G0,75",null,"BITNER","KMT",1,17550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n31"]
[12135,null,"STEROWNICZE","S52956","0159090007258296240S52956","H05 VVH6-F 300/500V","24G0,75",null,"BITNER","KMT",1,34860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n31"]
[12171,null,"STEROWNICZE","S52792","0159090007258296240S52792","H05VV5-F  300/500V","18G1 ",null,"BITNER","KMT",1,35990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n88E"]
[12180,null,"STEROWNICZE","S52801","0159090007258296240S52801","H05VV5-F  300/500V","5G1,5 ",null,"BITNER","KMT",1,15110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n88E"]
[12204,null,"STEROWNICZE","S52825","0159090007258296240S52825","H05VV5-F  300/500V","27G2,5",null,"BITNER","KMT",1,121260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n88E"]
[12231,null,"STEROWNICZE","S52858","0159090007258296240S52858","H05VVC4V5-K 300/500V","12G0,5",null,"BITNER","KMT",1,29720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n88E"]
[12258,null,"STEROWNICZE","S52885","0159090007258296240S52885","H05VVC4V5-K 300/500V","7G1 ",null,"BITNER","KMT",1,26120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n88E"]
[12273,null,"STEROWNICZE","S52900","0159090007258296240S52900","H05VVC4V5-K 300/500V","6G1,5 ",null,"BITNER","KMT",1,28720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n88E"]
[12284,null,"STEROWNICZE","S52911","0159090007258296240S52911","H05VVC4V5-K 300/500V","34G1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n88E"]
[12306,null,"STEROWNICZE","S61807","0159090007258296240S61807","H07 VVH6-F 450/750V","4x2,5",null,"BITNER","KMT",1,17120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n31"]
[12321,null,"STEROWNICZE","IB0000","0159090007258296240IB0000","IB-BiT 1000","2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,3710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12353,null,"STEROWNICZE","IB0032","0159090007258296240IB0032","IB-BiT 1000","37G0,75",null,"BITNER","KMT",1,45490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12375,null,"STEROWNICZE","IB0054","0159090007258296240IB0054","IB-BiT 1000","52G1,0",null,"BITNER","KMT",1,81330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12384,null,"STEROWNICZE","IB0063","0159090007258296240IB0063","IB-BiT 1000","10G1,5",null,"BITNER","KMT",1,25380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12408,null,"STEROWNICZE","IB0087","0159090007258296240IB0087","IB-BiT 1000","18G2,5",null,"BITNER","KMT",1,64750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12444,null,"STEROWNICZE","IB0123","0159090007258296240IB0123","IB-BiT 1000","1x50",null,"BITNER","KMT",1,66260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12457,null,"STEROWNICZE","IB0136","0159090007258296240IB0136","IB-BiT 1000","4G120",null,"BITNER","KMT",1,661490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12477,null,"STEROWNICZE","IB0210","0159090007258296240IB0210","IB-BiT 1000","16x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,30310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12492,null,"STEROWNICZE","IB0225","0159090007258296240IB0225","IB-BiT 1000","18x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,46900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12526,null,"STEROWNICZE","IB0259","0159090007258296240IB0259","IB-BiT 1000","5x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,39530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12546,null,"STEROWNICZE","IB0312","0159090007258296240IB0312","IB-BiT 1000 (St)","19x0,5",null,"BITNER","KMT",1,21200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12557,null,"STEROWNICZE","IB0323","0159090007258296240IB0323","IB-BiT 1000 (St)","10x0,75",null,"BITNER","KMT",1,17250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12579,null,"STEROWNICZE","IB0345","0159090007258296240IB0345","IB-BiT 1000 (St)","14x1",null,"BITNER","KMT",1,25480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12594,null,"STEROWNICZE","IB0360","0159090007258296240IB0360","IB-BiT 1000 (St)","6x1,5",null,"BITNER","KMT",1,16790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12626,null,"STEROWNICZE","IB0451","0159090007258296240IB0451","IB-BiT 1000 (St)","3x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,8740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12648,null,"STEROWNICZE","IB0473","0159090007258296240IB0473","IB-BiT 1000 (St)","14x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,38580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12663,null,"STEROWNICZE","IB0488","0159090007258296240IB0488","IB-BiT 1000 (St)","16x2x1",null,"BITNER","KMT",1,56290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12679,null,"STEROWNICZE","IB0504","0159090007258296240IB0504","IB-BiT 1000 (St)","20x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,88570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12696,null,"STEROWNICZE","IB0604","0159090007258296240IB0604","IB-BiT 1000 2(St)","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,19520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12730,null,"STEROWNICZE","IB0638","0159090007258296240IB0638","IB-BiT 1000 2(St)","16x2x1",null,"BITNER","KMT",1,74380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12750,null,"STEROWNICZE","IB0658","0159090007258296240IB0658","IB-BiT 1000 2(St)","4x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,39350,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12765,null,"STEROWNICZE","IB0906","0159090007258296240IB0906","IB-BiT 1000 C","8x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,24990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12779,null,"STEROWNICZE","IB0920","0159090007258296240IB0920","IB-BiT 1000 C","8x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,31510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12798,null,"STEROWNICZE","IB0939","0159090007258296240IB0939","IB-BiT 1000 C","18x2x1",null,"BITNER","KMT",1,71050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12834,null,"STEROWNICZE","IB0708","0159090007258296240IB0708","IB-BiT 1000 CY","12G0,5",null,"BITNER","KMT",1,20740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12852,null,"STEROWNICZE","IB0726","0159090007258296240IB0726","IB-BiT 1000 CY","16G0,75",null,"BITNER","KMT",1,31730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12867,null,"STEROWNICZE","IB0741","0159090007258296240IB0741","IB-BiT 1000 CY","7G1,0",null,"BITNER","KMT",1,19750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12879,null,"STEROWNICZE","IB0753","0159090007258296240IB0753","IB-BiT 1000 CY","42G1,0",null,"BITNER","KMT",1,88210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12900,null,"STEROWNICZE","IB0774","0159090007258296240IB0774","IB-BiT 1000 CY","52G1,5",null,"BITNER","KMT",1,147550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12936,null,"STEROWNICZE","IB0810","0159090007258296240IB0810","IB-BiT 1000 CY","3G16",null,"BITNER","KMT",1,85300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12952,null,"STEROWNICZE","IB0826","0159090007258296240IB0826","IB-BiT 1000 CY","3G70",null,"BITNER","KMT",1,345640,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12969,null,"STEROWNICZE","S55107","0159090007258296240S55107","IB-BIT 500","18x0,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V","BITNER","KMT",1,14590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[12984,null,"STEROWNICZE","S55124","0159090007258296240S55124","IB-BIT 500","7x1","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V","BITNER","KMT",1,10360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13005,null,"STEROWNICZE","S55147","0159090007258296240S55147","IB-BIT 500","34x0,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V","BITNER","KMT",1,27060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13038,null,"STEROWNICZE","S55180","0159090007258296240S55180","IB-BIT 500","2x2,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V","BITNER","KMT",1,7490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13052,null,"STEROWNICZE","S55194","0159090007258296240S55194","IB-BIT 500","3x4","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V","BITNER","KMT",1,17990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13071,null,"STEROWNICZE","S55213","0159090007258296240S55213","IB-BIT 500","61x1","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V","BITNER","KMT",1,91360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13086,null,"STEROWNICZE","S59524","0159090007258296240S59524","IB-BiT 500","6x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,9790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13105,null,"STEROWNICZE","S59543","0159090007258296240S59543","IB-BiT 500","14x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,30610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13140,null,"STEROWNICZE","S59578","0159090007258296240S59578","IB-BiT 500","14x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,92730,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13156,null,"STEROWNICZE","SI0007","0159090007258296240SI0007","IB-BiT 500 (St)","10x0,5",null,"BITNER","KMT",1,9380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13173,null,"STEROWNICZE","SI0024","0159090007258296240SI0024","IB-BiT 500 (St)","8x1",null,"BITNER","KMT",1,13540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13188,null,"STEROWNICZE","SI0039","0159090007258296240SI0039","IB-BiT 500 (St)","8x1,5",null,"BITNER","KMT",1,18720,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13225,null,"STEROWNICZE","SI0082","0159090007258296240SI0082","IB-BiT 500 (St)","4x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,7930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13242,null,"STEROWNICZE","SI0099","0159090007258296240SI0099","IB-BiT 500 (St)","7x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,17470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13257,null,"STEROWNICZE","SI0114","0159090007258296240SI0114","IB-BiT 500 (St)","8x2x1",null,"BITNER","KMT",1,25690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13278,null,"STEROWNICZE","SI0135","0159090007258296240SI0135","IB-BiT 500 (St)","8x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,56560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13290,null,"STEROWNICZE","SI1000","0159090007258296240SI1000","IB-BiT 500 (St)","19x0,5",null,"BITNER","KMT",1,16110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13325,null,"STEROWNICZE","SI1035","0159090007258296240SI1035","IB-BiT 500 (St)","34x2,5",null,"BITNER","KMT",1,120180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13344,null,"STEROWNICZE","SI0258","0159090007258296240SI0258","IB-BiT 500 2(St)","12x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,30120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13359,null,"STEROWNICZE","SI0273","0159090007258296240SI0273","IB-BiT 500 2(St)","14x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,45030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13378,null,"STEROWNICZE","SI0292","0159090007258296240SI0292","IB-BiT 500 2(St)","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,13420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13413,null,"STEROWNICZE","S59603","0159090007258296240S59603","IB-BiT 500 C","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,13650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13428,null,"STEROWNICZE","S59618","0159090007258296240S59618","IB-BiT 500 C","6x2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,20040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13451,null,"STEROWNICZE","S59641","0159090007258296240S59641","IB-BiT 500 C","4x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,23960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13461,null,"STEROWNICZE","S59651","0159090007258296240S59651","IB-BiT 500 C","4x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,36510,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13478,null,"STEROWNICZE","S59668","0159090007258296240S59668","IB-BiT 500 C","12x0,5",null,"BITNER","KMT",1,14140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13515,null,"STEROWNICZE","S59705","0159090007258296240S59705","IB-BiT 500 C","8x1",null,"BITNER","KMT",1,16520,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13530,null,"STEROWNICZE","S59720","0159090007258296240S59720","IB-BiT 500 C","8x1,5",null,"BITNER","KMT",1,22060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13551,null,"STEROWNICZE","S59742","0159090007258296240S59742","IB-BiT 500 C","37x2,5",null,"BITNER","KMT",1,137930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13563,null,"STEROWNICZE","S59754","0159090007258296240S59754","IB-BiT 500 C","19x1",null,"BITNER","KMT",1,33920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13599,null,"STEROWNICZE","SI0159","0159090007258296240SI0159","IB-BiT 500 CY ","14x0,5",null,"BITNER","KMT",1,18370,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13604,null,"STEROWNICZE","SI0166","0159090007258296240SI0166","IB-BiT 500 CY ","27x0,5",null,"BITNER","KMT",1,31050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13632,null,"STEROWNICZE","SI0196","0159090007258296240SI0196","IB-BiT 500 CY ","18x1",null,"BITNER","KMT",1,36300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13651,null,"STEROWNICZE","SI0221","0159090007258296240SI0221","IB-BiT 500 CY ","14x2,5",null,"BITNER","KMT",1,59910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13665,null,"STEROWNICZE","SI0235","0159090007258296240SI0235","IB-BiT 500 CY ","7x4",null,"BITNER","KMT",1,50060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13701,null,"STEROWNICZE","SI1176","0159090007258296240SI1176","IB-BiT 500 CY ","27x1,5",null,"BITNER","KMT",1,69600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13704,null,"STEROWNICZE","SI1179","0159090007258296240SI1179","IB-BiT 500 CY ","37x1,5",null,"BITNER","KMT",1,91690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13734,null,"STEROWNICZE","S31974","0159090007258296240S31974","IB-BiT LiYCY  300/300V","3x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,3420,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13753,null,"STEROWNICZE","S31993","0159090007258296240S31993","IB-BiT LiYCY  300/300V","52x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13777,null,"STEROWNICZE","S32198","0159090007258296240S32198","IB-BiT LiYCY  300/300V","56x0,34","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13803,null,"STEROWNICZE","S32224","0159090007258296240S32224","IB-BiT LiYCY  300/300V","10x0,75","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,14900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13824,null,"STEROWNICZE","S32245","0159090007258296240S32245","IB-BiT LiYCY  300/300V","27x1","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13836,null,"STEROWNICZE","S32257","0159090007258296240S32257","IB-BiT LiYCY  300/300V","16x1,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,39790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13851,null,"STEROWNICZE","S32272","0159090007258296240S32272","IB-BiT LiYCY  300/300V","18x2,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,74100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13877,null,"STEROWNICZE","S32309","0159090007258296240S32309","IB-BiT LiYCY  300/300V","18x2x0,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,38090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13905,null,"STEROWNICZE","S32338","0159090007258296240S32338","IB-BiT LiYCY  300/300V","4x2x0,14","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,4660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13924,null,"STEROWNICZE","S32357","0159090007258296240S32357","IB-BiT LiYCY  300/300V","10x2x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,14200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13938,null,"STEROWNICZE","S32371","0159090007258296240S32371","IB-BiT LiYCY  300/300V","10x2x0,34","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,18650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13953,null,"STEROWNICZE","SI0540","0159090007258296240SI0540","IB-BiT LiYCY  300/500V","2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,5080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[13977,null,"STEROWNICZE","SI0564","0159090007258296240SI0564","IB-BiT LiYCY  300/500V","2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,6120,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14007,null,"STEROWNICZE","SI0594","0159090007258296240SI0594","IB-BiT LiYCY  300/500V","8x1,0",null,"BITNER","KMT",1,17960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14026,null,"STEROWNICZE","SI0613","0159090007258296240SI0613","IB-BiT LiYCY  300/500V","3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,11280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14050,null,"STEROWNICZE","SI0637","0159090007258296240SI0637","IB-BiT LiYCY  300/500V","3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,15900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14055,null,"STEROWNICZE","SI0642","0159090007258296240SI0642","IB-BiT LiYCY  300/500V","10x2,5",null,"BITNER","KMT",1,44860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14077,null,"STEROWNICZE","SI0671","0159090007258296240SI0671","IB-BiT LiYCY  300/500V","16x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,35250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14109,null,"STEROWNICZE","SI0703","0159090007258296240SI0703","IB-BiT LiYCY  300/500V","2x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,16330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14124,null,"STEROWNICZE","SI0718","0159090007258296240SI0718","IB-BiT LiYCY  300/500V","3x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,30230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14150,null,"STEROWNICZE","S32016","0159090007258296240S32016","IB-BiT LiYY  300/300V","2x0,75","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,2920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14157,null,"STEROWNICZE","S32023","0159090007258296240S32023","IB-BiT LiYY  300/300V","12x0,75","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,13650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14197,null,"STEROWNICZE","S33901","0159090007258296240S33901","IB-BiT LiYY  300/300V","3x0,14","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,1200,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14203,null,"STEROWNICZE","S33907","0159090007258296240S33907","IB-BiT LiYY  300/300V","10x0,14","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,3080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14226,null,"STEROWNICZE","S33930","0159090007258296240S33930","IB-BiT LiYY  300/300V","10x0,25","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,4580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14250,null,"STEROWNICZE","S33954","0159090007258296240S33954","IB-BiT LiYY  300/300V","12x0,34","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,7170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14259,null,"STEROWNICZE","S33963","0159090007258296240S33963","IB-BiT LiYY  300/300V","40x0,34","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14295,null,"STEROWNICZE","S34316","0159090007258296240S34316","IB-BiT LiYY  300/300V","4x2x0,25","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,3760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14303,null,"STEROWNICZE","S34324","0159090007258296240S34324","IB-BiT LiYY  300/300V","16x2x0,25","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,14340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14328,null,"STEROWNICZE","S34349","0159090007258296240S34349","IB-BiT LiYY  300/300V","10x2x0,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,15980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14347,null,"STEROWNICZE","S34368","0159090007258296240S34368","IB-BiT LiYY  300/300V","4x2x1","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V","BITNER","KMT",1,12570,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14376,null,"STEROWNICZE","SI0352","0159090007258296240SI0352","IB-BiT LiYY  300/500V","21x0,5",null,"BITNER","KMT",1,14650,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14397,null,"STEROWNICZE","SI0373","0159090007258296240SI0373","IB-BiT LiYY  300/500V","16x0,75",null,"BITNER","KMT",1,16610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14423,null,"STEROWNICZE","SI0399","0159090007258296240SI0399","IB-BiT LiYY  300/500V","19x1,0",null,"BITNER","KMT",1,25710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14430,null,"STEROWNICZE","SI0406","0159090007258296240SI0406","IB-BiT LiYY  300/500V","40x1,0",null,"BITNER","KMT",1,53910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14449,null,"STEROWNICZE","SI0425","0159090007258296240SI0425","IB-BiT LiYY  300/500V","25x1,5",null,"BITNER","KMT",1,48670,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14476,null,"STEROWNICZE","SI0469","0159090007258296240SI0469","IB-BiT LiYY  300/500V","14x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,20410,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14499,null,"STEROWNICZE","SI0492","0159090007258296240SI0492","IB-BiT LiYY  300/500V","6x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,17010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14518,null,"STEROWNICZE","SI0511","0159090007258296240SI0511","IB-BiT LiYY  300/500V","14x2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,55800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14529,null,"STEROWNICZE","SI0522","0159090007258296240SI0522","IB-BiT LiYY  300/500V","8x2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,52380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n87E"]
[14568,null,"STEROWNICZE","S10004","0159090007258296240S10004","RD-Y(St)Y Bd","12x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,18740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n82",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0135/DWU/T/2017","NULL","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[14576,null,"STEROWNICZE","S10012","0159090007258296240S10012","RD-Y(St)Y Bd","48x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,69610,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n82"]
[14601,null,"STEROWNICZE","S10104","0159090007258296240S10104","RE-2Y(St)Yv-P","16x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,25760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n82"]
[14620,null,"STEROWNICZE","S10155","0159090007258296240S10155","RE-2Y(St)Yv-P(St)","16x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,32840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n82"]
[14649,null,"BEZPIECZNE","B62617","0159090007258296240B62617","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","2x2,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,7390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14670,null,"BEZPIECZNE","B62698","0159090007258296240B62698","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","3G150 RM",null,"BITNER","KMT",1,388240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14689,null,"BEZPIECZNE","B62717","0159090007258296240B62717","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","5G2,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,16230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14702,null,"BEZPIECZNE","B62730","0159090007258296240B62730","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","7G1,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,15560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14722,null,"BEZPIECZNE","B62750","0159090007258296240B62750","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","30G2,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,90180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14749,null,"BEZPIECZNE","B62524","0159090007258296240B62524","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","3x240RM/120",null,"BITNER","KMT",1,755500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14772,null,"BEZPIECZNE","B62547","0159090007258296240B62547","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","10x4RE/6",null,"BITNER","KMT",1,58970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14791,null,"BEZPIECZNE","B60405","0159090007258296240B60405","(N)HXCH FE180/E30 ","3x16RM/16",null,"BITNER","KMT",1,60680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14802,null,"BEZPIECZNE","B60416","0159090007258296240B60416","(N)HXCH FE180/E30 ","4x35RM/16",null,"BITNER","KMT",1,139160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14820,null,"BEZPIECZNE","B60434","0159090007258296240B60434","(N)HXCH FE180/E30 ","3x185RM/95",null,"BITNER","KMT",1,542920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14849,null,"BEZPIECZNE","B60607","0159090007258296240B60607","(N)HXCH FE180/E90","3x35RM/16",null,"BITNER","KMT",1,113560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14874,null,"BEZPIECZNE","B60643","0159090007258296240B60643","(N)HXCH FE180/E90","3x185RM/95",null,"BITNER","KMT",1,557080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14893,null,"BEZPIECZNE","B60662","0159090007258296240B60662","(N)HXCH FE180/E90","4x70RM/35",null,"BITNER","KMT",1,275800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14902,null,"BEZPIECZNE","B60027","0159090007258296240B60027","(N)HXH-J FE180/E30","3x10 RE",null,"BITNER","KMT",1,29790,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14922,null,"BEZPIECZNE","B60047","0159090007258296240B60047","(N)HXH-J FE180/E30","4x70  RM",null,"BITNER","KMT",1,230600,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14941,null,"BEZPIECZNE","B60069","0159090007258296240B60069","(N)HXH-J FE180/E30","7x1,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,15080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14975,null,"BEZPIECZNE","B60223","0159090007258296240B60223","(N)HXH-J FE180/E90","3x2,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,10360,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[14991,null,"BEZPIECZNE","B60239","0159090007258296240B60239","(N)HXH-J FE180/E90","4x4 RE",null,"BITNER","KMT",1,18590,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15002,null,"BEZPIECZNE","B60250","0159090007258296240B60250","(N)HXH-J FE180/E90","4x185  RM",null,"BITNER","KMT",1,618100,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15024,null,"BEZPIECZNE","B60272","0159090007258296240B60272","(N)HXH-J FE180/E90","  14x1,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,29070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15043,null,"BEZPIECZNE","B60001","0159090007258296240B60001","(N)HXH-O FE180/E30","1x1,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,2550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15075,null,"BEZPIECZNE","B60204","0159090007258296240B60204","(N)HXH-O FE180/E90","1x10RE",null,"BITNER","KMT",1,9530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15093,null,"BEZPIECZNE","B60285","0159090007258296240B60285","(N)HXH-O FE180/E90","1x300 RM",null,"BITNER","KMT",1,234170,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15112,null,"BEZPIECZNE","S63713","0159090007258296240S63713","BiT HDHXżo 450/750V","3x4",null,"BITNER","KMT",1,12860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n03"]
[15128,null,"BEZPIECZNE","B50206","0159090007258296240B50206","HDGsekwfżo FE180/PH90/E90","3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,9190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15166,null,"BEZPIECZNE","B50244","0159090007258296240B50244","HDGsekwfżo FE180/PH90/E90","19x1,5",null,"BITNER","KMT",1,33380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15175,null,"BEZPIECZNE","B50012","0159090007258296240B50012","HDGsżo FE180/PH90/E90","4x4",null,"BITNER","KMT",1,17660,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15195,null,"BEZPIECZNE","B50032","0159090007258296240B50032","HDGsżo FE180/PH90/E90","24x1",null,"BITNER","KMT",1,28940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15214,null,"BEZPIECZNE","B50600","0159090007258296240B50600","HLGsekwf FE180/PH90/E90","2x1",null,"BITNER","KMT",1,3490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15248,null,"BEZPIECZNE","B50634","0159090007258296240B50634","HLGsekwfżo FE180/PH90/E90","30x1",null,"BITNER","KMT",1,36430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15264,null,"BEZPIECZNE","B50408","0159090007258296240B50408","HLGsżo FE180/PH90/E90","4x1",null,"BITNER","KMT",1,5060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15283,null,"BEZPIECZNE","B50427","0159090007258296240B50427","HLGsżo FE180/PH90/E90","16x2,5",null,"BITNER","KMT",1,42550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15301,null,"BEZPIECZNE","B50446","0159090007258296240B50446","HLGsżo FE180/PH90/E90","19x2,5",null,"BITNER","KMT",1,49870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n05c"]
[15316,null,"BEZPIECZNE","TN0216","0159090007258296240TN0216","HTKSH","7x2x1",null,"BITNER","KMT",1,11260,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04A"]
[15348,null,"BEZPIECZNE","B10014","0159090007258296240B10014","HTKSH FE180/PH90/E90","2x2x2,3","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90","BITNER","KMT",1,18850,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04"]
[15366,null,"BEZPIECZNE","B10033","0159090007258296240B10033","HTKSH FE180/PH90/E90","8x2x1,4","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90","BITNER","KMT",1,28630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04"]
[15385,null,"BEZPIECZNE","B10054","0159090007258296240B10054","HTKSH FE180/PH90/E90","4x2x2,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90","BITNER","KMT",1,50240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04"]
[15401,null,"BEZPIECZNE","TN0317","0159090007258296240TN0317","HTKSHekw","10x2x1",null,"BITNER","KMT",1,16330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04A"]
[15414,null,"BEZPIECZNE","TN0358","0159090007258296240TN0358","HTKSHekw","21x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,21110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04A"]
[15454,null,"BEZPIECZNE","B10139","0159090007258296240B10139","HTKSHekw FE180/PH90/E90","8x2x1,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90","BITNER","KMT",1,45400,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04A"]
[15474,null,"BEZPIECZNE","B10404","0159090007258296240B10404","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC "," 1x2x1",null,"BITNER","KMT",1,5870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15487,null,"BEZPIECZNE","B10417","0159090007258296240B10417","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC ","8x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,16090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15501,null,"BEZPIECZNE","B10431","0159090007258296240B10431","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC ","28x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,40740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15537,null,"BEZPIECZNE","B10325","0159090007258296240B10325","JE-H(St)H FE180/E30 CERAMIC","20x2x1",null,"BITNER","KMT",1,39890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15556,null,"BEZPIECZNE","B10502","0159090007258296240B10502","JE-H(St)H FE180/E30 MICA"," 3x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,8580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15574,null,"BEZPIECZNE","B10520","0159090007258296240B10520","JE-H(St)H FE180/E30 MICA","32x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,55680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15589,null,"BEZPIECZNE","B10535","0159090007258296240B10535","JE-H(St)H FE180/E30 MICA","1x4x1",null,"BITNER","KMT",1,7550,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15601,null,"BEZPIECZNE","B10605","0159090007258296240B10605","JE-H(St)H FE180/E90 MICA"," 2x2x1",null,"BITNER","KMT",1,9250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n04C"]
[15639,null,"BEZPIECZNE","B61801","0159090007258296240B61801","N2XCH 0,6/1kV","2x2,5RE/2,5",null,"BITNER","KMT",1,9440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02"]
[15658,null,"BEZPIECZNE","B61820","0159090007258296240B61820","N2XCH 0,6/1kV","3x16RE/16",null,"BITNER","KMT",1,52870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02C"]
[15674,null,"BEZPIECZNE","B61836","0159090007258296240B61836","N2XCH 0,6/1kV","4x70RM/35",null,"BITNER","KMT",1,245870,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02C"]
[15687,null,"BEZPIECZNE","B61849","0159090007258296240B61849","N2XCH 0,6/1kV","14x2,5/6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02C"]
[15706,null,"BEZPIECZNE","B61623","0159090007258296240B61623","N2XH-J 0,6/1kV","  3x1,5RM",null,"BITNER","KMT",1,4710,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02"]
[15727,null,"BEZPIECZNE","B61651","0159090007258296240B61651","N2XH-J 0,6/1kV","5x10RE",null,"BITNER","KMT",1,38470,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02C"]
[15760,null,"BEZPIECZNE","B61686","0159090007258296240B61686","N2XH-J 0,6/1kV","4x35RM",null,"BITNER","KMT",1,107230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02C"]
[15774,null,"BEZPIECZNE","B61729","0159090007258296240B61729","N2XH-J 0,6/1kV","3x300RM",null,"BITNER","KMT",1,656750,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02C"]
[15789,null,"BEZPIECZNE","B61612","0159090007258296240B61612","N2XH-O 0,6/1kV","  1x150RM",null,"BITNER","KMT",1,109330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n02C"]
[15808,null,"BEZPIECZNE","B61204","0159090007258296240B61204","NHXCH FE180/E30","3x10RE/10",null,"BITNER","KMT",1,38180,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15827,null,"BEZPIECZNE","B61223","0159090007258296240B61223","NHXCH FE180/E30","12x2,5RE/4",null,"BITNER","KMT",1,39540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15862,null,"BEZPIECZNE","B61401","0159090007258296240B61401","NHXCH FE180/E90 ","3x2,5RE/2,5",null,"BITNER","KMT",1,14900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15877,null,"BEZPIECZNE","B61416","0159090007258296240B61416","NHXCH FE180/E90 ","4x35RM/16",null,"BITNER","KMT",1,144910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15900,null,"BEZPIECZNE","B61443","0159090007258296240B61443","NHXCH FE180/E90 ","2x16RM/16",null,"BITNER","KMT",1,48460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15910,null,"BEZPIECZNE","B61453","0159090007258296240B61453","NHXCH FE180/E90 ","14x2,5RE/4",null,"BITNER","KMT",1,46680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15947,null,"BEZPIECZNE","B60853","0159090007258296240B60853","NHXH-J FE180/E30 ","5x2,5RE",null,"BITNER","KMT",1,16980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15960,null,"BEZPIECZNE","B60869","0159090007258296240B60869","NHXH-J FE180/E30 ","7x2,5RE",null,"BITNER","KMT",1,22460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[15979,null,"BEZPIECZNE","B60888","0159090007258296240B60888","NHXH-J FE180/E30 ","48x2,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16000,null,"BEZPIECZNE","B61028","0159090007258296240B61028","NHXH-J FE180/E90 ","3x25RM",null,"BITNER","KMT",1,75630,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16012,null,"BEZPIECZNE","B61040","0159090007258296240B61040","NHXH-J FE180/E90 ","4x6RE",null,"BITNER","KMT",1,26920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16048,null,"BEZPIECZNE","B61076","0159090007258296240B61076","NHXH-J FE180/E90 ","24x1,5RE",null,"BITNER","KMT",1,53150,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16073,null,"BEZPIECZNE","B60807","0159090007258296240B60807","NHXH-O FE180/E30 ","1x35 RE",null,"BITNER","KMT",1,31490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16081,null,"BEZPIECZNE","B60815","0159090007258296240B60815","NHXH-O FE180/E30 ","2x1,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,7080,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16100,null,"BEZPIECZNE","B61008","0159090007258296240B61008","NHXH-O FE180/E90 ","1x50 RE",null,"BITNER","KMT",1,45500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16131,null,"BEZPIECZNE","B50827","0159090007258296240B50827","NHXMH-J 300/500V","4x16RE",null,"BITNER","KMT",1,52760,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n03"]
[16150,null,"BEZPIECZNE","B50804","0159090007258296240B50804","NHXMH-O 300/500V","1x10RE",null,"BITNER","KMT",1,8390,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n03"]
[16173,null,"BEZPIECZNE","B62211","0159090007258296240B62211","NKGs  FE180/PH90","1x120 RM",null,"BITNER","KMT",1,94140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16183,null,"BEZPIECZNE","B62221","0159090007258296240B62221","NKGs  FE180/PH90","2x16 RE",null,"BITNER","KMT",1,33270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16198,null,"BEZPIECZNE","B62197","0159090007258296240B62197","NKGsżo  FE180/PH90","3x95+1x50RM",null,"BITNER","KMT",1,289240,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16226,null,"BEZPIECZNE","B62253","0159090007258296240B62253","NKGsżo  FE180/PH90","4x95  RM",null,"BITNER","KMT",1,320430,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16252,null,"BEZPIECZNE","B62282","0159090007258296240B62282","NKGsżo  FE180/PH90","  12x2,5 RE",null,"BITNER","KMT",1,34990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n01"]
[16273,null,"BEZPIECZNE","TN0004","0159090007258296240TN0004","YnTKSY","3x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,3030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64"]
[16285,null,"BEZPIECZNE","TN0103","0159090007258296240TN0103","YnTKSYekw","3x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,3290,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64"]
[16321,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0227","0159090007258296240IP0227"," H07RN-F ","3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,6230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16326,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0232","0159090007258296240IP0232"," H07RN-F ","3x16",null,"BITNER","KMT",1,43955,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16354,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0260","0159090007258296240IP0260"," H07RN-F ","5x10",null,"BITNER","KMT",1,46302,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16369,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0275","0159090007258296240IP0275"," H07RN-F ","16x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16399,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0706","0159090007258296240EA0706","AsXSn 0,6/1kV","  4x25",null,"BITNER","KMT",1,14750,"PLN",0.23,"H07BQ-F (07BQ-F*)","18x1,5 *",37508,null,null,null,null,"n11"]
[16423,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0730","0159090007258296240EA0730","AsXSn 0,6/1kV","  4x120+2x35",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n11C"]
[16426,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0001","0159090007258296240IS0001","BiT GsLGs  450/750V ","2x1",null,"BITNER","KMT",1,6530,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n27",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0093/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16456,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0031","0159090007258296240IS0031","BiT GsLGs  450/750V ","4x10",null,"BITNER","KMT",1,65460,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n27",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0093/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16471,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0200","0159090007258296240IS0200","BiT LGs 450/750V ",0.5,null,"BITNER","KMT",1,880,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n27",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0091/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16499,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP1009 ","0159090007258296240IP1009 ","BiT NSHTÖU","3x70 ",null,"BITNER","KMT",1,265500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n31E"]
[16525,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP1035 ","0159090007258296240IP1035 ","BiT NSHTÖU","18x4 ",null,"BITNER","KMT",1,106450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n31E"]
[16546,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM0525","0159090007258296240EM0525","BiT YKSXS 0,6/1kV ","24G1,0",null,"BITNER","KMT",1,22980,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51"]
[16558,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM0538","0159090007258296240EM0538","BiT YKSXS 0,6/1kV ","61G1,5",null,"BITNER","KMT",1,79680,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51"]
[16573,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8312","0159090007258296240EM8312","BiT YKSY 0,6/1kV ","75G1,0",null,"BITNER","KMT",1,59070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16599,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8339","0159090007258296240EM8339","BiT YKSY 0,6/1kV ","10G10",null,"BITNER","KMT",1,70050,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16627,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8584","0159090007258296240EM8584","BiT YKSYektmy 0,6/1kV","7G4",null,"BITNER","KMT",1,33310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51G"]
[16642,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8459","0159090007258296240EM8459","BiT YKSYFtZny 0,6/1kV","10G4",null,"BITNER","KMT",1,34990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51F"]
[16652,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8470","0159090007258296240EM8470","BiT YKSYFtZny 0,6/1kV","24G1,5",null,"BITNER","KMT",1,33300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51F"]
[16675,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8832","0159090007258296240EM8832","BiT YnKSXS 0,6/1kV","75G1,0",null,"BITNER","KMT",1,76010,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51"]
[16699,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8650","0159090007258296240EM8650","BiT YnKSY 0,6/1kV","7G1,0",null,"BITNER","KMT",1,6840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51"]
[16729,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8681","0159090007258296240EM8681","BiT YnKSY 0,6/1kV","24G2,5",null,"BITNER","KMT",1,47910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51"]
[16744,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9606","0159090007258296240EM9606","BiT YoKSY 0,6/1kV","21G1,0",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51"]
[16772,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9634","0159090007258296240EM9634","BiT YoKSY 0,6/1kV","10G4",null,"BITNER","KMT",1,35930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n51"]
[16777,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0200","0159090007258296240IW0200","H01N2-D (OnS-1)",10,null,"BITNER","KMT",1,10060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n24",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0080/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16813,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IM0019","0159090007258296240IM0019","H03VVH2-F (OMYp )","3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n23",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0035/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16825,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0611","0159090007258296240IP0611","H05BB-F","4x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25E"]
[16846,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0512","0159090007258296240IP0512","H05BQ-F","12x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n37"]
[16872,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0120","0159090007258296240IW0120","H05RR-F ","5x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25"]
[16879,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0105","0159090007258296240IG0105","H05V2-K ",2.5,null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n28E"]
[16915,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0702","0159090007258296240IP0702","H07BB-F","1x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25E"]
[16925,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0712","0159090007258296240IP0712","H07BB-F","1x150",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25E"]
[16948,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0735","0159090007258296240IP0735","H07BB-F","3x120",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25E"]
[16963,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0750","0159090007258296240IP0750","H07BB-F","4x95",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n25E"]
[16994,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0419","0159090007258296240IP0419","H07BQ-F","5G1",null,"BITNER","KMT",1,8523,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n37",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0042/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17017,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0306","0159090007258296240IG0306","H07V2-K",10,null,"BITNER","KMT",1,9040,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n28E"]
[17025,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0314","0159090007258296240IG0314","H07V2-K",150,null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n28E"]
[17050,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0405","0159090007258296240IG0405","LgYd ",6,null,"BITNER","KMT",1,5110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n28E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0089/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17065,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2506","0159090007258296240EM2506","NYCY 0,6/1kV","3x6/6",null,"BITNER","KMT",1,21070,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n22",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0033/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17098,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2539","0159090007258296240EM2539","NYCY 0,6/1kV","21x1,5/6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n22",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0033/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17119,null,"GÓRNICZE","GG1710","0159090007258296240GG1710","OGŁ","4x6",null,"BITNER","KMT",1,31990,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n34"]
[17134,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0208","0159090007258296240EA0208","YAKXS 0,6/1kV","1x185",null,"BITNER","KMT",1,25330,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n12",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0015/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17147,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0222","0159090007258296240EA0222","YAKXSżo 0,6/1kV","5x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n12"]
[17167,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0009","0159090007258296240EA0009","YAKY 0,6/1kV","1x185",null,"BITNER","KMT",1,24000,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n12",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0014/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17198,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0328","0159090007258296240EA0328","YAKYFoyżo","3X150SM+70SM",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n12F"]
[17221,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0032","0159090007258296240EA0032","YAKYżo 0,6/1kV","3x10",null,"BITNER","KMT",1,6110,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n12",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0014/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17236,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1500","0159090007258296240EM1500","YKXS 0,6/1kV","1x1",null,"BITNER","KMT",1,1210,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17251,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1515","0159090007258296240EM1515","YKXS 0,6/1kV","1x240",null,"BITNER","KMT",1,177780,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17290,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1553","0159090007258296240EM1553","YKXSżo 0,6/1kV","5x25",null,"BITNER","KMT",1,98960,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17305,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1310","0159090007258296240EM1310","YKY 0,6/1kV","1x70RM",null,"BITNER","KMT",1,49540,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17320,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2102","0159090007258296240EM2102","YKYektmy 0,6/1kV","2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,11440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21F",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0023/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17338,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2116","0159090007258296240EM2116","YKYektmyżo 0,6/1kV","5x2,5",null,"BITNER","KMT",1,18910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21F",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0023/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17371,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2024","0159090007258296240EM2024","YKYFoyżo 0,6/1kV","4x1,5RE",null,"BITNER","KMT",1,11700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0076/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17392,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1918","0159090007258296240EM1918","YKYFtZny 0,6/1kV  ","2x2,5RE",null,"BITNER","KMT",1,6160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21F",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0075/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17407,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1933","0159090007258296240EM1933","YKYFtZnyżo 0,6/1kV ","4x1,5RE",null,"BITNER","KMT",1,7160,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21F",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0075/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17420,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1946","0159090007258296240EM1946","YKYFtZnyżo 0,6/1kV ","5x6RE",null,"BITNER","KMT",1,25280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21F",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0075/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17440,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1337","0159090007258296240EM1337","YKYżo 0,6/1kV","4x6RE",null,"BITNER","KMT",1,18690,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17471,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1368","0159090007258296240EM1368","YKYżo 0,6/1kV","4x185SM",null,"BITNER","KMT",1,546950,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21C",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17494,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3511","0159090007258296240EM3511","YnKXS 0,6/1kV ","1x95RMC",null,"BITNER","KMT",1,78500,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17509,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3526","0159090007258296240EM3526","YnKXSżo 0,6/1kV ","3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,7450,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17524,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3547","0159090007258296240EM3547","YnKXSżo 0,6/1kV ","4x25",null,"BITNER","KMT",1,87340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17542,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2700","0159090007258296240EM2700","YnKY 0,6/1kV","1x1,0RE",null,"BITNER","KMT",1,1250,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17578,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2736","0159090007258296240EM2736","YnKYżo 0,6/1kV","3x150RMC",null,"BITNER","KMT",1,370620,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17593,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2751","0159090007258296240EM2751","YnKYżo 0,6/1kV","4x120RMC",null,"BITNER","KMT",1,380890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17611,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2769","0159090007258296240EM2769","YnKYżo 0,6/1kV","5x6RE",null,"BITNER","KMT",1,25560,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17624,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9452","0159090007258296240EM9452","YoKXS 0,6/1kV","1x2,5",null,"BITNER","KMT",1,3380,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17644,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9472","0159090007258296240EM9472","YoKXS 0,6/1kV","2x10",null,"BITNER","KMT",1,20480,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17680,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9508","0159090007258296240EM9508","YoKXSżo 0,6/1kV","5x95",null,"BITNER","KMT",1,414740,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17693,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9312","0159090007258296240EM9312","YoKY 0,6/1kV","1x120RMC",null,"BITNER","KMT",1,94900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17713,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9332","0159090007258296240EM9332","YoKYżo 0,6/1kV","3x50SM",null,"BITNER","KMT",1,123970,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17728,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9347","0159090007258296240EM9347","YoKYżo 0,6/1kV","4x35SM",null,"BITNER","KMT",1,118140,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17746,null,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9365","0159090007258296240EM9365","YoKYżo 0,6/1kV","5x1,0RE",null,"BITNER","KMT",1,6860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n21H",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17782,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0471","0159090007258296240TC0471","A-2Y(L)2Y","50x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0070/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17797,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0551","0159090007258296240TC0551","A-2YF(L)2Y","4x2x0,6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0072/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17815,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0569","0159090007258296240TC0569","A-2YF(L)2Y","100x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0072/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17830,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0614","0159090007258296240TC0614","A-2YF(L)2YB2Y","30x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0073/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17866,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TI0072","0159090007258296240TI0072","BiTLAN F/UTP  PATCHCORD 4x2x26/7 AWG cat. 6 350MHz LSOH",null,null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n71"]
[17884,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP1001","0159090007258296240TP1001","ELAQXB"," 2x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E"]
[17899,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0957","0159090007258296240TP0957","ELAQXBE","100x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E"]
[17919,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TN1108","0159090007258296240TN1108","J-Y(St)Y…Bd","24x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,28310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E"]
[17932,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TN1005","0159090007258296240TN1005","J-Y(St)Y…Lg","8x2x0,6",null,"BITNER","KMT",1,5930,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E"]
[17970,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0660","0159090007258296240TC0660","TCEPKPFLE","100x4x0,4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E"]
[17986,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0676","0159090007258296240TC0676","TCEPKPFLE","15x4x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n64E"]
[18001,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0608","0159090007258296240LA0608","TDYc","2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n75"]
[18019,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","LT0022","0159090007258296240LT0022","XASpn 75 0,8/3,7","0,8/3,7+3x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n72"]
[18034,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0525","0159090007258296240LA0525","XzKAXw","2x2x1,0",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n75"]
[18070,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0018","0159090007258296240TC0018","XzTKMXpw","10x4x0,6",null,"BITNER","KMT",1,10920,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n61E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0057/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18092,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0010","0159090007258296240TP0010","XzTKMXpw","1x2x0,6",null,"BITNER","KMT",1,1030,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n62E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0061/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18103,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0021","0159090007258296240TP0021","XzTKMXpw","3x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,3320,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n62",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0061/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18119,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0309","0159090007258296240TC0309","XzTKMXpwFtZnx","10x4x0,5",null,"BITNER","KMT",1,10910,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n61F",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0058/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18136,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0326","0159090007258296240TC0326","XzTKMXpwFtZnx","15x4x0,8",null,"BITNER","KMT",1,32090,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n61F",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0058/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18172,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0109","0159090007258296240TP0109","XzTKMXpwn","1x2x0,6",null,"BITNER","KMT",1,1800,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n62D",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0062/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18192,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","LF0208","0159090007258296240LF0208","XzWDXpek-wn 75 1,05/5,0","1,05/5,0",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n72"]
[18205,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","LT0012","0159090007258296240LT0012","YASp 75 0,8/3,9","0,8/3,7+4x0,75",null,"BITNER","KMT",1,4900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n72"]
[18223,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0104","0159090007258296240LA0104","YTDYekw","10x0,5",null,"BITNER","KMT",1,2270,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n74",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0161/DWU/T/2017","NULL","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18259,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0033","0159090007258296240TS0033","YTKSY","6x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,5280,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n65",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18274,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0048","0159090007258296240TS0048","YTKSY","30x2x0,4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n65",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18292,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0066","0159090007258296240TS0066","YTKSY","21x2x0,6",null,"BITNER","KMT",1,10310,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n65",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","NULL","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18307,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TF0105","0159090007258296240TF0105","YTKSYekp","10x2x0,5c",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n65"]
[18322,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0105","0159090007258296240TS0105","YTKSYekw","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,1890,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n65",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0181/DWU/T/2017","NULL","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18345,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0128","0159090007258296240TS0128","YTKSYekw","6x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,5490,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n65",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 1438",17,"0181/DWU/T/2017","NULL","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18376,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","TZ0003","0159090007258296240TZ0003","YTKZYekw","15x4x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n68"]
[18396,null,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0304","0159090007258296240LA0304","YTLYekw","10x0,22",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n75"]
[18409,null,"AUDIO","LP0253","0159090007258296240LP0253","BiTsound Instal Speaker Cable","4x2,5",null,"BITNER","KMT",1,15700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n38E",null,null,null,null,null,null,null,null,"ND",17,"0128/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18445,null,"AUDIO","LP0168","0159090007258296240LP0168","InfoBiT 16 PE-(St)PVC","1x2x16 AWG",null,"BITNER","KMT",1,7440,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n82",null,null,null,null,null,null,null,null,"NB 2652",17,"0007/DWU/T/2017","NULL","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18465,null,"AUDIO","LP0503 ","0159090007258296240LP0503 ","MultiPaired Analog Audio Cable ","52x(2x0,21)",null,"BITNER","KMT",1,73190,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n38E"]
[18478,null,"AUDIO","LP0055","0159090007258296240LP0055","BiTsound PGY-p OFC","2x6",null,"BITNER","KMT",1,11340,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n73"]
[18493,null,"AUDIO","LP0453","0159090007258296240LP0453","Przewód głośnikowy PGI-(VH) LSOH","2x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n38E"]
[18518,null,"AUDIO","LP0304","0159090007258296240LP0304","Przewód głośnikowy PGI-H  E30 LSOH","4x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n38E"]
[18547,null,"GÓRNICZE","GG5505","0159090007258296240GG5505","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x120+35",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18565,null,"GÓRNICZE","GG5528","0159090007258296240GG5528","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+35+3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18580,null,"GÓRNICZE","GG5543","0159090007258296240GG5543","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x35+16+3x2x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18595,null,"GÓRNICZE","GG5004","0159090007258296240GG5004","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+35",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18618,null,"GÓRNICZE","GG5037","0159090007258296240GG5037","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x25+16+3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18649,null,"GÓRNICZE","BM0210","0159090007258296240BM0210","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 12/20kV","3x150+3x70/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18664,null,"GÓRNICZE","BM0231","0159090007258296240BM0231","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 14/25kV","3x185+3x95/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18691,null,"GÓRNICZE","BM0160","0159090007258296240BM0160","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 3,6/6kV","3x150+3x70/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18697,null,"GÓRNICZE","BM0172","0159090007258296240BM0172","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 6/10kV","3x35+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18718,null,"GÓRNICZE","BM0194","0159090007258296240BM0194","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 8,7/15kV","3x120+3x70/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18751,null,"GÓRNICZE","BM0335","0159090007258296240BM0335","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 18/30kV","3x25+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18766,null,"GÓRNICZE","BM0256","0159090007258296240BM0256","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 3,6/6kV","3x25+3x50/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18791,null,"GÓRNICZE","BM0282","0159090007258296240BM0282","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 6/10kV","3x240+3x120/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18799,null,"GÓRNICZE","BM0296","0159090007258296240BM0296","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 8,7/15kV","3x70+3x35/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18818,null,"GÓRNICZE","BM0411","0159090007258296240BM0411","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 14/25kV","3x35+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18844,null,"GÓRNICZE","BM0357","0159090007258296240BM0357","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 3,6/6kV","3x185+3x95/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18868,null,"GÓRNICZE","BM0481","0159090007258296240BM0481","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 12/20kV","3x35+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18891,null,"GÓRNICZE","BM0440","0159090007258296240BM0440","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 3,6/6kV","3x25+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18901,null,"GÓRNICZE","BM0452","0159090007258296240BM0452","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 6/10kV","3x50+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18937,null,"GÓRNICZE","BM0801","0159090007258296240BM0801","BiTmining NTMCGCWOEU 6/10kV","1x35/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18944,null,"GÓRNICZE","BM0808","0159090007258296240BM0808","BiTmining NTMCGCWOEU 6/10kV","1x240/25",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18970,null,"GÓRNICZE","BM0016","0159090007258296240BM0016","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 3,6/10kV","3x35+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[18989,null,"GÓRNICZE","BM0032","0159090007258296240BM0032","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 8,7/15kV","3x50+3x25/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19017,null,"GÓRNICZE","BM0126","0159090007258296240BM0126","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 18/3E0kV","3x150+3x70/3E",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19039,null,"GÓRNICZE","BM0094","0159090007258296240BM0094","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 8,7/15kV","3x95+3x50/3E",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19044,null,"GÓRNICZE","GG33201","0159090007258296240GG33201","L-2YYQY","2x10+2x(2x0,5)+1x0,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19072,null,"GÓRNICZE","GG5728","0159090007258296240GG5728","O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+35+3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19087,null,"GÓRNICZE","GG5743","0159090007258296240GG5743","O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+35+3x2x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19117,null,"GÓRNICZE","GG1512","0159090007258296240GG1512","O2nGcekż-G2 0,6/1kV","3x50+3x25+25+6x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42"]
[19141,null,"GÓRNICZE","GG1010","0159090007258296240GG1010","OnG 0,6/1kV","3x6+6  ",null,"BITNER","KMT",1,37486,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42"]
[19164,null,"GÓRNICZE","GG9008","0159090007258296240GG9008","OnGcekgż-G 12/20kV","3x150+3x70/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19174,null,"GÓRNICZE","GG5103","0159090007258296240GG5103","OnGcekgż-G 3,6/6kV","3x35+3+16/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19189,null,"GÓRNICZE","GG8008","0159090007258296240GG8008","OnGcekgż-G 6/10kV","3x150+3x70/3",null,"BITNER","KMT",1,747266,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19217,null,"GÓRNICZE","GG5616","0159090007258296240GG5616","OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+25+3x2x6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19243,null,"GÓRNICZE","GG5644","0159090007258296240GG5644","OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+50+3x2x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19262,null,"GÓRNICZE","GG1400","0159090007258296240GG1400","OnGcekż-G2 0,6/1kV","3x35+3x25+25+3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42"]
[19290,null,"GÓRNICZE","GG1807","0159090007258296240GG1807","OnGcekż-GW 0,6/1kV","3x70+35+6x4",null,"BITNER","KMT",1,522940,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42"]
[19291,null,"GÓRNICZE","GG1808","0159090007258296240GG1808","OnGcekż-GW 0,6/1kV","3x95+35+6x4",null,"BITNER","KMT",1,597572,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42"]
[19317,null,"GÓRNICZE","GG1178","0159090007258296240GG1178","OnGcekżi-G 0,6/1kV","3x1+1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42"]
[19345,null,"GÓRNICZE","GG1066","0159090007258296240GG1066","OnGc-G 0,6/1kV","3x70+4x25/4+3x4",null,"BITNER","KMT",1,240788,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42"]
[19360,null,"GÓRNICZE","GG8100","0159090007258296240GG8100","OnGcrekgż-G(S) 6/10 kV","3x10+3x10/3",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19390,null,"GÓRNICZE","GG8210","0159090007258296240GG8210","OnGcrekgż-G(Z) 6/10kV","3x50+3x50/3",null,"BITNER","KMT",1,425489,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n42s"]
[19414,null,"GÓRNICZE","G61707","0159090007258296240G61707","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","13x1+1",null,"BITNER","KMT",1,60727,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19433,null,"GÓRNICZE","G61731","0159090007258296240G61731","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","18x1+1",null,"BITNER","KMT",1,74753,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19443,null,"GÓRNICZE","G61741","0159090007258296240G61741","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","26x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19462,null,"GÓRNICZE","G61760","0159090007258296240G61760","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","32x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19490,null,"GÓRNICZE","G32530","0159090007258296240G32530","YHKGSYFoyn 300/500V","3x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19516,null,"GÓRNICZE","G32556","0159090007258296240G32556","YHKGSYFoyn 300/500V","26x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19535,null,"GÓRNICZE","G61317","0159090007258296240G61317","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","  3x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19543,null,"GÓRNICZE","G61325","0159090007258296240G61325","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","  23x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19564,null,"GÓRNICZE","G61348","0159090007258296240G61348","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","4x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19583,null,"GÓRNICZE","G32108","0159090007258296240G32108","YHKGSYFtZnyn 300/500V","18x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19616,null,"GÓRNICZE","G32143","0159090007258296240G32143","YHKGSYFtZnyn 300/500V","32x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19633,null,"GÓRNICZE","GP5801","0159090007258296240GP5801","YHKGXSekFtZnyn 3,6/6kV","3x25/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[19643,null,"GÓRNICZE","GP5813","0159090007258296240GP5813","YHKGXSekFtZnyn 3,6/6kV","3x120/30",null,"BITNER","KMT",1,410254,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[19666,null,"GÓRNICZE","GP5605","0159090007258296240GP5605","YHKGXSekyn 3,6/6kV","3x95/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[19685,null,"GÓRNICZE","GP1458","0159090007258296240GP1458","YHKGXSFoyn 0,6/1kV","3x150/50",null,"BITNER","KMT",1,470064,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19716,null,"GÓRNICZE","GP1410","0159090007258296240GP1410","YHKGXSFtZnyn 0,6/1kV","3x10/10",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19735,null,"GÓRNICZE","GP5413","0159090007258296240GP5413","YHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x120/30",null,"BITNER","KMT",1,364713,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[19754,null,"GÓRNICZE","GP5703","0159090007258296240GP5703","YHKGYekFtZnyn 3,6/6kV","3x35/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[19769,null,"GÓRNICZE","GP1109","0159090007258296240GP1109","YHKGYekyn 0,6/1kV","3x185/50",null,"BITNER","KMT",1,512119,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19804,null,"GÓRNICZE","GP1011","0159090007258296240GP1011","YHKGYFtZnyn 0,6/1kV","3x240/70",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19816,null,"GÓRNICZE","GP0800","0159090007258296240GP0800","YHKGYyn 0,6/1kV","3x10/6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19837,null,"GÓRNICZE","G60310","0159090007258296240G60310","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","23x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19856,null,"GÓRNICZE","G60331","0159090007258296240G60331","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","2x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19869,null,"GÓRNICZE","G60344","0159090007258296240G60344","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","36x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19906,null,"GÓRNICZE","G10224","0159090007258296240G10224","YKGSLYkonyn 150/250V","20x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19916,null,"GÓRNICZE","G10235","0159090007258296240G10235","YKGSLYkonyn 150/250V","9x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19939,null,"GÓRNICZE","G30914","0159090007258296240G30914","YKGSLYkonyn 300/500V","36x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19958,null,"GÓRNICZE","G30935","0159090007258296240G30935","YKGSLYkonyn 300/500V","9x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,38079,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[19989,null,"GÓRNICZE","G60908","0159090007258296240G60908","YKGSYFoyn 0,6/1kV","18x1+1",null,"BITNER","KMT",1,44913,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20008,null,"GÓRNICZE","G60929","0159090007258296240G60929","YKGSYFoyn 0,6/1kV","13x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,56844,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20027,null,"GÓRNICZE","G60952","0159090007258296240G60952","YKGSYFoyn 0,6/1kV","32x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20042,null,"GÓRNICZE","G31705","0159090007258296240G31705","YKGSYFoyn 300/500V","9x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20056,null,"GÓRNICZE","G31720","0159090007258296240G31720","YKGSYFoyn 300/500V","9x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20089,null,"GÓRNICZE","G31755","0159090007258296240G31755","YKGSYFoyn 300/500V","23x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20110,null,"GÓRNICZE","G60518","0159090007258296240G60518","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","4x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20129,null,"GÓRNICZE","G60538","0159090007258296240G60538","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","18x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20142,null,"GÓRNICZE","G60552","0159090007258296240G60552","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","13x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20158,null,"GÓRNICZE","G31309","0159090007258296240G31309","YKGSYFtZnyn 300/500V","20x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20198,null,"GÓRNICZE","G31352","0159090007258296240G31352","YKGSYFtZnyn 300/500V","13x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20215,null,"GÓRNICZE","G62410","0159090007258296240G62410","YKGSYkonyn 0,6/1kV","23x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20227,null,"GÓRNICZE","G62423","0159090007258296240G62423","YKGSYkonyn 0,6/1kV","18x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20242,null,"GÓRNICZE","G62439","0159090007258296240G62439","YKGSYkonyn 0,6/1kV","20x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20260,null,"GÓRNICZE","G62458","0159090007258296240G62458","YKGSYkonyn 0,6/1kV","32X4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20300,null,"GÓRNICZE","G30541","0159090007258296240G30541","YKGSYkonyn 300/500V","26x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20315,null,"GÓRNICZE","G30557","0159090007258296240G30557","YKGSYkonyn 300/500V","29X4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20329,null,"GÓRNICZE","GP5100","0159090007258296240GP5100","YKGYFoyn 3,6/6kV","3x10/10",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[20348,null,"GÓRNICZE","GP0708","0159090007258296240GP0708","YKGYFoyn-żo 0,6/1kV","5x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20368,null,"GÓRNICZE","GP5002","0159090007258296240GP5002","YKGYFtZnyn 3,6/6kV","3x25/14",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[20402,null,"GÓRNICZE","G61100","0159090007258296240G61100","YnHKGSLY 0,6/1kV","1x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20415,null,"GÓRNICZE","G61113","0159090007258296240G61113","YnHKGSLY 0,6/1kV","32x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20431,null,"GÓRNICZE","G61129","0159090007258296240G61129","YnHKGSLY 0,6/1kV","36x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20450,null,"GÓRNICZE","G61148","0159090007258296240G61148","YnHKGSLY 0,6/1kV","4x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20468,null,"GÓRNICZE","G10606","0159090007258296240G10606","YnHKGSLY 150/250V","11x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20500,null,"GÓRNICZE","G10638","0159090007258296240G10638","YnHKGSLY 150/250V","18x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20519,null,"GÓRNICZE","G10657","0159090007258296240G10657","YnHKGSLY 150/250V","29x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20541,null,"GÓRNICZE","G31919","0159090007258296240G31919","YnHKGSLY 300/500V","6x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,20559,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20552,null,"GÓRNICZE","G31930","0159090007258296240G31930","YnHKGSLY 300/500V","1x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20588,null,"GÓRNICZE","G62706","0159090007258296240G62706","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","11x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20602,null,"GÓRNICZE","G62720","0159090007258296240G62720","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","9x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,46358,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20621,null,"GÓRNICZE","G62739","0159090007258296240G62739","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","20x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20641,null,"GÓRNICZE","G62759","0159090007258296240G62759","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","36x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20654,null,"GÓRNICZE","G10912","0159090007258296240G10912","YnHKGSLYkon 150/250V","29x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20690,null,"GÓRNICZE","G10948","0159090007258296240G10948","YnHKGSLYkon 150/250V","4x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20694,null,"GÓRNICZE","G10952","0159090007258296240G10952","YnHKGSLYkon 150/250V","13x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20723,null,"GÓRNICZE","GG33321","0159090007258296240GG33321","YnHKGSLYkon 300/500V","11x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20741,null,"GÓRNICZE","GG33339","0159090007258296240GG33339","YnHKGSLYkon 300/500V","20x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20773,null,"GÓRNICZE","G62911","0159090007258296240G62911","YnHKGSY 0,6/1kV","26x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20792,null,"GÓRNICZE","G62930","0159090007258296240G62930","YnHKGSY 0,6/1kV","1x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20814,null,"GÓRNICZE","G62952","0159090007258296240G62952","YnHKGSY 0,6/1kV","13x4+4",null,"BITNER","KMT",1,82658,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20825,null,"GÓRNICZE","GG33503","0159090007258296240GG33503","YnHKGSY 300/500V","4x1+1",null,"BITNER","KMT",1,11840,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20841,null,"GÓRNICZE","GG33519","0159090007258296240GG33519","YnHKGSY 300/500V","6x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,19595,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20875,null,"GÓRNICZE","GG33553","0159090007258296240GG33553","YnHKGSY 300/500V","18x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20894,null,"GÓRNICZE","G62812","0159090007258296240G62812","YnHKGSYkon 0,6/1kV","29x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20914,null,"GÓRNICZE","G62832","0159090007258296240G62832","YnHKGSYkon 0,6/1kV","3x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20923,null,"GÓRNICZE","G62841","0159090007258296240G62841","YnHKGSYkon 0,6/1kV","26x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20942,null,"GÓRNICZE","GG33400","0159090007258296240GG33400","YnHKGSYkon 300/500V","1x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20967,null,"GÓRNICZE","GG33425","0159090007258296240GG33425","YnHKGSYkon 300/500V","23x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[20996,null,"GÓRNICZE","GG33454","0159090007258296240GG33454","YnHKGSYkon 300/500V","20x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21014,null,"GÓRNICZE","GT0412","0159090007258296240GT0412","YnHTKGX","2x2x0,8+1",null,"BITNER","KMT",1,15860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21025,null,"GÓRNICZE","GT0423","0159090007258296240GT0423","YnHTKGX","36x2x0,8+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21044,null,"GÓRNICZE","G60007","0159090007258296240G60007","YnKGSLY 0,6/1kV","11x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21067,null,"GÓRNICZE","G60030","0159090007258296240G60030","YnKGSLY 0,6/1kV","36x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21098,null,"GÓRNICZE","G60061","0159090007258296240G60061","YnKGSLY 0,6/1kV","1x0,75+0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21113,null,"GÓRNICZE","G10001","0159090007258296240G10001","YnKGSLY 150/250V","1x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21140,null,"GÓRNICZE","G10028","0159090007258296240G10028","YnKGSLY 150/250V","29x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21167,null,"GÓRNICZE","G10055","0159090007258296240G10055","YnKGSLY 150/250V","20x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21187,null,"GÓRNICZE","G10075","0159090007258296240G10075","YnKGSLY 150/250V","36x0,75+0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21196,null,"GÓRNICZE","G30308","0159090007258296240G30308","YnKGSLY 300/500V","18x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21215,null,"GÓRNICZE","G30327","0159090007258296240G30327","YnKGSLY 300/500V","29x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21240,null,"GÓRNICZE","G30352","0159090007258296240G30352","YnKGSLY 300/500V","13x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21269,null,"GÓRNICZE","G3020","0159090007258296240G3020","YnKGSLYkon 0,6/1kV","13x1+1",null,"BITNER","KMT",1,25061,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21284,null,"GÓRNICZE","G3035","0159090007258296240G3035","YnKGSLYkon 0,6/1kV","18x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21293,null,"GÓRNICZE","G3044","0159090007258296240G3044","YnKGSLYkon 0,6/1kV","4x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,19233,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21317,null,"GÓRNICZE","G3068","0159090007258296240G3068","YnKGSLYkon 0,6/1kV","32x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21340,null,"GÓRNICZE","G10423","0159090007258296240G10423","YnKGSLYkon 150/250V","18x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21371,null,"GÓRNICZE","G10470","0159090007258296240G10470","YnKGSLYkon 150/250V","26x0,75+0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21386,null,"GÓRNICZE","G31112","0159090007258296240G31112","YnKGSLYkon 300/500V","29x1+1",null,"BITNER","KMT",1,45065,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21413,null,"GÓRNICZE","G31141","0159090007258296240G31141","YnKGSLYkon 300/500V","26x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,74731,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21419,null,"GÓRNICZE","G31148","0159090007258296240G31148","YnKGSLYkon 300/500V","4x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21455,null,"GÓRNICZE","G62210","0159090007258296240G62210","YnKGSY 0,6/1kV","23x1+1",null,"BITNER","KMT",1,29573,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21466,null,"GÓRNICZE","G62221","0159090007258296240G62221","YnKGSY 0,6/1kV","11x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21488,null,"GÓRNICZE","G62243","0159090007258296240G62243","YnKGSY 0,6/1kV","32x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21513,null,"GÓRNICZE","G62268","0159090007258296240G62268","YnKGSY 0,6/1kV","18x0,75+0,75",null,"BITNER","KMT",1,19592,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21521,null,"GÓRNICZE","G30002","0159090007258296240G30002","YnKGSY 300/500V","2x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21557,null,"GÓRNICZE","G30038","0159090007258296240G30038","YnKGSY 300/500V","13x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21566,null,"GÓRNICZE","G30047","0159090007258296240G30047","YnKGSY 300/500V","2x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21590,null,"GÓRNICZE","G30071","0159090007258296240G30071","YnKGSY 300/500V","23x0,75+0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21605,null,"GÓRNICZE","G30711","0159090007258296240G30711","YnKGSYkon 300/500V","26x1+1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21622,null,"GÓRNICZE","G30729","0159090007258296240G30729","YnKGSYkon 300/500V","36x1,5+1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21623,null,"GÓRNICZE","G30731","0159090007258296240G30731","YnKGSYkon 300/500V","2x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21624,null,"GÓRNICZE","G30732","0159090007258296240G30732","YnKGSYkon 300/500V","3x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21625,null,"GÓRNICZE","G30733","0159090007258296240G30733","YnKGSYkon 300/500V","4x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21626,null,"GÓRNICZE","G30734","0159090007258296240G30734","YnKGSYkon 300/500V","6x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21627,null,"GÓRNICZE","G30735","0159090007258296240G30735","YnKGSYkon 300/500V","9x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21628,null,"GÓRNICZE","G30736","0159090007258296240G30736","YnKGSYkon 300/500V","11x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21629,null,"GÓRNICZE","G30737","0159090007258296240G30737","YnKGSYkon 300/500V","13x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21630,null,"GÓRNICZE","G30738","0159090007258296240G30738","YnKGSYkon 300/500V","18x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21631,null,"GÓRNICZE","G30739","0159090007258296240G30739","YnKGSYkon 300/500V","20x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21632,null,"GÓRNICZE","G30740","0159090007258296240G30740","YnKGSYkon 300/500V","23x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21633,null,"GÓRNICZE","G30741","0159090007258296240G30741","YnKGSYkon 300/500V","26x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21634,null,"GÓRNICZE","G30742","0159090007258296240G30742","YnKGSYkon 300/500V","29x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21635,null,"GÓRNICZE","G30743","0159090007258296240G30743","YnKGSYkon 300/500V","32x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21636,null,"GÓRNICZE","G30744","0159090007258296240G30744","YnKGSYkon 300/500V","36x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21637,null,"GÓRNICZE","G30746","0159090007258296240G30746","YnKGSYkon 300/500V","2x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21638,null,"GÓRNICZE","G30747","0159090007258296240G30747","YnKGSYkon 300/500V","3x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21639,null,"GÓRNICZE","G30748","0159090007258296240G30748","YnKGSYkon 300/500V","4x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21640,null,"GÓRNICZE","G30749","0159090007258296240G30749","YnKGSYkon 300/500V","6x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21641,null,"GÓRNICZE","G30750","0159090007258296240G30750","YnKGSYkon 300/500V","9x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21642,null,"GÓRNICZE","G30751","0159090007258296240G30751","YnKGSYkon 300/500V","11x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21643,null,"GÓRNICZE","G30752","0159090007258296240G30752","YnKGSYkon 300/500V","13x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21644,null,"GÓRNICZE","G30753","0159090007258296240G30753","YnKGSYkon 300/500V","18x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21645,null,"GÓRNICZE","G30754","0159090007258296240G30754","YnKGSYkon 300/500V","20x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21646,null,"GÓRNICZE","G30755","0159090007258296240G30755","YnKGSYkon 300/500V","23x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21647,null,"GÓRNICZE","G30756","0159090007258296240G30756","YnKGSYkon 300/500V","26x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21648,null,"GÓRNICZE","G30757","0159090007258296240G30757","YnKGSYkon 300/500V","29x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21649,null,"GÓRNICZE","G30758","0159090007258296240G30758","YnKGSYkon 300/500V","32x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21650,null,"GÓRNICZE","G30759","0159090007258296240G30759","YnKGSYkon 300/500V","36x4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21651,null,"GÓRNICZE","GP0300","0159090007258296240GP0300","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,7060,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21652,null,"GÓRNICZE","GP0301","0159090007258296240GP0301","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x1,5",null,"BITNER","KMT",1,8573,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21653,null,"GÓRNICZE","GP0302","0159090007258296240GP0302","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x1,5",null,"BITNER","KMT",1,10431,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21654,null,"GÓRNICZE","GP0303","0159090007258296240GP0303","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,9203,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21655,null,"GÓRNICZE","GP0304","0159090007258296240GP0304","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x2,5",null,"BITNER","KMT",1,11324,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21656,null,"GÓRNICZE","GP0305","0159090007258296240GP0305","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x2,5",null,"BITNER","KMT",1,14276,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21657,null,"GÓRNICZE","GP0306","0159090007258296240GP0306","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x4",null,"BITNER","KMT",1,12717,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21658,null,"GÓRNICZE","GP0307","0159090007258296240GP0307","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x4",null,"BITNER","KMT",1,16015,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21659,null,"GÓRNICZE","GP0308","0159090007258296240GP0308","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x4",null,"BITNER","KMT",1,20302,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21660,null,"GÓRNICZE","GP0309","0159090007258296240GP0309","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21661,null,"GÓRNICZE","GP0310","0159090007258296240GP0310","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x6",null,"BITNER","KMT",1,19182,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21662,null,"GÓRNICZE","GP0311","0159090007258296240GP0311","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x6",null,"BITNER","KMT",1,24374,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21663,null,"GÓRNICZE","GP0312","0159090007258296240GP0312","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x10",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21664,null,"GÓRNICZE","GP0313","0159090007258296240GP0313","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x10",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21665,null,"GÓRNICZE","GP0314","0159090007258296240GP0314","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x10",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21666,null,"GÓRNICZE","GP0001","0159090007258296240GP0001","YnOGY  0,6/1kV","3x2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,12679,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21667,null,"GÓRNICZE","GP0002","0159090007258296240GP0002","YnOGY  0,6/1kV","3x4+4",null,"BITNER","KMT",1,20486,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21668,null,"GÓRNICZE","GP0003","0159090007258296240GP0003","YnOGY  0,6/1kV","3x6+6",null,"BITNER","KMT",1,30703,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21669,null,"GÓRNICZE","GP0004","0159090007258296240GP0004","YnOGY  0,6/1kV","3x10+10",null,"BITNER","KMT",1,42566,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21670,null,"GÓRNICZE","GP0005","0159090007258296240GP0005","YnOGY  0,6/1kV","3x16+16",null,"BITNER","KMT",1,55352,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21671,null,"GÓRNICZE","GP0006","0159090007258296240GP0006","YnOGY  0,6/1kV","3x25+16",null,"BITNER","KMT",1,89077,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21672,null,"GÓRNICZE","GP0007","0159090007258296240GP0007","YnOGY  0,6/1kV","3x35+16",null,"BITNER","KMT",1,112859,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21673,null,"GÓRNICZE","GP0008","0159090007258296240GP0008","YnOGY  0,6/1kV","3x50+25",null,"BITNER","KMT",1,133582,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21674,null,"GÓRNICZE","GP0009","0159090007258296240GP0009","YnOGY  0,6/1kV","3x70+25",null,"BITNER","KMT",1,208274,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21675,null,"GÓRNICZE","GP0010","0159090007258296240GP0010","YnOGY  0,6/1kV","3x95+25",null,"BITNER","KMT",1,260048,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21676,null,"GÓRNICZE","GP0011","0159090007258296240GP0011","YnOGY  0,6/1kV","3x120+25",null,"BITNER","KMT",1,312143,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21677,null,"GÓRNICZE","GP0012","0159090007258296240GP0012","YnOGY  0,6/1kV","3x2,5+2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,23913,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21678,null,"GÓRNICZE","GP0013","0159090007258296240GP0013","YnOGY  0,6/1kV","3x4+4+4",null,"BITNER","KMT",1,30513,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21679,null,"GÓRNICZE","GP0014","0159090007258296240GP0014","YnOGY  0,6/1kV","3x6+6+4",null,"BITNER","KMT",1,36916,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21680,null,"GÓRNICZE","GP0015","0159090007258296240GP0015","YnOGY  0,6/1kV","3x10+10+6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21681,null,"GÓRNICZE","GP0016","0159090007258296240GP0016","YnOGY  0,6/1kV","3x4+4+3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21682,null,"GÓRNICZE","GP0017","0159090007258296240GP0017","YnOGY  0,6/1kV","3x6+6+3x6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21683,null,"GÓRNICZE","GP0018","0159090007258296240GP0018","YnOGY  0,6/1kV","3x25+16+3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21684,null,"GÓRNICZE","GP0019","0159090007258296240GP0019","YnOGY  0,6/1kV","3x35+16+3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21685,null,"GÓRNICZE","GP0100","0159090007258296240GP0100","YnOGYek 0,6/1kV","3x2,5+2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,37130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21686,null,"GÓRNICZE","GP0101","0159090007258296240GP0101","YnOGYek 0,6/1kV","3x4+4+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21687,null,"GÓRNICZE","GP0102","0159090007258296240GP0102","YnOGYek 0,6/1kV","3x6+6+4",null,"BITNER","KMT",1,53499,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21688,null,"GÓRNICZE","GP0103","0159090007258296240GP0103","YnOGYek 0,6/1kV","3x10+10+6",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21689,null,"GÓRNICZE","GP0200","0159090007258296240GP0200","YnOGYekm 0,6/1kV","3x2,5+2,5+2,5",null,"BITNER","KMT",1,37130,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21690,null,"GÓRNICZE","GP0201","0159090007258296240GP0201","YnOGYekm 0,6/1kV","3x4+4+4",null,"BITNER","KMT",1,41051,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21691,null,"GÓRNICZE","GP0202","0159090007258296240GP0202","YnOGYekm 0,6/1kV","3x6+6+4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21692,null,"GÓRNICZE","GP0203","0159090007258296240GP0203","YnOGYekm 0,6/1kV","3x10+10+6",null,"BITNER","KMT",1,72700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21693,null,"GÓRNICZE","GP0204","0159090007258296240GP0204","YnOGYekm 0,6/1kV","3x16+16+3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21694,null,"GÓRNICZE","GP0205","0159090007258296240GP0205","YnOGYekm 0,6/1kV","3x25+16+3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21695,null,"GÓRNICZE","GP0206","0159090007258296240GP0206","YnOGYekm 0,6/1kV","3x35+16+3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21696,null,"GÓRNICZE","GP0207","0159090007258296240GP0207","YnOGYekm 0,6/1kV","3x50+25+3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21697,null,"GÓRNICZE","GP0208","0159090007258296240GP0208","YnOGYekm 0,6/1kV","3x70+35+3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21698,null,"GÓRNICZE","GP0213","0159090007258296240GP0213","YnOGYekm 0,6/1kV","3x96+35+3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21699,null,"GÓRNICZE","GP0214","0159090007258296240GP0214","YnOGYekm 0,6/1kV","3x120+50+3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21700,null,"GÓRNICZE","GG33100","0159090007258296240GG33100","YnStYekżi-G(żo)","2x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21701,null,"GÓRNICZE","GG33101","0159090007258296240GG33101","YnStYekżi-G(żo)","2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21702,null,"GÓRNICZE","GG33102","0159090007258296240GG33102","YnStYekżi-G(żo)","2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21703,null,"GÓRNICZE","GG33103","0159090007258296240GG33103","YnStYekżi-G(żo)","2x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21704,null,"GÓRNICZE","GG33104","0159090007258296240GG33104","YnStYekżi-G(żo)","3x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21705,null,"GÓRNICZE","GG33105","0159090007258296240GG33105","YnStYekżi-G(żo)","3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21706,null,"GÓRNICZE","GG33106","0159090007258296240GG33106","YnStYekżi-G(żo)","3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21707,null,"GÓRNICZE","GG33107","0159090007258296240GG33107","YnStYekżi-G(żo)","3x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21708,null,"GÓRNICZE","GG33108","0159090007258296240GG33108","YnStYekżi-G(żo)","4x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21709,null,"GÓRNICZE","GG33109","0159090007258296240GG33109","YnStYekżi-G(żo)","4x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21710,null,"GÓRNICZE","GG33110","0159090007258296240GG33110","YnStYekżi-G(żo)","4x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21711,null,"GÓRNICZE","GG33111","0159090007258296240GG33111","YnStYekżi-G(żo)","4x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21712,null,"GÓRNICZE","GG33112","0159090007258296240GG33112","YnStYekżi-G(żo)","5x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21713,null,"GÓRNICZE","GG33113","0159090007258296240GG33113","YnStYekżi-G(żo)","5x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21714,null,"GÓRNICZE","GG33114","0159090007258296240GG33114","YnStYekżi-G(żo)","5x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21715,null,"GÓRNICZE","GG33115","0159090007258296240GG33115","YnStYekżi-G(żo)","5x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21716,null,"GÓRNICZE","GG33116","0159090007258296240GG33116","YnStYekżi-G(żo)","7x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21717,null,"GÓRNICZE","GG33117","0159090007258296240GG33117","YnStYekżi-G(żo)","7x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21718,null,"GÓRNICZE","GG33118","0159090007258296240GG33118","YnStYekżi-G(żo)","7x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21719,null,"GÓRNICZE","GG33119","0159090007258296240GG33119","YnStYekżi-G(żo)","7x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21720,null,"GÓRNICZE","GG33120","0159090007258296240GG33120","YnStYekżi-G(żo)","10x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21721,null,"GÓRNICZE","GG33121","0159090007258296240GG33121","YnStYekżi-G(żo)","10x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21722,null,"GÓRNICZE","GG33122","0159090007258296240GG33122","YnStYekżi-G(żo)","10x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21723,null,"GÓRNICZE","GG33123","0159090007258296240GG33123","YnStYekżi-G(żo)","10x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21724,null,"GÓRNICZE","GG33124","0159090007258296240GG33124","YnStYekżi-G(żo)","12x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21725,null,"GÓRNICZE","GG33125","0159090007258296240GG33125","YnStYekżi-G(żo)","12x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21726,null,"GÓRNICZE","GG33126","0159090007258296240GG33126","YnStYekżi-G(żo)","12x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21727,null,"GÓRNICZE","GG33127","0159090007258296240GG33127","YnStYekżi-G(żo)","12x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21728,null,"GÓRNICZE","GG33128","0159090007258296240GG33128","YnStYekżi-G(żo)","14x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21729,null,"GÓRNICZE","GG33129","0159090007258296240GG33129","YnStYekżi-G(żo)","14x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21730,null,"GÓRNICZE","GG33130","0159090007258296240GG33130","YnStYekżi-G(żo)","14x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21731,null,"GÓRNICZE","GG33131","0159090007258296240GG33131","YnStYekżi-G(żo)","14x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21732,null,"GÓRNICZE","GG33132","0159090007258296240GG33132","YnStYekżi-G(żo)","19x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21733,null,"GÓRNICZE","GG33133","0159090007258296240GG33133","YnStYekżi-G(żo)","19x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21734,null,"GÓRNICZE","GG33134","0159090007258296240GG33134","YnStYekżi-G(żo)","19x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21735,null,"GÓRNICZE","GG33135","0159090007258296240GG33135","YnStYekżi-G(żo)","19x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21736,null,"GÓRNICZE","GG33136","0159090007258296240GG33136","YnStYekżi-G(żo)","21x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21737,null,"GÓRNICZE","GG33137","0159090007258296240GG33137","YnStYekżi-G(żo)","21x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21738,null,"GÓRNICZE","GG33138","0159090007258296240GG33138","YnStYekżi-G(żo)","21x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21739,null,"GÓRNICZE","GG33139","0159090007258296240GG33139","YnStYekżi-G(żo)","21x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21740,null,"GÓRNICZE","GG33140","0159090007258296240GG33140","YnStYekżi-G(żo)","24x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21741,null,"GÓRNICZE","GG33141","0159090007258296240GG33141","YnStYekżi-G(żo)","24x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21742,null,"GÓRNICZE","GG33142","0159090007258296240GG33142","YnStYekżi-G(żo)","24x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21743,null,"GÓRNICZE","GG33143","0159090007258296240GG33143","YnStYekżi-G(żo)","24x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21744,null,"GÓRNICZE","GG33144","0159090007258296240GG33144","YnStYekżi-G(żo)","27x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21745,null,"GÓRNICZE","GG33145","0159090007258296240GG33145","YnStYekżi-G(żo)","27x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21746,null,"GÓRNICZE","GG33146","0159090007258296240GG33146","YnStYekżi-G(żo)","27x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21747,null,"GÓRNICZE","GG33147","0159090007258296240GG33147","YnStYekżi-G(żo)","27x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21748,null,"GÓRNICZE","GG33148","0159090007258296240GG33148","YnStYekżi-G(żo)","30x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21749,null,"GÓRNICZE","GG33149","0159090007258296240GG33149","YnStYekżi-G(żo)","30x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21750,null,"GÓRNICZE","GG33150","0159090007258296240GG33150","YnStYekżi-G(żo)","30x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21751,null,"GÓRNICZE","GG33151","0159090007258296240GG33151","YnStYekżi-G(żo)","30x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21752,null,"GÓRNICZE","GG33152","0159090007258296240GG33152","YnStYekżi-G(żo)","33x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21753,null,"GÓRNICZE","GG33153","0159090007258296240GG33153","YnStYekżi-G(żo)","33x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21754,null,"GÓRNICZE","GG33154","0159090007258296240GG33154","YnStYekżi-G(żo)","33x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21755,null,"GÓRNICZE","GG33155","0159090007258296240GG33155","YnStYekżi-G(żo)","33x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21756,null,"GÓRNICZE","GG33156","0159090007258296240GG33156","YnStYekżi-G(żo)","37x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21757,null,"GÓRNICZE","GG33157","0159090007258296240GG33157","YnStYekżi-G(żo)","37x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21758,null,"GÓRNICZE","GG33158","0159090007258296240GG33158","YnStYekżi-G(żo)","37x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21759,null,"GÓRNICZE","GG33159","0159090007258296240GG33159","YnStYekżi-G(żo)","37x4",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21760,null,"GÓRNICZE","G32900","0159090007258296240G32900","YnStY-Gżo 300/500V","2x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21761,null,"GÓRNICZE","G32901","0159090007258296240G32901","YnStY-Gżo 300/500V","3x1",null,"BITNER","KMT",1,3514,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21762,null,"GÓRNICZE","G32902","0159090007258296240G32902","YnStY-Gżo 300/500V","4x1",null,"BITNER","KMT",1,4293,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21763,null,"GÓRNICZE","G32903","0159090007258296240G32903","YnStY-Gżo 300/500V","5x1",null,"BITNER","KMT",1,5729,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21764,null,"GÓRNICZE","G32904","0159090007258296240G32904","YnStY-Gżo 300/500V","7x1",null,"BITNER","KMT",1,7199,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21765,null,"GÓRNICZE","G32905","0159090007258296240G32905","YnStY-Gżo 300/500V","12x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21766,null,"GÓRNICZE","G32906","0159090007258296240G32906","YnStY-Gżo 300/500V","14x1",null,"BITNER","KMT",1,13388,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21767,null,"GÓRNICZE","G32908","0159090007258296240G32908","YnStY-Gżo 300/500V","18x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21768,null,"GÓRNICZE","G32910","0159090007258296240G32910","YnStY-Gżo 300/500V","25x1",null,"BITNER","KMT",1,24847,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21769,null,"GÓRNICZE","G32911","0159090007258296240G32911","YnStY-Gżo 300/500V","2x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21770,null,"GÓRNICZE","G32912","0159090007258296240G32912","YnStY-Gżo 300/500V","3x1,5",null,"BITNER","KMT",1,4353,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21771,null,"GÓRNICZE","G32913","0159090007258296240G32913","YnStY-Gżo 300/500V","4x1,5",null,"BITNER","KMT",1,5931,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21772,null,"GÓRNICZE","G32914","0159090007258296240G32914","YnStY-Gżo 300/500V","5x1,5",null,"BITNER","KMT",1,7230,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21773,null,"GÓRNICZE","G32915","0159090007258296240G32915","YnStY-Gżo 300/500V","7x1,5",null,"BITNER","KMT",1,9407,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21774,null,"GÓRNICZE","G32916","0159090007258296240G32916","YnStY-Gżo 300/500V","10x1,5",null,"BITNER","KMT",1,13206,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21775,null,"GÓRNICZE","G32917","0159090007258296240G32917","YnStY-Gżo 300/500V","12x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21776,null,"GÓRNICZE","G32918","0159090007258296240G32918","YnStY-Gżo 300/500V","14x1,5",null,"BITNER","KMT",1,17211,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21777,null,"GÓRNICZE","G32919","0159090007258296240G32919","YnStY-Gżo 300/500V","18x1,5",null,"BITNER","KMT",1,22300,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21778,null,"GÓRNICZE","G32921","0159090007258296240G32921","YnStY-Gżo 300/500V","25x1,5",null,"BITNER","KMT",1,31585,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21779,null,"GÓRNICZE","G32922","0159090007258296240G32922","YnStY-Gżo 300/500V","2x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21780,null,"GÓRNICZE","G32923","0159090007258296240G32923","YnStY-Gżo 300/500V","3x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21781,null,"GÓRNICZE","G32924","0159090007258296240G32924","YnStY-Gżo 300/500V","4x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21782,null,"GÓRNICZE","G32925","0159090007258296240G32925","YnStY-Gżo 300/500V","5x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21783,null,"GÓRNICZE","G32926","0159090007258296240G32926","YnStY-Gżo 300/500V","7x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21784,null,"GÓRNICZE","G32927","0159090007258296240G32927","YnStY-Gżo 300/500V","10x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21785,null,"GÓRNICZE","G32928","0159090007258296240G32928","YnStY-Gżo 300/500V","12x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21786,null,"GÓRNICZE","G32929","0159090007258296240G32929","YnStY-Gżo 300/500V","14x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21787,null,"GÓRNICZE","G32930","0159090007258296240G32930","YnStY-Gżo 300/500V","18x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21788,null,"GÓRNICZE","G32931","0159090007258296240G32931","YnStY-Gżo 300/500V","2x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21789,null,"GÓRNICZE","G32932","0159090007258296240G32932","YnStY-Gżo 300/500V","3x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21790,null,"GÓRNICZE","G32933","0159090007258296240G32933","YnStY-Gżo 300/500V","4x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21791,null,"GÓRNICZE","G32934","0159090007258296240G32934","YnStY-Gżo 300/500V","5x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21792,null,"GÓRNICZE","G32935","0159090007258296240G32935","YnStY-Gżo 300/500V","7x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21793,null,"GÓRNICZE","G32936","0159090007258296240G32936","YnStY-Gżo 300/500V","10x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21794,null,"GÓRNICZE","G32937","0159090007258296240G32937","YnStY-Gżo 300/500V","12x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21795,null,"GÓRNICZE","G32938","0159090007258296240G32938","YnStY-Gżo 300/500V","14x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21796,null,"GÓRNICZE","G32939","0159090007258296240G32939","YnStY-Gżo 300/500V","18x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21797,null,"GÓRNICZE","G32940","0159090007258296240G32940","YnStY-Gżo 300/500V","25x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21798,null,"GÓRNICZE","G32941","0159090007258296240G32941","YnStY-Gżo 300/500V","34x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21799,null,"GÓRNICZE","G32942","0159090007258296240G32942","YnStY-Gżo 300/500V","42x0,75",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21800,null,"GÓRNICZE","G32943","0159090007258296240G32943","YnStY-Gżo 300/500V","10x1",null,"BITNER","KMT",1,13206,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21801,null,"GÓRNICZE","G32944","0159090007258296240G32944","YnStY-Gżo 300/500V","34x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21802,null,"GÓRNICZE","G32945","0159090007258296240G32945","YnStY-Gżo 300/500V","42x1",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21803,null,"GÓRNICZE","G32946","0159090007258296240G32946","YnStY-Gżo 300/500V","34x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21804,null,"GÓRNICZE","G32947","0159090007258296240G32947","YnStY-Gżo 300/500V","42x1,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21805,null,"GÓRNICZE","G32948","0159090007258296240G32948","YnStY-Gżo 300/500V","25x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21806,null,"GÓRNICZE","G32949","0159090007258296240G32949","YnStY-Gżo 300/500V","34x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21807,null,"GÓRNICZE","G32950","0159090007258296240G32950","YnStY-Gżo 300/500V","42x2,5",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21808,null,"GÓRNICZE","GT0302","0159090007258296240GT0302","YnTKGMFLY","1x4x0,5",null,"BITNER","KMT",1,5775,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21809,null,"GÓRNICZE","GT0303","0159090007258296240GT0303","YnTKGMFLY","5x2x0,5",null,"BITNER","KMT",1,14259,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21810,null,"GÓRNICZE","GT0001","0159090007258296240GT0001","YnTKGX ","5x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,5206,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21811,null,"GÓRNICZE","GT0002","0159090007258296240GT0002","YnTKGX ","10x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,8580,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21812,null,"GÓRNICZE","GT0003","0159090007258296240GT0003","YnTKGX ","16x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,12428,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21813,null,"GÓRNICZE","GT0004","0159090007258296240GT0004","YnTKGX ","24x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,19563,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21814,null,"GÓRNICZE","GT0005","0159090007258296240GT0005","YnTKGX ","33x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,24656,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21815,null,"GÓRNICZE","GT0006","0159090007258296240GT0006","YnTKGX ","56x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,40415,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21816,null,"GÓRNICZE","GT0007","0159090007258296240GT0007","YnTKGX ","60x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21817,null,"GÓRNICZE","GT0008","0159090007258296240GT0008","YnTKGX ","100x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21818,null,"GÓRNICZE","GT0009","0159090007258296240GT0009","YnTKGX ","120x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21819,null,"GÓRNICZE","GT0010","0159090007258296240GT0010","YnTKGX ","200x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21820,null,"GÓRNICZE","GT0304","0159090007258296240GT0304","YnWGDek 75","0,8/4,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21821,null,"GÓRNICZE","GT0314","0159090007258296240GT0314","YnWGDek 75","0,6/3,7",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21822,null,"GÓRNICZE","GT0200","0159090007258296240GT0200","YTKGXFoyn","5x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,12860,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21823,null,"GÓRNICZE","GT0201","0159090007258296240GT0201","YTKGXFoyn","10x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,18362,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21824,null,"GÓRNICZE","GT0202","0159090007258296240GT0202","YTKGXFoyn","16x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,26535,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21825,null,"GÓRNICZE","GT0203","0159090007258296240GT0203","YTKGXFoyn","24x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,33466,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21826,null,"GÓRNICZE","GT0204","0159090007258296240GT0204","YTKGXFoyn","100x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,117298,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21827,null,"GÓRNICZE","GT0205","0159090007258296240GT0205","YTKGXFoyn","33x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,40797,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21828,null,"GÓRNICZE","GT0206","0159090007258296240GT0206","YTKGXFoyn","56x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,59705,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21829,null,"GÓRNICZE","GT0207","0159090007258296240GT0207","YTKGXFoyn","60x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,67179,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21830,null,"GÓRNICZE","GT0208","0159090007258296240GT0208","YTKGXFoyn","120x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,137201,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21831,null,"GÓRNICZE","GT0209","0159090007258296240GT0209","YTKGXFoyn","200x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,223897,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21832,null,"GÓRNICZE","GT0150","0159090007258296240GT0150","YTKGXFtZnyn","5x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,8107,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21833,null,"GÓRNICZE","GT0151","0159090007258296240GT0151","YTKGXFtZnyn","10x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,12023,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21834,null,"GÓRNICZE","GT0152","0159090007258296240GT0152","YTKGXFtZnyn","16x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,16645,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21835,null,"GÓRNICZE","GT0153","0159090007258296240GT0153","YTKGXFtZnyn","24x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,23365,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21836,null,"GÓRNICZE","GT0154","0159090007258296240GT0154","YTKGXFtZnyn","33x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,29818,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21837,null,"GÓRNICZE","GT0155","0159090007258296240GT0155","YTKGXFtZnyn","56x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,46529,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21838,null,"GÓRNICZE","GT0156","0159090007258296240GT0156","YTKGXFtZnyn","60x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21839,null,"GÓRNICZE","GT0157","0159090007258296240GT0157","YTKGXFtZnyn","100x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,97900,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21840,null,"GÓRNICZE","GT0158","0159090007258296240GT0158","YTKGXFtZnyn","120x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,115700,"PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21841,null,"GÓRNICZE","GT0159","0159090007258296240GT0159","YTKGXFtZnyn","200x2x0,8",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41"]
[21842,null,"GÓRNICZE","GP7150","0159090007258296240GP7150","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x16/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21843,null,"GÓRNICZE","GP7151","0159090007258296240GP7151","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x25/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21844,null,"GÓRNICZE","GP7152","0159090007258296240GP7152","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x35/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21845,null,"GÓRNICZE","GP7153","0159090007258296240GP7153","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x50/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21846,null,"GÓRNICZE","GP7154","0159090007258296240GP7154","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x70/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21847,null,"GÓRNICZE","GP7155","0159090007258296240GP7155","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x95/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21848,null,"GÓRNICZE","GP7156","0159090007258296240GP7156","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x120/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21849,null,"GÓRNICZE","GP7157","0159090007258296240GP7157","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x150/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21850,null,"GÓRNICZE","GP7158","0159090007258296240GP7158","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x185/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21851,null,"GÓRNICZE","GP7159","0159090007258296240GP7159","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x240/50",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21852,null,"GÓRNICZE","GP7100","0159090007258296240GP7100","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x16/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21853,null,"GÓRNICZE","GP7101","0159090007258296240GP7101","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x25/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21854,null,"GÓRNICZE","GP7102","0159090007258296240GP7102","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x35/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21855,null,"GÓRNICZE","GP7103","0159090007258296240GP7103","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x50/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21856,null,"GÓRNICZE","GP7104","0159090007258296240GP7104","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x70/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21857,null,"GÓRNICZE","GP7105","0159090007258296240GP7105","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x95/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21858,null,"GÓRNICZE","GP7106","0159090007258296240GP7106","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x120/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21859,null,"GÓRNICZE","GP7107","0159090007258296240GP7107","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x150/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21860,null,"GÓRNICZE","GP7108","0159090007258296240GP7108","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x185/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21861,null,"GÓRNICZE","GP7109","0159090007258296240GP7109","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x240/50",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21862,null,"GÓRNICZE","GP7050","0159090007258296240GP7050","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x16/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21863,null,"GÓRNICZE","GP7051","0159090007258296240GP7051","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x25/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21864,null,"GÓRNICZE","GP7052","0159090007258296240GP7052","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x35/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21865,null,"GÓRNICZE","GP7053","0159090007258296240GP7053","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x50/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21866,null,"GÓRNICZE","GP7054","0159090007258296240GP7054","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x70/16",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21867,null,"GÓRNICZE","GP7055","0159090007258296240GP7055","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x95/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21868,null,"GÓRNICZE","GP7056","0159090007258296240GP7056","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x120/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21869,null,"GÓRNICZE","GP7057","0159090007258296240GP7057","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x150/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21870,null,"GÓRNICZE","GP7058","0159090007258296240GP7058","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x185/30",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]
[21871,null,"GÓRNICZE","GP7059","0159090007258296240GP7059","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x240/50",null,"BITNER","KMT",1,"oferta","PLN",0.23,null,null,null,null,null,null,null,"n41s"]

{"sheet":"CPR","index":3,"n_rows":21872,"n_cols":13,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["Lp","Grupa","Identyfikator produktu wg producenta","Opis krótki","Przekrój","Opis długi","Produkty\nMetka\nJednostka Nadawcza","Produkty\nMetka\nKoncowka Roku","Produkty\nMetka\nNumer\nDopuszczenia","Produkty\nMetka\nNorma CPR","Produkty\nMetka\nReakcja Na Ogien","Produkty\nMetka\nSubstancje Niebezpieczne","Produkty\nMetka\nOpisCPR"]
[1,"STEROWNICZE","BS0001","BiT 1000","2x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2,"STEROWNICZE","BS0002","BiT 1000","3x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3,"STEROWNICZE","BS0003","BiT 1000","4x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4,"STEROWNICZE","BS0004","BiT 1000","5x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5,"STEROWNICZE","BS0005","BiT 1000","6x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[6,"STEROWNICZE","BS0006","BiT 1000","7x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7,"STEROWNICZE","BS0007","BiT 1000","8x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8,"STEROWNICZE","BS0008","BiT 1000","10x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9,"STEROWNICZE","BS0009","BiT 1000","12x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10,"STEROWNICZE","BS0010","BiT 1000","14x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[11,"STEROWNICZE","BS0011","BiT 1000","16x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[12,"STEROWNICZE","BS0012","BiT 1000","18x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[13,"STEROWNICZE","BS0013","BiT 1000","20x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[14,"STEROWNICZE","BS0014","BiT 1000","24x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[15,"STEROWNICZE","BS0015","BiT 1000","2x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16,"STEROWNICZE","BS0016","BiT 1000","3x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17,"STEROWNICZE","BS0017","BiT 1000","4x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18,"STEROWNICZE","BS0018","BiT 1000","5x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[19,"STEROWNICZE","BS0019","BiT 1000","6x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[20,"STEROWNICZE","BS0020","BiT 1000","7x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[21,"STEROWNICZE","BS0021","BiT 1000","8x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[22,"STEROWNICZE","BS0022","BiT 1000","10x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[23,"STEROWNICZE","BS0023","BiT 1000","12x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[24,"STEROWNICZE","BS0024","BiT 1000","14x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[25,"STEROWNICZE","BS0025","BiT 1000","16x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[26,"STEROWNICZE","BS0026","BiT 1000","18x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[27,"STEROWNICZE","BS0027","BiT 1000","20x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[28,"STEROWNICZE","BS0028","BiT 1000","24x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[29,"STEROWNICZE","BS0029","BiT 1000","2x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[30,"STEROWNICZE","BS0030","BiT 1000","3x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[31,"STEROWNICZE","BS0031","BiT 1000","4x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[32,"STEROWNICZE","BS0032","BiT 1000","5x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[33,"STEROWNICZE","BS0033","BiT 1000","6x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[34,"STEROWNICZE","BS0034","BiT 1000","7x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[35,"STEROWNICZE","BS0035","BiT 1000","8x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[36,"STEROWNICZE","BS0036","BiT 1000","10x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[37,"STEROWNICZE","BS0037","BiT 1000","12x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[38,"STEROWNICZE","BS0038","BiT 1000","14x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[39,"STEROWNICZE","BS0039","BiT 1000","16x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[40,"STEROWNICZE","BS0040","BiT 1000","18x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[41,"STEROWNICZE","BS0041","BiT 1000","20x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[42,"STEROWNICZE","BS0042","BiT 1000","24x2x1","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[43,"STEROWNICZE","BS0043","BiT 1000","2x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[44,"STEROWNICZE","BS0044","BiT 1000","3x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[45,"STEROWNICZE","BS0045","BiT 1000","4x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[46,"STEROWNICZE","BS0046","BiT 1000","5x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[47,"STEROWNICZE","BS0047","BiT 1000","6x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[48,"STEROWNICZE","BS0048","BiT 1000","7x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[49,"STEROWNICZE","BS0049","BiT 1000","8x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[50,"STEROWNICZE","BS0050","BiT 1000","10x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[51,"STEROWNICZE","BS0051","BiT 1000","12x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[52,"STEROWNICZE","BS0052","BiT 1000","14x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[53,"STEROWNICZE","BS0053","BiT 1000","16x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[54,"STEROWNICZE","BS0054","BiT 1000","18x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[55,"STEROWNICZE","BS0055","BiT 1000","20x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[56,"STEROWNICZE","BS0056","BiT 1000","24x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[57,"STEROWNICZE","BS0057","BiT 1000","2x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[58,"STEROWNICZE","BS0058","BiT 1000","3x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[59,"STEROWNICZE","BS0059","BiT 1000","4x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[60,"STEROWNICZE","BS0060","BiT 1000","5x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[61,"STEROWNICZE","BS0061","BiT 1000","6x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[62,"STEROWNICZE","BS0062","BiT 1000","7x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[63,"STEROWNICZE","BS0063","BiT 1000","8x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[64,"STEROWNICZE","BS0064","BiT 1000","10x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[65,"STEROWNICZE","BS0065","BiT 1000","12x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[66,"STEROWNICZE","BS0066","BiT 1000","14x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[67,"STEROWNICZE","BS0067","BiT 1000","16x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[68,"STEROWNICZE","S62502","BiT 1000","1x4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[69,"STEROWNICZE","S62503","BiT 1000","1x6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[70,"STEROWNICZE","S62504","BiT 1000","1x10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[71,"STEROWNICZE","S62505","BiT 1000","1x16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[72,"STEROWNICZE","S62506","BiT 1000","1x25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[73,"STEROWNICZE","S62507","BiT 1000","1x35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[74,"STEROWNICZE","S62508","BiT 1000","1x50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[75,"STEROWNICZE","S62509","BiT 1000","1x70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[76,"STEROWNICZE","S62510","BiT 1000","1x95","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[77,"STEROWNICZE","S62511","BiT 1000","1x120","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[78,"STEROWNICZE","S62512","BiT 1000","1x150","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[79,"STEROWNICZE","S62513","BiT 1000","1x185","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[80,"STEROWNICZE","S62514","BiT 1000","2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[81,"STEROWNICZE","S62515","BiT 1000","3G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[82,"STEROWNICZE","S62517","BiT 1000","4G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[83,"STEROWNICZE","S62519","BiT 1000","5G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[84,"STEROWNICZE","S62521","BiT 1000","7G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[85,"STEROWNICZE","S62523","BiT 1000","16G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[86,"STEROWNICZE","S62524","BiT 1000","18G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[87,"STEROWNICZE","S62525","BiT 1000","25G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[88,"STEROWNICZE","S62526","BiT 1000","2x4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[89,"STEROWNICZE","S62527","BiT 1000","3G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[90,"STEROWNICZE","S62528","BiT 1000","4G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[91,"STEROWNICZE","S62529","BiT 1000","5G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[92,"STEROWNICZE","S62530","BiT 1000","7G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[93,"STEROWNICZE","S62532","BiT 1000","3G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[94,"STEROWNICZE","S62533","BiT 1000","4G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[95,"STEROWNICZE","S62534","BiT 1000","5G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[96,"STEROWNICZE","S62535","BiT 1000","7G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[97,"STEROWNICZE","S62536","BiT 1000","3G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[98,"STEROWNICZE","S62537","BiT 1000","4G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[99,"STEROWNICZE","S62538","BiT 1000","5G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[100,"STEROWNICZE","S62539","BiT 1000","7G10","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[101,"STEROWNICZE","S62540","BiT 1000","3G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[102,"STEROWNICZE","S62541","BiT 1000","4G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[103,"STEROWNICZE","S62542","BiT 1000","5G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[104,"STEROWNICZE","S62543","BiT 1000","7G16","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[105,"STEROWNICZE","S62544","BiT 1000","3G25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[106,"STEROWNICZE","S62545","BiT 1000","4G25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[107,"STEROWNICZE","S62546","BiT 1000","5G25","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[108,"STEROWNICZE","S62547","BiT 1000","3G35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[109,"STEROWNICZE","S62548","BiT 1000","4G35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[110,"STEROWNICZE","S62549","BiT 1000","5G35","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[111,"STEROWNICZE","S62550","BiT 1000","3G50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[112,"STEROWNICZE","S62551","BiT 1000","4G50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[113,"STEROWNICZE","S62552","BiT 1000","5G50","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[114,"STEROWNICZE","S62553","BiT 1000","3G70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[115,"STEROWNICZE","S62554","BiT 1000","4G70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[116,"STEROWNICZE","S62555","BiT 1000","5G70","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[117,"STEROWNICZE","S62556","BiT 1000","3G95","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[118,"STEROWNICZE","S62557","BiT 1000","4G95","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[119,"STEROWNICZE","S62559","BiT 1000","3G120","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[120,"STEROWNICZE","S62560","BiT 1000","4G120","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[121,"STEROWNICZE","S62561","BiT 1000","4G150","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[122,"STEROWNICZE","S62562","BiT 1000","4G185","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[123,"STEROWNICZE","S62563","BiT 1000","4G240","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[124,"STEROWNICZE","S62579","BiT 1000","1x240","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[125,"STEROWNICZE","S62582","BiT 1000","1x300","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[126,"STEROWNICZE","S62586","BiT 1000","1x400","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[127,"STEROWNICZE","S62588","BiT 1000","1x500","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[128,"STEROWNICZE","S63072","BiT 1000","37G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[129,"STEROWNICZE","S63073","BiT 1000","42G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[130,"STEROWNICZE","S63074","BiT 1000","52G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[131,"STEROWNICZE","S63075","BiT 1000","61G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[132,"STEROWNICZE","S63082","BiT 1000","37G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[133,"STEROWNICZE","S63083","BiT 1000","42G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[134,"STEROWNICZE","S63084","BiT 1000","52G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[135,"STEROWNICZE","S63085","BiT 1000","61G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[136,"STEROWNICZE","S63091","BiT 1000","37G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[137,"STEROWNICZE","S63092","BiT 1000","42G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[138,"STEROWNICZE","S63093","BiT 1000","52G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[139,"STEROWNICZE","S63094","BiT 1000","61G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[140,"STEROWNICZE","S63096","BiT 1000","8G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[141,"STEROWNICZE","S63097","BiT 1000","10G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[142,"STEROWNICZE","S63098","BiT 1000","12G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[143,"STEROWNICZE","S63099","BiT 1000","14G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[144,"STEROWNICZE","S63100","BiT 1000","2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[145,"STEROWNICZE","S63101","BiT 1000","3G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[146,"STEROWNICZE","S63102","BiT 1000","4G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[147,"STEROWNICZE","S63103","BiT 1000","5G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[148,"STEROWNICZE","S63104","BiT 1000","6G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[149,"STEROWNICZE","S63105","BiT 1000","7G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[150,"STEROWNICZE","S63106","BiT 1000","8G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[151,"STEROWNICZE","S63107","BiT 1000","10G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[152,"STEROWNICZE","S63108","BiT 1000","12G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[153,"STEROWNICZE","S63109","BiT 1000","14G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[154,"STEROWNICZE","S63110","BiT 1000","16G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[155,"STEROWNICZE","S63111","BiT 1000","18G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[156,"STEROWNICZE","S63113","BiT 1000","21G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[157,"STEROWNICZE","S63114","BiT 1000","25G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[158,"STEROWNICZE","S63115","BiT 1000","30G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[159,"STEROWNICZE","S63117","BiT 1000","34G0,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[160,"STEROWNICZE","S63118","BiT 1000","2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[161,"STEROWNICZE","S63119","BiT 1000","3G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[162,"STEROWNICZE","S63120","BiT 1000","4G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[163,"STEROWNICZE","S63121","BiT 1000","5G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[164,"STEROWNICZE","S63122","BiT 1000","6G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[165,"STEROWNICZE","S63123","BiT 1000","7G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[166,"STEROWNICZE","S63124","BiT 1000","8G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[167,"STEROWNICZE","S63125","BiT 1000","10G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[168,"STEROWNICZE","S63126","BiT 1000","12G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[169,"STEROWNICZE","S63127","BiT 1000","14G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[170,"STEROWNICZE","S63128","BiT 1000","16G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[171,"STEROWNICZE","S63129","BiT 1000","18G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[172,"STEROWNICZE","S63131","BiT 1000","21G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[173,"STEROWNICZE","S63132","BiT 1000","25G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[174,"STEROWNICZE","S63133","BiT 1000","30G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[175,"STEROWNICZE","S63135","BiT 1000","34G0,75","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[176,"STEROWNICZE","S63136","BiT 1000","2x1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[177,"STEROWNICZE","S63137","BiT 1000","3G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[178,"STEROWNICZE","S63138","BiT 1000","4G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[179,"STEROWNICZE","S63139","BiT 1000","5G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[180,"STEROWNICZE","S63140","BiT 1000","6G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[181,"STEROWNICZE","S63141","BiT 1000","7G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[182,"STEROWNICZE","S63142","BiT 1000","8G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[183,"STEROWNICZE","S63143","BiT 1000","10G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[184,"STEROWNICZE","S63144","BiT 1000","12G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[185,"STEROWNICZE","S63145","BiT 1000","14G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[186,"STEROWNICZE","S63146","BiT 1000","16G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[187,"STEROWNICZE","S63147","BiT 1000","18G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[188,"STEROWNICZE","S63149","BiT 1000","21G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[189,"STEROWNICZE","S63150","BiT 1000","25G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[190,"STEROWNICZE","S63151","BiT 1000","30G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[191,"STEROWNICZE","S63153","BiT 1000","34G1,0","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[192,"STEROWNICZE","S63154","BiT 1000","2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[193,"STEROWNICZE","S63155","BiT 1000","3G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[194,"STEROWNICZE","S63156","BiT 1000","4G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[195,"STEROWNICZE","S63157","BiT 1000","5G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[196,"STEROWNICZE","S63158","BiT 1000","6G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[197,"STEROWNICZE","S63159","BiT 1000","7G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[198,"STEROWNICZE","S63160","BiT 1000","8G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[199,"STEROWNICZE","S63161","BiT 1000","10G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[200,"STEROWNICZE","S63162","BiT 1000","12G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[201,"STEROWNICZE","S63163","BiT 1000","14G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[202,"STEROWNICZE","S63164","BiT 1000","16G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[203,"STEROWNICZE","S63165","BiT 1000","18G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[204,"STEROWNICZE","S63167","BiT 1000","21G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[205,"STEROWNICZE","S63168","BiT 1000","25G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[206,"STEROWNICZE","S63169","BiT 1000","30G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[207,"STEROWNICZE","S63171","BiT 1000","34G1,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[208,"STEROWNICZE","S63173","BiT 1000","21G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[209,"STEROWNICZE","S63174","BiT 1000","30G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[210,"STEROWNICZE","S63182","BiT 1000","10G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[211,"STEROWNICZE","S63183","BiT 1000","14G4","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[212,"STEROWNICZE","S63185","BiT 1000","10G6","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[213,"STEROWNICZE","S63186","BiT 1000","6G2,5","elastyczny przewód sterowniczy i zasilający o izolacji i powłoce PVC, odporny na UV","NB 1438",17,"0047/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[214,"STEROWNICZE","BS0400","BiT 1000 (St)","2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[215,"STEROWNICZE","BS0401","BiT 1000 (St)","3G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[216,"STEROWNICZE","BS0403","BiT 1000 (St)","4G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[217,"STEROWNICZE","BS0405","BiT 1000 (St)","5G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[218,"STEROWNICZE","BS0407","BiT 1000 (St)","6G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[219,"STEROWNICZE","BS0408","BiT 1000 (St)","7G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[220,"STEROWNICZE","BS0410","BiT 1000 (St)","8G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[221,"STEROWNICZE","BS0412","BiT 1000 (St)","10G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[222,"STEROWNICZE","BS0413","BiT 1000 (St)","12G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[223,"STEROWNICZE","BS0415","BiT 1000 (St)","14G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[224,"STEROWNICZE","BS0416","BiT 1000 (St)","16G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[225,"STEROWNICZE","BS0417","BiT 1000 (St)","18G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[226,"STEROWNICZE","BS0419","BiT 1000 (St)","21G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[227,"STEROWNICZE","BS0420","BiT 1000 (St)","25G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[228,"STEROWNICZE","BS0422","BiT 1000 (St)","30G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[229,"STEROWNICZE","BS0423","BiT 1000 (St)","34G0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[230,"STEROWNICZE","BS0429","BiT 1000 (St)","2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[231,"STEROWNICZE","BS0430","BiT 1000 (St)","3G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[232,"STEROWNICZE","BS0432","BiT 1000 (St)","4G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[233,"STEROWNICZE","BS0434","BiT 1000 (St)","5G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[234,"STEROWNICZE","BS0436","BiT 1000 (St)","6G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[235,"STEROWNICZE","BS0438","BiT 1000 (St)","7G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[236,"STEROWNICZE","BS0440","BiT 1000 (St)","8G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[237,"STEROWNICZE","BS0442","BiT 1000 (St)","10G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[238,"STEROWNICZE","BS0443","BiT 1000 (St)","12G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[239,"STEROWNICZE","BS0445","BiT 1000 (St)","14G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[240,"STEROWNICZE","BS0446","BiT 1000 (St)","16G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[241,"STEROWNICZE","BS0447","BiT 1000 (St)","18G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[242,"STEROWNICZE","BS0449","BiT 1000 (St)","21G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[243,"STEROWNICZE","BS0450","BiT 1000 (St)","25G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[244,"STEROWNICZE","BS0452","BiT 1000 (St)","30G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[245,"STEROWNICZE","BS0453","BiT 1000 (St)","34G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[246,"STEROWNICZE","BS0454","BiT 1000 (St)","37G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[247,"STEROWNICZE","BS0456","BiT 1000 (St)","42G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[248,"STEROWNICZE","BS0457","BiT 1000 (St)","52G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[249,"STEROWNICZE","BS0458","BiT 1000 (St)","61G0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[250,"STEROWNICZE","BS0459","BiT 1000 (St)","2x1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[251,"STEROWNICZE","BS0460","BiT 1000 (St)","3G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[252,"STEROWNICZE","BS0462","BiT 1000 (St)","4G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[253,"STEROWNICZE","BS0464","BiT 1000 (St)","5G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[254,"STEROWNICZE","BS0466","BiT 1000 (St)","6G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[255,"STEROWNICZE","BS0468","BiT 1000 (St)","7G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[256,"STEROWNICZE","BS0470","BiT 1000 (St)","8G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[257,"STEROWNICZE","BS0471","BiT 1000 (St)","10G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[258,"STEROWNICZE","BS0473","BiT 1000 (St)","12G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[259,"STEROWNICZE","BS0475","BiT 1000 (St)","14G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[260,"STEROWNICZE","BS0476","BiT 1000 (St)","16G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[261,"STEROWNICZE","BS0477","BiT 1000 (St)","18G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[262,"STEROWNICZE","BS0480","BiT 1000 (St)","21G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[263,"STEROWNICZE","BS0481","BiT 1000 (St)","25G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[264,"STEROWNICZE","BS0483","BiT 1000 (St)","30G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[265,"STEROWNICZE","BS0484","BiT 1000 (St)","34G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[266,"STEROWNICZE","BS0485","BiT 1000 (St)","37G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[267,"STEROWNICZE","BS0487","BiT 1000 (St)","42G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[268,"STEROWNICZE","BS0488","BiT 1000 (St)","52G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[269,"STEROWNICZE","BS0489","BiT 1000 (St)","61G1,0","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[270,"STEROWNICZE","BS0490","BiT 1000 (St)","2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[271,"STEROWNICZE","BS0491","BiT 1000 (St)","3G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[272,"STEROWNICZE","BS0493","BiT 1000 (St)","4G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[273,"STEROWNICZE","BS0495","BiT 1000 (St)","5G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[274,"STEROWNICZE","BS0497","BiT 1000 (St)","6G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[275,"STEROWNICZE","BS0499","BiT 1000 (St)","7G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[276,"STEROWNICZE","BS0501","BiT 1000 (St)","8G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[277,"STEROWNICZE","BS0502","BiT 1000 (St)","10G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[278,"STEROWNICZE","BS0504","BiT 1000 (St)","12G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[279,"STEROWNICZE","BS0506","BiT 1000 (St)","14G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[280,"STEROWNICZE","BS0507","BiT 1000 (St)","16G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[281,"STEROWNICZE","BS0508","BiT 1000 (St)","18G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[282,"STEROWNICZE","BS0510","BiT 1000 (St)","21G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[283,"STEROWNICZE","BS0511","BiT 1000 (St)","25G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[284,"STEROWNICZE","BS0513","BiT 1000 (St)","30G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[285,"STEROWNICZE","BS0514","BiT 1000 (St)","34G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[286,"STEROWNICZE","BS0515","BiT 1000 (St)","37G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[287,"STEROWNICZE","BS0517","BiT 1000 (St)","42G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[288,"STEROWNICZE","BS0518","BiT 1000 (St)","52G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[289,"STEROWNICZE","BS0519","BiT 1000 (St)","61G1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[290,"STEROWNICZE","BS0520","BiT 1000 (St)","2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[291,"STEROWNICZE","BS0521","BiT 1000 (St)","3G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[292,"STEROWNICZE","BS0523","BiT 1000 (St)","4G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[293,"STEROWNICZE","BS0525","BiT 1000 (St)","5G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[294,"STEROWNICZE","BS0527","BiT 1000 (St)","6G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[295,"STEROWNICZE","BS0529","BiT 1000 (St)","7G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[296,"STEROWNICZE","BS0531","BiT 1000 (St)","10G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[297,"STEROWNICZE","BS0532","BiT 1000 (St)","12G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[298,"STEROWNICZE","BS0534","BiT 1000 (St)","14G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[299,"STEROWNICZE","BS0535","BiT 1000 (St)","16G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[300,"STEROWNICZE","BS0536","BiT 1000 (St)","18G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[301,"STEROWNICZE","BS0537","BiT 1000 (St)","21G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[302,"STEROWNICZE","BS0538","BiT 1000 (St)","25G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[303,"STEROWNICZE","BS0539","BiT 1000 (St)","30G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[304,"STEROWNICZE","BS0543","BiT 1000 (St)","8G2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[305,"STEROWNICZE","BS0550","BiT 1000 (St)","2x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[306,"STEROWNICZE","BS0551","BiT 1000 (St)","3x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[307,"STEROWNICZE","BS0552","BiT 1000 (St)","4x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[308,"STEROWNICZE","BS0553","BiT 1000 (St)","5x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[309,"STEROWNICZE","BS0554","BiT 1000 (St)","6x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[310,"STEROWNICZE","BS0555","BiT 1000 (St)","7x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[311,"STEROWNICZE","BS0556","BiT 1000 (St)","8x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[312,"STEROWNICZE","BS0557","BiT 1000 (St)","10x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[313,"STEROWNICZE","BS0558","BiT 1000 (St)","12x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[314,"STEROWNICZE","BS0559","BiT 1000 (St)","14x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[315,"STEROWNICZE","BS0560","BiT 1000 (St)","16x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[316,"STEROWNICZE","BS0561","BiT 1000 (St)","18x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[317,"STEROWNICZE","BS0562","BiT 1000 (St)","20x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[318,"STEROWNICZE","BS0563","BiT 1000 (St)","24x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[319,"STEROWNICZE","BS0564","BiT 1000 (St)","2x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[320,"STEROWNICZE","BS0565","BiT 1000 (St)","3x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[321,"STEROWNICZE","BS0566","BiT 1000 (St)","4x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[322,"STEROWNICZE","BS0567","BiT 1000 (St)","5x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[323,"STEROWNICZE","BS0568","BiT 1000 (St)","6x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[324,"STEROWNICZE","BS0569","BiT 1000 (St)","7x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[325,"STEROWNICZE","BS0570","BiT 1000 (St)","8x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[326,"STEROWNICZE","BS0571","BiT 1000 (St)","10x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[327,"STEROWNICZE","BS0572","BiT 1000 (St)","12x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[328,"STEROWNICZE","BS0573","BiT 1000 (St)","14x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[329,"STEROWNICZE","BS0574","BiT 1000 (St)","16x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[330,"STEROWNICZE","BS0575","BiT 1000 (St)","18x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[331,"STEROWNICZE","BS0576","BiT 1000 (St)","20x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[332,"STEROWNICZE","BS0577","BiT 1000 (St)","24x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[333,"STEROWNICZE","BS0578","BiT 1000 (St)","2x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[334,"STEROWNICZE","BS0579","BiT 1000 (St)","3x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[335,"STEROWNICZE","BS0580","BiT 1000 (St)","4x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[336,"STEROWNICZE","BS0581","BiT 1000 (St)","5x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[337,"STEROWNICZE","BS0582","BiT 1000 (St)","6x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[338,"STEROWNICZE","BS0583","BiT 1000 (St)","7x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[339,"STEROWNICZE","BS0584","BiT 1000 (St)","8x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[340,"STEROWNICZE","BS0585","BiT 1000 (St)","10x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[341,"STEROWNICZE","BS0586","BiT 1000 (St)","12x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[342,"STEROWNICZE","BS0587","BiT 1000 (St)","14x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[343,"STEROWNICZE","BS0588","BiT 1000 (St)","16x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[344,"STEROWNICZE","BS0589","BiT 1000 (St)","18x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[345,"STEROWNICZE","BS0590","BiT 1000 (St)","20x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[346,"STEROWNICZE","BS0591","BiT 1000 (St)","24x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[347,"STEROWNICZE","BS0592","BiT 1000 (St)","2x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[348,"STEROWNICZE","BS0593","BiT 1000 (St)","3x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[349,"STEROWNICZE","BS0594","BiT 1000 (St)","4x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[350,"STEROWNICZE","BS0595","BiT 1000 (St)","5x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[351,"STEROWNICZE","BS0596","BiT 1000 (St)","6x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[352,"STEROWNICZE","BS0597","BiT 1000 (St)","7x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[353,"STEROWNICZE","BS0598","BiT 1000 (St)","8x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[354,"STEROWNICZE","BS0599","BiT 1000 (St)","10x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[355,"STEROWNICZE","BS0600","BiT 1000 (St)","12x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[356,"STEROWNICZE","BS0601","BiT 1000 (St)","14x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[357,"STEROWNICZE","BS0602","BiT 1000 (St)","16x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[358,"STEROWNICZE","BS0603","BiT 1000 (St)","18x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[359,"STEROWNICZE","BS0604","BiT 1000 (St)","20x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[360,"STEROWNICZE","BS0605","BiT 1000 (St)","24x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[361,"STEROWNICZE","BS0606","BiT 1000 (St)","2x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[362,"STEROWNICZE","BS0607","BiT 1000 (St)","3x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0045/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[363,"STEROWNICZE","BS0608","BiT 1000 (St)","4x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[364,"STEROWNICZE","BS0609","BiT 1000 (St)","5x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[365,"STEROWNICZE","BS0610","BiT 1000 (St)","6x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[366,"STEROWNICZE","BS0611","BiT 1000 (St)","7x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[367,"STEROWNICZE","BS0612","BiT 1000 (St)","8x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[368,"STEROWNICZE","BS0613","BiT 1000 (St)","10x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[369,"STEROWNICZE","BS0614","BiT 1000 (St)","12x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[370,"STEROWNICZE","BS0615","BiT 1000 (St)","14x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[371,"STEROWNICZE","BS0616","BiT 1000 (St)","16x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[372,"STEROWNICZE","BS0930","BiT 1000 (St) FR","2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[373,"STEROWNICZE","BS0931","BiT 1000 (St) FR","3G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[374,"STEROWNICZE","BS0933","BiT 1000 (St) FR","4G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[375,"STEROWNICZE","BS0935","BiT 1000 (St) FR","5G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[376,"STEROWNICZE","BS0937","BiT 1000 (St) FR","6G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[377,"STEROWNICZE","BS0938","BiT 1000 (St) FR","7G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[378,"STEROWNICZE","BS0940","BiT 1000 (St) FR","8G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[379,"STEROWNICZE","BS0942","BiT 1000 (St) FR","10G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[380,"STEROWNICZE","BS0943","BiT 1000 (St) FR","12G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[381,"STEROWNICZE","BS0945","BiT 1000 (St) FR","14G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[382,"STEROWNICZE","BS0946","BiT 1000 (St) FR","16G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[383,"STEROWNICZE","BS0947","BiT 1000 (St) FR","18G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[384,"STEROWNICZE","BS0949","BiT 1000 (St) FR","21G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[385,"STEROWNICZE","BS0950","BiT 1000 (St) FR","25G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[386,"STEROWNICZE","BS0952","BiT 1000 (St) FR","30G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[387,"STEROWNICZE","BS0953","BiT 1000 (St) FR","34G0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[388,"STEROWNICZE","BS0959","BiT 1000 (St) FR","2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[389,"STEROWNICZE","BS0960","BiT 1000 (St) FR","3G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[390,"STEROWNICZE","BS0962","BiT 1000 (St) FR","4G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[391,"STEROWNICZE","BS0964","BiT 1000 (St) FR","5G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[392,"STEROWNICZE","BS0966","BiT 1000 (St) FR","6G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[393,"STEROWNICZE","BS0968","BiT 1000 (St) FR","7G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[394,"STEROWNICZE","BS0970","BiT 1000 (St) FR","8G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[395,"STEROWNICZE","BS0972","BiT 1000 (St) FR","10G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[396,"STEROWNICZE","BS0973","BiT 1000 (St) FR","12G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[397,"STEROWNICZE","BS0975","BiT 1000 (St) FR","14G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[398,"STEROWNICZE","BS0976","BiT 1000 (St) FR","16G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[399,"STEROWNICZE","BS0977","BiT 1000 (St) FR","18G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[400,"STEROWNICZE","BS0979","BiT 1000 (St) FR","21G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[401,"STEROWNICZE","BS0980","BiT 1000 (St) FR","25G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[402,"STEROWNICZE","BS0982","BiT 1000 (St) FR","30G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[403,"STEROWNICZE","BS0983","BiT 1000 (St) FR","34G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[404,"STEROWNICZE","BS0984","BiT 1000 (St) FR","37G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[405,"STEROWNICZE","BS0986","BiT 1000 (St) FR","42G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[406,"STEROWNICZE","BS0987","BiT 1000 (St) FR","52G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[407,"STEROWNICZE","BS0988","BiT 1000 (St) FR","61G0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[408,"STEROWNICZE","BS0989","BiT 1000 (St) FR","2x1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[409,"STEROWNICZE","BS0990","BiT 1000 (St) FR","3G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[410,"STEROWNICZE","BS0992","BiT 1000 (St) FR","4G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[411,"STEROWNICZE","BS0994","BiT 1000 (St) FR","5G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[412,"STEROWNICZE","BS0996","BiT 1000 (St) FR","6G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[413,"STEROWNICZE","BS0998","BiT 1000 (St) FR","7G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[414,"STEROWNICZE","BS1000","BiT 1000 (St) FR","8G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[415,"STEROWNICZE","BS1001","BiT 1000 (St) FR","10G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[416,"STEROWNICZE","BS1003","BiT 1000 (St) FR","12G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[417,"STEROWNICZE","BS1005","BiT 1000 (St) FR","14G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[418,"STEROWNICZE","BS1006","BiT 1000 (St) FR","16G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[419,"STEROWNICZE","BS1007","BiT 1000 (St) FR","18G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[420,"STEROWNICZE","BS1010","BiT 1000 (St) FR","21G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[421,"STEROWNICZE","BS1011","BiT 1000 (St) FR","25G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[422,"STEROWNICZE","BS1013","BiT 1000 (St) FR","30G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[423,"STEROWNICZE","BS1014","BiT 1000 (St) FR","34G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[424,"STEROWNICZE","BS1015","BiT 1000 (St) FR","37G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[425,"STEROWNICZE","BS1017","BiT 1000 (St) FR","42G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[426,"STEROWNICZE","BS1018","BiT 1000 (St) FR","52G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[427,"STEROWNICZE","BS1019","BiT 1000 (St) FR","61G1,0","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[428,"STEROWNICZE","BS1020","BiT 1000 (St) FR","2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[429,"STEROWNICZE","BS1021","BiT 1000 (St) FR","3G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[430,"STEROWNICZE","BS1023","BiT 1000 (St) FR","4G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[431,"STEROWNICZE","BS1025","BiT 1000 (St) FR","5G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[432,"STEROWNICZE","BS1027","BiT 1000 (St) FR","6G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[433,"STEROWNICZE","BS1029","BiT 1000 (St) FR","7G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[434,"STEROWNICZE","BS1031","BiT 1000 (St) FR","8G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[435,"STEROWNICZE","BS1032","BiT 1000 (St) FR","10G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[436,"STEROWNICZE","BS1034","BiT 1000 (St) FR","12G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[437,"STEROWNICZE","BS1036","BiT 1000 (St) FR","14G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[438,"STEROWNICZE","BS1037","BiT 1000 (St) FR","16G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[439,"STEROWNICZE","BS1038","BiT 1000 (St) FR","18G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[440,"STEROWNICZE","BS1040","BiT 1000 (St) FR","21G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[441,"STEROWNICZE","BS1041","BiT 1000 (St) FR","25G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[442,"STEROWNICZE","BS1043","BiT 1000 (St) FR","30G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[443,"STEROWNICZE","BS1044","BiT 1000 (St) FR","34G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[444,"STEROWNICZE","BS1045","BiT 1000 (St) FR","37G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[445,"STEROWNICZE","BS1047","BiT 1000 (St) FR","42G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[446,"STEROWNICZE","BS1048","BiT 1000 (St) FR","52G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[447,"STEROWNICZE","BS1049","BiT 1000 (St) FR","61G1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[448,"STEROWNICZE","BS1050","BiT 1000 (St) FR","2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[449,"STEROWNICZE","BS1051","BiT 1000 (St) FR","3G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[450,"STEROWNICZE","BS1053","BiT 1000 (St) FR","4G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[451,"STEROWNICZE","BS1055","BiT 1000 (St) FR","5G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[452,"STEROWNICZE","BS1057","BiT 1000 (St) FR","6G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[453,"STEROWNICZE","BS1059","BiT 1000 (St) FR","7G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[454,"STEROWNICZE","BS1061","BiT 1000 (St) FR","10G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[455,"STEROWNICZE","BS1062","BiT 1000 (St) FR","12G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[456,"STEROWNICZE","BS1064","BiT 1000 (St) FR","14G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[457,"STEROWNICZE","BS1065","BiT 1000 (St) FR","16G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[458,"STEROWNICZE","BS1066","BiT 1000 (St) FR","18G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[459,"STEROWNICZE","BS1067","BiT 1000 (St) FR","21G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[460,"STEROWNICZE","BS1068","BiT 1000 (St) FR","25G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[461,"STEROWNICZE","BS1069","BiT 1000 (St) FR","30G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[462,"STEROWNICZE","BS1073","BiT 1000 (St) FR","8G2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[463,"STEROWNICZE","BS1080","BiT 1000 (St) FR","2x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[464,"STEROWNICZE","BS1081","BiT 1000 (St) FR","3x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[465,"STEROWNICZE","BS1082","BiT 1000 (St) FR","4x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[466,"STEROWNICZE","BS1083","BiT 1000 (St) FR","5x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[467,"STEROWNICZE","BS1084","BiT 1000 (St) FR","6x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[468,"STEROWNICZE","BS1085","BiT 1000 (St) FR","7x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[469,"STEROWNICZE","BS1086","BiT 1000 (St) FR","8x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[470,"STEROWNICZE","BS1087","BiT 1000 (St) FR","10x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[471,"STEROWNICZE","BS1088","BiT 1000 (St) FR","12x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[472,"STEROWNICZE","BS1089","BiT 1000 (St) FR","14x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[473,"STEROWNICZE","BS1090","BiT 1000 (St) FR","16x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[474,"STEROWNICZE","BS1091","BiT 1000 (St) FR","18x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[475,"STEROWNICZE","BS1092","BiT 1000 (St) FR","20x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[476,"STEROWNICZE","BS1093","BiT 1000 (St) FR","24x2x0,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[477,"STEROWNICZE","BS1094","BiT 1000 (St) FR","2x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[478,"STEROWNICZE","BS1095","BiT 1000 (St) FR","3x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[479,"STEROWNICZE","BS1096","BiT 1000 (St) FR","4x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[480,"STEROWNICZE","BS1097","BiT 1000 (St) FR","5x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[481,"STEROWNICZE","BS1098","BiT 1000 (St) FR","6x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[482,"STEROWNICZE","BS1099","BiT 1000 (St) FR","7x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[483,"STEROWNICZE","BS1100","BiT 1000 (St) FR","8x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[484,"STEROWNICZE","BS1101","BiT 1000 (St) FR","10x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[485,"STEROWNICZE","BS1102","BiT 1000 (St) FR","12x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[486,"STEROWNICZE","BS1103","BiT 1000 (St) FR","14x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[487,"STEROWNICZE","BS1104","BiT 1000 (St) FR","16x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[488,"STEROWNICZE","BS1105","BiT 1000 (St) FR","18x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[489,"STEROWNICZE","BS1106","BiT 1000 (St) FR","20x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[490,"STEROWNICZE","BS1107","BiT 1000 (St) FR","24x2x0,75","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[491,"STEROWNICZE","BS1108","BiT 1000 (St) FR","2x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[492,"STEROWNICZE","BS1109","BiT 1000 (St) FR","3x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[493,"STEROWNICZE","BS1110","BiT 1000 (St) FR","4x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[494,"STEROWNICZE","BS1111","BiT 1000 (St) FR","5x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[495,"STEROWNICZE","BS1112","BiT 1000 (St) FR","6x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[496,"STEROWNICZE","BS1113","BiT 1000 (St) FR","7x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[497,"STEROWNICZE","BS1114","BiT 1000 (St) FR","8x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[498,"STEROWNICZE","BS1115","BiT 1000 (St) FR","10x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[499,"STEROWNICZE","BS1116","BiT 1000 (St) FR","12x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[500,"STEROWNICZE","BS1117","BiT 1000 (St) FR","14x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[501,"STEROWNICZE","BS1118","BiT 1000 (St) FR","16x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[502,"STEROWNICZE","BS1119","BiT 1000 (St) FR","18x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[503,"STEROWNICZE","BS1120","BiT 1000 (St) FR","20x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[504,"STEROWNICZE","BS1121","BiT 1000 (St) FR","24x2x1","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[505,"STEROWNICZE","BS1122","BiT 1000 (St) FR","2x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[506,"STEROWNICZE","BS1123","BiT 1000 (St) FR","3x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[507,"STEROWNICZE","BS1124","BiT 1000 (St) FR","4x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[508,"STEROWNICZE","BS1125","BiT 1000 (St) FR","5x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[509,"STEROWNICZE","BS1126","BiT 1000 (St) FR","6x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[510,"STEROWNICZE","BS1127","BiT 1000 (St) FR","7x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[511,"STEROWNICZE","BS1128","BiT 1000 (St) FR","8x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[512,"STEROWNICZE","BS1129","BiT 1000 (St) FR","10x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[513,"STEROWNICZE","BS1130","BiT 1000 (St) FR","12x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[514,"STEROWNICZE","BS1131","BiT 1000 (St) FR","14x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[515,"STEROWNICZE","BS1132","BiT 1000 (St) FR","16x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[516,"STEROWNICZE","BS1133","BiT 1000 (St) FR","18x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[517,"STEROWNICZE","BS1134","BiT 1000 (St) FR","20x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[518,"STEROWNICZE","BS1135","BiT 1000 (St) FR","24x2x1,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[519,"STEROWNICZE","BS1136","BiT 1000 (St) FR","2x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[520,"STEROWNICZE","BS1137","BiT 1000 (St) FR","3x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[521,"STEROWNICZE","BS1138","BiT 1000 (St) FR","4x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[522,"STEROWNICZE","BS1139","BiT 1000 (St) FR","5x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0138/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[523,"STEROWNICZE","BS1140","BiT 1000 (St) FR","6x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[524,"STEROWNICZE","BS1141","BiT 1000 (St) FR","7x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[525,"STEROWNICZE","BS1142","BiT 1000 (St) FR","8x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[526,"STEROWNICZE","BS1143","BiT 1000 (St) FR","10x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[527,"STEROWNICZE","BS1144","BiT 1000 (St) FR","12x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[528,"STEROWNICZE","BS1145","BiT 1000 (St) FR","14x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[529,"STEROWNICZE","BS1146","BiT 1000 (St) FR","16x2x2,5","uniepalniony, ekranowany, giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[530,"STEROWNICZE","H61800","BiT 1000 (St) H","2x0,5"]
[531,"STEROWNICZE","H61801","BiT 1000 (St) H","3G0,5"]
[532,"STEROWNICZE","H61802","BiT 1000 (St) H","4G0,5"]
[533,"STEROWNICZE","H61803","BiT 1000 (St) H","5G0,5"]
[534,"STEROWNICZE","H61804","BiT 1000 (St) H","6G0,5"]
[535,"STEROWNICZE","H61805","BiT 1000 (St) H","7G0,5"]
[536,"STEROWNICZE","H61806","BiT 1000 (St) H","8G0,5"]
[537,"STEROWNICZE","H61807","BiT 1000 (St) H","10G0,5"]
[538,"STEROWNICZE","H61808","BiT 1000 (St) H","12G0,5"]
[539,"STEROWNICZE","H61809","BiT 1000 (St) H","14G0,5"]
[540,"STEROWNICZE","H61810","BiT 1000 (St) H","16G0,5"]
[541,"STEROWNICZE","H61811","BiT 1000 (St) H","18G0,5"]
[542,"STEROWNICZE","H61812","BiT 1000 (St) H","21G0,5"]
[543,"STEROWNICZE","H61813","BiT 1000 (St) H","25G0,5"]
[544,"STEROWNICZE","H61814","BiT 1000 (St) H","30G0,5"]
[545,"STEROWNICZE","H61815","BiT 1000 (St) H","34G0,5"]
[546,"STEROWNICZE","H61816","BiT 1000 (St) H","2x0,75"]
[547,"STEROWNICZE","H61817","BiT 1000 (St) H","3G0,75"]
[548,"STEROWNICZE","H61818","BiT 1000 (St) H","4G0,75"]
[549,"STEROWNICZE","H61819","BiT 1000 (St) H","5G0,75"]
[550,"STEROWNICZE","H61820","BiT 1000 (St) H","6G0,75"]
[551,"STEROWNICZE","H61821","BiT 1000 (St) H","7G0,75"]
[552,"STEROWNICZE","H61822","BiT 1000 (St) H","8G0,75"]
[553,"STEROWNICZE","H61823","BiT 1000 (St) H","10G0,75"]
[554,"STEROWNICZE","H61824","BiT 1000 (St) H","12G0,75"]
[555,"STEROWNICZE","H61825","BiT 1000 (St) H","14G0,75"]
[556,"STEROWNICZE","H61826","BiT 1000 (St) H","16G0,75"]
[557,"STEROWNICZE","H61827","BiT 1000 (St) H","18G0,75"]
[558,"STEROWNICZE","H61828","BiT 1000 (St) H","21G0,75"]
[559,"STEROWNICZE","H61829","BiT 1000 (St) H","25G0,75"]
[560,"STEROWNICZE","H61830","BiT 1000 (St) H","30G0,75"]
[561,"STEROWNICZE","H61831","BiT 1000 (St) H","34G0,75"]
[562,"STEROWNICZE","H61832","BiT 1000 (St) H","37G0,75"]
[563,"STEROWNICZE","H61833","BiT 1000 (St) H","42G0,75"]
[564,"STEROWNICZE","H61834","BiT 1000 (St) H","52G0,75"]
[565,"STEROWNICZE","H61835","BiT 1000 (St) H","61G0,75"]
[566,"STEROWNICZE","H61836","BiT 1000 (St) H","2x1,0"]
[567,"STEROWNICZE","H61837","BiT 1000 (St) H","3G1,0"]
[568,"STEROWNICZE","H61838","BiT 1000 (St) H","4G1,0"]
[569,"STEROWNICZE","H61839","BiT 1000 (St) H","5G1,0"]
[570,"STEROWNICZE","H61840","BiT 1000 (St) H","6G1,0"]
[571,"STEROWNICZE","H61841","BiT 1000 (St) H","7G1,0"]
[572,"STEROWNICZE","H61842","BiT 1000 (St) H","8G1,0"]
[573,"STEROWNICZE","H61843","BiT 1000 (St) H","10G1,0"]
[574,"STEROWNICZE","H61844","BiT 1000 (St) H","12G1,0"]
[575,"STEROWNICZE","H61845","BiT 1000 (St) H","14G1,0"]
[576,"STEROWNICZE","H61846","BiT 1000 (St) H","16G1,0"]
[577,"STEROWNICZE","H61847","BiT 1000 (St) H","18G1,0"]
[578,"STEROWNICZE","H61848","BiT 1000 (St) H","21G1,0"]
[579,"STEROWNICZE","H61849","BiT 1000 (St) H","25G1,0"]
[580,"STEROWNICZE","H61850","BiT 1000 (St) H","30G1,0"]
[581,"STEROWNICZE","H61851","BiT 1000 (St) H","34G1,0"]
[582,"STEROWNICZE","H61852","BiT 1000 (St) H","37G1,0"]
[583,"STEROWNICZE","H61853","BiT 1000 (St) H","42G1,0"]
[584,"STEROWNICZE","H61854","BiT 1000 (St) H","52G1,0"]
[585,"STEROWNICZE","H61855","BiT 1000 (St) H","61G1,0"]
[586,"STEROWNICZE","H61856","BiT 1000 (St) H","2x1,5"]
[587,"STEROWNICZE","H61857","BiT 1000 (St) H","3G1,5"]
[588,"STEROWNICZE","H61858","BiT 1000 (St) H","4G1,5"]
[589,"STEROWNICZE","H61859","BiT 1000 (St) H","5G1,5"]
[590,"STEROWNICZE","H61860","BiT 1000 (St) H","6G1,5"]
[591,"STEROWNICZE","H61861","BiT 1000 (St) H","7G1,5"]
[592,"STEROWNICZE","H61862","BiT 1000 (St) H","8G1,5"]
[593,"STEROWNICZE","H61863","BiT 1000 (St) H","10G1,5"]
[594,"STEROWNICZE","H61864","BiT 1000 (St) H","12G1,5"]
[595,"STEROWNICZE","H61865","BiT 1000 (St) H","14G1,5"]
[596,"STEROWNICZE","H61866","BiT 1000 (St) H","16G1,5"]
[597,"STEROWNICZE","H61867","BiT 1000 (St) H","18G1,5"]
[598,"STEROWNICZE","H61868","BiT 1000 (St) H","21G1,5"]
[599,"STEROWNICZE","H61869","BiT 1000 (St) H","25G1,5"]
[600,"STEROWNICZE","H61870","BiT 1000 (St) H","30G1,5"]
[601,"STEROWNICZE","H61871","BiT 1000 (St) H","34G1,5"]
[602,"STEROWNICZE","H61872","BiT 1000 (St) H","37G1,5"]
[603,"STEROWNICZE","H61873","BiT 1000 (St) H","42G1,5"]
[604,"STEROWNICZE","H61874","BiT 1000 (St) H","52G1,5"]
[605,"STEROWNICZE","H61875","BiT 1000 (St) H","61G1,5"]
[606,"STEROWNICZE","H61876","BiT 1000 (St) H","2x2,5"]
[607,"STEROWNICZE","H61877","BiT 1000 (St) H","3G2,5"]
[608,"STEROWNICZE","H61878","BiT 1000 (St) H","4G2,5"]
[609,"STEROWNICZE","H61879","BiT 1000 (St) H","5G2,5"]
[610,"STEROWNICZE","H61880","BiT 1000 (St) H","6G2,5"]
[611,"STEROWNICZE","H61881","BiT 1000 (St) H","7G2,5"]
[612,"STEROWNICZE","H61882","BiT 1000 (St) H","8G2,5"]
[613,"STEROWNICZE","H61883","BiT 1000 (St) H","10G2,5"]
[614,"STEROWNICZE","H61884","BiT 1000 (St) H","12G2,5"]
[615,"STEROWNICZE","H61885","BiT 1000 (St) H","14G2,5"]
[616,"STEROWNICZE","H61886","BiT 1000 (St) H","16G2,5"]
[617,"STEROWNICZE","H61887","BiT 1000 (St) H","18G2,5"]
[618,"STEROWNICZE","H61888","BiT 1000 (St) H","21G2,5"]
[619,"STEROWNICZE","H61889","BiT 1000 (St) H","25G2,5"]
[620,"STEROWNICZE","H61890","BiT 1000 (St) H","30G2,5"]
[621,"STEROWNICZE","H61900","BiT 1000 (St) H","2x2x0,5"]
[622,"STEROWNICZE","H61901","BiT 1000 (St) H","3x2x0,5"]
[623,"STEROWNICZE","H61902","BiT 1000 (St) H","4x2x0,5"]
[624,"STEROWNICZE","H61903","BiT 1000 (St) H","5x2x0,5"]
[625,"STEROWNICZE","H61904","BiT 1000 (St) H","6x2x0,5"]
[626,"STEROWNICZE","H61905","BiT 1000 (St) H","7x2x0,5"]
[627,"STEROWNICZE","H61906","BiT 1000 (St) H","8x2x0,5"]
[628,"STEROWNICZE","H61907","BiT 1000 (St) H","10x2x0,5"]
[629,"STEROWNICZE","H61908","BiT 1000 (St) H","12x2x0,5"]
[630,"STEROWNICZE","H61909","BiT 1000 (St) H","14x2x0,5"]
[631,"STEROWNICZE","H61910","BiT 1000 (St) H","16x2x0,5"]
[632,"STEROWNICZE","H61911","BiT 1000 (St) H","18x2x0,5"]
[633,"STEROWNICZE","H61912","BiT 1000 (St) H","20x2x0,5"]
[634,"STEROWNICZE","H61913","BiT 1000 (St) H","24x2x0,5"]
[635,"STEROWNICZE","H61914","BiT 1000 (St) H","2x2x0,75"]
[636,"STEROWNICZE","H61915","BiT 1000 (St) H","3x2x0,75"]
[637,"STEROWNICZE","H61916","BiT 1000 (St) H","4x2x0,75"]
[638,"STEROWNICZE","H61917","BiT 1000 (St) H","5x2x0,75"]
[639,"STEROWNICZE","H61918","BiT 1000 (St) H","6x2x0,75"]
[640,"STEROWNICZE","H61919","BiT 1000 (St) H","7x2x0,75"]
[641,"STEROWNICZE","H61920","BiT 1000 (St) H","8x2x0,75"]
[642,"STEROWNICZE","H61921","BiT 1000 (St) H","10x2x0,75"]
[643,"STEROWNICZE","H61922","BiT 1000 (St) H","12x2x0,75"]
[644,"STEROWNICZE","H61923","BiT 1000 (St) H","14x2x0,75"]
[645,"STEROWNICZE","H61924","BiT 1000 (St) H","16x2x0,75"]
[646,"STEROWNICZE","H61925","BiT 1000 (St) H","18x2x0,75"]
[647,"STEROWNICZE","H61926","BiT 1000 (St) H","20x2x0,75"]
[648,"STEROWNICZE","H61927","BiT 1000 (St) H","24x2x0,75"]
[649,"STEROWNICZE","H61928","BiT 1000 (St) H","2x2x1"]
[650,"STEROWNICZE","H61929","BiT 1000 (St) H","3x2x1"]
[651,"STEROWNICZE","H61930","BiT 1000 (St) H","4x2x1"]
[652,"STEROWNICZE","H61931","BiT 1000 (St) H","5x2x1"]
[653,"STEROWNICZE","H61932","BiT 1000 (St) H","6x2x1"]
[654,"STEROWNICZE","H61933","BiT 1000 (St) H","7x2x1"]
[655,"STEROWNICZE","H61934","BiT 1000 (St) H","8x2x1"]
[656,"STEROWNICZE","H61935","BiT 1000 (St) H","10x2x1"]
[657,"STEROWNICZE","H61936","BiT 1000 (St) H","12x2x1"]
[658,"STEROWNICZE","H61937","BiT 1000 (St) H","14x2x1"]
[659,"STEROWNICZE","H61938","BiT 1000 (St) H","16x2x1"]
[660,"STEROWNICZE","H61939","BiT 1000 (St) H","18x2x1"]
[661,"STEROWNICZE","H61940","BiT 1000 (St) H","20x2x1"]
[662,"STEROWNICZE","H61941","BiT 1000 (St) H","24x2x1"]
[663,"STEROWNICZE","H61942","BiT 1000 (St) H","2x2x1,5"]
[664,"STEROWNICZE","H61943","BiT 1000 (St) H","3x2x1,5"]
[665,"STEROWNICZE","H61944","BiT 1000 (St) H","4x2x1,5"]
[666,"STEROWNICZE","H61945","BiT 1000 (St) H","5x2x1,5"]
[667,"STEROWNICZE","H61946","BiT 1000 (St) H","6x2x1,5"]
[668,"STEROWNICZE","H61947","BiT 1000 (St) H","7x2x1,5"]
[669,"STEROWNICZE","H61948","BiT 1000 (St) H","8x2x1,5"]
[670,"STEROWNICZE","H61949","BiT 1000 (St) H","10x2x1,5"]
[671,"STEROWNICZE","H61950","BiT 1000 (St) H","12x2x1,5"]
[672,"STEROWNICZE","H61951","BiT 1000 (St) H","14x2x1,5"]
[673,"STEROWNICZE","H61952","BiT 1000 (St) H","16x2x1,5"]
[674,"STEROWNICZE","H61953","BiT 1000 (St) H","18x2x1,5"]
[675,"STEROWNICZE","H61954","BiT 1000 (St) H","20x2x1,5"]
[676,"STEROWNICZE","H61955","BiT 1000 (St) H","24x2x1,5"]
[677,"STEROWNICZE","H61956","BiT 1000 (St) H","2x2x2,5"]
[678,"STEROWNICZE","H61957","BiT 1000 (St) H","3x2x2,5"]
[679,"STEROWNICZE","H61958","BiT 1000 (St) H","4x2x2,5"]
[680,"STEROWNICZE","H61959","BiT 1000 (St) H","5x2x2,5"]
[681,"STEROWNICZE","H61960","BiT 1000 (St) H","6x2x2,5"]
[682,"STEROWNICZE","H61961","BiT 1000 (St) H","7x2x2,5"]
[683,"STEROWNICZE","H61962","BiT 1000 (St) H","8x2x2,5"]
[684,"STEROWNICZE","H61963","BiT 1000 (St) H","10x2x2,5"]
[685,"STEROWNICZE","H61964","BiT 1000 (St) H","12x2x2,5"]
[686,"STEROWNICZE","H61965","BiT 1000 (St) H","14x2x2,5"]
[687,"STEROWNICZE","H61966","BiT 1000 (St) H","16x2x2,5"]
[688,"STEROWNICZE","BS1550","BiT 1000 (St) OR","2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[689,"STEROWNICZE","BS1551","BiT 1000 (St) OR","3G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[690,"STEROWNICZE","BS1553","BiT 1000 (St) OR","4G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[691,"STEROWNICZE","BS1555","BiT 1000 (St) OR","5G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[692,"STEROWNICZE","BS1557","BiT 1000 (St) OR","6G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[693,"STEROWNICZE","BS1558","BiT 1000 (St) OR","7G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[694,"STEROWNICZE","BS1560","BiT 1000 (St) OR","8G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[695,"STEROWNICZE","BS1562","BiT 1000 (St) OR","10G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[696,"STEROWNICZE","BS1563","BiT 1000 (St) OR","12G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[697,"STEROWNICZE","BS1565","BiT 1000 (St) OR","14G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[698,"STEROWNICZE","BS1566","BiT 1000 (St) OR","16G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[699,"STEROWNICZE","BS1567","BiT 1000 (St) OR","18G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[700,"STEROWNICZE","BS1569","BiT 1000 (St) OR","21G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[701,"STEROWNICZE","BS1570","BiT 1000 (St) OR","25G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[702,"STEROWNICZE","BS1572","BiT 1000 (St) OR","30G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[703,"STEROWNICZE","BS1573","BiT 1000 (St) OR","34G0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[704,"STEROWNICZE","BS1579","BiT 1000 (St) OR","2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[705,"STEROWNICZE","BS1580","BiT 1000 (St) OR","3G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[706,"STEROWNICZE","BS1582","BiT 1000 (St) OR","4G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[707,"STEROWNICZE","BS1584","BiT 1000 (St) OR","5G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[708,"STEROWNICZE","BS1586","BiT 1000 (St) OR","6G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[709,"STEROWNICZE","BS1588","BiT 1000 (St) OR","7G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[710,"STEROWNICZE","BS1590","BiT 1000 (St) OR","8G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[711,"STEROWNICZE","BS1592","BiT 1000 (St) OR","10G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[712,"STEROWNICZE","BS1593","BiT 1000 (St) OR","12G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[713,"STEROWNICZE","BS1595","BiT 1000 (St) OR","14G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[714,"STEROWNICZE","BS1596","BiT 1000 (St) OR","16G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[715,"STEROWNICZE","BS1597","BiT 1000 (St) OR","18G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[716,"STEROWNICZE","BS1599","BiT 1000 (St) OR","21G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[717,"STEROWNICZE","BS1600","BiT 1000 (St) OR","25G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[718,"STEROWNICZE","BS1602","BiT 1000 (St) OR","30G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[719,"STEROWNICZE","BS1603","BiT 1000 (St) OR","34G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[720,"STEROWNICZE","BS1604","BiT 1000 (St) OR","37G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[721,"STEROWNICZE","BS1606","BiT 1000 (St) OR","42G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[722,"STEROWNICZE","BS1607","BiT 1000 (St) OR","52G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[723,"STEROWNICZE","BS1608","BiT 1000 (St) OR","61G0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[724,"STEROWNICZE","BS1609","BiT 1000 (St) OR","2x1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[725,"STEROWNICZE","BS1610","BiT 1000 (St) OR","3G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[726,"STEROWNICZE","BS1612","BiT 1000 (St) OR","4G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[727,"STEROWNICZE","BS1614","BiT 1000 (St) OR","5G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[728,"STEROWNICZE","BS1616","BiT 1000 (St) OR","6G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[729,"STEROWNICZE","BS1618","BiT 1000 (St) OR","7G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[730,"STEROWNICZE","BS1620","BiT 1000 (St) OR","8G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[731,"STEROWNICZE","BS1621","BiT 1000 (St) OR","10G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[732,"STEROWNICZE","BS1623","BiT 1000 (St) OR","12G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[733,"STEROWNICZE","BS1625","BiT 1000 (St) OR","14G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[734,"STEROWNICZE","BS1626","BiT 1000 (St) OR","16G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[735,"STEROWNICZE","BS1627","BiT 1000 (St) OR","18G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[736,"STEROWNICZE","BS1630","BiT 1000 (St) OR","21G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[737,"STEROWNICZE","BS1631","BiT 1000 (St) OR","25G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[738,"STEROWNICZE","BS1633","BiT 1000 (St) OR","30G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[739,"STEROWNICZE","BS1634","BiT 1000 (St) OR","34G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[740,"STEROWNICZE","BS1635","BiT 1000 (St) OR","37G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[741,"STEROWNICZE","BS1637","BiT 1000 (St) OR","42G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[742,"STEROWNICZE","BS1638","BiT 1000 (St) OR","52G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[743,"STEROWNICZE","BS1639","BiT 1000 (St) OR","61G1,0","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[744,"STEROWNICZE","BS1640","BiT 1000 (St) OR","2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[745,"STEROWNICZE","BS1641","BiT 1000 (St) OR","3G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[746,"STEROWNICZE","BS1643","BiT 1000 (St) OR","4G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[747,"STEROWNICZE","BS1645","BiT 1000 (St) OR","5G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[748,"STEROWNICZE","BS1647","BiT 1000 (St) OR","6G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[749,"STEROWNICZE","BS1649","BiT 1000 (St) OR","7G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[750,"STEROWNICZE","BS1651","BiT 1000 (St) OR","8G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[751,"STEROWNICZE","BS1652","BiT 1000 (St) OR","10G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[752,"STEROWNICZE","BS1654","BiT 1000 (St) OR","12G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[753,"STEROWNICZE","BS1656","BiT 1000 (St) OR","14G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[754,"STEROWNICZE","BS1657","BiT 1000 (St) OR","16G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[755,"STEROWNICZE","BS1658","BiT 1000 (St) OR","18G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[756,"STEROWNICZE","BS1660","BiT 1000 (St) OR","21G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[757,"STEROWNICZE","BS1661","BiT 1000 (St) OR","25G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[758,"STEROWNICZE","BS1663","BiT 1000 (St) OR","30G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[759,"STEROWNICZE","BS1664","BiT 1000 (St) OR","34G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[760,"STEROWNICZE","BS1665","BiT 1000 (St) OR","37G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[761,"STEROWNICZE","BS1667","BiT 1000 (St) OR","42G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[762,"STEROWNICZE","BS1668","BiT 1000 (St) OR","52G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[763,"STEROWNICZE","BS1669","BiT 1000 (St) OR","61G1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[764,"STEROWNICZE","BS1670","BiT 1000 (St) OR","2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[765,"STEROWNICZE","BS1671","BiT 1000 (St) OR","3G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[766,"STEROWNICZE","BS1673","BiT 1000 (St) OR","4G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[767,"STEROWNICZE","BS1675","BiT 1000 (St) OR","5G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[768,"STEROWNICZE","BS1677","BiT 1000 (St) OR","6G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[769,"STEROWNICZE","BS1679","BiT 1000 (St) OR","7G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[770,"STEROWNICZE","BS1681","BiT 1000 (St) OR","10G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[771,"STEROWNICZE","BS1682","BiT 1000 (St) OR","12G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[772,"STEROWNICZE","BS1684","BiT 1000 (St) OR","14G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[773,"STEROWNICZE","BS1685","BiT 1000 (St) OR","16G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[774,"STEROWNICZE","BS1686","BiT 1000 (St) OR","18G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[775,"STEROWNICZE","BS1687","BiT 1000 (St) OR","21G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[776,"STEROWNICZE","BS1688","BiT 1000 (St) OR","25G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[777,"STEROWNICZE","BS1689","BiT 1000 (St) OR","30G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[778,"STEROWNICZE","BS1693","BiT 1000 (St) OR","8G2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[779,"STEROWNICZE","BS1750","BiT 1000 (St) OR","2x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[780,"STEROWNICZE","BS1751","BiT 1000 (St) OR","3x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[781,"STEROWNICZE","BS1752","BiT 1000 (St) OR","4x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[782,"STEROWNICZE","BS1753","BiT 1000 (St) OR","5x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[783,"STEROWNICZE","BS1754","BiT 1000 (St) OR","6x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[784,"STEROWNICZE","BS1755","BiT 1000 (St) OR","7x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[785,"STEROWNICZE","BS1756","BiT 1000 (St) OR","8x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[786,"STEROWNICZE","BS1757","BiT 1000 (St) OR","10x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[787,"STEROWNICZE","BS1758","BiT 1000 (St) OR","12x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[788,"STEROWNICZE","BS1759","BiT 1000 (St) OR","14x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[789,"STEROWNICZE","BS1760","BiT 1000 (St) OR","16x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[790,"STEROWNICZE","BS1761","BiT 1000 (St) OR","18x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[791,"STEROWNICZE","BS1762","BiT 1000 (St) OR","20x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[792,"STEROWNICZE","BS1763","BiT 1000 (St) OR","24x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[793,"STEROWNICZE","BS1764","BiT 1000 (St) OR","2x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[794,"STEROWNICZE","BS1765","BiT 1000 (St) OR","3x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[795,"STEROWNICZE","BS1766","BiT 1000 (St) OR","4x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[796,"STEROWNICZE","BS1767","BiT 1000 (St) OR","5x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[797,"STEROWNICZE","BS1768","BiT 1000 (St) OR","6x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[798,"STEROWNICZE","BS1769","BiT 1000 (St) OR","7x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[799,"STEROWNICZE","BS1770","BiT 1000 (St) OR","8x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[800,"STEROWNICZE","BS1771","BiT 1000 (St) OR","10x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[801,"STEROWNICZE","BS1772","BiT 1000 (St) OR","12x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[802,"STEROWNICZE","BS1773","BiT 1000 (St) OR","14x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[803,"STEROWNICZE","BS1774","BiT 1000 (St) OR","16x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[804,"STEROWNICZE","BS1775","BiT 1000 (St) OR","18x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[805,"STEROWNICZE","BS1776","BiT 1000 (St) OR","20x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[806,"STEROWNICZE","BS1777","BiT 1000 (St) OR","24x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[807,"STEROWNICZE","BS1778","BiT 1000 (St) OR","2x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[808,"STEROWNICZE","BS1779","BiT 1000 (St) OR","3x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[809,"STEROWNICZE","BS1780","BiT 1000 (St) OR","4x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[810,"STEROWNICZE","BS1781","BiT 1000 (St) OR","5x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[811,"STEROWNICZE","BS1782","BiT 1000 (St) OR","6x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[812,"STEROWNICZE","BS1783","BiT 1000 (St) OR","7x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[813,"STEROWNICZE","BS1784","BiT 1000 (St) OR","8x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[814,"STEROWNICZE","BS1785","BiT 1000 (St) OR","10x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[815,"STEROWNICZE","BS1786","BiT 1000 (St) OR","12x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[816,"STEROWNICZE","BS1787","BiT 1000 (St) OR","14x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[817,"STEROWNICZE","BS1788","BiT 1000 (St) OR","16x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[818,"STEROWNICZE","BS1789","BiT 1000 (St) OR","18x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[819,"STEROWNICZE","BS1790","BiT 1000 (St) OR","20x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[820,"STEROWNICZE","BS1791","BiT 1000 (St) OR","24x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[821,"STEROWNICZE","BS1792","BiT 1000 (St) OR","2x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[822,"STEROWNICZE","BS1793","BiT 1000 (St) OR","3x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[823,"STEROWNICZE","BS1794","BiT 1000 (St) OR","4x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[824,"STEROWNICZE","BS1795","BiT 1000 (St) OR","5x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[825,"STEROWNICZE","BS1796","BiT 1000 (St) OR","6x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[826,"STEROWNICZE","BS1797","BiT 1000 (St) OR","7x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[827,"STEROWNICZE","BS1798","BiT 1000 (St) OR","8x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[828,"STEROWNICZE","BS1799","BiT 1000 (St) OR","10x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[829,"STEROWNICZE","BS1800","BiT 1000 (St) OR","12x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[830,"STEROWNICZE","BS1801","BiT 1000 (St) OR","14x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[831,"STEROWNICZE","BS1802","BiT 1000 (St) OR","16x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[832,"STEROWNICZE","BS1803","BiT 1000 (St) OR","18x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[833,"STEROWNICZE","BS1804","BiT 1000 (St) OR","20x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[834,"STEROWNICZE","BS1805","BiT 1000 (St) OR","24x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[835,"STEROWNICZE","BS1806","BiT 1000 (St) OR","2x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[836,"STEROWNICZE","BS1807","BiT 1000 (St) OR","3x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[837,"STEROWNICZE","BS1808","BiT 1000 (St) OR","4x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[838,"STEROWNICZE","BS1809","BiT 1000 (St) OR","5x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[839,"STEROWNICZE","BS1810","BiT 1000 (St) OR","6x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[840,"STEROWNICZE","BS1811","BiT 1000 (St) OR","7x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[841,"STEROWNICZE","BS1812","BiT 1000 (St) OR","8x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[842,"STEROWNICZE","BS1813","BiT 1000 (St) OR","10x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[843,"STEROWNICZE","BS1814","BiT 1000 (St) OR","12x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[844,"STEROWNICZE","BS1815","BiT 1000 (St) OR","14x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[845,"STEROWNICZE","BS1816","BiT 1000 (St) OR","16x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[846,"STEROWNICZE","BS0630","BiT 1000 2(St)","2x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[847,"STEROWNICZE","BS0631","BiT 1000 2(St)","3x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[848,"STEROWNICZE","BS0632","BiT 1000 2(St)","4x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[849,"STEROWNICZE","BS0633","BiT 1000 2(St)","5x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[850,"STEROWNICZE","BS0634","BiT 1000 2(St)","6x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[851,"STEROWNICZE","BS0635","BiT 1000 2(St)","7x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[852,"STEROWNICZE","BS0636","BiT 1000 2(St)","8x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[853,"STEROWNICZE","BS0637","BiT 1000 2(St)","10x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[854,"STEROWNICZE","BS0638","BiT 1000 2(St)","12x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[855,"STEROWNICZE","BS0639","BiT 1000 2(St)","14x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[856,"STEROWNICZE","BS0640","BiT 1000 2(St)","16x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[857,"STEROWNICZE","BS0641","BiT 1000 2(St)","18x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[858,"STEROWNICZE","BS0642","BiT 1000 2(St)","20x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[859,"STEROWNICZE","BS0643","BiT 1000 2(St)","24x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[860,"STEROWNICZE","BS0644","BiT 1000 2(St)","2x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[861,"STEROWNICZE","BS0645","BiT 1000 2(St)","3x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[862,"STEROWNICZE","BS0646","BiT 1000 2(St)","4x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[863,"STEROWNICZE","BS0647","BiT 1000 2(St)","5x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[864,"STEROWNICZE","BS0648","BiT 1000 2(St)","6x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[865,"STEROWNICZE","BS0649","BiT 1000 2(St)","7x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[866,"STEROWNICZE","BS0650","BiT 1000 2(St)","8x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[867,"STEROWNICZE","BS0651","BiT 1000 2(St)","10x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[868,"STEROWNICZE","BS0652","BiT 1000 2(St)","12x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[869,"STEROWNICZE","BS0653","BiT 1000 2(St)","14x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[870,"STEROWNICZE","BS0654","BiT 1000 2(St)","16x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[871,"STEROWNICZE","BS0655","BiT 1000 2(St)","18x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[872,"STEROWNICZE","BS0656","BiT 1000 2(St)","20x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[873,"STEROWNICZE","BS0657","BiT 1000 2(St)","24x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[874,"STEROWNICZE","BS0658","BiT 1000 2(St)","2x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[875,"STEROWNICZE","BS0659","BiT 1000 2(St)","3x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[876,"STEROWNICZE","BS0660","BiT 1000 2(St)","4x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[877,"STEROWNICZE","BS0661","BiT 1000 2(St)","5x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[878,"STEROWNICZE","BS0662","BiT 1000 2(St)","6x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[879,"STEROWNICZE","BS0663","BiT 1000 2(St)","7x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[880,"STEROWNICZE","BS0664","BiT 1000 2(St)","8x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[881,"STEROWNICZE","BS0665","BiT 1000 2(St)","10x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[882,"STEROWNICZE","BS0666","BiT 1000 2(St)","12x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[883,"STEROWNICZE","BS0667","BiT 1000 2(St)","14x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[884,"STEROWNICZE","BS0668","BiT 1000 2(St)","16x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[885,"STEROWNICZE","BS0669","BiT 1000 2(St)","18x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[886,"STEROWNICZE","BS0670","BiT 1000 2(St)","20x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[887,"STEROWNICZE","BS0671","BiT 1000 2(St)","24x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[888,"STEROWNICZE","BS0672","BiT 1000 2(St)","2x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[889,"STEROWNICZE","BS0673","BiT 1000 2(St)","3x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[890,"STEROWNICZE","BS0674","BiT 1000 2(St)","4x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[891,"STEROWNICZE","BS0675","BiT 1000 2(St)","5x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[892,"STEROWNICZE","BS0676","BiT 1000 2(St)","6x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[893,"STEROWNICZE","BS0677","BiT 1000 2(St)","7x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[894,"STEROWNICZE","BS0678","BiT 1000 2(St)","8x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[895,"STEROWNICZE","BS0679","BiT 1000 2(St)","10x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[896,"STEROWNICZE","BS0680","BiT 1000 2(St)","12x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[897,"STEROWNICZE","BS0681","BiT 1000 2(St)","14x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[898,"STEROWNICZE","BS0682","BiT 1000 2(St)","16x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[899,"STEROWNICZE","BS0683","BiT 1000 2(St)","18x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[900,"STEROWNICZE","BS0684","BiT 1000 2(St)","20x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[901,"STEROWNICZE","BS0685","BiT 1000 2(St)","24x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[902,"STEROWNICZE","BS0687","BiT 1000 2(St)","2x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[903,"STEROWNICZE","BS0688","BiT 1000 2(St)","3x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[904,"STEROWNICZE","BS0689","BiT 1000 2(St)","4x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[905,"STEROWNICZE","BS0690","BiT 1000 2(St)","5x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[906,"STEROWNICZE","BS0691","BiT 1000 2(St)","6x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV","NB 1438",17,"0046/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[907,"STEROWNICZE","BS0692","BiT 1000 2(St)","7x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[908,"STEROWNICZE","BS0693","BiT 1000 2(St)","8x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[909,"STEROWNICZE","BS0694","BiT 1000 2(St)","10x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[910,"STEROWNICZE","BS0695","BiT 1000 2(St)","12x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[911,"STEROWNICZE","BS0696","BiT 1000 2(St)","14x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[912,"STEROWNICZE","BS0697","BiT 1000 2(St)","16x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[913,"STEROWNICZE","BS1160","BiT 1000 2(St) FR","2x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[914,"STEROWNICZE","BS1161","BiT 1000 2(St) FR","3x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[915,"STEROWNICZE","BS1162","BiT 1000 2(St) FR","4x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[916,"STEROWNICZE","BS1163","BiT 1000 2(St) FR","5x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[917,"STEROWNICZE","BS1164","BiT 1000 2(St) FR","6x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[918,"STEROWNICZE","BS1165","BiT 1000 2(St) FR","7x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[919,"STEROWNICZE","BS1166","BiT 1000 2(St) FR","8x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[920,"STEROWNICZE","BS1167","BiT 1000 2(St) FR","10x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[921,"STEROWNICZE","BS1168","BiT 1000 2(St) FR","12x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[922,"STEROWNICZE","BS1169","BiT 1000 2(St) FR","14x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[923,"STEROWNICZE","BS1170","BiT 1000 2(St) FR","16x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[924,"STEROWNICZE","BS1171","BiT 1000 2(St) FR","18x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[925,"STEROWNICZE","BS1172","BiT 1000 2(St) FR","20x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[926,"STEROWNICZE","BS1173","BiT 1000 2(St) FR","24x2x0,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[927,"STEROWNICZE","BS1174","BiT 1000 2(St) FR","2x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[928,"STEROWNICZE","BS1175","BiT 1000 2(St) FR","3x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[929,"STEROWNICZE","BS1176","BiT 1000 2(St) FR","4x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[930,"STEROWNICZE","BS1177","BiT 1000 2(St) FR","5x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[931,"STEROWNICZE","BS1178","BiT 1000 2(St) FR","6x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[932,"STEROWNICZE","BS1179","BiT 1000 2(St) FR","7x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[933,"STEROWNICZE","BS1180","BiT 1000 2(St) FR","8x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[934,"STEROWNICZE","BS1181","BiT 1000 2(St) FR","10x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[935,"STEROWNICZE","BS1182","BiT 1000 2(St) FR","12x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[936,"STEROWNICZE","BS1183","BiT 1000 2(St) FR","14x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[937,"STEROWNICZE","BS1184","BiT 1000 2(St) FR","16x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[938,"STEROWNICZE","BS1185","BiT 1000 2(St) FR","18x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[939,"STEROWNICZE","BS1186","BiT 1000 2(St) FR","20x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[940,"STEROWNICZE","BS1187","BiT 1000 2(St) FR","24x2x0,75","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[941,"STEROWNICZE","BS1188","BiT 1000 2(St) FR","2x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[942,"STEROWNICZE","BS1189","BiT 1000 2(St) FR","3x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[943,"STEROWNICZE","BS1190","BiT 1000 2(St) FR","4x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[944,"STEROWNICZE","BS1191","BiT 1000 2(St) FR","5x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[945,"STEROWNICZE","BS1192","BiT 1000 2(St) FR","6x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[946,"STEROWNICZE","BS1193","BiT 1000 2(St) FR","7x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[947,"STEROWNICZE","BS1194","BiT 1000 2(St) FR","8x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[948,"STEROWNICZE","BS1195","BiT 1000 2(St) FR","10x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[949,"STEROWNICZE","BS1196","BiT 1000 2(St) FR","12x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[950,"STEROWNICZE","BS1197","BiT 1000 2(St) FR","14x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[951,"STEROWNICZE","BS1198","BiT 1000 2(St) FR","16x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[952,"STEROWNICZE","BS1199","BiT 1000 2(St) FR","18x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[953,"STEROWNICZE","BS1200","BiT 1000 2(St) FR","20x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[954,"STEROWNICZE","BS1201","BiT 1000 2(St) FR","24x2x1","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[955,"STEROWNICZE","BS1202","BiT 1000 2(St) FR","2x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[956,"STEROWNICZE","BS1203","BiT 1000 2(St) FR","3x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[957,"STEROWNICZE","BS1204","BiT 1000 2(St) FR","4x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[958,"STEROWNICZE","BS1205","BiT 1000 2(St) FR","5x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[959,"STEROWNICZE","BS1206","BiT 1000 2(St) FR","6x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[960,"STEROWNICZE","BS1207","BiT 1000 2(St) FR","7x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[961,"STEROWNICZE","BS1208","BiT 1000 2(St) FR","8x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[962,"STEROWNICZE","BS1209","BiT 1000 2(St) FR","10x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[963,"STEROWNICZE","BS1210","BiT 1000 2(St) FR","12x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[964,"STEROWNICZE","BS1211","BiT 1000 2(St) FR","14x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[965,"STEROWNICZE","BS1212","BiT 1000 2(St) FR","16x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[966,"STEROWNICZE","BS1213","BiT 1000 2(St) FR","18x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[967,"STEROWNICZE","BS1214","BiT 1000 2(St) FR","20x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[968,"STEROWNICZE","BS1215","BiT 1000 2(St) FR","24x2x1,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[969,"STEROWNICZE","BS1217","BiT 1000 2(St) FR","2x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[970,"STEROWNICZE","BS1218","BiT 1000 2(St) FR","3x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[971,"STEROWNICZE","BS1219","BiT 1000 2(St) FR","4x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[972,"STEROWNICZE","BS1220","BiT 1000 2(St) FR","5x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[973,"STEROWNICZE","BS1221","BiT 1000 2(St) FR","6x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[974,"STEROWNICZE","BS1222","BiT 1000 2(St) FR","7x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[975,"STEROWNICZE","BS1223","BiT 1000 2(St) FR","8x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[976,"STEROWNICZE","BS1224","BiT 1000 2(St) FR","10x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[977,"STEROWNICZE","BS1225","BiT 1000 2(St) FR","12x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[978,"STEROWNICZE","BS1226","BiT 1000 2(St) FR","14x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[979,"STEROWNICZE","BS1227","BiT 1000 2(St) FR","16x2x2,5","uniepalniony, podwójnie ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[980,"STEROWNICZE","H62010","BiT 1000 2(St) H","2x2x0,5"]
[981,"STEROWNICZE","H62011","BiT 1000 2(St) H","3x2x0,5"]
[982,"STEROWNICZE","H62012","BiT 1000 2(St) H","4x2x0,5"]
[983,"STEROWNICZE","H62013","BiT 1000 2(St) H","5x2x0,5"]
[984,"STEROWNICZE","H62014","BiT 1000 2(St) H","6x2x0,5"]
[985,"STEROWNICZE","H62015","BiT 1000 2(St) H","7x2x0,5"]
[986,"STEROWNICZE","H62016","BiT 1000 2(St) H","8x2x0,5"]
[987,"STEROWNICZE","H62017","BiT 1000 2(St) H","10x2x0,5"]
[988,"STEROWNICZE","H62018","BiT 1000 2(St) H","12x2x0,5"]
[989,"STEROWNICZE","H62019","BiT 1000 2(St) H","14x2x0,5"]
[990,"STEROWNICZE","H62020","BiT 1000 2(St) H","16x2x0,5"]
[991,"STEROWNICZE","H62021","BiT 1000 2(St) H","18x2x0,5"]
[992,"STEROWNICZE","H62022","BiT 1000 2(St) H","20x2x0,5"]
[993,"STEROWNICZE","H62023","BiT 1000 2(St) H","24x2x0,5"]
[994,"STEROWNICZE","H62024","BiT 1000 2(St) H","2x2x0,75"]
[995,"STEROWNICZE","H62025","BiT 1000 2(St) H","3x2x0,75"]
[996,"STEROWNICZE","H62026","BiT 1000 2(St) H","4x2x0,75"]
[997,"STEROWNICZE","H62027","BiT 1000 2(St) H","5x2x0,75"]
[998,"STEROWNICZE","H62028","BiT 1000 2(St) H","6x2x0,75"]
[999,"STEROWNICZE","H62029","BiT 1000 2(St) H","7x2x0,75"]
[1000,"STEROWNICZE","H62030","BiT 1000 2(St) H","8x2x0,75"]
[1001,"STEROWNICZE","H62031","BiT 1000 2(St) H","10x2x0,75"]
[1002,"STEROWNICZE","H62032","BiT 1000 2(St) H","12x2x0,75"]
[1003,"STEROWNICZE","H62033","BiT 1000 2(St) H","14x2x0,75"]
[1004,"STEROWNICZE","H62034","BiT 1000 2(St) H","16x2x0,75"]
[1005,"STEROWNICZE","H62035","BiT 1000 2(St) H","18x2x0,75"]
[1006,"STEROWNICZE","H62036","BiT 1000 2(St) H","20x2x0,75"]
[1007,"STEROWNICZE","H62037","BiT 1000 2(St) H","24x2x0,75"]
[1008,"STEROWNICZE","H62038","BiT 1000 2(St) H","2x2x1"]
[1009,"STEROWNICZE","H62039","BiT 1000 2(St) H","3x2x1"]
[1010,"STEROWNICZE","H62040","BiT 1000 2(St) H","4x2x1"]
[1011,"STEROWNICZE","H62041","BiT 1000 2(St) H","5x2x1"]
[1012,"STEROWNICZE","H62042","BiT 1000 2(St) H","6x2x1"]
[1013,"STEROWNICZE","H62043","BiT 1000 2(St) H","7x2x1"]
[1014,"STEROWNICZE","H62044","BiT 1000 2(St) H","8x2x1"]
[1015,"STEROWNICZE","H62045","BiT 1000 2(St) H","10x2x1"]
[1016,"STEROWNICZE","H62046","BiT 1000 2(St) H","12x2x1"]
[1017,"STEROWNICZE","H62047","BiT 1000 2(St) H","14x2x1"]
[1018,"STEROWNICZE","H62048","BiT 1000 2(St) H","16x2x1"]
[1019,"STEROWNICZE","H62049","BiT 1000 2(St) H","18x2x1"]
[1020,"STEROWNICZE","H62050","BiT 1000 2(St) H","20x2x1"]
[1021,"STEROWNICZE","H62051","BiT 1000 2(St) H","24x2x1"]
[1022,"STEROWNICZE","H62052","BiT 1000 2(St) H","2x2x1,5"]
[1023,"STEROWNICZE","H62053","BiT 1000 2(St) H","3x2x1,5"]
[1024,"STEROWNICZE","H62054","BiT 1000 2(St) H","4x2x1,5"]
[1025,"STEROWNICZE","H62055","BiT 1000 2(St) H","5x2x1,5"]
[1026,"STEROWNICZE","H62056","BiT 1000 2(St) H","6x2x1,5"]
[1027,"STEROWNICZE","H62057","BiT 1000 2(St) H","7x2x1,5"]
[1028,"STEROWNICZE","H62058","BiT 1000 2(St) H","8x2x1,5"]
[1029,"STEROWNICZE","H62059","BiT 1000 2(St) H","10x2x1,5"]
[1030,"STEROWNICZE","H62060","BiT 1000 2(St) H","12x2x1,5"]
[1031,"STEROWNICZE","H62061","BiT 1000 2(St) H","14x2x1,5"]
[1032,"STEROWNICZE","H62062","BiT 1000 2(St) H","16x2x1,5"]
[1033,"STEROWNICZE","H62063","BiT 1000 2(St) H","18x2x1,5"]
[1034,"STEROWNICZE","H62064","BiT 1000 2(St) H","20x2x1,5"]
[1035,"STEROWNICZE","H62065","BiT 1000 2(St) H","24x2x1,5"]
[1036,"STEROWNICZE","H62066","BiT 1000 2(St) H","2x2x2,5"]
[1037,"STEROWNICZE","H62067","BiT 1000 2(St) H","3x2x2,5"]
[1038,"STEROWNICZE","H62068","BiT 1000 2(St) H","4x2x2,5"]
[1039,"STEROWNICZE","H62069","BiT 1000 2(St) H","5x2x2,5"]
[1040,"STEROWNICZE","H62070","BiT 1000 2(St) H","6x2x2,5"]
[1041,"STEROWNICZE","H62071","BiT 1000 2(St) H","7x2x2,5"]
[1042,"STEROWNICZE","H62072","BiT 1000 2(St) H","8x2x2,5"]
[1043,"STEROWNICZE","H62073","BiT 1000 2(St) H","10x2x2,5"]
[1044,"STEROWNICZE","H62074","BiT 1000 2(St) H","12x2x2,5"]
[1045,"STEROWNICZE","H62075","BiT 1000 2(St) H","14x2x2,5"]
[1046,"STEROWNICZE","H62076","BiT 1000 2(St) H","16x2x2,5"]
[1047,"STEROWNICZE","BS1850","BiT 1000 2(St) OR","2x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1048,"STEROWNICZE","BS1851","BiT 1000 2(St) OR","3x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1049,"STEROWNICZE","BS1852","BiT 1000 2(St) OR","4x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1050,"STEROWNICZE","BS1853","BiT 1000 2(St) OR","5x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1051,"STEROWNICZE","BS1854","BiT 1000 2(St) OR","6x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1052,"STEROWNICZE","BS1855","BiT 1000 2(St) OR","7x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1053,"STEROWNICZE","BS1856","BiT 1000 2(St) OR","8x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1054,"STEROWNICZE","BS1857","BiT 1000 2(St) OR","10x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1055,"STEROWNICZE","BS1858","BiT 1000 2(St) OR","12x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1056,"STEROWNICZE","BS1859","BiT 1000 2(St) OR","14x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1057,"STEROWNICZE","BS1860","BiT 1000 2(St) OR","16x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1058,"STEROWNICZE","BS1861","BiT 1000 2(St) OR","18x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1059,"STEROWNICZE","BS1862","BiT 1000 2(St) OR","20x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1060,"STEROWNICZE","BS1863","BiT 1000 2(St) OR","24x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1061,"STEROWNICZE","BS1864","BiT 1000 2(St) OR","2x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1062,"STEROWNICZE","BS1865","BiT 1000 2(St) OR","3x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1063,"STEROWNICZE","BS1866","BiT 1000 2(St) OR","4x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1064,"STEROWNICZE","BS1867","BiT 1000 2(St) OR","5x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1065,"STEROWNICZE","BS1868","BiT 1000 2(St) OR","6x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1066,"STEROWNICZE","BS1869","BiT 1000 2(St) OR","7x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1067,"STEROWNICZE","BS1870","BiT 1000 2(St) OR","8x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1068,"STEROWNICZE","BS1871","BiT 1000 2(St) OR","10x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1069,"STEROWNICZE","BS1872","BiT 1000 2(St) OR","12x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1070,"STEROWNICZE","BS1873","BiT 1000 2(St) OR","14x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1071,"STEROWNICZE","BS1874","BiT 1000 2(St) OR","16x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1072,"STEROWNICZE","BS1875","BiT 1000 2(St) OR","18x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1073,"STEROWNICZE","BS1876","BiT 1000 2(St) OR","20x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1074,"STEROWNICZE","BS1877","BiT 1000 2(St) OR","24x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1075,"STEROWNICZE","BS1878","BiT 1000 2(St) OR","2x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1076,"STEROWNICZE","BS1879","BiT 1000 2(St) OR","3x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1077,"STEROWNICZE","BS1880","BiT 1000 2(St) OR","4x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1078,"STEROWNICZE","BS1881","BiT 1000 2(St) OR","5x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1079,"STEROWNICZE","BS1882","BiT 1000 2(St) OR","6x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1080,"STEROWNICZE","BS1883","BiT 1000 2(St) OR","7x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1081,"STEROWNICZE","BS1884","BiT 1000 2(St) OR","8x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1082,"STEROWNICZE","BS1885","BiT 1000 2(St) OR","10x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1083,"STEROWNICZE","BS1886","BiT 1000 2(St) OR","12x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1084,"STEROWNICZE","BS1887","BiT 1000 2(St) OR","14x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1085,"STEROWNICZE","BS1888","BiT 1000 2(St) OR","16x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1086,"STEROWNICZE","BS1889","BiT 1000 2(St) OR","18x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1087,"STEROWNICZE","BS1890","BiT 1000 2(St) OR","20x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1088,"STEROWNICZE","BS1891","BiT 1000 2(St) OR","24x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1089,"STEROWNICZE","BS1892","BiT 1000 2(St) OR","2x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1090,"STEROWNICZE","BS1893","BiT 1000 2(St) OR","3x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1091,"STEROWNICZE","BS1894","BiT 1000 2(St) OR","4x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1092,"STEROWNICZE","BS1895","BiT 1000 2(St) OR","5x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1093,"STEROWNICZE","BS1896","BiT 1000 2(St) OR","6x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1094,"STEROWNICZE","BS1897","BiT 1000 2(St) OR","7x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1095,"STEROWNICZE","BS1898","BiT 1000 2(St) OR","8x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1096,"STEROWNICZE","BS1899","BiT 1000 2(St) OR","10x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1097,"STEROWNICZE","BS1900","BiT 1000 2(St) OR","12x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1098,"STEROWNICZE","BS1901","BiT 1000 2(St) OR","14x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1099,"STEROWNICZE","BS1902","BiT 1000 2(St) OR","16x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1100,"STEROWNICZE","BS1903","BiT 1000 2(St) OR","18x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1101,"STEROWNICZE","BS1904","BiT 1000 2(St) OR","20x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1102,"STEROWNICZE","BS1905","BiT 1000 2(St) OR","24x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1103,"STEROWNICZE","BS1907","BiT 1000 2(St) OR","2x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1104,"STEROWNICZE","BS1908","BiT 1000 2(St) OR","3x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1105,"STEROWNICZE","BS1909","BiT 1000 2(St) OR","4x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1106,"STEROWNICZE","BS1910","BiT 1000 2(St) OR","5x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1107,"STEROWNICZE","BS1911","BiT 1000 2(St) OR","6x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1108,"STEROWNICZE","BS1912","BiT 1000 2(St) OR","7x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1109,"STEROWNICZE","BS1913","BiT 1000 2(St) OR","8x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1110,"STEROWNICZE","BS1914","BiT 1000 2(St) OR","10x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1111,"STEROWNICZE","BS1915","BiT 1000 2(St) OR","12x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1112,"STEROWNICZE","BS1916","BiT 1000 2(St) OR","14x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1113,"STEROWNICZE","BS1917","BiT 1000 2(St) OR","16x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany giętki kabel sterowniczy, 0,6/1kV"]
[1114,"STEROWNICZE","BS0245","BiT 1000 C","2x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1115,"STEROWNICZE","BS0246","BiT 1000 C","3x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1116,"STEROWNICZE","BS0247","BiT 1000 C","4x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1117,"STEROWNICZE","BS0248","BiT 1000 C","5x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1118,"STEROWNICZE","BS0249","BiT 1000 C","6x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1119,"STEROWNICZE","BS0250","BiT 1000 C","7x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1120,"STEROWNICZE","BS0251","BiT 1000 C","8x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1121,"STEROWNICZE","BS0252","BiT 1000 C","10x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1122,"STEROWNICZE","BS0253","BiT 1000 C","12x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1123,"STEROWNICZE","BS0254","BiT 1000 C","14x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1124,"STEROWNICZE","BS0255","BiT 1000 C","16x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1125,"STEROWNICZE","BS0256","BiT 1000 C","18x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1126,"STEROWNICZE","BS0257","BiT 1000 C","20x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1127,"STEROWNICZE","BS0258","BiT 1000 C","24x2x0,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1128,"STEROWNICZE","BS0259","BiT 1000 C","2x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1129,"STEROWNICZE","BS0260","BiT 1000 C","3x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1130,"STEROWNICZE","BS0261","BiT 1000 C","4x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1131,"STEROWNICZE","BS0262","BiT 1000 C","5x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1132,"STEROWNICZE","BS0263","BiT 1000 C","6x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1133,"STEROWNICZE","BS0264","BiT 1000 C","7x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1134,"STEROWNICZE","BS0265","BiT 1000 C","8x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1135,"STEROWNICZE","BS0266","BiT 1000 C","10x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1136,"STEROWNICZE","BS0267","BiT 1000 C","12x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1137,"STEROWNICZE","BS0268","BiT 1000 C","14x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1138,"STEROWNICZE","BS0269","BiT 1000 C","16x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1139,"STEROWNICZE","BS0270","BiT 1000 C","18x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1140,"STEROWNICZE","BS0271","BiT 1000 C","20x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1141,"STEROWNICZE","BS0272","BiT 1000 C","24x2x0,75","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1142,"STEROWNICZE","BS0273","BiT 1000 C","2x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1143,"STEROWNICZE","BS0274","BiT 1000 C","3x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1144,"STEROWNICZE","BS0275","BiT 1000 C","4x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1145,"STEROWNICZE","BS0276","BiT 1000 C","5x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1146,"STEROWNICZE","BS0277","BiT 1000 C","6x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1147,"STEROWNICZE","BS0278","BiT 1000 C","7x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1148,"STEROWNICZE","BS0279","BiT 1000 C","8x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1149,"STEROWNICZE","BS0280","BiT 1000 C","10x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1150,"STEROWNICZE","BS0281","BiT 1000 C","12x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1151,"STEROWNICZE","BS0282","BiT 1000 C","14x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1152,"STEROWNICZE","BS0283","BiT 1000 C","16x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1153,"STEROWNICZE","BS0284","BiT 1000 C","18x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1154,"STEROWNICZE","BS0285","BiT 1000 C","20x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1155,"STEROWNICZE","BS0286","BiT 1000 C","24x2x1","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1156,"STEROWNICZE","BS0287","BiT 1000 C","2x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1157,"STEROWNICZE","BS0288","BiT 1000 C","3x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1158,"STEROWNICZE","BS0289","BiT 1000 C","4x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1159,"STEROWNICZE","BS0290","BiT 1000 C","5x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1160,"STEROWNICZE","BS0291","BiT 1000 C","6x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1161,"STEROWNICZE","BS0292","BiT 1000 C","7x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1162,"STEROWNICZE","BS0293","BiT 1000 C","8x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1163,"STEROWNICZE","BS0294","BiT 1000 C","10x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1164,"STEROWNICZE","BS0295","BiT 1000 C","12x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1165,"STEROWNICZE","BS0296","BiT 1000 C","14x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1166,"STEROWNICZE","BS0297","BiT 1000 C","16x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1167,"STEROWNICZE","BS0298","BiT 1000 C","18x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1168,"STEROWNICZE","BS0299","BiT 1000 C","20x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1169,"STEROWNICZE","BS0300","BiT 1000 C","24x2x1,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1170,"STEROWNICZE","BS0301","BiT 1000 C","2x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1171,"STEROWNICZE","BS0302","BiT 1000 C","3x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1172,"STEROWNICZE","BS0303","BiT 1000 C","4x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1173,"STEROWNICZE","BS0304","BiT 1000 C","5x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1174,"STEROWNICZE","BS0305","BiT 1000 C","6x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1175,"STEROWNICZE","BS0306","BiT 1000 C","7x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1176,"STEROWNICZE","BS0307","BiT 1000 C","8x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1177,"STEROWNICZE","BS0308","BiT 1000 C","10x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1178,"STEROWNICZE","BS0309","BiT 1000 C","12x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1179,"STEROWNICZE","BS0310","BiT 1000 C","14x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1180,"STEROWNICZE","BS0311","BiT 1000 C","16x2x2,5","ekranowany giętki kabel sterowniczy i zasilający, 06/1kV"]
[1181,"STEROWNICZE","BS0850","BiT 1000 C FR","2x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1182,"STEROWNICZE","BS0851","BiT 1000 C FR","3x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1183,"STEROWNICZE","BS0852","BiT 1000 C FR","4x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1184,"STEROWNICZE","BS0853","BiT 1000 C FR","5x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1185,"STEROWNICZE","BS0854","BiT 1000 C FR","6x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1186,"STEROWNICZE","BS0855","BiT 1000 C FR","7x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1187,"STEROWNICZE","BS0856","BiT 1000 C FR","8x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1188,"STEROWNICZE","BS0857","BiT 1000 C FR","10x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1189,"STEROWNICZE","BS0858","BiT 1000 C FR","12x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1190,"STEROWNICZE","BS0859","BiT 1000 C FR","14x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1191,"STEROWNICZE","BS0860","BiT 1000 C FR","16x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1192,"STEROWNICZE","BS0861","BiT 1000 C FR","18x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1193,"STEROWNICZE","BS0862","BiT 1000 C FR","20x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1194,"STEROWNICZE","BS0863","BiT 1000 C FR","24x2x0,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1195,"STEROWNICZE","BS0864","BiT 1000 C FR","2x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1196,"STEROWNICZE","BS0865","BiT 1000 C FR","3x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1197,"STEROWNICZE","BS0866","BiT 1000 C FR","4x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1198,"STEROWNICZE","BS0867","BiT 1000 C FR","5x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1199,"STEROWNICZE","BS0868","BiT 1000 C FR","6x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1200,"STEROWNICZE","BS0869","BiT 1000 C FR","7x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1201,"STEROWNICZE","BS0870","BiT 1000 C FR","8x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1202,"STEROWNICZE","BS0871","BiT 1000 C FR","10x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1203,"STEROWNICZE","BS0872","BiT 1000 C FR","12x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1204,"STEROWNICZE","BS0873","BiT 1000 C FR","14x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1205,"STEROWNICZE","BS0874","BiT 1000 C FR","16x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1206,"STEROWNICZE","BS0875","BiT 1000 C FR","18x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1207,"STEROWNICZE","BS0876","BiT 1000 C FR","20x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1208,"STEROWNICZE","BS0877","BiT 1000 C FR","24x2x0,75","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1209,"STEROWNICZE","BS0878","BiT 1000 C FR","2x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1210,"STEROWNICZE","BS0879","BiT 1000 C FR","3x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1211,"STEROWNICZE","BS0880","BiT 1000 C FR","4x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1212,"STEROWNICZE","BS0881","BiT 1000 C FR","5x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1213,"STEROWNICZE","BS0882","BiT 1000 C FR","6x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1214,"STEROWNICZE","BS0883","BiT 1000 C FR","7x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1215,"STEROWNICZE","BS0884","BiT 1000 C FR","8x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1216,"STEROWNICZE","BS0885","BiT 1000 C FR","10x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1217,"STEROWNICZE","BS0886","BiT 1000 C FR","12x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1218,"STEROWNICZE","BS0887","BiT 1000 C FR","14x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1219,"STEROWNICZE","BS0888","BiT 1000 C FR","16x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1220,"STEROWNICZE","BS0889","BiT 1000 C FR","18x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1221,"STEROWNICZE","BS0890","BiT 1000 C FR","20x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1222,"STEROWNICZE","BS0891","BiT 1000 C FR","24x2x1","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1223,"STEROWNICZE","BS0892","BiT 1000 C FR","2x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1224,"STEROWNICZE","BS0893","BiT 1000 C FR","3x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1225,"STEROWNICZE","BS0894","BiT 1000 C FR","4x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1226,"STEROWNICZE","BS0895","BiT 1000 C FR","5x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1227,"STEROWNICZE","BS0896","BiT 1000 C FR","6x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1228,"STEROWNICZE","BS0897","BiT 1000 C FR","7x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1229,"STEROWNICZE","BS0898","BiT 1000 C FR","8x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1230,"STEROWNICZE","BS0899","BiT 1000 C FR","10x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1231,"STEROWNICZE","BS0900","BiT 1000 C FR","12x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1232,"STEROWNICZE","BS0901","BiT 1000 C FR","14x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1233,"STEROWNICZE","BS0902","BiT 1000 C FR","16x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1234,"STEROWNICZE","BS0903","BiT 1000 C FR","18x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1235,"STEROWNICZE","BS0904","BiT 1000 C FR","20x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1236,"STEROWNICZE","BS0905","BiT 1000 C FR","24x2x1,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1237,"STEROWNICZE","BS0906","BiT 1000 C FR","2x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1238,"STEROWNICZE","BS0907","BiT 1000 C FR","3x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1239,"STEROWNICZE","BS0908","BiT 1000 C FR","4x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1240,"STEROWNICZE","BS0909","BiT 1000 C FR","5x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1241,"STEROWNICZE","BS0910","BiT 1000 C FR","6x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1242,"STEROWNICZE","BS0911","BiT 1000 C FR","7x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1243,"STEROWNICZE","BS0912","BiT 1000 C FR","8x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1244,"STEROWNICZE","BS0913","BiT 1000 C FR","10x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1245,"STEROWNICZE","BS0914","BiT 1000 C FR","12x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1246,"STEROWNICZE","BS0915","BiT 1000 C FR","14x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1247,"STEROWNICZE","BS0916","BiT 1000 C FR","16x2x2,5","uniepalniony, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1248,"STEROWNICZE","BS1445","BiT 1000 C OR","2x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1249,"STEROWNICZE","BS1446","BiT 1000 C OR","3x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1250,"STEROWNICZE","BS1447","BiT 1000 C OR","4x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1251,"STEROWNICZE","BS1448","BiT 1000 C OR","5x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1252,"STEROWNICZE","BS1449","BiT 1000 C OR","6x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1253,"STEROWNICZE","BS1450","BiT 1000 C OR","7x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1254,"STEROWNICZE","BS1451","BiT 1000 C OR","8x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1255,"STEROWNICZE","BS1452","BiT 1000 C OR","10x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1256,"STEROWNICZE","BS1453","BiT 1000 C OR","12x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1257,"STEROWNICZE","BS1454","BiT 1000 C OR","14x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1258,"STEROWNICZE","BS1455","BiT 1000 C OR","16x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1259,"STEROWNICZE","BS1456","BiT 1000 C OR","18x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1260,"STEROWNICZE","BS1457","BiT 1000 C OR","20x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1261,"STEROWNICZE","BS1458","BiT 1000 C OR","24x2x0,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1262,"STEROWNICZE","BS1459","BiT 1000 C OR","2x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1263,"STEROWNICZE","BS1460","BiT 1000 C OR","3x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1264,"STEROWNICZE","BS1461","BiT 1000 C OR","4x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1265,"STEROWNICZE","BS1462","BiT 1000 C OR","5x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1266,"STEROWNICZE","BS1463","BiT 1000 C OR","6x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1267,"STEROWNICZE","BS1464","BiT 1000 C OR","7x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1268,"STEROWNICZE","BS1465","BiT 1000 C OR","8x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1269,"STEROWNICZE","BS1466","BiT 1000 C OR","10x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1270,"STEROWNICZE","BS1467","BiT 1000 C OR","12x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1271,"STEROWNICZE","BS1468","BiT 1000 C OR","14x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1272,"STEROWNICZE","BS1469","BiT 1000 C OR","16x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1273,"STEROWNICZE","BS1470","BiT 1000 C OR","18x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1274,"STEROWNICZE","BS1471","BiT 1000 C OR","20x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1275,"STEROWNICZE","BS1472","BiT 1000 C OR","24x2x0,75","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1276,"STEROWNICZE","BS1473","BiT 1000 C OR","2x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1277,"STEROWNICZE","BS1474","BiT 1000 C OR","3x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1278,"STEROWNICZE","BS1475","BiT 1000 C OR","4x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1279,"STEROWNICZE","BS1476","BiT 1000 C OR","5x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1280,"STEROWNICZE","BS1477","BiT 1000 C OR","6x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1281,"STEROWNICZE","BS1478","BiT 1000 C OR","7x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1282,"STEROWNICZE","BS1479","BiT 1000 C OR","8x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1283,"STEROWNICZE","BS1480","BiT 1000 C OR","10x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1284,"STEROWNICZE","BS1481","BiT 1000 C OR","12x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1285,"STEROWNICZE","BS1482","BiT 1000 C OR","14x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1286,"STEROWNICZE","BS1483","BiT 1000 C OR","16x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1287,"STEROWNICZE","BS1484","BiT 1000 C OR","18x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1288,"STEROWNICZE","BS1485","BiT 1000 C OR","20x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1289,"STEROWNICZE","BS1486","BiT 1000 C OR","24x2x1","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1290,"STEROWNICZE","BS1487","BiT 1000 C OR","2x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1291,"STEROWNICZE","BS1488","BiT 1000 C OR","3x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1292,"STEROWNICZE","BS1489","BiT 1000 C OR","4x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1293,"STEROWNICZE","BS1490","BiT 1000 C OR","5x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1294,"STEROWNICZE","BS1491","BiT 1000 C OR","6x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1295,"STEROWNICZE","BS1492","BiT 1000 C OR","7x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1296,"STEROWNICZE","BS1493","BiT 1000 C OR","8x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1297,"STEROWNICZE","BS1494","BiT 1000 C OR","10x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1298,"STEROWNICZE","BS1495","BiT 1000 C OR","12x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1299,"STEROWNICZE","BS1496","BiT 1000 C OR","14x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1300,"STEROWNICZE","BS1497","BiT 1000 C OR","16x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1301,"STEROWNICZE","BS1498","BiT 1000 C OR","18x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1302,"STEROWNICZE","BS1499","BiT 1000 C OR","20x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1303,"STEROWNICZE","BS1500","BiT 1000 C OR","24x2x1,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1304,"STEROWNICZE","BS1501","BiT 1000 C OR","2x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1305,"STEROWNICZE","BS1502","BiT 1000 C OR","3x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1306,"STEROWNICZE","BS1503","BiT 1000 C OR","4x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1307,"STEROWNICZE","BS1504","BiT 1000 C OR","5x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1308,"STEROWNICZE","BS1505","BiT 1000 C OR","6x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1309,"STEROWNICZE","BS1506","BiT 1000 C OR","7x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1310,"STEROWNICZE","BS1507","BiT 1000 C OR","8x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1311,"STEROWNICZE","BS1508","BiT 1000 C OR","10x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1312,"STEROWNICZE","BS1509","BiT 1000 C OR","12x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1313,"STEROWNICZE","BS1510","BiT 1000 C OR","14x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1314,"STEROWNICZE","BS1511","BiT 1000 C OR","16x2x2,5","uniepalniony i olejoodporny, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[1315,"STEROWNICZE","H61300","BiT 1000 CH","2x2x0,5"]
[1316,"STEROWNICZE","H61301","BiT 1000 CH","3x2x0,5"]
[1317,"STEROWNICZE","H61302","BiT 1000 CH","4x2x0,5"]
[1318,"STEROWNICZE","H61303","BiT 1000 CH","5x2x0,5"]
[1319,"STEROWNICZE","H61304","BiT 1000 CH","6x2x0,5"]
[1320,"STEROWNICZE","H61305","BiT 1000 CH","7x2x0,5"]
[1321,"STEROWNICZE","H61306","BiT 1000 CH","8x2x0,5"]
[1322,"STEROWNICZE","H61307","BiT 1000 CH","10x2x0,5"]
[1323,"STEROWNICZE","H61308","BiT 1000 CH","12x2x0,5"]
[1324,"STEROWNICZE","H61309","BiT 1000 CH","14x2x0,5"]
[1325,"STEROWNICZE","H61310","BiT 1000 CH","16x2x0,5"]
[1326,"STEROWNICZE","H61311","BiT 1000 CH","18x2x0,5"]
[1327,"STEROWNICZE","H61312","BiT 1000 CH","20x2x0,5"]
[1328,"STEROWNICZE","H61313","BiT 1000 CH","24x2x0,5"]
[1329,"STEROWNICZE","H61314","BiT 1000 CH","2x2x0,75"]
[1330,"STEROWNICZE","H61315","BiT 1000 CH","3x2x0,75"]
[1331,"STEROWNICZE","H61316","BiT 1000 CH","4x2x0,75"]
[1332,"STEROWNICZE","H61317","BiT 1000 CH","5x2x0,75"]
[1333,"STEROWNICZE","H61318","BiT 1000 CH","6x2x0,75"]
[1334,"STEROWNICZE","H61319","BiT 1000 CH","7x2x0,75"]
[1335,"STEROWNICZE","H61320","BiT 1000 CH","8x2x0,75"]
[1336,"STEROWNICZE","H61321","BiT 1000 CH","10x2x0,75"]
[1337,"STEROWNICZE","H61322","BiT 1000 CH","12x2x0,75"]
[1338,"STEROWNICZE","H61323","BiT 1000 CH","14x2x0,75"]
[1339,"STEROWNICZE","H61324","BiT 1000 CH","16x2x0,75"]
[1340,"STEROWNICZE","H61325","BiT 1000 CH","18x2x0,75"]
[1341,"STEROWNICZE","H61326","BiT 1000 CH","20x2x0,75"]
[1342,"STEROWNICZE","H61327","BiT 1000 CH","24x2x0,75"]
[1343,"STEROWNICZE","H61328","BiT 1000 CH","2x2x1"]
[1344,"STEROWNICZE","H61329","BiT 1000 CH","3x2x1"]
[1345,"STEROWNICZE","H61330","BiT 1000 CH","4x2x1"]
[1346,"STEROWNICZE","H61331","BiT 1000 CH","5x2x1"]
[1347,"STEROWNICZE","H61332","BiT 1000 CH","6x2x1"]
[1348,"STEROWNICZE","H61333","BiT 1000 CH","7x2x1"]
[1349,"STEROWNICZE","H61334","BiT 1000 CH","8x2x1"]
[1350,"STEROWNICZE","H61335","BiT 1000 CH","10x2x1"]
[1351,"STEROWNICZE","H61336","BiT 1000 CH","12x2x1"]
[1352,"STEROWNICZE","H61337","BiT 1000 CH","14x2x1"]
[1353,"STEROWNICZE","H61338","BiT 1000 CH","16x2x1"]
[1354,"STEROWNICZE","H61339","BiT 1000 CH","18x2x1"]
[1355,"STEROWNICZE","H61340","BiT 1000 CH","20x2x1"]
[1356,"STEROWNICZE","H61341","BiT 1000 CH","24x2x1"]
[1357,"STEROWNICZE","H61342","BiT 1000 CH","2x2x1,5"]
[1358,"STEROWNICZE","H61343","BiT 1000 CH","3x2x1,5"]
[1359,"STEROWNICZE","H61344","BiT 1000 CH","4x2x1,5"]
[1360,"STEROWNICZE","H61345","BiT 1000 CH","5x2x1,5"]
[1361,"STEROWNICZE","H61346","BiT 1000 CH","6x2x1,5"]
[1362,"STEROWNICZE","H61347","BiT 1000 CH","7x2x1,5"]
[1363,"STEROWNICZE","H61348","BiT 1000 CH","8x2x1,5"]
[1364,"STEROWNICZE","H61349","BiT 1000 CH","10x2x1,5"]
[1365,"STEROWNICZE","H61350","BiT 1000 CH","12x2x1,5"]
[1366,"STEROWNICZE","H61351","BiT 1000 CH","14x2x1,5"]
[1367,"STEROWNICZE","H61352","BiT 1000 CH","16x2x1,5"]
[1368,"STEROWNICZE","H61353","BiT 1000 CH","18x2x1,5"]
[1369,"STEROWNICZE","H61354","BiT 1000 CH","20x2x1,5"]
[1370,"STEROWNICZE","H61355","BiT 1000 CH","24x2x1,5"]
[1371,"STEROWNICZE","H61356","BiT 1000 CH","2x2x2,5"]
[1372,"STEROWNICZE","H61357","BiT 1000 CH","3x2x2,5"]
[1373,"STEROWNICZE","H61358","BiT 1000 CH","4x2x2,5"]
[1374,"STEROWNICZE","H61359","BiT 1000 CH","5x2x2,5"]
[1375,"STEROWNICZE","H61360","BiT 1000 CH","6x2x2,5"]
[1376,"STEROWNICZE","H61361","BiT 1000 CH","7x2x2,5"]
[1377,"STEROWNICZE","H61362","BiT 1000 CH","8x2x2,5"]
[1378,"STEROWNICZE","H61363","BiT 1000 CH","10x2x2,5"]
[1379,"STEROWNICZE","H61364","BiT 1000 CH","12x2x2,5"]
[1380,"STEROWNICZE","H61365","BiT 1000 CH","14x2x2,5"]
[1381,"STEROWNICZE","H61366","BiT 1000 CH","16x2x2,5"]
[1382,"STEROWNICZE","S62591","BiT 1000 CY","25G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1383,"STEROWNICZE","S62592","BiT 1000 CY","2x0,75"]
[1384,"STEROWNICZE","S62593","BiT 1000 CY","3G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1385,"STEROWNICZE","S62594","BiT 1000 CY","4G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1386,"STEROWNICZE","S62595","BiT 1000 CY","5G0,75"]
[1387,"STEROWNICZE","S62596","BiT 1000 CY","7G0,75"]
[1388,"STEROWNICZE","S62597","BiT 1000 CY","12G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1389,"STEROWNICZE","S62598","BiT 1000 CY","18G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1390,"STEROWNICZE","S62599","BiT 1000 CY","25G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1391,"STEROWNICZE","S62634","BiT 1000 CY","10G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1392,"STEROWNICZE","S62635","BiT 1000 CY","2x1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1393,"STEROWNICZE","S62636","BiT 1000 CY","3G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1394,"STEROWNICZE","S62637","BiT 1000 CY","4G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1395,"STEROWNICZE","S62638","BiT 1000 CY","5G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1396,"STEROWNICZE","S62639","BiT 1000 CY","7G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1397,"STEROWNICZE","S62640","BiT 1000 CY","12G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1398,"STEROWNICZE","S62641","BiT 1000 CY","18G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1399,"STEROWNICZE","S62642","BiT 1000 CY","5G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1400,"STEROWNICZE","S62643","BiT 1000 CY","7G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1401,"STEROWNICZE","S62644","BiT 1000 CY","12G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1402,"STEROWNICZE","S62645","BiT 1000 CY","18G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1403,"STEROWNICZE","S62646","BiT 1000 CY","25G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1404,"STEROWNICZE","S62647","BiT 1000 CY","2x1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1405,"STEROWNICZE","S62648","BiT 1000 CY","3G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1406,"STEROWNICZE","S62649","BiT 1000 CY","4G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1407,"STEROWNICZE","S62650","BiT 1000 CY","2x2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1408,"STEROWNICZE","S62651","BiT 1000 CY","3G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1409,"STEROWNICZE","S62652","BiT 1000 CY","4G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1410,"STEROWNICZE","S62653","BiT 1000 CY","5G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1411,"STEROWNICZE","S62654","BiT 1000 CY","7G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1412,"STEROWNICZE","S62655","BiT 1000 CY","10G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1413,"STEROWNICZE","S62656","BiT 1000 CY","14G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1414,"STEROWNICZE","S62657","BiT 1000 CY","16G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1415,"STEROWNICZE","S62658","BiT 1000 CY","18G2,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1416,"STEROWNICZE","S62659","BiT 1000 CY","25G2,5"]
[1417,"STEROWNICZE","S62660","BiT 1000 CY","2x4",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1418,"STEROWNICZE","S62661","BiT 1000 CY","3G4",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1419,"STEROWNICZE","S62662","BiT 1000 CY","4G4",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1420,"STEROWNICZE","S62663","BiT 1000 CY","5G4",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1421,"STEROWNICZE","S62664","BiT 1000 CY","7G4",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1422,"STEROWNICZE","S62665","BiT 1000 CY","10G4",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1423,"STEROWNICZE","S62666","BiT 1000 CY","3G6",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1424,"STEROWNICZE","S62667","BiT 1000 CY","4G6",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1425,"STEROWNICZE","S62668","BiT 1000 CY","5G6",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1426,"STEROWNICZE","S62669","BiT 1000 CY","7G6",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1427,"STEROWNICZE","S62670","BiT 1000 CY","3G10",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1428,"STEROWNICZE","S62671","BiT 1000 CY","4G10",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1429,"STEROWNICZE","S62672","BiT 1000 CY","5G10",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1430,"STEROWNICZE","S62673","BiT 1000 CY","7G10",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1431,"STEROWNICZE","S62674","BiT 1000 CY","3G16",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1432,"STEROWNICZE","S62675","BiT 1000 CY","4G16",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1433,"STEROWNICZE","S62676","BiT 1000 CY","5G16",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1434,"STEROWNICZE","S62677","BiT 1000 CY","7G16"]
[1435,"STEROWNICZE","S62678","BiT 1000 CY","3G25"]
[1436,"STEROWNICZE","S62679","BiT 1000 CY","4G25"]
[1437,"STEROWNICZE","S62680","BiT 1000 CY","5G25"]
[1438,"STEROWNICZE","S62681","BiT 1000 CY","3G35"]
[1439,"STEROWNICZE","S62682","BiT 1000 CY","4G35"]
[1440,"STEROWNICZE","S62683","BiT 1000 CY","5G35"]
[1441,"STEROWNICZE","S62684","BiT 1000 CY","3G50"]
[1442,"STEROWNICZE","S62685","BiT 1000 CY","4G50"]
[1443,"STEROWNICZE","S62686","BiT 1000 CY","5G50"]
[1444,"STEROWNICZE","S62687","BiT 1000 CY","3G70"]
[1445,"STEROWNICZE","S62688","BiT 1000 CY","4G70"]
[1446,"STEROWNICZE","S62689","BiT 1000 CY","5G70"]
[1447,"STEROWNICZE","S62690","BiT 1000 CY","3G95"]
[1448,"STEROWNICZE","S62691","BiT 1000 CY","4G95"]
[1449,"STEROWNICZE","S62693","BiT 1000 CY","3G120"]
[1450,"STEROWNICZE","S62694","BiT 1000 CY","4G120"]
[1451,"STEROWNICZE","S62695","BiT 1000 CY","4G150"]
[1452,"STEROWNICZE","S62696","BiT 1000 CY","4G185"]
[1453,"STEROWNICZE","S62697","BiT 1000 CY","4G240"]
[1454,"STEROWNICZE","S62698","BiT 1000 CY","2x6",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1455,"STEROWNICZE","S62699","BiT 1000 CY","2x10",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1456,"STEROWNICZE","S65900","BiT 1000 CY","2x0,5"]
[1457,"STEROWNICZE","S65901","BiT 1000 CY","3G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1458,"STEROWNICZE","S65902","BiT 1000 CY","4G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1459,"STEROWNICZE","S65903","BiT 1000 CY","5G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1460,"STEROWNICZE","S65904","BiT 1000 CY","6G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1461,"STEROWNICZE","S65905","BiT 1000 CY","7G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1462,"STEROWNICZE","S65906","BiT 1000 CY","8G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1463,"STEROWNICZE","S65907","BiT 1000 CY","10G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1464,"STEROWNICZE","S65908","BiT 1000 CY","12G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1465,"STEROWNICZE","S65909","BiT 1000 CY","14G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1466,"STEROWNICZE","S65910","BiT 1000 CY","16G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1467,"STEROWNICZE","S65911","BiT 1000 CY","18G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1468,"STEROWNICZE","S65912","BiT 1000 CY","21G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1469,"STEROWNICZE","S65913","BiT 1000 CY","30G0,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1470,"STEROWNICZE","S65914","BiT 1000 CY","34G0,5"]
[1471,"STEROWNICZE","S65915","BiT 1000 CY","6G0,75"]
[1472,"STEROWNICZE","S65916","BiT 1000 CY","8G0,75"]
[1473,"STEROWNICZE","S65917","BiT 1000 CY","10G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1474,"STEROWNICZE","S65918","BiT 1000 CY","14G0,75"]
[1475,"STEROWNICZE","S65919","BiT 1000 CY","16G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1476,"STEROWNICZE","S65920","BiT 1000 CY","21G0,75",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1477,"STEROWNICZE","S65921","BiT 1000 CY","30G0,75"]
[1478,"STEROWNICZE","S65922","BiT 1000 CY","34G0,75"]
[1479,"STEROWNICZE","S65923","BiT 1000 CY","37G0,75"]
[1480,"STEROWNICZE","S65924","BiT 1000 CY","42G0,75"]
[1481,"STEROWNICZE","S65926","BiT 1000 CY","61G0,75"]
[1482,"STEROWNICZE","S65927","BiT 1000 CY","6G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1483,"STEROWNICZE","S65928","BiT 1000 CY","8G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1484,"STEROWNICZE","S65929","BiT 1000 CY","14G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1485,"STEROWNICZE","S65930","BiT 1000 CY","16G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1486,"STEROWNICZE","S65931","BiT 1000 CY","21G1,0",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1487,"STEROWNICZE","S65932","BiT 1000 CY","30G1,0"]
[1488,"STEROWNICZE","S65933","BiT 1000 CY","34G1,0"]
[1489,"STEROWNICZE","S65934","BiT 1000 CY","37G1,0"]
[1490,"STEROWNICZE","S65935","BiT 1000 CY","42G1,0"]
[1491,"STEROWNICZE","S65937","BiT 1000 CY","61G1,0"]
[1492,"STEROWNICZE","S65938","BiT 1000 CY","52G1,0"]
[1493,"STEROWNICZE","S65941","BiT 1000 CY","6G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1494,"STEROWNICZE","S65942","BiT 1000 CY","8G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1495,"STEROWNICZE","S65943","BiT 1000 CY","10G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1496,"STEROWNICZE","S65944","BiT 1000 CY","14G1,5",null,"NB 1438",17,"0044/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1497,"STEROWNICZE","S65945","BiT 1000 CY","16G1,5"]
[1498,"STEROWNICZE","S65946","BiT 1000 CY","21G1,5"]
[1499,"STEROWNICZE","S65947","BiT 1000 CY","25G1,5"]
[1500,"STEROWNICZE","S65948","BiT 1000 CY","30G1,5"]
[1501,"STEROWNICZE","S65949","BiT 1000 CY","34G1,5"]
[1502,"STEROWNICZE","S65950","BiT 1000 CY","37G1,5"]
[1503,"STEROWNICZE","S65951","BiT 1000 CY","42G1,5"]
[1504,"STEROWNICZE","S65953","BiT 1000 CY","61G1,5"]
[1505,"STEROWNICZE","S65954","BiT 1000 CY","52G1,5"]
[1506,"STEROWNICZE","S65956","BiT 1000 CY","6G2,5"]
[1507,"STEROWNICZE","S65957","BiT 1000 CY","8G2,5"]
[1508,"STEROWNICZE","S65958","BiT 1000 CY","12G2,5"]
[1509,"STEROWNICZE","S65959","BiT 1000 CY","21G2,5"]
[1510,"STEROWNICZE","S65960","BiT 1000 CY","30G2,5"]
[1511,"STEROWNICZE","S65968","BiT 1000 CY","52G0,75"]
[1512,"STEROWNICZE","S65969","BiT 1000 CY","10G6"]
[1513,"STEROWNICZE","S65970","BiT 1000 CY","10G10"]
[1514,"STEROWNICZE","S65971","BiT 1000 CY","2x16"]
[1515,"STEROWNICZE","S65972","BiT 1000 CY","10G16"]
[1516,"STEROWNICZE","S65973","BiT 1000 CY","2x25"]
[1517,"STEROWNICZE","S65974","BiT 1000 CY","7G25"]
[1518,"STEROWNICZE","S66400","BiT 1000 CY FR","2x2,5"]
[1519,"STEROWNICZE","S66401","BiT 1000 CY FR","3G2,5"]
[1520,"STEROWNICZE","S66402","BiT 1000 CY FR","4G2,5"]
[1521,"STEROWNICZE","S66403","BiT 1000 CY FR","5G2,5"]
[1522,"STEROWNICZE","S66404","BiT 1000 CY FR","7G2,5"]
[1523,"STEROWNICZE","S66405","BiT 1000 CY FR","10G2,5"]
[1524,"STEROWNICZE","S66406","BiT 1000 CY FR","14G2,5"]
[1525,"STEROWNICZE","S66407","BiT 1000 CY FR","16G2,5"]
[1526,"STEROWNICZE","S66408","BiT 1000 CY FR","18G2,5"]
[1527,"STEROWNICZE","S66409","BiT 1000 CY FR","25G2,5"]
[1528,"STEROWNICZE","S66410","BiT 1000 CY FR","2x4"]
[1529,"STEROWNICZE","S66411","BiT 1000 CY FR","3G4"]
[1530,"STEROWNICZE","S66412","BiT 1000 CY FR","4G4"]
[1531,"STEROWNICZE","S66413","BiT 1000 CY FR","5G4"]
[1532,"STEROWNICZE","S66414","BiT 1000 CY FR","7G4"]
[1533,"STEROWNICZE","S66415","BiT 1000 CY FR","10G4"]
[1534,"STEROWNICZE","S66416","BiT 1000 CY FR","3G6"]
[1535,"STEROWNICZE","S66417","BiT 1000 CY FR","4G6"]
[1536,"STEROWNICZE","S66418","BiT 1000 CY FR","5G6"]
[1537,"STEROWNICZE","S66419","BiT 1000 CY FR","7G6"]
[1538,"STEROWNICZE","S66420","BiT 1000 CY FR","3G10"]
[1539,"STEROWNICZE","S66421","BiT 1000 CY FR","4G10"]
[1540,"STEROWNICZE","S66422","BiT 1000 CY FR","5G10"]
[1541,"STEROWNICZE","S66423","BiT 1000 CY FR","7G10"]
[1542,"STEROWNICZE","S66424","BiT 1000 CY FR","3G16"]
[1543,"STEROWNICZE","S66425","BiT 1000 CY FR","4G16"]
[1544,"STEROWNICZE","S66426","BiT 1000 CY FR","5G16"]
[1545,"STEROWNICZE","S66427","BiT 1000 CY FR","7G16"]
[1546,"STEROWNICZE","S66428","BiT 1000 CY FR","3G25"]
[1547,"STEROWNICZE","S66429","BiT 1000 CY FR","4G25"]
[1548,"STEROWNICZE","S66430","BiT 1000 CY FR","5G25"]
[1549,"STEROWNICZE","S66431","BiT 1000 CY FR","3G35"]
[1550,"STEROWNICZE","S66432","BiT 1000 CY FR","4G35"]
[1551,"STEROWNICZE","S66433","BiT 1000 CY FR","5G35"]
[1552,"STEROWNICZE","S66434","BiT 1000 CY FR","3G50"]
[1553,"STEROWNICZE","S66435","BiT 1000 CY FR","4G50"]
[1554,"STEROWNICZE","S66436","BiT 1000 CY FR","5G50"]
[1555,"STEROWNICZE","S66437","BiT 1000 CY FR","3G70"]
[1556,"STEROWNICZE","S66438","BiT 1000 CY FR","4G70"]
[1557,"STEROWNICZE","S66439","BiT 1000 CY FR","5G70"]
[1558,"STEROWNICZE","S66440","BiT 1000 CY FR","3G95"]
[1559,"STEROWNICZE","S66441","BiT 1000 CY FR","4G95"]
[1560,"STEROWNICZE","S66443","BiT 1000 CY FR","3G120"]
[1561,"STEROWNICZE","S66444","BiT 1000 CY FR","4G120"]
[1562,"STEROWNICZE","S66445","BiT 1000 CY FR","4G150"]
[1563,"STEROWNICZE","S66446","BiT 1000 CY FR","4G185"]
[1564,"STEROWNICZE","S66447","BiT 1000 CY FR","4G240"]
[1565,"STEROWNICZE","S66448","BiT 1000 CY FR","34G0,5"]
[1566,"STEROWNICZE","S66449","BiT 1000 CY FR","30G0,75"]
[1567,"STEROWNICZE","S66450","BiT 1000 CY FR","34G0,75"]
[1568,"STEROWNICZE","S66451","BiT 1000 CY FR","37G0,75"]
[1569,"STEROWNICZE","S66452","BiT 1000 CY FR","42G0,75"]
[1570,"STEROWNICZE","S66453","BiT 1000 CY FR","52G0,75"]
[1571,"STEROWNICZE","S66454","BiT 1000 CY FR","61G0,75"]
[1572,"STEROWNICZE","S66560","BiT 1000 CY FR","2x0,5"]
[1573,"STEROWNICZE","S66561","BiT 1000 CY FR","3G0,5"]
[1574,"STEROWNICZE","S66562","BiT 1000 CY FR","4G0,5"]
[1575,"STEROWNICZE","S66563","BiT 1000 CY FR","5G0,5"]
[1576,"STEROWNICZE","S66564","BiT 1000 CY FR","6G0,5"]
[1577,"STEROWNICZE","S66565","BiT 1000 CY FR","7G0,5"]
[1578,"STEROWNICZE","S66566","BiT 1000 CY FR","8G0,5"]
[1579,"STEROWNICZE","S66567","BiT 1000 CY FR","10G0,5"]
[1580,"STEROWNICZE","S66568","BiT 1000 CY FR","12G0,5"]
[1581,"STEROWNICZE","S66569","BiT 1000 CY FR","14G0,5"]
[1582,"STEROWNICZE","S66570","BiT 1000 CY FR","16G0,5"]
[1583,"STEROWNICZE","S66571","BiT 1000 CY FR","18G0,5"]
[1584,"STEROWNICZE","S66574","BiT 1000 CY FR","21G0,5"]
[1585,"STEROWNICZE","S66575","BiT 1000 CY FR","25G0,5"]
[1586,"STEROWNICZE","S66576","BiT 1000 CY FR","30G0,5"]
[1587,"STEROWNICZE","S66578","BiT 1000 CY FR","2x0,75"]
[1588,"STEROWNICZE","S66579","BiT 1000 CY FR","3G0,75"]
[1589,"STEROWNICZE","S66580","BiT 1000 CY FR","4G0,75"]
[1590,"STEROWNICZE","S66581","BiT 1000 CY FR","5G0,75"]
[1591,"STEROWNICZE","S66582","BiT 1000 CY FR","6G0,75"]
[1592,"STEROWNICZE","S66583","BiT 1000 CY FR","7G0,75"]
[1593,"STEROWNICZE","S66584","BiT 1000 CY FR","8G0,75"]
[1594,"STEROWNICZE","S66585","BiT 1000 CY FR","10G0,75"]
[1595,"STEROWNICZE","S66586","BiT 1000 CY FR","12G0,75"]
[1596,"STEROWNICZE","S66587","BiT 1000 CY FR","14G0,75"]
[1597,"STEROWNICZE","S66588","BiT 1000 CY FR","16G0,75"]
[1598,"STEROWNICZE","S66589","BiT 1000 CY FR","18G0,75"]
[1599,"STEROWNICZE","S66592","BiT 1000 CY FR","21G0,75"]
[1600,"STEROWNICZE","S66593","BiT 1000 CY FR","25G0,75"]
[1601,"STEROWNICZE","S66594","BiT 1000 CY FR","2x1,0"]
[1602,"STEROWNICZE","S66595","BiT 1000 CY FR","3G1,0"]
[1603,"STEROWNICZE","S66596","BiT 1000 CY FR","4G1,0"]
[1604,"STEROWNICZE","S66597","BiT 1000 CY FR","5G1,0"]
[1605,"STEROWNICZE","S66598","BiT 1000 CY FR","6G1,0"]
[1606,"STEROWNICZE","S66599","BiT 1000 CY FR","7G1,0"]
[1607,"STEROWNICZE","S66600","BiT 1000 CY FR","8G1,0"]
[1608,"STEROWNICZE","S66601","BiT 1000 CY FR","10G1,0"]
[1609,"STEROWNICZE","S66602","BiT 1000 CY FR","12G1,0"]
[1610,"STEROWNICZE","S66603","BiT 1000 CY FR","14G1,0"]
[1611,"STEROWNICZE","S66604","BiT 1000 CY FR","16G1,0"]
[1612,"STEROWNICZE","S66605","BiT 1000 CY FR","18G1,0"]
[1613,"STEROWNICZE","S66608","BiT 1000 CY FR","21G1,0"]
[1614,"STEROWNICZE","S66609","BiT 1000 CY FR","25G1,0"]
[1615,"STEROWNICZE","S66610","BiT 1000 CY FR","2x1,5"]
[1616,"STEROWNICZE","S66611","BiT 1000 CY FR","3G1,5"]
[1617,"STEROWNICZE","S66612","BiT 1000 CY FR","4G1,5"]
[1618,"STEROWNICZE","S66613","BiT 1000 CY FR","5G1,5"]
[1619,"STEROWNICZE","S66614","BiT 1000 CY FR","6G1,5"]
[1620,"STEROWNICZE","S66615","BiT 1000 CY FR","7G1,5"]
[1621,"STEROWNICZE","S66616","BiT 1000 CY FR","8G1,5"]
[1622,"STEROWNICZE","S66617","BiT 1000 CY FR","10G1,5"]
[1623,"STEROWNICZE","S66618","BiT 1000 CY FR","12G1,5"]
[1624,"STEROWNICZE","S66619","BiT 1000 CY FR","14G1,5"]
[1625,"STEROWNICZE","S66620","BiT 1000 CY FR","16G1,5"]
[1626,"STEROWNICZE","S66621","BiT 1000 CY FR","18G1,5"]
[1627,"STEROWNICZE","S66622","BiT 1000 CY FR","21G1,5"]
[1628,"STEROWNICZE","S66623","BiT 1000 CY FR","25G1,5"]
[1629,"STEROWNICZE","S66624","BiT 1000 CY FR","30G1,5"]
[1630,"STEROWNICZE","S66625","BiT 1000 CY FR","34G1,5"]
[1631,"STEROWNICZE","S66626","BiT 1000 CY FR","37G1,5"]
[1632,"STEROWNICZE","S66627","BiT 1000 CY FR","42G1,5"]
[1633,"STEROWNICZE","S66628","BiT 1000 CY FR","52G1,5"]
[1634,"STEROWNICZE","S66629","BiT 1000 CY FR","61G1,5"]
[1635,"STEROWNICZE","S67100","BiT 1000 CY FR","30G1,0"]
[1636,"STEROWNICZE","S67101","BiT 1000 CY FR","34G1,0"]
[1637,"STEROWNICZE","S67102","BiT 1000 CY FR","37G1,0"]
[1638,"STEROWNICZE","S67103","BiT 1000 CY FR","42G1,0"]
[1639,"STEROWNICZE","S67104","BiT 1000 CY FR","52G1,0"]
[1640,"STEROWNICZE","S67105","BiT 1000 CY FR","61G1,0"]
[1641,"STEROWNICZE","S67106","BiT 1000 CY FR","6G2,5"]
[1642,"STEROWNICZE","S67107","BiT 1000 CY FR","8G2,5"]
[1643,"STEROWNICZE","S67108","BiT 1000 CY FR","12G2,5"]
[1644,"STEROWNICZE","S67109","BiT 1000 CY FR","21G2,5"]
[1645,"STEROWNICZE","S67110","BiT 1000 CY FR","30G2,5"]
[1646,"STEROWNICZE","S67111","BiT 1000 CY FR","2x6"]
[1647,"STEROWNICZE","S67112","BiT 1000 CY FR","10G6"]
[1648,"STEROWNICZE","S67113","BiT 1000 CY FR","2x10"]
[1649,"STEROWNICZE","S67114","BiT 1000 CY FR","10G10"]
[1650,"STEROWNICZE","S67115","BiT 1000 CY FR","2x16"]
[1651,"STEROWNICZE","S67116","BiT 1000 CY FR","10G16"]
[1652,"STEROWNICZE","S67117","BiT 1000 CY FR","2x25"]
[1653,"STEROWNICZE","S67118","BiT 1000 CY FR","7G25"]
[1654,"STEROWNICZE","S66081","BiT 1000 CY OR","2x1,5"]
[1655,"STEROWNICZE","S66082","BiT 1000 CY OR","3G1,5"]
[1656,"STEROWNICZE","S66083","BiT 1000 CY OR","4G1,5"]
[1657,"STEROWNICZE","S66084","BiT 1000 CY OR","5G1,5"]
[1658,"STEROWNICZE","S66085","BiT 1000 CY OR","6G1,5"]
[1659,"STEROWNICZE","S66086","BiT 1000 CY OR","7G1,5"]
[1660,"STEROWNICZE","S66087","BiT 1000 CY OR","8G1,5"]
[1661,"STEROWNICZE","S66088","BiT 1000 CY OR","10G1,5"]
[1662,"STEROWNICZE","S66089","BiT 1000 CY OR","12G1,5"]
[1663,"STEROWNICZE","S66090","BiT 1000 CY OR","2x2,5"]
[1664,"STEROWNICZE","S66091","BiT 1000 CY OR","3G2,5"]
[1665,"STEROWNICZE","S66092","BiT 1000 CY OR","4G2,5"]
[1666,"STEROWNICZE","S66093","BiT 1000 CY OR","5G2,5"]
[1667,"STEROWNICZE","S66094","BiT 1000 CY OR","7G2,5"]
[1668,"STEROWNICZE","S66095","BiT 1000 CY OR","10G2,5"]
[1669,"STEROWNICZE","S66096","BiT 1000 CY OR","14G2,5"]
[1670,"STEROWNICZE","S66097","BiT 1000 CY OR","16G2,5"]
[1671,"STEROWNICZE","S66098","BiT 1000 CY OR","18G2,5"]
[1672,"STEROWNICZE","S66099","BiT 1000 CY OR","25G2,5"]
[1673,"STEROWNICZE","S66100","BiT 1000 CY OR","2x4"]
[1674,"STEROWNICZE","S66101","BiT 1000 CY OR","3G4"]
[1675,"STEROWNICZE","S66102","BiT 1000 CY OR","4G4"]
[1676,"STEROWNICZE","S66103","BiT 1000 CY OR","5G4"]
[1677,"STEROWNICZE","S66104","BiT 1000 CY OR","7G4"]
[1678,"STEROWNICZE","S66105","BiT 1000 CY OR","10G4"]
[1679,"STEROWNICZE","S66106","BiT 1000 CY OR","3G6"]
[1680,"STEROWNICZE","S66107","BiT 1000 CY OR","4G6"]
[1681,"STEROWNICZE","S66108","BiT 1000 CY OR","5G6"]
[1682,"STEROWNICZE","S66109","BiT 1000 CY OR","7G6"]
[1683,"STEROWNICZE","S66110","BiT 1000 CY OR","3G10"]
[1684,"STEROWNICZE","S66111","BiT 1000 CY OR","4G10"]
[1685,"STEROWNICZE","S66112","BiT 1000 CY OR","5G10"]
[1686,"STEROWNICZE","S66113","BiT 1000 CY OR","7G10"]
[1687,"STEROWNICZE","S66114","BiT 1000 CY OR","3G16"]
[1688,"STEROWNICZE","S66115","BiT 1000 CY OR","4G16"]
[1689,"STEROWNICZE","S66116","BiT 1000 CY OR","5G16"]
[1690,"STEROWNICZE","S66117","BiT 1000 CY OR","7G16"]
[1691,"STEROWNICZE","S66118","BiT 1000 CY OR","3G25"]
[1692,"STEROWNICZE","S66119","BiT 1000 CY OR","4G25"]
[1693,"STEROWNICZE","S66120","BiT 1000 CY OR","5G25"]
[1694,"STEROWNICZE","S66121","BiT 1000 CY OR","3G35"]
[1695,"STEROWNICZE","S66122","BiT 1000 CY OR","4G35"]
[1696,"STEROWNICZE","S66123","BiT 1000 CY OR","5G35"]
[1697,"STEROWNICZE","S66124","BiT 1000 CY OR","3G50"]
[1698,"STEROWNICZE","S66125","BiT 1000 CY OR","4G50"]
[1699,"STEROWNICZE","S66126","BiT 1000 CY OR","5G50"]
[1700,"STEROWNICZE","S66127","BiT 1000 CY OR","3G70"]
[1701,"STEROWNICZE","S66128","BiT 1000 CY OR","4G70"]
[1702,"STEROWNICZE","S66129","BiT 1000 CY OR","5G70"]
[1703,"STEROWNICZE","S66130","BiT 1000 CY OR","3G95"]
[1704,"STEROWNICZE","S66131","BiT 1000 CY OR","4G95"]
[1705,"STEROWNICZE","S66133","BiT 1000 CY OR","3G120"]
[1706,"STEROWNICZE","S66134","BiT 1000 CY OR","4G120"]
[1707,"STEROWNICZE","S66135","BiT 1000 CY OR","4G150"]
[1708,"STEROWNICZE","S66136","BiT 1000 CY OR","4G185"]
[1709,"STEROWNICZE","S66137","BiT 1000 CY OR","4G240"]
[1710,"STEROWNICZE","S66900","BiT 1000 CY OR","2x0,5"]
[1711,"STEROWNICZE","S66901","BiT 1000 CY OR","3G0,5"]
[1712,"STEROWNICZE","S66902","BiT 1000 CY OR","4G0,5"]
[1713,"STEROWNICZE","S66903","BiT 1000 CY OR","5G0,5"]
[1714,"STEROWNICZE","S66904","BiT 1000 CY OR","6G0,5"]
[1715,"STEROWNICZE","S66905","BiT 1000 CY OR","7G0,5"]
[1716,"STEROWNICZE","S66906","BiT 1000 CY OR","8G0,5"]
[1717,"STEROWNICZE","S66907","BiT 1000 CY OR","10G0,5"]
[1718,"STEROWNICZE","S66908","BiT 1000 CY OR","12G0,5"]
[1719,"STEROWNICZE","S66909","BiT 1000 CY OR","14G0,5"]
[1720,"STEROWNICZE","S66910","BiT 1000 CY OR","16G0,5"]
[1721,"STEROWNICZE","S66911","BiT 1000 CY OR","18G0,5"]
[1722,"STEROWNICZE","S66914","BiT 1000 CY OR","21G0,5"]
[1723,"STEROWNICZE","S66915","BiT 1000 CY OR","25G0,5"]
[1724,"STEROWNICZE","S66916","BiT 1000 CY OR","30G0,5"]
[1725,"STEROWNICZE","S66918","BiT 1000 CY OR","2x0,75"]
[1726,"STEROWNICZE","S66919","BiT 1000 CY OR","3G0,75"]
[1727,"STEROWNICZE","S66920","BiT 1000 CY OR","4G0,75"]
[1728,"STEROWNICZE","S66921","BiT 1000 CY OR","5G0,75"]
[1729,"STEROWNICZE","S66922","BiT 1000 CY OR","6G0,75"]
[1730,"STEROWNICZE","S66923","BiT 1000 CY OR","7G0,75"]
[1731,"STEROWNICZE","S66924","BiT 1000 CY OR","8G0,75"]
[1732,"STEROWNICZE","S66925","BiT 1000 CY OR","10G0,75"]
[1733,"STEROWNICZE","S66926","BiT 1000 CY OR","12G0,75"]
[1734,"STEROWNICZE","S66927","BiT 1000 CY OR","14G0,75"]
[1735,"STEROWNICZE","S66928","BiT 1000 CY OR","16G0,75"]
[1736,"STEROWNICZE","S66929","BiT 1000 CY OR","18G0,75"]
[1737,"STEROWNICZE","S66932","BiT 1000 CY OR","21G0,75"]
[1738,"STEROWNICZE","S66933","BiT 1000 CY OR","25G0,75"]
[1739,"STEROWNICZE","S66934","BiT 1000 CY OR","2x1,0"]
[1740,"STEROWNICZE","S66935","BiT 1000 CY OR","3G1,0"]
[1741,"STEROWNICZE","S66936","BiT 1000 CY OR","4G1,0"]
[1742,"STEROWNICZE","S66937","BiT 1000 CY OR","5G1,0"]
[1743,"STEROWNICZE","S66938","BiT 1000 CY OR","6G1,0"]
[1744,"STEROWNICZE","S66939","BiT 1000 CY OR","7G1,0"]
[1745,"STEROWNICZE","S66940","BiT 1000 CY OR","8G1,0"]
[1746,"STEROWNICZE","S66941","BiT 1000 CY OR","10G1,0"]
[1747,"STEROWNICZE","S66942","BiT 1000 CY OR","12G1,0"]
[1748,"STEROWNICZE","S66943","BiT 1000 CY OR","14G1,0"]
[1749,"STEROWNICZE","S66944","BiT 1000 CY OR","16G1,0"]
[1750,"STEROWNICZE","S66945","BiT 1000 CY OR","18G1,0"]
[1751,"STEROWNICZE","S66948","BiT 1000 CY OR","21G1,0"]
[1752,"STEROWNICZE","S66949","BiT 1000 CY OR","25G1,0"]
[1753,"STEROWNICZE","S67000","BiT 1000 CY OR","34G0,5"]
[1754,"STEROWNICZE","S67001","BiT 1000 CY OR","30G0,75"]
[1755,"STEROWNICZE","S67002","BiT 1000 CY OR","34G0,75"]
[1756,"STEROWNICZE","S67003","BiT 1000 CY OR","37G0,75"]
[1757,"STEROWNICZE","S67004","BiT 1000 CY OR","42G0,75"]
[1758,"STEROWNICZE","S67005","BiT 1000 CY OR","52G0,75"]
[1759,"STEROWNICZE","S67006","BiT 1000 CY OR","61G0,75"]
[1760,"STEROWNICZE","S67007","BiT 1000 CY OR","30G1,0"]
[1761,"STEROWNICZE","S67008","BiT 1000 CY OR","34G1,0"]
[1762,"STEROWNICZE","S67009","BiT 1000 CY OR","37G1,0"]
[1763,"STEROWNICZE","S67010","BiT 1000 CY OR","42G1,0"]
[1764,"STEROWNICZE","S67011","BiT 1000 CY OR","52G1,0"]
[1765,"STEROWNICZE","S67012","BiT 1000 CY OR","61G1,0"]
[1766,"STEROWNICZE","S67019","BiT 1000 CY OR","14G1,5"]
[1767,"STEROWNICZE","S67020","BiT 1000 CY OR","16G1,5"]
[1768,"STEROWNICZE","S67021","BiT 1000 CY OR","18G1,5"]
[1769,"STEROWNICZE","S67022","BiT 1000 CY OR","21G1,5"]
[1770,"STEROWNICZE","S67023","BiT 1000 CY OR","25G1,5"]
[1771,"STEROWNICZE","S67024","BiT 1000 CY OR","30G1,5"]
[1772,"STEROWNICZE","S67025","BiT 1000 CY OR","34G1,5"]
[1773,"STEROWNICZE","S67026","BiT 1000 CY OR","37G1,5"]
[1774,"STEROWNICZE","S67027","BiT 1000 CY OR","42G1,5"]
[1775,"STEROWNICZE","S67028","BiT 1000 CY OR","52G1,5"]
[1776,"STEROWNICZE","S67029","BiT 1000 CY OR","61G1,5"]
[1777,"STEROWNICZE","S67030","BiT 1000 CY OR","6G2,5"]
[1778,"STEROWNICZE","S67031","BiT 1000 CY OR","8G2,5"]
[1779,"STEROWNICZE","S67032","BiT 1000 CY OR","12G2,5"]
[1780,"STEROWNICZE","S67033","BiT 1000 CY OR","21G2,5"]
[1781,"STEROWNICZE","S67034","BiT 1000 CY OR","30G2,5"]
[1782,"STEROWNICZE","S67035","BiT 1000 CY OR","2x6"]
[1783,"STEROWNICZE","S67036","BiT 1000 CY OR","10G6"]
[1784,"STEROWNICZE","S67037","BiT 1000 CY OR","2x10"]
[1785,"STEROWNICZE","S67038","BiT 1000 CY OR","10G10"]
[1786,"STEROWNICZE","S67039","BiT 1000 CY OR","2x16"]
[1787,"STEROWNICZE","S67040","BiT 1000 CY OR","10G16"]
[1788,"STEROWNICZE","S67041","BiT 1000 CY OR","2x25"]
[1789,"STEROWNICZE","S67042","BiT 1000 CY OR","7G25"]
[1790,"STEROWNICZE","S66150","BiT 1000 FR","2x0,5"]
[1791,"STEROWNICZE","S66151","BiT 1000 FR","3G0,5"]
[1792,"STEROWNICZE","S66153","BiT 1000 FR","4G0,5"]
[1793,"STEROWNICZE","S66155","BiT 1000 FR","5G0,5"]
[1794,"STEROWNICZE","S66157","BiT 1000 FR","6G0,5"]
[1795,"STEROWNICZE","S66158","BiT 1000 FR","7G0,5"]
[1796,"STEROWNICZE","S66160","BiT 1000 FR","8G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1797,"STEROWNICZE","S66162","BiT 1000 FR","10G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1798,"STEROWNICZE","S66163","BiT 1000 FR","12G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1799,"STEROWNICZE","S66165","BiT 1000 FR","14G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1800,"STEROWNICZE","S66166","BiT 1000 FR","16G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1801,"STEROWNICZE","S66167","BiT 1000 FR","18G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1802,"STEROWNICZE","S66168","BiT 1000 FR","21G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1803,"STEROWNICZE","S66169","BiT 1000 FR","25G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1804,"STEROWNICZE","S66170","BiT 1000 FR","30G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1805,"STEROWNICZE","S66172","BiT 1000 FR","34G0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1806,"STEROWNICZE","S66177","BiT 1000 FR","2x0,75"]
[1807,"STEROWNICZE","S66178","BiT 1000 FR","3G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1808,"STEROWNICZE","S66180","BiT 1000 FR","4G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1809,"STEROWNICZE","S66182","BiT 1000 FR","5G0,75"]
[1810,"STEROWNICZE","S66184","BiT 1000 FR","6G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1811,"STEROWNICZE","S66186","BiT 1000 FR","7G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1812,"STEROWNICZE","S66188","BiT 1000 FR","8G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1813,"STEROWNICZE","S66190","BiT 1000 FR","10G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1814,"STEROWNICZE","S66191","BiT 1000 FR","12G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1815,"STEROWNICZE","S66193","BiT 1000 FR","14G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1816,"STEROWNICZE","S66194","BiT 1000 FR","16G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1817,"STEROWNICZE","S66195","BiT 1000 FR","18G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1818,"STEROWNICZE","S66196","BiT 1000 FR","21G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1819,"STEROWNICZE","S66197","BiT 1000 FR","25G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1820,"STEROWNICZE","S66198","BiT 1000 FR","30G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1821,"STEROWNICZE","S66200","BiT 1000 FR","34G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1822,"STEROWNICZE","S66201","BiT 1000 FR","37G0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1823,"STEROWNICZE","S66202","BiT 1000 FR","42G0,75"]
[1824,"STEROWNICZE","S66203","BiT 1000 FR","52G0,75"]
[1825,"STEROWNICZE","S66204","BiT 1000 FR","61G0,75"]
[1826,"STEROWNICZE","S66205","BiT 1000 FR","2x1,0"]
[1827,"STEROWNICZE","S66206","BiT 1000 FR","3G1,0"]
[1828,"STEROWNICZE","S66208","BiT 1000 FR","4G1,0"]
[1829,"STEROWNICZE","S66210","BiT 1000 FR","5G1,0"]
[1830,"STEROWNICZE","S66212","BiT 1000 FR","6G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1831,"STEROWNICZE","S66213","BiT 1000 FR","7G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1832,"STEROWNICZE","S66215","BiT 1000 FR","8G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1833,"STEROWNICZE","S66216","BiT 1000 FR","10G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1834,"STEROWNICZE","S66218","BiT 1000 FR","12G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1835,"STEROWNICZE","S66220","BiT 1000 FR","14G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1836,"STEROWNICZE","S66221","BiT 1000 FR","16G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1837,"STEROWNICZE","S66222","BiT 1000 FR","18G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1838,"STEROWNICZE","S66223","BiT 1000 FR","21G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1839,"STEROWNICZE","S66224","BiT 1000 FR","25G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1840,"STEROWNICZE","S66225","BiT 1000 FR","30G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1841,"STEROWNICZE","S66227","BiT 1000 FR","34G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1842,"STEROWNICZE","S66228","BiT 1000 FR","37G1,0",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1843,"STEROWNICZE","S66229","BiT 1000 FR","42G1,0"]
[1844,"STEROWNICZE","S66230","BiT 1000 FR","52G1,0"]
[1845,"STEROWNICZE","S66231","BiT 1000 FR","61G1,0"]
[1846,"STEROWNICZE","S66232","BiT 1000 FR","2x1,5"]
[1847,"STEROWNICZE","S66233","BiT 1000 FR","3G1,5"]
[1848,"STEROWNICZE","S66235","BiT 1000 FR","4G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1849,"STEROWNICZE","S66237","BiT 1000 FR","5G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1850,"STEROWNICZE","S66239","BiT 1000 FR","6G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1851,"STEROWNICZE","S66240","BiT 1000 FR","7G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1852,"STEROWNICZE","S66242","BiT 1000 FR","8G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1853,"STEROWNICZE","S66243","BiT 1000 FR","10G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1854,"STEROWNICZE","S66244","BiT 1000 FR","12G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1855,"STEROWNICZE","S66246","BiT 1000 FR","14G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1856,"STEROWNICZE","S66247","BiT 1000 FR","16G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1857,"STEROWNICZE","S66248","BiT 1000 FR","18G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1858,"STEROWNICZE","S66249","BiT 1000 FR","21G1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1859,"STEROWNICZE","S66250","BiT 1000 FR","25G1,5"]
[1860,"STEROWNICZE","S66251","BiT 1000 FR","30G1,5"]
[1861,"STEROWNICZE","S66253","BiT 1000 FR","34G1,5"]
[1862,"STEROWNICZE","S66254","BiT 1000 FR","37G1,5"]
[1863,"STEROWNICZE","S66255","BiT 1000 FR","42G1,5"]
[1864,"STEROWNICZE","S66256","BiT 1000 FR","52G1,5"]
[1865,"STEROWNICZE","S66257","BiT 1000 FR","61G1,5"]
[1866,"STEROWNICZE","S66258","BiT 1000 FR","2x2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1867,"STEROWNICZE","S66259","BiT 1000 FR","3G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1868,"STEROWNICZE","S66261","BiT 1000 FR","4G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1869,"STEROWNICZE","S66263","BiT 1000 FR","5G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1870,"STEROWNICZE","S66265","BiT 1000 FR","7G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1871,"STEROWNICZE","S66267","BiT 1000 FR","8G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1872,"STEROWNICZE","S66268","BiT 1000 FR","10G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1873,"STEROWNICZE","S66269","BiT 1000 FR","12G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1874,"STEROWNICZE","S66270","BiT 1000 FR","14G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1875,"STEROWNICZE","S66271","BiT 1000 FR","16G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1876,"STEROWNICZE","S66272","BiT 1000 FR","18G2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1877,"STEROWNICZE","S66273","BiT 1000 FR","21G2,5"]
[1878,"STEROWNICZE","S66274","BiT 1000 FR","25G2,5"]
[1879,"STEROWNICZE","S66275","BiT 1000 FR","30G2,5"]
[1880,"STEROWNICZE","S66282","BiT 1000 FR","2x4",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1881,"STEROWNICZE","S66283","BiT 1000 FR","3G4",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1882,"STEROWNICZE","S66285","BiT 1000 FR","4G4",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1883,"STEROWNICZE","S66286","BiT 1000 FR","5G4",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1884,"STEROWNICZE","S66287","BiT 1000 FR","7G4",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1885,"STEROWNICZE","S66288","BiT 1000 FR","10G4",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1886,"STEROWNICZE","S66289","BiT 1000 FR","14G4"]
[1887,"STEROWNICZE","S66291","BiT 1000 FR","3G6",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1888,"STEROWNICZE","S66292","BiT 1000 FR","4G6",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1889,"STEROWNICZE","S66293","BiT 1000 FR","5G6",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1890,"STEROWNICZE","S66294","BiT 1000 FR","7G6",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1891,"STEROWNICZE","S66295","BiT 1000 FR","10G6"]
[1892,"STEROWNICZE","S66296","BiT 1000 FR","3G10",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1893,"STEROWNICZE","S66297","BiT 1000 FR","4G10",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1894,"STEROWNICZE","S66298","BiT 1000 FR","5G10",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1895,"STEROWNICZE","S66299","BiT 1000 FR","7G10"]
[1896,"STEROWNICZE","S66300","BiT 1000 FR","3G16",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1897,"STEROWNICZE","S66301","BiT 1000 FR","4G16"]
[1898,"STEROWNICZE","S66302","BiT 1000 FR","5G16"]
[1899,"STEROWNICZE","S66303","BiT 1000 FR","7G16"]
[1900,"STEROWNICZE","S66304","BiT 1000 FR","3G25"]
[1901,"STEROWNICZE","S66305","BiT 1000 FR","4G25"]
[1902,"STEROWNICZE","S66306","BiT 1000 FR","5G25"]
[1903,"STEROWNICZE","S66307","BiT 1000 FR","3G35"]
[1904,"STEROWNICZE","S66308","BiT 1000 FR","4G35"]
[1905,"STEROWNICZE","S66309","BiT 1000 FR","5G35"]
[1906,"STEROWNICZE","S66310","BiT 1000 FR","3G50"]
[1907,"STEROWNICZE","S66311","BiT 1000 FR","4G50"]
[1908,"STEROWNICZE","S66312","BiT 1000 FR","5G50"]
[1909,"STEROWNICZE","S66313","BiT 1000 FR","3G70"]
[1910,"STEROWNICZE","S66314","BiT 1000 FR","4G70"]
[1911,"STEROWNICZE","S66315","BiT 1000 FR","5G70"]
[1912,"STEROWNICZE","S66316","BiT 1000 FR","3G95"]
[1913,"STEROWNICZE","S66317","BiT 1000 FR","4G95"]
[1914,"STEROWNICZE","S66319","BiT 1000 FR","3G120"]
[1915,"STEROWNICZE","S66320","BiT 1000 FR","4G120"]
[1916,"STEROWNICZE","S66321","BiT 1000 FR","4G150"]
[1917,"STEROWNICZE","S66322","BiT 1000 FR","4G185"]
[1918,"STEROWNICZE","S66323","BiT 1000 FR","4G240"]
[1919,"STEROWNICZE","S66324","BiT 1000 FR","6G2,5"]
[1920,"STEROWNICZE","S66325","BiT 1000 FR","2x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1921,"STEROWNICZE","S66326","BiT 1000 FR","3x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1922,"STEROWNICZE","S66327","BiT 1000 FR","4x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1923,"STEROWNICZE","S66328","BiT 1000 FR","5x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1924,"STEROWNICZE","S66329","BiT 1000 FR","6x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1925,"STEROWNICZE","S66330","BiT 1000 FR","7x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1926,"STEROWNICZE","S66331","BiT 1000 FR","8x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1927,"STEROWNICZE","S66332","BiT 1000 FR","10x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1928,"STEROWNICZE","S66333","BiT 1000 FR","12x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1929,"STEROWNICZE","S66334","BiT 1000 FR","14x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1930,"STEROWNICZE","S66335","BiT 1000 FR","16x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1931,"STEROWNICZE","S66336","BiT 1000 FR","18x2x0,5"]
[1932,"STEROWNICZE","S66337","BiT 1000 FR","20x2x0,5"]
[1933,"STEROWNICZE","S66338","BiT 1000 FR","24x2x0,5"]
[1934,"STEROWNICZE","S66339","BiT 1000 FR","2x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1935,"STEROWNICZE","S66340","BiT 1000 FR","3x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1936,"STEROWNICZE","S66341","BiT 1000 FR","4x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1937,"STEROWNICZE","S66342","BiT 1000 FR","5x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1938,"STEROWNICZE","S66343","BiT 1000 FR","6x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1939,"STEROWNICZE","S66344","BiT 1000 FR","7x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1940,"STEROWNICZE","S66345","BiT 1000 FR","8x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1941,"STEROWNICZE","S66346","BiT 1000 FR","10x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1942,"STEROWNICZE","S66347","BiT 1000 FR","12x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1943,"STEROWNICZE","S66348","BiT 1000 FR","14x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1944,"STEROWNICZE","S66349","BiT 1000 FR","16x2x0,75"]
[1945,"STEROWNICZE","S66350","BiT 1000 FR","18x2x0,75"]
[1946,"STEROWNICZE","S66351","BiT 1000 FR","20x2x0,75"]
[1947,"STEROWNICZE","S66352","BiT 1000 FR","24x2x0,75"]
[1948,"STEROWNICZE","S66353","BiT 1000 FR","2x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1949,"STEROWNICZE","S66354","BiT 1000 FR","3x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1950,"STEROWNICZE","S66355","BiT 1000 FR","4x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1951,"STEROWNICZE","S66356","BiT 1000 FR","5x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1952,"STEROWNICZE","S66357","BiT 1000 FR","6x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1953,"STEROWNICZE","S66358","BiT 1000 FR","7x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1954,"STEROWNICZE","S66359","BiT 1000 FR","8x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1955,"STEROWNICZE","S66360","BiT 1000 FR","10x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1956,"STEROWNICZE","S66361","BiT 1000 FR","12x2x1",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1957,"STEROWNICZE","S66362","BiT 1000 FR","14x2x1"]
[1958,"STEROWNICZE","S66363","BiT 1000 FR","16x2x1"]
[1959,"STEROWNICZE","S66364","BiT 1000 FR","18x2x1"]
[1960,"STEROWNICZE","S66365","BiT 1000 FR","20x2x1"]
[1961,"STEROWNICZE","S66366","BiT 1000 FR","24x2x1"]
[1962,"STEROWNICZE","S66367","BiT 1000 FR","2x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1963,"STEROWNICZE","S66368","BiT 1000 FR","3x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1964,"STEROWNICZE","S66369","BiT 1000 FR","4x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1965,"STEROWNICZE","S66370","BiT 1000 FR","5x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1966,"STEROWNICZE","S66371","BiT 1000 FR","6x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1967,"STEROWNICZE","S66372","BiT 1000 FR","7x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1968,"STEROWNICZE","S66373","BiT 1000 FR","8x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1969,"STEROWNICZE","S66374","BiT 1000 FR","10x2x1,5"]
[1970,"STEROWNICZE","S66375","BiT 1000 FR","12x2x1,5"]
[1971,"STEROWNICZE","S66376","BiT 1000 FR","14x2x1,5"]
[1972,"STEROWNICZE","S66377","BiT 1000 FR","16x2x1,5"]
[1973,"STEROWNICZE","S66378","BiT 1000 FR","18x2x1,5"]
[1974,"STEROWNICZE","S66379","BiT 1000 FR","20x2x1,5"]
[1975,"STEROWNICZE","S66380","BiT 1000 FR","24x2x1,5"]
[1976,"STEROWNICZE","S66381","BiT 1000 FR","2x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1977,"STEROWNICZE","S66382","BiT 1000 FR","3x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1978,"STEROWNICZE","S66383","BiT 1000 FR","4x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1979,"STEROWNICZE","S66384","BiT 1000 FR","5x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1980,"STEROWNICZE","S66385","BiT 1000 FR","6x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1981,"STEROWNICZE","S66386","BiT 1000 FR","7x2x2,5"]
[1982,"STEROWNICZE","S66387","BiT 1000 FR","8x2x2,5"]
[1983,"STEROWNICZE","S66388","BiT 1000 FR","10x2x2,5"]
[1984,"STEROWNICZE","S66389","BiT 1000 FR","12x2x2,5"]
[1985,"STEROWNICZE","S66390","BiT 1000 FR","14x2x2,5"]
[1986,"STEROWNICZE","S66391","BiT 1000 FR","16x2x2,5"]
[1987,"STEROWNICZE","S66502","BiT 1000 FR","1x4"]
[1988,"STEROWNICZE","S66503","BiT 1000 FR","1x6"]
[1989,"STEROWNICZE","S66504","BiT 1000 FR","1x10"]
[1990,"STEROWNICZE","S66505","BiT 1000 FR","1x16"]
[1991,"STEROWNICZE","S66506","BiT 1000 FR","1x25",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1992,"STEROWNICZE","S66507","BiT 1000 FR","1x35",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1993,"STEROWNICZE","S66508","BiT 1000 FR","1x50",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1994,"STEROWNICZE","S66509","BiT 1000 FR","1x70",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1995,"STEROWNICZE","S66510","BiT 1000 FR","1x95",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1996,"STEROWNICZE","S66511","BiT 1000 FR","1x120",null,"NB 1438",17,"0043/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[1997,"STEROWNICZE","S66512","BiT 1000 FR","1x150"]
[1998,"STEROWNICZE","S66513","BiT 1000 FR","1x185"]
[1999,"STEROWNICZE","S66514","BiT 1000 FR","1x240"]
[2006,"STEROWNICZE","H60753","BiT 1000 H","5G0,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2015,"STEROWNICZE","H60763","BiT 1000 H","2x0,75","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2020,"STEROWNICZE","H60768","BiT 1000 H","7G0,75","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2034,"STEROWNICZE","H60783","BiT 1000 H","10G1,0","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2045,"STEROWNICZE","H60795","BiT 1000 H","8G1,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2050,"STEROWNICZE","H60800","BiT 1000 H","18G1,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2058,"STEROWNICZE","H60809","BiT 1000 H","18G2,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2075,"STEROWNICZE","H60828","BiT 1000 H","7G16","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2086,"STEROWNICZE","H60839","BiT 1000 H","4G70","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2091,"STEROWNICZE","H60845","BiT 1000 H","4G120","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2105,"STEROWNICZE","H60862","BiT 1000 H","1x150","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2106,"STEROWNICZE","H60863","BiT 1000 H","1x185","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2124,"STEROWNICZE","H61513","BiT 1000 H","25G1,0","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2125,"STEROWNICZE","H61514","BiT 1000 H","30G1,0","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2136,"STEROWNICZE","H61525","BiT 1000 H","42G1,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2148,"STEROWNICZE","H61537","BiT 1000 H","10G6","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2161,"STEROWNICZE","H61572","BiT 1000 H","20x2x0,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2166,"STEROWNICZE","H61577","BiT 1000 H","5x2x0,75","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2181,"STEROWNICZE","H61592","BiT 1000 H","6x2x1","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2189,"STEROWNICZE","H61600","BiT 1000 H","20x2x1","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2196,"STEROWNICZE","H61607","BiT 1000 H","7x2x1,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2207,"STEROWNICZE","H61618","BiT 1000 H","4x2x2,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2213,"STEROWNICZE","H61624","BiT 1000 H","12x2x2,5","bezhalogenowy kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2226,"STEROWNICZE","H60910","BiT 1000 HCH","2x4","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2237,"STEROWNICZE","H60921","BiT 1000 HCH","4G10","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2246,"STEROWNICZE","H60930","BiT 1000 HCH","5G25","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2256,"STEROWNICZE","H60940","BiT 1000 HCH","3G95","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2267,"STEROWNICZE","H61054","BiT 1000 HCH","6G0,5","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2279,"STEROWNICZE","H61069","BiT 1000 HCH","3G0,75","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2282,"STEROWNICZE","H61072","BiT 1000 HCH","6G0,75","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2297,"STEROWNICZE","H61089","BiT 1000 HCH","7G1,0","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2303,"STEROWNICZE","H61095","BiT 1000 HCH","18G1,0","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2312,"STEROWNICZE","H61106","BiT 1000 HCH","8G1,5","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2327,"STEROWNICZE","H61121","BiT 1000 HCH","30G0,75","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2332,"STEROWNICZE","H61126","BiT 1000 HCH","61G0,75","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2344,"STEROWNICZE","H61138","BiT 1000 HCH","2x25","giętki, bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy i zasilający, 0,6/1kV"]
[2357,"STEROWNICZE","S65980","BiT 1000 OR","7G0,5"]
[2358,"STEROWNICZE","S65981","BiT 1000 OR","8G0,5"]
[2368,"STEROWNICZE","S65993","BiT 1000 OR","2x0,75"]
[2377,"STEROWNICZE","S66002","BiT 1000 OR","14G0,75"]
[2388,"STEROWNICZE","S66015","BiT 1000 OR","6G1,0"]
[2401,"STEROWNICZE","S66030","BiT 1000 OR","3G2,5"]
[2413,"STEROWNICZE","S66047","BiT 1000 OR","3G6"]
[2418,"STEROWNICZE","S66052","BiT 1000 OR","4G10"]
[2434,"STEROWNICZE","S66068","BiT 1000 OR","3G70"]
[2443,"STEROWNICZE","S66078","BiT 1000 OR","4G240"]
[2448,"STEROWNICZE","S66727","BiT 1000 OR","37G1,0"]
[2458,"STEROWNICZE","S66741","BiT 1000 OR","8G1,5"]
[2473,"STEROWNICZE","S66759","BiT 1000 OR","10G2,5"]
[2478,"STEROWNICZE","S66771","BiT 1000 OR","10G4"]
[2486,"STEROWNICZE","S66786","BiT 1000 OR","1x25"]
[2493,"STEROWNICZE","S66793","BiT 1000 OR","1x185"]
[2508,"STEROWNICZE","S66840","BiT 1000 OR","16x2x0,5"]
[2519,"STEROWNICZE","S66851","BiT 1000 OR","10x2x0,75"]
[2523,"STEROWNICZE","S66855","BiT 1000 OR","18x2x0,75"]
[2534,"STEROWNICZE","S66866","BiT 1000 OR","12x2x1"]
[2549,"STEROWNICZE","S66881","BiT 1000 OR","14x2x1,5"]
[2556,"STEROWNICZE","S66888","BiT 1000 OR","4x2x2,5"]
[2564,"STEROWNICZE","S66896","BiT 1000 OR","16x2x2,5"]
[2579,"STEROWNICZE","EM9064","BiT 1000 Power","3x4,0",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2589,"STEROWNICZE","EM9074","BiT 1000 Power","2x10",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2594,"STEROWNICZE","EM9079","BiT 1000 Power","5G10",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2609,"STEROWNICZE","EM9095","BiT 1000 Power","4G35",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2617,"STEROWNICZE","EM9105","BiT 1000 Power","3x70",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2624,"STEROWNICZE","EM9112","BiT 1000 Power","4x95",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2629,"STEROWNICZE","EM9117","BiT 1000 Power","4x120",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2641,"STEROWNICZE","EM9129","BiT 1000 Power","3G240"]
[2654,"STEROWNICZE","EM9154","BiT 1000 Power","1G70",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2659,"STEROWNICZE","EM9159","BiT 1000 Power","1G240",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2670,"STEROWNICZE","EM9170","BiT 1000 Power","1x50",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2678,"STEROWNICZE","EM9099","BiT 1000 Power","3G50",null,"NB 1438",17,"0137/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2695,"STEROWNICZE","S66465.05","BiT 1000 Solar czerwony","1x16"]
[2700,"STEROWNICZE","S66470.05","BiT 1000 Solar czerwony","1x95"]
[2711,"STEROWNICZE","S66470.06","BiT 1000 Solar niebieski","1x95"]
[2725,"STEROWNICZE","S54420","BiT 500","21G0,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2730,"STEROWNICZE","S54426","BiT 500","3G0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2739,"STEROWNICZE","S54442","BiT 500","16G0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2745,"STEROWNICZE","S54451","BiT 500","4G1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2760,"STEROWNICZE","S54478","BiT 500","5G1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2772,"STEROWNICZE","S54499","BiT 500","12G2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2775,"STEROWNICZE","S54507","BiT 500","40G0,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2790,"STEROWNICZE","S54522","BiT 500","25G1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2796,"STEROWNICZE","S54528","BiT 500","42G1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2805,"STEROWNICZE","S54539","BiT 500","25G1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2816,"STEROWNICZE","S54551","BiT 500","16G2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2829,"STEROWNICZE","S54565","BiT 500","7G4","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2835,"STEROWNICZE","S54571","BiT 500 ","5x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2846,"STEROWNICZE","S54582","BiT 500 ","2x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2861,"STEROWNICZE","S54597","BiT 500 ","3x2x1,0","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2866,"STEROWNICZE","S54602","BiT 500 ","8x2x1,0","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2876,"STEROWNICZE","S54612","BiT 500 ","4x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2881,"STEROWNICZE","S54617","BiT 500 ","10x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2894,"STEROWNICZE","S54630","BiT 500 ","8x2x2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0150/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak",{"$error":"#N/A"}]
[2906,"STEROWNICZE","SB0262","BiT 500 (St)","10G0,5",null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2911,"STEROWNICZE","SB0268","BiT 500 (St)","19G0,5",null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2927,"STEROWNICZE","SB0287","BiT 500 (St)","6G0,75",null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2936,"STEROWNICZE","SB0300","BiT 500 (St)","21G0,75",null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2947,"STEROWNICZE","SB0311","BiT 500 (St)","2x1",null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2951,"STEROWNICZE","SB0318","BiT 500 (St)","6G1",null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[2966,"STEROWNICZE","SB0338","BiT 500 (St)","40G1"]
[2977,"STEROWNICZE","SB0354","BiT 500 (St)","8G1,5"]
[2984,"STEROWNICZE","SB0363","BiT 500 (St)","21G1,5"]
[2996,"STEROWNICZE","SB0375","BiT 500 (St)","3G2,5"]
[2997,"STEROWNICZE","SB0377","BiT 500 (St)","4G2,5"]
[3012,"STEROWNICZE","SB0397","BiT 500 (St)","2x4"]
[3025,"STEROWNICZE","SB0412","BiT 500 (St)","8x2x0,5"]
[3027,"STEROWNICZE","SB0414","BiT 500 (St)","12x2x0,5"]
[3042,"STEROWNICZE","SB0429","BiT 500 (St)","14x2x0,75"]
[3049,"STEROWNICZE","SB0436","BiT 500 (St)","4x2x1"]
[3057,"STEROWNICZE","SB0444","BiT 500 (St)","16x2x1"]
[3068,"STEROWNICZE","SB0455","BiT 500 (St)","10x2x1,5",null,"ND",17,"0153/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3082,"STEROWNICZE","SB0469","BiT 500 (St)","10x2x2,5"]
[3087,"STEROWNICZE","S59079","BiT 500 (St) BLACK","3G0,5",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3098,"STEROWNICZE","S59096","BiT 500 (St) BLACK","19G0,5",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3106,"STEROWNICZE","S59104","BiT 500 (St) BLACK","42G0,5"]
[3117,"STEROWNICZE","S59121","BiT 500 (St) BLACK","10G0,75",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3128,"STEROWNICZE","S59133","BiT 500 (St) BLACK","37G0,75"]
[3139,"STEROWNICZE","S59148","BiT 500 (St) BLACK","7G1",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3143,"STEROWNICZE","S59155","BiT 500 (St) BLACK","14G1",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3158,"STEROWNICZE","S59171","BiT 500 (St) BLACK","2x1,5",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3163,"STEROWNICZE","S59180","BiT 500 (St) BLACK","7G1,5",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3180,"STEROWNICZE","S59200","BiT 500 (St) BLACK","56G1,5"]
[3188,"STEROWNICZE","S59214","BiT 500 (St) BLACK","12G2,5"]
[3193,"STEROWNICZE","S59220","BiT 500 (St) BLACK","25G2,5"]
[3204,"STEROWNICZE","S59232","BiT 500 (St) BLACK","10G4"]
[3218,"STEROWNICZE","S59246","BiT 500 (St) BLACK","20x2x0,5"]
[3229,"STEROWNICZE","S59257","BiT 500 (St) BLACK","14x2x0,75"]
[3237,"STEROWNICZE","S59265","BiT 500 (St) BLACK","5x2x1",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3248,"STEROWNICZE","S59276","BiT 500 (St) BLACK","2x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3249,"STEROWNICZE","S59277","BiT 500 (St) BLACK","3x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0055/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3261,"STEROWNICZE","S59289","BiT 500 (St) BLACK","24x2x1,5"]
[3274,"STEROWNICZE","SB2401","BiT 500 (St) BLACK FR","3G0,5"]
[3279,"STEROWNICZE","SB2410","BiT 500 (St) BLACK FR","8G0,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3294,"STEROWNICZE","SB2427","BiT 500 (St) BLACK FR","50G0,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3304,"STEROWNICZE","SB2443","BiT 500 (St) BLACK FR","10G0,75",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3309,"STEROWNICZE","SB2449","BiT 500 (St) BLACK FR","19G0,75",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3318,"STEROWNICZE","SB2458","BiT 500 (St) BLACK FR","50G0,75",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3334,"STEROWNICZE","SB2482","BiT 500 (St) BLACK FR","21G1",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3339,"STEROWNICZE","SB2487","BiT 500 (St) BLACK FR","37G1",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3350,"STEROWNICZE","SB2502","BiT 500 (St) BLACK FR","7G1,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3359,"STEROWNICZE","SB2514","BiT 500 (St) BLACK FR","25G1,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3369,"STEROWNICZE","SB2524","BiT 500 (St) BLACK FR","2x2,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3380,"STEROWNICZE","SB2542","BiT 500 (St) BLACK FR","25G2,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3392,"STEROWNICZE","SB2555","BiT 500 (St) BLACK FR","12G4",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3395,"STEROWNICZE","SB2558","BiT 500 (St) BLACK FR","4x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3410,"STEROWNICZE","SB2573","BiT 500 (St) BLACK FR","5x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3416,"STEROWNICZE","SB2579","BiT 500 (St) BLACK FR","14x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3425,"STEROWNICZE","SB2588","BiT 500 (St) BLACK FR","6x2x1",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3440,"STEROWNICZE","SB2603","BiT 500 (St) BLACK FR","7x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3449,"STEROWNICZE","SB2612","BiT 500 (St) BLACK FR","2x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3455,"STEROWNICZE","SB2618","BiT 500 (St) BLACK FR","8x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0056/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3470,"STEROWNICZE","SB2666","BiT 500 (St) BLACK OR","16G0,5"]
[3477,"STEROWNICZE","SB2673","BiT 500 (St) BLACK OR","34G0,5"]
[3485,"STEROWNICZE","SB2681","BiT 500 (St) BLACK OR","3G0,75"]
[3500,"STEROWNICZE","SB2703","BiT 500 (St) BLACK OR","30G0,75"]
[3501,"STEROWNICZE","SB2704","BiT 500 (St) BLACK OR","34G0,75"]
[3514,"STEROWNICZE","SB2722","BiT 500 (St) BLACK OR","8G1"]
[3520,"STEROWNICZE","SB2731","BiT 500 (St) BLACK OR","19G1"]
[3531,"STEROWNICZE","SB2742","BiT 500 (St) BLACK OR","61G1"]
[3547,"STEROWNICZE","SB2765","BiT 500 (St) BLACK OR","27G1,5"]
[3556,"STEROWNICZE","SB2774","BiT 500 (St) BLACK OR","2x2,5"]
[3561,"STEROWNICZE","SB2785","BiT 500 (St) BLACK OR","10G2,5"]
[3571,"STEROWNICZE","SB2796","BiT 500 (St) BLACK OR","42G2,5"]
[3586,"STEROWNICZE","SB2812","BiT 500 (St) BLACK OR","8x2x0,5"]
[3591,"STEROWNICZE","SB2817","BiT 500 (St) BLACK OR","18x2x0,5"]
[3599,"STEROWNICZE","SB2825","BiT 500 (St) BLACK OR","7x2x0,75"]
[3616,"STEROWNICZE","SB2842","BiT 500 (St) BLACK OR","12x2x1"]
[3621,"STEROWNICZE","SB2847","BiT 500 (St) BLACK OR","24x2x1"]
[3632,"STEROWNICZE","SB2858","BiT 500 (St) BLACK OR","16x2x1,5"]
[3636,"STEROWNICZE","SB2862","BiT 500 (St) BLACK OR","2x2x2,5"]
[3651,"STEROWNICZE","SB0607","BiT 500 (St) FR","6G0,5"]
[3656,"STEROWNICZE","SB0615","BiT 500 (St) FR","14G0,5"]
[3666,"STEROWNICZE","SB0625","BiT 500 (St) FR","40G0,5"]
[3677,"STEROWNICZE","SB0641","BiT 500 (St) FR","8G0,75",null,"ND",17,"0155/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3692,"STEROWNICZE","SB0658","BiT 500 (St) FR","50G0,75"]
[3702,"STEROWNICZE","SB0673","BiT 500 (St) FR","10G1"]
[3707,"STEROWNICZE","SB0681","BiT 500 (St) FR","19G1"]
[3722,"STEROWNICZE","SB0698","BiT 500 (St) FR","5G1,5"]
[3726,"STEROWNICZE","SB0705","BiT 500 (St) FR","10G1,5"]
[3737,"STEROWNICZE","SB0718","BiT 500 (St) FR","37G1,5"]
[3752,"STEROWNICZE","SB0740","BiT 500 (St) FR","18G2,5"]
[3754,"STEROWNICZE","SB0742","BiT 500 (St) FR","25G2,5"]
[3767,"STEROWNICZE","SB0756","BiT 500 (St) FR","2x2x0,5",null,"ND",17,"0155/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[3772,"STEROWNICZE","SB0761","BiT 500 (St) FR","7x2x0,5"]
[3787,"STEROWNICZE","SB0776","BiT 500 (St) FR","8x2x0,75"]
[3797,"STEROWNICZE","SB0786","BiT 500 (St) FR","4x2x1"]
[3808,"STEROWNICZE","SB0797","BiT 500 (St) FR","24x2x1"]
[3811,"STEROWNICZE","SB0800","BiT 500 (St) FR","4x2x1,5"]
[3827,"STEROWNICZE","SB0816","BiT 500 (St) FR","6x2x2,5"]
[3838,"STEROWNICZE","SB0957","BiT 500 (St) OR","6G0,5"]
[3843,"STEROWNICZE","SB0965","BiT 500 (St) OR","14G0,5"]
[3857,"STEROWNICZE","SB0979","BiT 500 (St) OR","61G0,5"]
[3868,"STEROWNICZE","SB0997","BiT 500 (St) OR","16G0,75"]
[3873,"STEROWNICZE","SB1002","BiT 500 (St) OR","27G0,75"]
[3885,"STEROWNICZE","SB1016","BiT 500 (St) OR","5G1"]
[3888,"STEROWNICZE","SB1022","BiT 500 (St) OR","8G1"]
[3903,"STEROWNICZE","SB1040","BiT 500 (St) OR","50G1"]
[3909,"STEROWNICZE","SB1048","BiT 500 (St) OR","5G1,5"]
[3918,"STEROWNICZE","SB1062","BiT 500 (St) OR","19G1,5"]
[3929,"STEROWNICZE","SB1073","BiT 500 (St) OR","61G1,5"]
[3942,"STEROWNICZE","SB1093","BiT 500 (St) OR","30G2,5"]
[3948,"STEROWNICZE","SB1099","BiT 500 (St) OR","3G4"]
[3959,"STEROWNICZE","SB1111","BiT 500 (St) OR","7x2x0,5"]
[3966,"STEROWNICZE","SB1118","BiT 500 (St) OR","20x2x0,5"]
[3978,"STEROWNICZE","SB1130","BiT 500 (St) OR","16x2x0,75"]
[3989,"STEROWNICZE","SB1141","BiT 500 (St) OR","10x2x1"]
[4004,"STEROWNICZE","SB1156","BiT 500 (St) OR","12x2x1,5"]
[4007,"STEROWNICZE","SB1159","BiT 500 (St) OR","18x2x1,5"]
[4019,"STEROWNICZE","SB1171","BiT 500 (St) OR","14x2x2,5"]
[4024,"STEROWNICZE","SB4255","BiT 500 (St)H","5G0,5"]
[4040,"STEROWNICZE","SB4275","BiT 500 (St)H","40G0,5"]
[4049,"STEROWNICZE","SB4287","BiT 500 (St)H","6G0,75"]
[4054,"STEROWNICZE","SB4296","BiT 500 (St)H","14G0,75"]
[4064,"STEROWNICZE","SB4306","BiT 500 (St)H","40G0,75"]
[4079,"STEROWNICZE","SB4328","BiT 500 (St)H","16G1"]
[4090,"STEROWNICZE","SB4340","BiT 500 (St)H","50G1"]
[4097,"STEROWNICZE","SB4350","BiT 500 (St)H","6G1,5"]
[4109,"STEROWNICZE","SB4366","BiT 500 (St)H","30G1,5"]
[4120,"STEROWNICZE","SB4379","BiT 500 (St)H","5G2,5"]
[4121,"STEROWNICZE","SB4383","BiT 500 (St)H","7G2,5"]
[4135,"STEROWNICZE","SB4399","BiT 500 (St)H","3G4"]
[4140,"STEROWNICZE","SB4405","BiT 500 (St)H","12G4"]
[4154,"STEROWNICZE","SB4419","BiT 500 (St)H","24x2x0,5"]
[4165,"STEROWNICZE","SB4430","BiT 500 (St)H","16x2x0,75"]
[4170,"STEROWNICZE","SB4435","BiT 500 (St)H","3x2x1"]
[4185,"STEROWNICZE","SB4450","BiT 500 (St)H","4x2x1,5"]
[4195,"STEROWNICZE","SB4460","BiT 500 (St)H","20x2x1,5"]
[4200,"STEROWNICZE","SB4465","BiT 500 (St)H","5x2x2,5"]
[4211,"STEROWNICZE","SB6903","BiT 500 (St)H BLACK","5G0,5"]
[4219,"STEROWNICZE","SB6911","BiT 500 (St)H BLACK","18G0,5"]
[4230,"STEROWNICZE","SB6922","BiT 500 (St)H BLACK","56G0,5"]
[4241,"STEROWNICZE","SB6933","BiT 500 (St)H BLACK","14G0,75"]
[4252,"STEROWNICZE","SB6944","BiT 500 (St)H BLACK","42G0,75"]
[4260,"STEROWNICZE","SB6952","BiT 500 (St)H BLACK","6G1"]
[4271,"STEROWNICZE","SB6963","BiT 500 (St)H BLACK","27G1"]
[4276,"STEROWNICZE","SB6968","BiT 500 (St)H BLACK","42G1"]
[4286,"STEROWNICZE","SB6978","BiT 500 (St)H BLACK","8G1,5"]
[4301,"STEROWNICZE","SB6993","BiT 500 (St)H BLACK","50G1,5"]
[4309,"STEROWNICZE","SB7001","BiT 500 (St)H BLACK","10G2,5"]
[4316,"STEROWNICZE","SB7008","BiT 500 (St)H BLACK","30G2,5"]
[4331,"STEROWNICZE","SB7053","BiT 500 (St)H BLACK","5x2x0,5"]
[4342,"STEROWNICZE","SB7064","BiT 500 (St)H BLACK","2x2x0,75"]
[4350,"STEROWNICZE","SB7072","BiT 500 (St)H BLACK","12x2x0,75"]
[4361,"STEROWNICZE","SB7083","BiT 500 (St)H BLACK","7x2x1"]
[4372,"STEROWNICZE","SB7094","BiT 500 (St)H BLACK","4x2x1,5"]
[4374,"STEROWNICZE","SB7096","BiT 500 (St)H BLACK","6x2x1,5"]
[4391,"STEROWNICZE","SB7113","BiT 500 (St)H BLACK","10x2x2,5"]
[4392,"STEROWNICZE","SB7114","BiT 500 (St)H BLACK","12x2x2,5"]
[4407,"STEROWNICZE","SB0512","BiT 500 2(St)","20x2x0,5"]
[4417,"STEROWNICZE","SB0522","BiT 500 2(St)","12x2x0,75"]
[4422,"STEROWNICZE","SB0527","BiT 500 2(St)","24x2x0,75"]
[4431,"STEROWNICZE","SB0536","BiT 500 2(St)","12x2x1,0"]
[4447,"STEROWNICZE","SB0552","BiT 500 2(St)","16x2x1,5"]
[4452,"STEROWNICZE","SB0557","BiT 500 2(St)","3x2x2,5"]
[4468,"STEROWNICZE","SB2906","BiT 500 2(St) BLACK","8x2x0,5"]
[4477,"STEROWNICZE","SB2915","BiT 500 2(St) BLACK","3x2x0,75"]
[4482,"STEROWNICZE","SB2920","BiT 500 2(St) BLACK","8x2x0,75"]
[4492,"STEROWNICZE","SB2930","BiT 500 2(St) BLACK","4x2x1,0"]
[4507,"STEROWNICZE","SB2945","BiT 500 2(St) BLACK","5x2x1,5"]
[4512,"STEROWNICZE","SB2950","BiT 500 2(St) BLACK","12x2x1,5"]
[4523,"STEROWNICZE","SB2961","BiT 500 2(St) BLACK","7x2x2,5"]
[4529,"STEROWNICZE","SB3000","BiT 500 2(St) BLACK FR","2x2x0,5"]
[4538,"STEROWNICZE","SB3009","BiT 500 2(St) BLACK FR","14x2x0,5"]
[4553,"STEROWNICZE","SB3024","BiT 500 2(St) BLACK FR","16x2x0,75"]
[4562,"STEROWNICZE","SB3033","BiT 500 2(St) BLACK FR","7x2x1,0"]
[4568,"STEROWNICZE","SB3039","BiT 500 2(St) BLACK FR","18x2x1,0"]
[4583,"STEROWNICZE","SB3054","BiT 500 2(St) BLACK FR","20x2x1,5"]
[4586,"STEROWNICZE","SB3057","BiT 500 2(St) BLACK FR","3x2x2,5"]
[4598,"STEROWNICZE","SB3082","BiT 500 2(St) BLACK OR","4x2x0,5"]
[4613,"STEROWNICZE","SB3097","BiT 500 2(St) BLACK OR","5x2x0,75"]
[4623,"STEROWNICZE","SB3107","BiT 500 2(St) BLACK OR","24x2x0,75"]
[4628,"STEROWNICZE","SB3112","BiT 500 2(St) BLACK OR","6x2x1,0"]
[4643,"STEROWNICZE","SB3127","BiT 500 2(St) BLACK OR","7x2x1,5"]
[4647,"STEROWNICZE","SB3131","BiT 500 2(St) BLACK OR","14x2x1,5"]
[4658,"STEROWNICZE","SB3142","BiT 500 2(St) BLACK OR","8x2x2,5"]
[4669,"STEROWNICZE","SB0856","BiT 500 2(St) FR","8x2x0,5"]
[4674,"STEROWNICZE","SB0861","BiT 500 2(St) FR","18x2x0,5"]
[4684,"STEROWNICZE","SB0871","BiT 500 2(St) FR","10x2x0,75"]
[4699,"STEROWNICZE","SB0886","BiT 500 2(St) FR","12x2x1,0"]
[4704,"STEROWNICZE","SB0891","BiT 500 2(St) FR","24x2x1,0"]
[4717,"STEROWNICZE","SB0904","BiT 500 2(St) FR","20x2x1,5"]
[4729,"STEROWNICZE","SB0916","BiT 500 2(St) FR","16x2x2,5"]
[4734,"STEROWNICZE","SB1194","BiT 500 2(St) OR","6x2x0,5"]
[4745,"STEROWNICZE","SB1205","BiT 500 2(St) OR","3x2x0,75"]
[4759,"STEROWNICZE","SB1219","BiT 500 2(St) OR","3x2x1,0"]
[4764,"STEROWNICZE","SB1224","BiT 500 2(St) OR","8x2x1,0"]
[4778,"STEROWNICZE","SB1238","BiT 500 2(St) OR","8x2x1,5"]
[4779,"STEROWNICZE","SB1239","BiT 500 2(St) OR","10x2x1,5"]
[4790,"STEROWNICZE","SB1250","BiT 500 2(St) OR","6x2x2,5"]
[4802,"STEROWNICZE","SB4485","BiT 500 2(St)H","7x2x0,5"]
[4809,"STEROWNICZE","SB4492","BiT 500 2(St)H","20x2x0,5"]
[4820,"STEROWNICZE","SB4503","BiT 500 2(St)H","14x2x0,75"]
[4835,"STEROWNICZE","SB4518","BiT 500 2(St)H","16x2x1,0"]
[4839,"STEROWNICZE","SB4522","BiT 500 2(St)H","2x2x1,5"]
[4850,"STEROWNICZE","SB4533","BiT 500 2(St)H","18x2x1,5"]
[4865,"STEROWNICZE","SB7301","BiT 500 2(St)H BLACK","3x2x0,5"]
[4867,"STEROWNICZE","SB7303","BiT 500 2(St)H BLACK","5x2x0,5"]
[4880,"STEROWNICZE","SB7316","BiT 500 2(St)H BLACK","4x2x0,75"]
[4895,"STEROWNICZE","SB7331","BiT 500 2(St)H BLACK","5x2x1,0"]
[4900,"STEROWNICZE","SB7336","BiT 500 2(St)H BLACK","12x2x1,0"]
[4910,"STEROWNICZE","SB7346","BiT 500 2(St)H BLACK","6x2x1,5"]
[4915,"STEROWNICZE","SB7351","BiT 500 2(St)H BLACK","14x2x1,5"]
[4933,"STEROWNICZE","S58303","BiT 500 BLACK","4G0,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4940,"STEROWNICZE","S58315","BiT 500 BLACK","14G0,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4951,"STEROWNICZE","S58331","BiT 500 BLACK","6G0,75","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4957,"STEROWNICZE","S58341","BiT 500 BLACK","16G0,75","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4970,"STEROWNICZE","S58361","BiT 500 BLACK","12G1","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4981,"STEROWNICZE","S58376","BiT 500 BLACK","42G1","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4990,"STEROWNICZE","S58388","BiT 500 BLACK","7G1,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[4996,"STEROWNICZE","S58397","BiT 500 BLACK","4G2,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5011,"STEROWNICZE","S58418","BiT 500 BLACK","34G0,75","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5016,"STEROWNICZE","S58423","BiT 500 BLACK","56G0,75","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5022,"STEROWNICZE","S58431","BiT 500 BLACK","19G1,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5031,"STEROWNICZE","S58440","BiT 500 BLACK","50G1,5","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V"]
[5046,"STEROWNICZE","S58457","BiT 500 BLACK","4G4","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5055,"STEROWNICZE","S58467","BiT 500 BLACK","7G6","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5061,"STEROWNICZE","S58474","BiT 500 BLACK","2x16","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5072,"STEROWNICZE","S58490","BiT 500 BLACK","3G50","giętki kabel sterowniczy do zastosowań zewnętrznych i układania w ziemi, żyły numerowane, 300/500 V"]
[5088,"STEROWNICZE","S59400","BiT 500 BLACK","16x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5091,"STEROWNICZE","S59403","BiT 500 BLACK","24x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5102,"STEROWNICZE","S59414","BiT 500 BLACK","16x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5112,"STEROWNICZE","S59424","BiT 500 BLACK","8x2x1,0",null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5121,"STEROWNICZE","S59433","BiT 500 BLACK","3x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0053/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5132,"STEROWNICZE","S59444","BiT 500 BLACK","20x2x1,5"]
[5145,"STEROWNICZE","SB1800","BiT 500 BLACK FR","2x0,5"]
[5147,"STEROWNICZE","SB1803","BiT 500 BLACK FR","4G0,5"]
[5162,"STEROWNICZE","SB1823","BiT 500 BLACK FR","34G0,5",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5167,"STEROWNICZE","SB1828","BiT 500 BLACK FR","56G0,5",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5177,"STEROWNICZE","SB1844","BiT 500 BLACK FR","12G0,75",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5192,"STEROWNICZE","SB1860","BiT 500 BLACK FR","61G0,75"]
[5203,"STEROWNICZE","SB1878","BiT 500 BLACK FR","16G1",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5210,"STEROWNICZE","SB1886","BiT 500 BLACK FR","34G1",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5222,"STEROWNICZE","SB1902","BiT 500 BLACK FR","7G1,5",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5233,"STEROWNICZE","SB1916","BiT 500 BLACK FR","30G1,5"]
[5243,"STEROWNICZE","SB1927","BiT 500 BLACK FR","4G2,5",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5252,"STEROWNICZE","SB1942","BiT 500 BLACK FR","25G2,5"]
[5263,"STEROWNICZE","SB1954","BiT 500 BLACK FR","10G4",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5267,"STEROWNICZE","SB1959","BiT 500 BLACK FR","4G6",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5278,"STEROWNICZE","SB1972","BiT 500 BLACK FR","5G16"]
[5283,"STEROWNICZE","SB1979","BiT 500 BLACK FR","3G35"]
[5300,"STEROWNICZE","SB2001","BiT 500 BLACK FR","12x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5308,"STEROWNICZE","SB2009","BiT 500 BLACK FR","4x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5313,"STEROWNICZE","SB2014","BiT 500 BLACK FR","10x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5328,"STEROWNICZE","SB2029","BiT 500 BLACK FR","12x2x1,0",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5338,"STEROWNICZE","SB2039","BiT 500 BLACK FR","6x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0054/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[5343,"STEROWNICZE","SB2044","BiT 500 BLACK FR","14x2x1,5"]
[5354,"STEROWNICZE","SB2055","BiT 500 BLACK FR","8x2x2,5"]
[5365,"STEROWNICZE","SB2110","BiT 500 BLACK OR","8G0,5"]
[5373,"STEROWNICZE","SB2120","BiT 500 BLACK OR","25G0,5"]
[5384,"STEROWNICZE","SB2131","BiT 500 BLACK OR","3G0,75"]
[5398,"STEROWNICZE","SB2152","BiT 500 BLACK OR","27G0,75"]
[5399,"STEROWNICZE","SB2153","BiT 500 BLACK OR","30G0,75"]
[5414,"STEROWNICZE","SB2173","BiT 500 BLACK OR","10G1"]
[5422,"STEROWNICZE","SB2184","BiT 500 BLACK OR","27G1"]
[5429,"STEROWNICZE","SB2191","BiT 500 BLACK OR","56G1"]
[5444,"STEROWNICZE","SB2213","BiT 500 BLACK OR","21G1,5"]
[5455,"STEROWNICZE","SB2224","BiT 500 BLACK OR","2x2,5"]
[5459,"STEROWNICZE","SB2233","BiT 500 BLACK OR","7G2,5"]
[5474,"STEROWNICZE","SB2251","BiT 500 BLACK OR","4G4"]
[5483,"STEROWNICZE","SB2261","BiT 500 BLACK OR","7G6"]
[5489,"STEROWNICZE","SB2268","BiT 500 BLACK OR","2x16"]
[5504,"STEROWNICZE","SB2291","BiT 500 BLACK OR","4G70"]
[5515,"STEROWNICZE","SB2302","BiT 500 BLACK OR","14x2x0,5"]
[5520,"STEROWNICZE","SB2307","BiT 500 BLACK OR","2x2x0,75"]
[5530,"STEROWNICZE","SB2317","BiT 500 BLACK OR","16x2x0,75"]
[5535,"STEROWNICZE","SB2322","BiT 500 BLACK OR","3x2x1,0"]
[5553,"STEROWNICZE","SB2340","BiT 500 BLACK OR","7x2x1,5"]
[5560,"STEROWNICZE","SB2347","BiT 500 BLACK OR","20x2x1,5"]
[5565,"STEROWNICZE","SB2352","BiT 500 BLACK OR","5x2x2,5"]
[5577,"STEROWNICZE","SB4027","BiT 500 C","6G0,5"]
[5590,"STEROWNICZE","SB4043","BiT 500 C","34G0,5"]
[5595,"STEROWNICZE","SB4048","BiT 500 C","56G0,5"]
[5605,"STEROWNICZE","SB4064","BiT 500 C","12G0,75"]
[5620,"STEROWNICZE","SB4080","BiT 500 C","61G0,75"]
[5625,"STEROWNICZE","SB4088","BiT 500 C","6G1"]
[5638,"STEROWNICZE","SB4106","BiT 500 C","34G1"]
[5650,"STEROWNICZE","SB4122","BiT 500 C","7G1,5"]
[5651,"STEROWNICZE","SB4124","BiT 500 C","8G1,5"]
[5662,"STEROWNICZE","SB4137","BiT 500 C","34G1,5"]
[5670,"STEROWNICZE","SB4145","BiT 500 C","3G2,5"]
[5681,"STEROWNICZE","SB4163","BiT 500 C","30G2,5"]
[5696,"STEROWNICZE","SB4179","BiT 500 C","5x2x0,5"]
[5708,"STEROWNICZE","SB4191","BiT 500 C","3x2x0,75"]
[5711,"STEROWNICZE","SB4194","BiT 500 C","6x2x0,75"]
[5726,"STEROWNICZE","SB4209","BiT 500 C","7x2x1"]
[5736,"STEROWNICZE","SB4219","BiT 500 C","3x2x1,5"]
[5741,"STEROWNICZE","SB4224","BiT 500 C","8x2x1,5"]
[5756,"STEROWNICZE","SB4239","BiT 500 C","10x2x2,5"]
[5760,"STEROWNICZE","SB3170","BiT 500 C BLACK","2x0,5"]
[5771,"STEROWNICZE","SB3187","BiT 500 C BLACK","18G0,5"]
[5786,"STEROWNICZE","SB3203","BiT 500 C BLACK","4G0,75"]
[5793,"STEROWNICZE","SB3216","BiT 500 C BLACK","14G0,75"]
[5801,"STEROWNICZE","SB3224","BiT 500 C BLACK","34G0,75"]
[5812,"STEROWNICZE","SB3238","BiT 500 C BLACK","6G1"]
[5817,"STEROWNICZE","SB3247","BiT 500 C BLACK","14G1"]
[5831,"STEROWNICZE","SB3262","BiT 500 C BLACK","61G1"]
[5842,"STEROWNICZE","SB3280","BiT 500 C BLACK","16G1,5"]
[5847,"STEROWNICZE","SB3285","BiT 500 C BLACK","27G1,5"]
[5858,"STEROWNICZE","SB3297","BiT 500 C BLACK","4G2,5"]
[5872,"STEROWNICZE","SB3317","BiT 500 C BLACK","50G2,5"]
[5877,"STEROWNICZE","SB3323","BiT 500 C BLACK","7G4"]
[5891,"STEROWNICZE","SB3337","BiT 500 C BLACK","18x2x0,5"]
[5902,"STEROWNICZE","SB3348","BiT 500 C BLACK","12x2x0,75"]
[5907,"STEROWNICZE","SB3353","BiT 500 C BLACK","24x2x0,75"]
[5915,"STEROWNICZE","SB3361","BiT 500 C BLACK","10x2x1"]
[5922,"STEROWNICZE","SB3368","BiT 500 C BLACK","2x2x1,5"]
[5933,"STEROWNICZE","SB3379","BiT 500 C BLACK","18x2x1,5"]
[5948,"STEROWNICZE","SB3411","BiT 500 C BLACK FR","3G0,5"]
[5952,"STEROWNICZE","SB3418","BiT 500 C BLACK FR","7G0,5"]
[5963,"STEROWNICZE","SB3432","BiT 500 C BLACK FR","30G0,5"]
[5972,"STEROWNICZE","SB3441","BiT 500 C BLACK FR","3G0,75"]
[5982,"STEROWNICZE","SB3458","BiT 500 C BLACK FR","18G0,75"]
[5993,"STEROWNICZE","SB3469","BiT 500 C BLACK FR","56G0,75"]
[6008,"STEROWNICZE","SB3492","BiT 500 C BLACK FR","21G1"]
[6013,"STEROWNICZE","SB3497","BiT 500 C BLACK FR","37G1"]
[6023,"STEROWNICZE","SB3510","BiT 500 C BLACK FR","6G1,5"]
[6038,"STEROWNICZE","SB3529","BiT 500 C BLACK FR","40G1,5"]
[6046,"STEROWNICZE","SB3539","BiT 500 C BLACK FR","5G2,5"]
[6053,"STEROWNICZE","SB3551","BiT 500 C BLACK FR","21G2,5"]
[6064,"STEROWNICZE","SB3563","BiT 500 C BLACK FR","7G4"]
[6070,"STEROWNICZE","SB3569","BiT 500 C BLACK FR","5x2x0,5"]
[6083,"STEROWNICZE","SB3582","BiT 500 C BLACK FR","4x2x0,75"]
[6094,"STEROWNICZE","SB3593","BiT 500 C BLACK FR","24x2x0,75"]
[6103,"STEROWNICZE","SB3602","BiT 500 C BLACK FR","12x2x1"]
[6113,"STEROWNICZE","SB3612","BiT 500 C BLACK FR","6x2x1,5"]
[6124,"STEROWNICZE","SB3623","BiT 500 C BLACK FR","3x2x2,5"]
[6127,"STEROWNICZE","SB3626","BiT 500 C BLACK FR","6x2x2,5"]
[6139,"STEROWNICZE","SB3658","BiT 500 C BLACK OR","7G0,5"]
[6154,"STEROWNICZE","SB3676","BiT 500 C BLACK OR","42G0,5"]
[6160,"STEROWNICZE","SB3683","BiT 500 C BLACK OR","4G0,75"]
[6169,"STEROWNICZE","SB3698","BiT 500 C BLACK OR","18G0,75"]
[6174,"STEROWNICZE","SB3703","BiT 500 C BLACK OR","30G0,75"]
[6185,"STEROWNICZE","SB3716","BiT 500 C BLACK OR","5G1"]
[6201,"STEROWNICZE","SB3738","BiT 500 C BLACK OR","40G1"]
[6204,"STEROWNICZE","SB3741","BiT 500 C BLACK OR","56G1"]
[6215,"STEROWNICZE","SB3759","BiT 500 C BLACK OR","14G1,5"]
[6225,"STEROWNICZE","SB3769","BiT 500 C BLACK OR","40G1,5"]
[6234,"STEROWNICZE","SB3783","BiT 500 C BLACK OR","7G2,5"]
[6245,"STEROWNICZE","SB3796","BiT 500 C BLACK OR","42G2,5"]
[6258,"STEROWNICZE","SB3810","BiT 500 C BLACK OR","6x2x0,5"]
[6270,"STEROWNICZE","SB3822","BiT 500 C BLACK OR","4x2x0,75"]
[6275,"STEROWNICZE","SB3827","BiT 500 C BLACK OR","10x2x0,75"]
[6282,"STEROWNICZE","SB3834","BiT 500 C BLACK OR","2x2x1,0"]
[6290,"STEROWNICZE","SB3842","BiT 500 C BLACK OR","12x2x1,0"]
[6305,"STEROWNICZE","SB3857","BiT 500 C BLACK OR","14x2x1,5"]
[6315,"STEROWNICZE","SB3867","BiT 500 C BLACK OR","7x2x2,5"]
[6320,"STEROWNICZE","SB3872","BiT 500 C BLACK OR","16x2x2,5"]
[6335,"STEROWNICZE","SB1470","BiT 500 C FR","2x2x0,75"]
[6346,"STEROWNICZE","SB1481","BiT 500 C FR","18x2x0,75"]
[6356,"STEROWNICZE","SB1491","BiT 500 C FR","10x2x1"]
[6365,"STEROWNICZE","SB1500","BiT 500 C FR","4x2x1,5"]
[6376,"STEROWNICZE","SB1511","BiT 500 C FR","24x2x1,5"]
[6380,"STEROWNICZE","SB1515","BiT 500 C FR","5x2x2,5"]
[6391,"STEROWNICZE","SB1305","BiT 500 C FR ","5G0,5"]
[6406,"STEROWNICZE","SB1324","BiT 500 C FR ","37G0,5"]
[6413,"STEROWNICZE","SB1331","BiT 500 C FR ","3G0,75"]
[6421,"STEROWNICZE","SB1346","BiT 500 C FR ","14G0,75"]
[6426,"STEROWNICZE","SB1351","BiT 500 C FR ","25G0,75"]
[6437,"STEROWNICZE","SB1362","BiT 500 C FR ","3G1"]
[6451,"STEROWNICZE","SB1384","BiT 500 C FR ","27G1"]
[6456,"STEROWNICZE","SB1389","BiT 500 C FR ","42G1"]
[6465,"STEROWNICZE","SB1402","BiT 500 C FR ","7G1,5"]
[6481,"STEROWNICZE","SB1421","BiT 500 C FR ","50G1,5"]
[6486,"STEROWNICZE","SB1427","BiT 500 C FR ","4G2,5"]
[6498,"STEROWNICZE","SB1445","BiT 500 C FR ","37G2,5"]
[6511,"STEROWNICZE","SB1555","BiT 500 C OR ","5G0,5"]
[6516,"STEROWNICZE","SB1563","BiT 500 C OR ","12G0,5"]
[6527,"STEROWNICZE","SB1575","BiT 500 C OR ","40G0,5"]
[6535,"STEROWNICZE","SB1585","BiT 500 C OR ","5G0,75"]
[6542,"STEROWNICZE","SB1597","BiT 500 C OR ","16G0,75"]
[6557,"STEROWNICZE","SB1612","BiT 500 C OR ","3G1",null,"ND",17,"0157/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[6568,"STEROWNICZE","SB1631","BiT 500 C OR ","19G1"]
[6572,"STEROWNICZE","SB1635","BiT 500 C OR ","30G1"]
[6587,"STEROWNICZE","SB1655","BiT 500 C OR ","10G1,5"]
[6596,"STEROWNICZE","SB1666","BiT 500 C OR ","30G1,5"]
[6602,"STEROWNICZE","SB1672","BiT 500 C OR ","56G1,5"]
[6617,"STEROWNICZE","SB1694","BiT 500 C OR ","34G2,5"]
[6620,"STEROWNICZE","SB1697","BiT 500 C OR ","50G2,5"]
[6632,"STEROWNICZE","SB1710","BiT 500 C OR ","6x2x0,5"]
[6647,"STEROWNICZE","SB1725","BiT 500 C OR ","7x2x0,75"]
[6653,"STEROWNICZE","SB1731","BiT 500 C OR ","18x2x0,75"]
[6662,"STEROWNICZE","SB1740","BiT 500 C OR ","8x2x1,0"]
[6673,"STEROWNICZE","SB1751","BiT 500 C OR ","5x2x1,5"]
[6678,"STEROWNICZE","SB1756","BiT 500 C OR ","12x2x1,5"]
[6690,"STEROWNICZE","SB1768","BiT 500 C OR ","8x2x2,5"]
[6703,"STEROWNICZE","SB5513","BiT 500 CH ","12G0,5"]
[6708,"STEROWNICZE","SB5519","BiT 500 CH ","21G0,5"]
[6718,"STEROWNICZE","SB5529","BiT 500 CH ","61G0,5"]
[6733,"STEROWNICZE","SB5551","BiT 500 CH ","25G0,75"]
[6738,"STEROWNICZE","SB5556","BiT 500 CH ","40G0,75"]
[6751,"STEROWNICZE","SB5575","BiT 500 CH ","12G1"]
[6763,"STEROWNICZE","SB5589","BiT 500 CH ","42G1"]
[6768,"STEROWNICZE","SB5594","BiT 500 CH ","3G1,5"]
[6775,"STEROWNICZE","SB5607","BiT 500 CH ","12G1,5"]
[6793,"STEROWNICZE","SB5627","BiT 500 CH ","4G2,5"]
[6794,"STEROWNICZE","SB5629","BiT 500 CH ","5G2,5"]
[6808,"STEROWNICZE","SB5648","BiT 500 CH ","2x4"]
[6813,"STEROWNICZE","SB5654","BiT 500 CH ","10G4"]
[6824,"STEROWNICZE","SB5879","BiT 500 CH ","14x2x0,5"]
[6839,"STEROWNICZE","SB5894","BiT 500 CH ","16x2x0,75"]
[6845,"STEROWNICZE","SB5900","BiT 500 CH ","4x2x1,0"]
[6854,"STEROWNICZE","SB5909","BiT 500 CH ","18x2x1,0"]
[6869,"STEROWNICZE","SB5924","BiT 500 CH ","20x2x1,5"]
[6873,"STEROWNICZE","SB5928","BiT 500 CH ","4x2x2,5"]
[6884,"STEROWNICZE","SB6002","BiT 500 CH BLACK","4G0,5"]
[6899,"STEROWNICZE","SB6017","BiT 500 CH BLACK","34G0,5"]
[6906,"STEROWNICZE","SB6024","BiT 500 CH BLACK","2x0,75"]
[6914,"STEROWNICZE","SB6032","BiT 500 CH BLACK","12G0,75"]
[6925,"STEROWNICZE","SB6043","BiT 500 CH BLACK","40G0,75"]
[6930,"STEROWNICZE","SB6048","BiT 500 CH BLACK","2x1"]
[6944,"STEROWNICZE","SB6062","BiT 500 CH BLACK","25G1"]
[6955,"STEROWNICZE","SB6073","BiT 500 CH BLACK","3G1,5"]
[6963,"STEROWNICZE","SB6081","BiT 500 CH BLACK","14G1,5"]
[6974,"STEROWNICZE","SB6092","BiT 500 CH BLACK","42G1,5"]
[6985,"STEROWNICZE","SB6103","BiT 500 CH BLACK","14G2,5"]
[6996,"STEROWNICZE","SB6114","BiT 500 CH BLACK","3G4"]
[7000,"STEROWNICZE","SB6118","BiT 500 CH BLACK","10G4"]
[7015,"STEROWNICZE","SB6143","BiT 500 CH BLACK","24x2x0,5"]
[7020,"STEROWNICZE","SB6148","BiT 500 CH BLACK","6x2x0,75"]
[7028,"STEROWNICZE","SB6156","BiT 500 CH BLACK","20x2x0,75"]
[7045,"STEROWNICZE","SB6173","BiT 500 CH BLACK","3x2x1,5"]
[7046,"STEROWNICZE","SB6174","BiT 500 CH BLACK","4x2x1,5"]
[7061,"STEROWNICZE","SB6189","BiT 500 CH BLACK","5x2x2,5"]
[7065,"STEROWNICZE","SB6193","BiT 500 CH BLACK","10x2x2,5"]
[7076,"STEROWNICZE","S54274","BiT 500 CY","25G0,75","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7085,"STEROWNICZE","S54283","BiT 500 CY","61G0,75","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7095,"STEROWNICZE","S54299","BiT 500 CY","61G1","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych"]
[7106,"STEROWNICZE","S54310","BiT 500 CY","16G0,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7118,"STEROWNICZE","S54324","BiT 500 CY","7G0,75","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7131,"STEROWNICZE","S54339","BiT 500 CY","6G1","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7136,"STEROWNICZE","S54344","BiT 500 CY","14G1","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7151,"STEROWNICZE","S54361","BiT 500 CY","3G2,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7161,"STEROWNICZE","S54385","BiT 500 CY","19G1,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7166,"STEROWNICZE","S54390","BiT 500 CY","37G1,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych","NB 1438",17,"0051/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7181,"STEROWNICZE","S54650","BiT 500 CY","50G2,5","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych"]
[7183,"STEROWNICZE","S54652","BiT 500 CY","3G4","elastyczny, ekranowany przewód sterowniczy o żyłach numerowanych"]
[7196,"STEROWNICZE","SB8657","BiT 500 CY FR ","10G0,5"]
[7207,"STEROWNICZE","SB8668","BiT 500 CY FR ","37G0,5"]
[7216,"STEROWNICZE","SB8677","BiT 500 CY FR ","5G0,75"]
[7226,"STEROWNICZE","SB8687","BiT 500 CY FR ","21G0,75"]
[7237,"STEROWNICZE","SB8698","BiT 500 CY FR ","2x1"]
[7240,"STEROWNICZE","SB8701","BiT 500 CY FR ","5G1"]
[7252,"STEROWNICZE","SB8713","BiT 500 CY FR ","27G1"]
[7267,"STEROWNICZE","SB8728","BiT 500 CY FR ","8G1,5"]
[7273,"STEROWNICZE","SB8734","BiT 500 CY FR ","19G1,5"]
[7282,"STEROWNICZE","SB8743","BiT 500 CY FR ","50G1,5"]
[7297,"STEROWNICZE","SB8758","BiT 500 CY FR ","30G2,5"]
[7306,"STEROWNICZE","SB8767","BiT 500 CY FR ","7G4"]
[7312,"STEROWNICZE","SB8803","BiT 500 CY OR ","5G0,5"]
[7317,"STEROWNICZE","SB8808","BiT 500 CY OR ","12G0,5"]
[7334,"STEROWNICZE","SB8825","BiT 500 CY OR ","3G0,75"]
[7342,"STEROWNICZE","SB8833","BiT 500 CY OR ","14G0,75"]
[7347,"STEROWNICZE","SB8838","BiT 500 CY OR ","25G0,75"]
[7358,"STEROWNICZE","SB8849","BiT 500 CY OR ","3G1"]
[7371,"STEROWNICZE","SB8862","BiT 500 CY OR ","25G1"]
[7377,"STEROWNICZE","SB8868","BiT 500 CY OR ","42G1"]
[7388,"STEROWNICZE","SB8879","BiT 500 CY OR ","10G1,5"]
[7395,"STEROWNICZE","SB8886","BiT 500 CY OR ","25G1,5"]
[7413,"STEROWNICZE","SB8904","BiT 500 CY OR ","16G2,5"]
[7418,"STEROWNICZE","SB8909","BiT 500 CY OR ","34G2,5"]
[7428,"STEROWNICZE","SB8919","BiT 500 CY OR ","12G4"]
[7433,"STEROWNICZE","S58862","BiT 500 FR","6G0,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7448,"STEROWNICZE","S58880","BiT 500 FR","40G0,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7456,"STEROWNICZE","S58890","BiT 500 FR","5G0,75","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7463,"STEROWNICZE","S58902","BiT 500 FR","16G0,75","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7478,"STEROWNICZE","S58917","BiT 500 FR","3G1","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7489,"STEROWNICZE","S58936","BiT 500 FR","19G1","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7493,"STEROWNICZE","S58940","BiT 500 FR","30G1","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7508,"STEROWNICZE","S58960","BiT 500 FR","10G1,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7519,"STEROWNICZE","S58973","BiT 500 FR","37G1,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7526,"STEROWNICZE","S58980","BiT 500 FR","3G2,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7534,"STEROWNICZE","S58995","BiT 500 FR","18G2,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7549,"STEROWNICZE","S59011","BiT 500 FR","2x2x0,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7550,"STEROWNICZE","S59012","BiT 500 FR","3x2x0,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7564,"STEROWNICZE","S59026","BiT 500 FR","3x2x0,75","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7569,"STEROWNICZE","S59031","BiT 500 FR","8x2x0,75","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7587,"STEROWNICZE","S59049","BiT 500 FR","16x2x1,0","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7594,"STEROWNICZE","S59056","BiT 500 FR","5x2x1,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V","NB 1438",17,"0052/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[7599,"STEROWNICZE","S59061","BiT 500 FR","12x2x1,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7611,"STEROWNICZE","S59073","BiT 500 FR","8x2x2,5","uniepalnione, giętkie kable sterownicze, żyły numerowane, 300/500 V"]
[7624,"STEROWNICZE","H50014","BiT 500 H","12G0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7629,"STEROWNICZE","H50021","BiT 500 H","21G0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7644,"STEROWNICZE","H50044","BiT 500 H","18G0,75","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7654,"STEROWNICZE","H50061","BiT 500 H","10G1","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7665,"STEROWNICZE","H50081","BiT 500 H","6G1,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7668,"STEROWNICZE","H50085","BiT 500 H","10G1,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7684,"STEROWNICZE","H51818","BiT 500 H","50G0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7685,"STEROWNICZE","H51819","BiT 500 H","56G0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7700,"STEROWNICZE","H51834","BiT 500 H","40G1","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7705,"STEROWNICZE","H51839","BiT 500 H","14G1,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7715,"STEROWNICZE","H51849","BiT 500 H","42G1,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7730,"STEROWNICZE","H51864","BiT 500 H","3G4","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7742,"STEROWNICZE","H52006","BiT 500 H","8x2x0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7745,"STEROWNICZE","H52009","BiT 500 H","14x2x0,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7760,"STEROWNICZE","H52024","BiT 500 H","16x2x0,75","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7766,"STEROWNICZE","H52030","BiT 500 H","4x2x1,0","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7775,"STEROWNICZE","H52039","BiT 500 H","18x2x1,0","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7786,"STEROWNICZE","H52050","BiT 500 H","12x2x1,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7799,"STEROWNICZE","H52063","BiT 500 H","10x2x2,5","giętki, bezhalogenowy kabel sterowniczy, żyły numerowane, 300/500V"]
[7805,"STEROWNICZE","SB6302","BiT 500 H BLACK","4G0,5"]
[7816,"STEROWNICZE","SB6313","BiT 500 H BLACK","21G0,5"]
[7823,"STEROWNICZE","SB6320","BiT 500 H BLACK","42G0,5"]
[7835,"STEROWNICZE","SB6332","BiT 500 H BLACK","12G0,75"]
[7846,"STEROWNICZE","SB6343","BiT 500 H BLACK","40G0,75"]
[7851,"STEROWNICZE","SB6348","BiT 500 H BLACK","2x1"]
[7864,"STEROWNICZE","SB6361","BiT 500 H BLACK","21G1"]
[7876,"STEROWNICZE","SB6373","BiT 500 H BLACK","3G1,5"]
[7881,"STEROWNICZE","SB6378","BiT 500 H BLACK","8G1,5"]
[7897,"STEROWNICZE","SB6394","BiT 500 H BLACK","56G1,5"]
[7906,"STEROWNICZE","SB6403","BiT 500 H BLACK","14G2,5"]
[7911,"STEROWNICZE","SB6408","BiT 500 H BLACK","30G2,5"]
[7921,"STEROWNICZE","SB6418","BiT 500 H BLACK","10G4"]
[7936,"STEROWNICZE","SB6433","BiT 500 H BLACK","5G16"]
[7937,"STEROWNICZE","SB6434","BiT 500 H BLACK","2x25"]
[7954,"STEROWNICZE","SB6474","BiT 500 H BLACK","6x2x0,5"]
[7956,"STEROWNICZE","SB6476","BiT 500 H BLACK","8x2x0,5"]
[7967,"STEROWNICZE","SB6487","BiT 500 H BLACK","5x2x0,75"]
[7978,"STEROWNICZE","SB6498","BiT 500 H BLACK","2x2x1,0"]
[7992,"STEROWNICZE","SB6512","BiT 500 H BLACK","2x2x1,5"]
[7997,"STEROWNICZE","SB6517","BiT 500 H BLACK","7x2x1,5"]
[8012,"STEROWNICZE","SB6532","BiT 500 H BLACK","8x2x2,5"]
[8019,"STEROWNICZE","SB5675","BiT 500 HCH ","40G0,5"]
[8027,"STEROWNICZE","SB5683","BiT 500 HCH ","34G0,75"]
[8042,"STEROWNICZE","SB5698","BiT 500 HCH ","56G1"]
[8052,"STEROWNICZE","SB5708","BiT 500 HCH ","12G0,5"]
[8057,"STEROWNICZE","SB5714","BiT 500 HCH ","21G0,5"]
[8068,"STEROWNICZE","SB5726","BiT 500 HCH ","10G0,75"]
[8076,"STEROWNICZE","SB5736","BiT 500 HCH ","3G1"]
[8087,"STEROWNICZE","SB5747","BiT 500 HCH ","19G1"]
[8098,"STEROWNICZE","SB5760","BiT 500 HCH ","2x2,5"]
[8109,"STEROWNICZE","SB5773","BiT 500 HCH ","25G2,5"]
[8113,"STEROWNICZE","SB5777","BiT 500 HCH ","42G2,5"]
[8128,"STEROWNICZE","SB6713","BiT 500 HCH ","56G1,5"]
[8133,"STEROWNICZE","SB6718","BiT 500 HCH ","5G4"]
[8143,"STEROWNICZE","SB0011","BiT 500 OR","8G0,5",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8158,"STEROWNICZE","SB0028","BiT 500 OR","50G0,5"]
[8166,"STEROWNICZE","SB0040","BiT 500 OR","7G0,75",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8173,"STEROWNICZE","SB0050","BiT 500 OR","19G0,75",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8188,"STEROWNICZE","SB0067","BiT 500 OR","5G1",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8189,"STEROWNICZE","SB0069","BiT 500 OR","6G1",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8207,"STEROWNICZE","SB0092","BiT 500 OR","56G1"]
[8208,"STEROWNICZE","SB0093","BiT 500 OR","61G1"]
[8219,"STEROWNICZE","SB0111","BiT 500 OR","16G1,5",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8231,"STEROWNICZE","SB0123","BiT 500 OR","56G1,5"]
[8238,"STEROWNICZE","SB0136","BiT 500 OR","10G2,5",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8249,"STEROWNICZE","SB0148","BiT 500 OR","50G2,5"]
[8264,"STEROWNICZE","SB0164","BiT 500 OR","10x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8274,"STEROWNICZE","SB0174","BiT 500 OR","5x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8279,"STEROWNICZE","SB0179","BiT 500 OR","12x2x0,75",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8288,"STEROWNICZE","SB0188","BiT 500 OR","5x2x1,0",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8304,"STEROWNICZE","SB0204","BiT 500 OR","7x2x1,5",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8309,"STEROWNICZE","SB0209","BiT 500 OR","16x2x1,5"]
[8316,"STEROWNICZE","SB0216","BiT 500 OR","5x2x2,5",null,"NB 1438",17,"0050/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8324,"STEROWNICZE","S61575","BIT 750","10G2,5"]
[8339,"STEROWNICZE","S61598","BIT 750","48G1,5",null,"NB 1438",17,"0084/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8350,"STEROWNICZE","S61617","BIT 750","2x4 ",null,"NB 1438",17,"0084/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8362,"STEROWNICZE","S61630","BIT 750","7G10  ",null,"NB 1438",17,"0084/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8369,"STEROWNICZE","S61637","BIT 750","5G25  ",null,"NB 1438",17,"0084/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8380,"STEROWNICZE","S61648","BIT 750","4G95 "]
[8386,"STEROWNICZE","S61655","BIT 750","1x120"]
[8395,"STEROWNICZE","S61666","BIT 750","10G4 ",null,"NB 1438",17,"0084/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8410,"STEROWNICZE","S62705","BIT 750 CY","7G1,5"]
[8419,"STEROWNICZE","S62720","BIT 750 CY","16G2,5"]
[8425,"STEROWNICZE","S62727","BIT 750 CY","7G4 "]
[8440,"STEROWNICZE","S62748","BIT 750 CY","7G16  "]
[8447,"STEROWNICZE","S62756","BIT 750 CY","4G35 "]
[8455,"STEROWNICZE","S62764","BIT 750 CY","4G70 "]
[8460,"STEROWNICZE","S62769","BIT 750 CY","3G120"]
[8471,"STEROWNICZE","EM9005","BiT CP","1x10",null,"ND",17,"0099/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[8485,"STEROWNICZE","S10551","BiT KJAAM","4x(2+1)x0,5+0,5"]
[8490,"STEROWNICZE","S10651","BiT KJAAM ARM","4x(2+1)x0,5+0,5"]
[8504,"STEROWNICZE","EB0008","BiT L2 BUS Flex","1x2x0,64 (7x0,21)"]
[8515,"STEROWNICZE","S32805","BiT LiHCH  300/300V ","7x0,14","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8526,"STEROWNICZE","S32816","BiT LiHCH  300/300V ","37x0,14","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8531,"STEROWNICZE","S32821","BiT LiHCH  300/300V ","56x0,14","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8541,"STEROWNICZE","S32831","BiT LiHCH  300/300V ","12x0,25","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8556,"STEROWNICZE","S32846","BiT LiHCH  300/300V ","2x0,34","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8561,"STEROWNICZE","S32851","BiT LiHCH  300/300V ","7x0,34","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8574,"STEROWNICZE","S32864","BiT LiHCH  300/300V ","44x0,34","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8576,"STEROWNICZE","S32866","BiT LiHCH  300/300V ","52x0,34","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8591,"STEROWNICZE","S32881","BiT LiHCH  300/300V ","20x0,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8602,"STEROWNICZE","S32892","BiT LiHCH  300/300V ","2x0,75","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8606,"STEROWNICZE","S32896","BiT LiHCH  300/300V ","6x0,75","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8621,"STEROWNICZE","S32911","BiT LiHCH  300/300V ","3x1","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8626,"STEROWNICZE","S32916","BiT LiHCH  300/300V ","8x1","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8636,"STEROWNICZE","S32926","BiT LiHCH  300/300V ","37x1","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8647,"STEROWNICZE","S32937","BiT LiHCH  300/300V ","16x1,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8659,"STEROWNICZE","S32949","BiT LiHCH  300/300V ","7x2,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8666,"STEROWNICZE","S32956","BiT LiHCH  300/300V ","20x2,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8677,"STEROWNICZE","S33209","BiT LiHCH  300/300V ","14x2x0,14","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8692,"STEROWNICZE","S33224","BiT LiHCH  300/300V ","16x2x0,25","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8696,"STEROWNICZE","S33228","BiT LiHCH  300/300V ","2x2x0,34","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8707,"STEROWNICZE","S33239","BiT LiHCH  300/300V ","18x2x0,34","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8712,"STEROWNICZE","S33244","BiT LiHCH  300/300V ","4x2x0,5","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8724,"STEROWNICZE","S33256","BiT LiHCH  300/300V ","2x2x0,75","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8737,"STEROWNICZE","S33272","BiT LiHCH  300/300V ","5x2x1","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8742,"STEROWNICZE","S33279","BiT LiHCH  300/300V ","16x2x1","ekranowany, bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8757,"STEROWNICZE","SB5104","BiT LiHCH  300/500V ","6x0,5"]
[8767,"STEROWNICZE","SB5114","BiT LiHCH  300/500V ","25x0,5"]
[8772,"STEROWNICZE","SB5119","BiT LiHCH  300/500V ","40x0,5"]
[8781,"STEROWNICZE","SB5128","BiT LiHCH  300/500V ","6x0,75"]
[8797,"STEROWNICZE","SB5144","BiT LiHCH  300/500V ","42x0,75"]
[8808,"STEROWNICZE","SB5155","BiT LiHCH  300/500V ","10x1,0"]
[8814,"STEROWNICZE","SB5161","BiT LiHCH  300/500V ","21x1,0"]
[8827,"STEROWNICZE","SB5174","BiT LiHCH  300/500V ","4x1,5"]
[8828,"STEROWNICZE","SB5175","BiT LiHCH  300/500V ","5x1,5"]
[8843,"STEROWNICZE","SB5190","BiT LiHCH  300/500V ","37x1,5"]
[8855,"STEROWNICZE","SB5202","BiT LiHCH  300/500V ","10x2,5"]
[8858,"STEROWNICZE","SB5205","BiT LiHCH  300/500V ","16x2,5"]
[8873,"STEROWNICZE","SB5228","BiT LiHCH  300/500V ","8x2x0,5"]
[8879,"STEROWNICZE","SB5234","BiT LiHCH  300/500V ","20x2x0,5"]
[8888,"STEROWNICZE","SB5243","BiT LiHCH  300/500V ","10x2x0,75"]
[8903,"STEROWNICZE","SB5258","BiT LiHCH  300/500V ","12x2x1,0"]
[8912,"STEROWNICZE","SB5267","BiT LiHCH  300/500V ","5x2x1,5"]
[8918,"STEROWNICZE","SB5273","BiT LiHCH  300/500V ","14x2x1,5"]
[8929,"STEROWNICZE","SB5284","BiT LiHCH  300/500V ","8x2x2,5"]
[8936,"STEROWNICZE","S33002","BiT LiHH  300/300V","4x0,14","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8948,"STEROWNICZE","S33014","BiT LiHH  300/300V","27x0,14","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8959,"STEROWNICZE","S33025","BiT LiHH  300/300V","4x0,25","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8969,"STEROWNICZE","S33035","BiT LiHH  300/300V","20x0,25","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8974,"STEROWNICZE","S33040","BiT LiHH  300/300V","40x0,25","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8989,"STEROWNICZE","S33055","BiT LiHH  300/300V","14x0,34","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[8993,"STEROWNICZE","S33059","BiT LiHH  300/300V","21x0,34","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9004,"STEROWNICZE","S33070","BiT LiHH  300/300V","3x0,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9019,"STEROWNICZE","S33085","BiT LiHH  300/300V","37x0,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9024,"STEROWNICZE","S33090","BiT LiHH  300/300V","56x0,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9034,"STEROWNICZE","S33100","BiT LiHH  300/300V","12x0,75","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9049,"STEROWNICZE","S33115","BiT LiHH  300/300V","7x1","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9060,"STEROWNICZE","S33126","BiT LiHH  300/300V","5x1,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9067,"STEROWNICZE","S33133","BiT LiHH  300/300V","16x1,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9079,"STEROWNICZE","S33400","BiT LiHH  300/300V","2x2x0,14","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9080,"STEROWNICZE","S33401","BiT LiHH  300/300V","3x2x0,14","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9091,"STEROWNICZE","S33412","BiT LiHH  300/300V","20x2x0,14","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9099,"STEROWNICZE","S33420","BiT LiHH  300/300V","8x2x0,25","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9110,"STEROWNICZE","S33431","BiT LiHH  300/300V","5x2x0,34","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9124,"STEROWNICZE","S33445","BiT LiHH  300/300V","5x2x0,5","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9135,"STEROWNICZE","S33456","BiT LiHH  300/300V","2x2x0,75","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9140,"STEROWNICZE","S33461","BiT LiHH  300/300V","10x2x0,75","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9148,"STEROWNICZE","S33469","BiT LiHH  300/300V","5x2x1","bezhalogenowy przewód sterowniczy, żyły kolorowe, 300/300V"]
[9165,"STEROWNICZE","SB4901","BiT LiHH  300/500V","3x0,5"]
[9170,"STEROWNICZE","SB4906","BiT LiHH  300/500V","10x0,5"]
[9181,"STEROWNICZE","SB4917","BiT LiHH  300/500V","37x0,5"]
[9189,"STEROWNICZE","SB4925","BiT LiHH  300/500V","4x0,75"]
[9200,"STEROWNICZE","SB4936","BiT LiHH  300/500V","21x0,75"]
[9211,"STEROWNICZE","SB4947","BiT LiHH  300/500V","2x1,0"]
[9222,"STEROWNICZE","SB4958","BiT LiHH  300/500V","18x1,0"]
[9230,"STEROWNICZE","SB4966","BiT LiHH  300/500V","40x1,0"]
[9241,"STEROWNICZE","SB4977","BiT LiHH  300/500V","8x1,5"]
[9246,"STEROWNICZE","SB4982","BiT LiHH  300/500V","18x1,5"]
[9256,"STEROWNICZE","SB4992","BiT LiHH  300/500V","50x1,5"]
[9271,"STEROWNICZE","SB5025","BiT LiHH  300/500V ","6x2x0,5"]
[9279,"STEROWNICZE","SB5033","BiT LiHH  300/500V ","20x2x0,5"]
[9286,"STEROWNICZE","SB5040","BiT LiHH  300/500V ","7x2x0,75"]
[9301,"STEROWNICZE","SB5055","BiT LiHH  300/500V ","8x2x1,0"]
[9307,"STEROWNICZE","SB5061","BiT LiHH  300/500V ","20x2x1,0"]
[9316,"STEROWNICZE","SB5070","BiT LiHH  300/500V ","10x2x1,5"]
[9331,"STEROWNICZE","SB5085","BiT LiHH  300/500V ","12x2x2,5"]
[9340,"STEROWNICZE","S30506","BiT LiYCY  300/300V","8x0,14","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9346,"STEROWNICZE","S30512","BiT LiYCY  300/300V","20x0,14","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9351,"STEROWNICZE","S30521","BiT LiYCY  300/300V","40x0,14","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9362,"STEROWNICZE","S30534","BiT LiYCY  300/300V","7x0,25","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9377,"STEROWNICZE","S30553","BiT LiYCY  300/300V","52x0,25","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9387,"STEROWNICZE","S30564","BiT LiYCY  300/300V","10x0,34","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9392,"STEROWNICZE","S30569","BiT LiYCY  300/300V","20x0,34","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9401,"STEROWNICZE","S30583","BiT LiYCY  300/300V","56x0,34","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9417,"STEROWNICZE","S30602","BiT LiYCY  300/300V","27x0,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9422,"STEROWNICZE","S30609","BiT LiYCY  300/300V","48x0,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9434,"STEROWNICZE","S30623","BiT LiYCY  300/300V","12x0,75","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9447,"STEROWNICZE","S30640","BiT LiYCY  300/300V","5x1","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9452,"STEROWNICZE","S30645","BiT LiYCY  300/300V","12x1","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9462,"STEROWNICZE","S30658","BiT LiYCY  300/300V","3x1,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9467,"STEROWNICZE","S30663","BiT LiYCY  300/300V","8x1,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9482,"STEROWNICZE","S30681","BiT LiYCY  300/300V","6x2,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9495,"STEROWNICZE","S30803","BiT LiYCY  300/300V","5x2x0,14","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9497,"STEROWNICZE","S30805","BiT LiYCY  300/300V","7x2x0,14","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9508,"STEROWNICZE","S30819","BiT LiYCY  300/300V","4x2x0,25","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9523,"STEROWNICZE","S30837","BiT LiYCY  300/300V","5x2x0,34","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9532,"STEROWNICZE","S30846","BiT LiYCY  300/300V","20x2x0,34","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9538,"STEROWNICZE","S30853","BiT LiYCY  300/300V","6x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9553,"STEROWNICZE","S30871","BiT LiYCY  300/300V","10x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9556,"STEROWNICZE","S30874","BiT LiYCY  300/300V","16x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9568,"STEROWNICZE","S30890","BiT LiYCY  300/300V","2x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy ekranowany o żyłach kolorowych","NB 1438",17,"0082/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9583,"STEROWNICZE","S53779","BiT LiYCY  300/500V","42x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9584,"STEROWNICZE","S53780","BiT LiYCY  300/500V","50x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9598,"STEROWNICZE","S53802","BiT LiYCY  300/500V","3x0,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9603,"STEROWNICZE","S53807","BiT LiYCY  300/500V","8x0,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9617,"STEROWNICZE","S53830","BiT LiYCY  300/500V","3x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9628,"STEROWNICZE","S53842","BiT LiYCY  300/500V","21x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9633,"STEROWNICZE","S53849","BiT LiYCY  300/500V","37x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9650,"STEROWNICZE","S53868","BiT LiYCY  300/500V","30x1,0","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9658,"STEROWNICZE","S53877","BiT LiYCY  300/500V","8x1,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9669,"STEROWNICZE","S53892","BiT LiYCY  300/500V","3x2,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9674,"STEROWNICZE","S53898","BiT LiYCY  300/500V","10x2,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9688,"STEROWNICZE","S53919","BiT LiYCY  300/500V","42x1,0","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9699,"STEROWNICZE","S53933","BiT LiYCY  300/500V","12x2x0,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9704,"STEROWNICZE","S53938","BiT LiYCY  300/500V","24x2x0,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9715,"STEROWNICZE","S53949","BiT LiYCY  300/500V","16x2x0,75","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9719,"STEROWNICZE","S53953","BiT LiYCY  300/500V","2x2x1,0","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","ND",17,"0148/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9734,"STEROWNICZE","S53968","BiT LiYCY  300/500V","3x2x1,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9739,"STEROWNICZE","S53973","BiT LiYCY  300/500V","8x2x1,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V"]
[9749,"STEROWNICZE","S53983","BiT LiYCY  300/500V","4x2x2,5","Elastyczne przewody sterownicze ekranowane, żyły kolorowe, 300/500 V","ND",17,"0148/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[9764,"STEROWNICZE","S32606","BiT LiYCYn  300/300V","8x0,14"]
[9772,"STEROWNICZE","S32614","BiT LiYCYn  300/300V","27x0,14"]
[9779,"STEROWNICZE","S32621","BiT LiYCYn  300/300V","56x0,14"]
[9790,"STEROWNICZE","S32632","BiT LiYCYn  300/300V","14x0,25"]
[9805,"STEROWNICZE","S32647","BiT LiYCYn  300/300V","3x0,34"]
[9809,"STEROWNICZE","S32651","BiT LiYCYn  300/300V","7x0,34"]
[9820,"STEROWNICZE","S32662","BiT LiYCYn  300/300V","37x0,34"]
[9829,"STEROWNICZE","S32671","BiT LiYCYn  300/300V","4x0,5"]
[9835,"STEROWNICZE","S32677","BiT LiYCYn  300/300V","12x0,5"]
[9850,"STEROWNICZE","S32692","BiT LiYCYn  300/300V","2x0,75"]
[9855,"STEROWNICZE","S32697","BiT LiYCYn  300/300V","7x0,75"]
[9870,"STEROWNICZE","S32712","BiT LiYCYn  300/300V","4x1"]
[9880,"STEROWNICZE","S32722","BiT LiYCYn  300/300V","20x1"]
[9885,"STEROWNICZE","S32727","BiT LiYCYn  300/300V","2x1,5"]
[9894,"STEROWNICZE","S32736","BiT LiYCYn  300/300V","14x1,5"]
[9910,"STEROWNICZE","S32752","BiT LiYCYn  300/300V","12x2,5"]
[9921,"STEROWNICZE","S34455","BiT LiYCYn  300/300V","7x2x0,14"]
[9927,"STEROWNICZE","S34461","BiT LiYCYn  300/300V","18x2x0,14"]
[9940,"STEROWNICZE","S34474","BiT LiYCYn  300/300V","16x2x0,25"]
[9951,"STEROWNICZE","S34485","BiT LiYCYn  300/300V","10x2x0,34"]
[9960,"STEROWNICZE","S34494","BiT LiYCYn  300/300V","4x2x0,5"]
[9970,"STEROWNICZE","S34504","BiT LiYCYn  300/300V","20x2x0,5"]
[9971,"STEROWNICZE","S34505","BiT LiYCYn  300/300V","24x2x0,5"]
[9984,"STEROWNICZE","S34518","BiT LiYCYn  300/300V","4x2x1"]
[9996,"STEROWNICZE","S34530","BiT LiYCYn  300/300V","7x2x1,5"]
[10001,"STEROWNICZE","SB8050","BiT LiYCYn  300/500V","2x0,5"]
[10016,"STEROWNICZE","SB8065","BiT LiYCYn  300/500V","27x0,5"]
[10025,"STEROWNICZE","SB8074","BiT LiYCYn  300/500V","2x0,75"]
[10031,"STEROWNICZE","SB8080","BiT LiYCYn  300/500V","8x0,75"]
[10042,"STEROWNICZE","SB8091","BiT LiYCYn  300/500V","34x0,75"]
[10049,"STEROWNICZE","SB8098","BiT LiYCYn  300/500V","2x1,0"]
[10061,"STEROWNICZE","SB8110","BiT LiYCYn  300/500V","19x1,0"]
[10072,"STEROWNICZE","SB8121","BiT LiYCYn  300/500V","61x1,0"]
[10082,"STEROWNICZE","SB8131","BiT LiYCYn  300/500V","14x1,5"]
[10091,"STEROWNICZE","SB8140","BiT LiYCYn  300/500V","37x1,5"]
[10102,"STEROWNICZE","SB8151","BiT LiYCYn  300/500V","7x2,5"]
[10115,"STEROWNICZE","SB8200","BiT LiYCYn  300/500V","2x2x0,5"]
[10117,"STEROWNICZE","SB8202","BiT LiYCYn  300/500V","4x2x0,5"]
[10132,"STEROWNICZE","SB8217","BiT LiYCYn  300/500V","5x2x0,75"]
[10139,"STEROWNICZE","SB8224","BiT LiYCYn  300/500V","16x2x0,75"]
[10147,"STEROWNICZE","SB8232","BiT LiYCYn  300/500V","6x2x1,0"]
[10162,"STEROWNICZE","SB8247","BiT LiYCYn  300/500V","7x2x1,5"]
[10172,"STEROWNICZE","SB8257","BiT LiYCYn  300/500V","3x2x2,5"]
[10177,"STEROWNICZE","SB8262","BiT LiYCYn  300/500V","8x2x2,5"]
[10192,"STEROWNICZE","S34710","BiT LiYCYo  300/300V","16x0,14"]
[10203,"STEROWNICZE","S34721","BiT LiYCYo  300/300V","56x0,14"]
[10204,"STEROWNICZE","S34722","BiT LiYCYo  300/300V","61x0,14"]
[10222,"STEROWNICZE","S34740","BiT LiYCYo  300/300V","40x0,25"]
[10223,"STEROWNICZE","S34741","BiT LiYCYo  300/300V","44x0,25"]
[10237,"STEROWNICZE","S34755","BiT LiYCYo  300/300V","14x0,34"]
[10248,"STEROWNICZE","S34766","BiT LiYCYo  300/300V","52x0,34"]
[10253,"STEROWNICZE","S34771","BiT LiYCYo  300/300V","4x0,5"]
[10270,"STEROWNICZE","S34788","BiT LiYCYo  300/300V","48x0,5"]
[10278,"STEROWNICZE","S34796","BiT LiYCYo  300/300V","6x0,75"]
[10283,"STEROWNICZE","S34801","BiT LiYCYo  300/300V","14x0,75"]
[10294,"STEROWNICZE","S34812","BiT LiYCYo  300/300V","4x1"]
[10308,"STEROWNICZE","S34826","BiT LiYCYo  300/300V","37x1"]
[10313,"STEROWNICZE","S34831","BiT LiYCYo  300/300V","6x1,5"]
[10322,"STEROWNICZE","S34840","BiT LiYCYo  300/300V","21x1,5"]
[10338,"STEROWNICZE","S34856","BiT LiYCYo  300/300V","20x2,5"]
[10343,"STEROWNICZE","S35003","BiT LiYCYo  300/300V","5x2x0,14"]
[10354,"STEROWNICZE","S35014","BiT LiYCYo  300/300V","2x2x0,25"]
[10359,"STEROWNICZE","S35019","BiT LiYCYo  300/300V","7x2x0,25"]
[10369,"STEROWNICZE","S35029","BiT LiYCYo  300/300V","3x2x0,34"]
[10384,"STEROWNICZE","S35044","BiT LiYCYo  300/300V","4x2x0,5"]
[10392,"STEROWNICZE","S35052","BiT LiYCYo  300/300V","16x2x0,5"]
[10399,"STEROWNICZE","S35059","BiT LiYCYo  300/300V","5x2x0,75"]
[10414,"STEROWNICZE","S35074","BiT LiYCYo  300/300V","16x2x1"]
[10425,"STEROWNICZE","SB8350","BiT LiYCYo  300/500V","2x0,5"]
[10429,"STEROWNICZE","SB8354","BiT LiYCYo  300/500V","6x0,5"]
[10444,"STEROWNICZE","SB8369","BiT LiYCYo  300/500V","40x0,5"]
[10453,"STEROWNICZE","SB8378","BiT LiYCYo  300/500V","6x0,75"]
[10459,"STEROWNICZE","SB8384","BiT LiYCYo  300/500V","16x0,75"]
[10474,"STEROWNICZE","SB8399","BiT LiYCYo  300/500V","3x1,0"]
[10477,"STEROWNICZE","SB8402","BiT LiYCYo  300/500V","6x1,0"]
[10489,"STEROWNICZE","SB8414","BiT LiYCYo  300/500V","30x1,0"]
[10494,"STEROWNICZE","SB8419","BiT LiYCYo  300/500V","50x1,0"]
[10510,"STEROWNICZE","SB8435","BiT LiYCYo  300/500V","21x1,5"]
[10519,"STEROWNICZE","SB8444","BiT LiYCYo  300/500V","56x1,5"]
[10530,"STEROWNICZE","SB8455","BiT LiYCYo  300/500V","16x2,5"]
[10535,"STEROWNICZE","SB8460","BiT LiYCYo  300/500V","34x2,5"]
[10547,"STEROWNICZE","SB8508","BiT LiYCYo  300/500V","12x2x0,5"]
[10560,"STEROWNICZE","SB8521","BiT LiYCYo  300/500V","10x2x0,75"]
[10565,"STEROWNICZE","SB8526","BiT LiYCYo  300/500V","20x2x0,75"]
[10575,"STEROWNICZE","SB8536","BiT LiYCYo  300/500V","12x2x1,0"]
[10590,"STEROWNICZE","SB8551","BiT LiYCYo  300/500V","14x2x1,5"]
[10595,"STEROWNICZE","SB8556","BiT LiYCYo  300/500V","2x2x2,5"]
[10608,"STEROWNICZE","S30003","BiT LiYY  300/300V","4x0,14","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany"]
[10610,"STEROWNICZE","S30005","BiT LiYY  300/300V","6x0,14","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10625,"STEROWNICZE","S30022","BiT LiYY  300/300V","48x0,14","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10632,"STEROWNICZE","S30030","BiT LiYY  300/300V","5x0,25","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10640,"STEROWNICZE","S30038","BiT LiYY  300/300V","18x0,25","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10651,"STEROWNICZE","S30052","BiT LiYY  300/300V","61x0,25","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10665,"STEROWNICZE","S30066","BiT LiYY  300/300V","21x0,34","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10670,"STEROWNICZE","S30073","BiT LiYY  300/300V","44x0,34","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10681,"STEROWNICZE","S30085","BiT LiYY  300/300V","8x0,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10696,"STEROWNICZE","S30103","BiT LiYY  300/300V","56x0,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany"]
[10706,"STEROWNICZE","S30113","BiT LiYY  300/300V","12x0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10711,"STEROWNICZE","S30118","BiT LiYY  300/300V","21x0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10726,"STEROWNICZE","S30137","BiT LiYY  300/300V","16x1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10730,"STEROWNICZE","S30150","BiT LiYY  300/300V","3x1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10741,"STEROWNICZE","S30161","BiT LiYY  300/300V","20x1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany"]
[10746,"STEROWNICZE","S30175","BiT LiYY  300/300V","6x2,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10763,"STEROWNICZE","S30312","BiT LiYY  300/300V","20x2x0,14","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10771,"STEROWNICZE","S30320","BiT LiYY  300/300V","8x2x0,25","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10782,"STEROWNICZE","S30331","BiT LiYY  300/300V","5x2x0,34","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10787,"STEROWNICZE","S30336","BiT LiYY  300/300V","12x2x0,34","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10801,"STEROWNICZE","S30350","BiT LiYY  300/300V","12x2x0,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany"]
[10812,"STEROWNICZE","S30367","BiT LiYY  300/300V","10x2x0,75","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany"]
[10820,"STEROWNICZE","S30380","BiT LiYY  300/300V","5x2x1","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany","NB 1438",17,"0134/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[10831,"STEROWNICZE","S30399","BiT LiYY  300/300V","7x2x1,5","elastyczny przewód sterowniczy o żyłach kolorowych, wielożyłowy i parowany"]
[10842,"STEROWNICZE","S53607","BiT LiYY  300/500V","10x0,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10847,"STEROWNICZE","S53613","BiT LiYY  300/500V","21x0,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10861,"STEROWNICZE","S53634","BiT LiYY  300/500V","12x0,75","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10862,"STEROWNICZE","S53635","BiT LiYY  300/500V","14x0,75","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10877,"STEROWNICZE","S53655","BiT LiYY  300/500V","10x1,0","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10885,"STEROWNICZE","S53666","BiT LiYY  300/500V","37x1,0","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10892,"STEROWNICZE","S53675","BiT LiYY  300/500V","7x1,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10903,"STEROWNICZE","S53689","BiT LiYY  300/500V","40x1,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10918,"STEROWNICZE","S53717","BiT LiYY  300/500V","25x1,0","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10922,"STEROWNICZE","S53722","BiT LiYY  300/500V","56x0,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10933,"STEROWNICZE","S53733","BiT LiYY  300/500V","25x1,5","elastyczne, przewody sterownicze, żyły kolorowe, 300/500V"]
[10942,"STEROWNICZE","SB4803","BiT LiYY  300/500V","5x2x0,5"]
[10952,"STEROWNICZE","SB4813","BiT LiYY  300/500V","24x2x0,5"]
[10963,"STEROWNICZE","SB4824","BiT LiYY  300/500V","16x2x0,75"]
[10975,"STEROWNICZE","SB4836","BiT LiYY  300/500V","12x2x1,0"]
[10978,"STEROWNICZE","SB4839","BiT LiYY  300/500V","18x2x1,0"]
[10993,"STEROWNICZE","SB4854","BiT LiYY  300/500V","20x2x1,5"]
[10999,"STEROWNICZE","SB4860","BiT LiYY  300/500V","6x2x2,5"]
[11008,"STEROWNICZE","S32402","BiT LiYYn  300/300V","4x0,14"]
[11023,"STEROWNICZE","S32417","BiT LiYYn  300/300V","40x0,14"]
[11028,"STEROWNICZE","S32422","BiT LiYYn  300/300V","61x0,14"]
[11040,"STEROWNICZE","S32434","BiT LiYYn  300/300V","18x0,25"]
[11053,"STEROWNICZE","S32447","BiT LiYYn  300/300V","3x0,34"]
[11064,"STEROWNICZE","S32458","BiT LiYYn  300/300V","20x0,34"]
[11073,"STEROWNICZE","S32467","BiT LiYYn  300/300V","56x0,34"]
[11083,"STEROWNICZE","S32477","BiT LiYYn  300/300V","12x0,5"]
[11094,"STEROWNICZE","S32488","BiT LiYYn  300/300V","48x0,5"]
[11097,"STEROWNICZE","S32491","BiT LiYYn  300/300V","61x0,5"]
[11109,"STEROWNICZE","S32503","BiT LiYYn  300/300V","18x0,75"]
[11114,"STEROWNICZE","S32508","BiT LiYYn  300/300V","37x0,75"]
[11130,"STEROWNICZE","S32524","BiT LiYYn  300/300V","3x1,5"]
[11139,"STEROWNICZE","S32533","BiT LiYYn  300/300V","16x1,5"]
[11144,"STEROWNICZE","S32538","BiT LiYYn  300/300V","4x2,5"]
[11154,"STEROWNICZE","S34003","BiT LiYYn  300/300V","5x2x0,14"]
[11169,"STEROWNICZE","S34018","BiT LiYYn  300/300V","6x2x0,25"]
[11174,"STEROWNICZE","S34023","BiT LiYYn  300/300V","14x2x0,25"]
[11185,"STEROWNICZE","S34034","BiT LiYYn  300/300V","8x2x0,34"]
[11195,"STEROWNICZE","S34044","BiT LiYYn  300/300V","4x2x0,5"]
[11204,"STEROWNICZE","S34053","BiT LiYYn  300/300V","18x2x0,5"]
[11215,"STEROWNICZE","S34064","BiT LiYYn  300/300V","16x2x0,75"]
[11228,"STEROWNICZE","S34077","BiT LiYYn  300/300V","3x2x1,5"]
[11230,"STEROWNICZE","S34079","BiT LiYYn  300/300V","5x2x1,5"]
[11245,"STEROWNICZE","SB7509","BiT LiYYn  300/500V","16x0,5"]
[11252,"STEROWNICZE","SB7516","BiT LiYYn  300/500V","34x0,5"]
[11260,"STEROWNICZE","SB7524","BiT LiYYn  300/500V","3x0,75"]
[11275,"STEROWNICZE","SB7539","BiT LiYYn  300/500V","30x0,75"]
[11285,"STEROWNICZE","SB7549","BiT LiYYn  300/500V","4x1,0"]
[11290,"STEROWNICZE","SB7554","BiT LiYYn  300/500V","10x1,0"]
[11305,"STEROWNICZE","SB7569","BiT LiYYn  300/500V","56x1,0"]
[11313,"STEROWNICZE","SB7577","BiT LiYYn  300/500V","8x1,5"]
[11320,"STEROWNICZE","SB7584","BiT LiYYn  300/500V","21x1,5"]
[11335,"STEROWNICZE","SB7599","BiT LiYYn  300/500V","6x2,5"]
[11337,"STEROWNICZE","SB7601","BiT LiYYn  300/500V","10x2,5"]
[11350,"STEROWNICZE","SB7661","BiT LiYYn  300/500V","18x2x0,5"]
[11365,"STEROWNICZE","SB7676","BiT LiYYn  300/500V","20x2x0,75"]
[11366,"STEROWNICZE","SB7677","BiT LiYYn  300/500V","24x2x0,75"]
[11383,"STEROWNICZE","SB7694","BiT LiYYn  300/500V","4x2x1,5"]
[11391,"STEROWNICZE","SB7702","BiT LiYYn  300/500V","16x2x1,5"]
[11396,"STEROWNICZE","SB7707","BiT LiYYn  300/500V","3x2x2,5"]
[11407,"STEROWNICZE","S33741","BiT LiYYo  300/300V","3x0,14"]
[11421,"STEROWNICZE","S33755","BiT LiYYo  300/300V","30x0,14"]
[11426,"STEROWNICZE","S33760","BiT LiYYo  300/300V","52x0,14"]
[11435,"STEROWNICZE","S33769","BiT LiYYo  300/300V","8x0,25"]
[11451,"STEROWNICZE","S33785","BiT LiYYo  300/300V","61x0,25"]
[11456,"STEROWNICZE","S33790","BiT LiYYo  300/300V","6x0,34"]
[11468,"STEROWNICZE","S33802","BiT LiYYo  300/300V","37x0,34"]
[11481,"STEROWNICZE","S33815","BiT LiYYo  300/300V","8x0,5"]
[11486,"STEROWNICZE","S33820","BiT LiYYo  300/300V","18x0,5"]
[11492,"STEROWNICZE","S33826","BiT LiYYo  300/300V","40x0,5"]
[11501,"STEROWNICZE","S33835","BiT LiYYo  300/300V","5x0,75"]
[11512,"STEROWNICZE","S33846","BiT LiYYo  300/300V","27x0,75"]
[11527,"STEROWNICZE","S33861","BiT LiYYo  300/300V","18x1"]
[11538,"STEROWNICZE","S33872","BiT LiYYo  300/300V","14x1,5"]
[11542,"STEROWNICZE","S33876","BiT LiYYo  300/300V","2x2,5"]
[11557,"STEROWNICZE","S34206","BiT LiYYo  300/300V","8x2x0,14"]
[11566,"STEROWNICZE","S34215","BiT LiYYo  300/300V","3x2x0,25"]
[11572,"STEROWNICZE","S34221","BiT LiYYo  300/300V","10x2x0,25"]
[11587,"STEROWNICZE","S34236","BiT LiYYo  300/300V","12x2x0,34"]
[11590,"STEROWNICZE","S34239","BiT LiYYo  300/300V","18x2x0,34"]
[11602,"STEROWNICZE","S34251","BiT LiYYo  300/300V","14x2x0,5"]
[11617,"STEROWNICZE","S34266","BiT LiYYo  300/300V","2x2x1"]
[11623,"STEROWNICZE","S34272","BiT LiYYo  300/300V","12x2x1"]
[11632,"STEROWNICZE","S34281","BiT LiYYo  300/300V","10x2x1,5"]
[11643,"STEROWNICZE","SB7807","BiT LiYYo  300/500V","12x0,5"]
[11647,"STEROWNICZE","SB7811","BiT LiYYo  300/500V","19x0,5"]
[11662,"STEROWNICZE","SB7826","BiT LiYYo  300/500V","5x0,75"]
[11673,"STEROWNICZE","SB7837","BiT LiYYo  300/500V","25x0,75"]
[11678,"STEROWNICZE","SB7842","BiT LiYYo  300/500V","40x0,75"]
[11693,"STEROWNICZE","SB7857","BiT LiYYo  300/500V","16x1,0"]
[11703,"STEROWNICZE","SB7867","BiT LiYYo  300/500V","42x1,0"]
[11708,"STEROWNICZE","SB7872","BiT LiYYo  300/500V","3x1,5"]
[11721,"STEROWNICZE","SB7885","BiT LiYYo  300/500V","25x1,5"]
[11733,"STEROWNICZE","SB7897","BiT LiYYo  300/500V","4x2,5"]
[11738,"STEROWNICZE","SB7902","BiT LiYYo  300/500V","12x2,5"]
[11745,"STEROWNICZE","SB7956","BiT LiYYo  300/500V","8x2x0,5"]
[11753,"STEROWNICZE","SB7964","BiT LiYYo  300/500V","2x2x0,75"]
[11764,"STEROWNICZE","SB7975","BiT LiYYo  300/500V","18x2x0,75"]
[11778,"STEROWNICZE","SB7989","BiT LiYYo  300/500V","18x2x1,0"]
[11783,"STEROWNICZE","SB7994","BiT LiYYo  300/500V","4x2x1,5"]
[11794,"STEROWNICZE","SB8005","BiT LiYYo  300/500V","24x2x1,5"]
[11802,"STEROWNICZE","SB8013","BiT LiYYo  300/500V","10x2x2,5"]
[11813,"STEROWNICZE","EB0010","BiT Profibus PA","1x2x1 czarny"]
[11824,"STEROWNICZE","IP1855","BiTservo 2XSLCH-J","4G16","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV"]
[11835,"STEROWNICZE","IP0051","BiTservo 2XSLCY-J","4G2,5","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0171/DWU/S/2019","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[11849,"STEROWNICZE","IP2100","BiTservo 2XSLCYn-J","4G1,5","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV"]
[11854,"STEROWNICZE","IP2105","BiTservo 2XSLCYn-J","4G16","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności, 0,6/1kV"]
[11869,"STEROWNICZE","IP1806","BiTservo 2YSLCH-J","4G25","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV"]
[11876,"STEROWNICZE","IP1813","BiTservo 2YSLCH-J","4G185","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV"]
[11884,"STEROWNICZE","IP0006","BiTservo 2YSLCY-J","4G16","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV"]
[11889,"STEROWNICZE","IP0011","BiTservo 2YSLCY-J","4G95","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV"]
[11900,"STEROWNICZE","IP2006","BiTservo 2YSLCYn-J","4G25","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, 0,6/1kV"]
[11914,"STEROWNICZE","IP2405","BiTservo 3plus 2XSLCH-J ","3X16+3G2,5","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczny, 0,6/1kV"]
[11925,"STEROWNICZE","IP0151","BiTservo 3plus 2XSLCY-J","3X2,5+3G0,5","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwosci, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczny, 0,6/1kV"]
[11933,"STEROWNICZE","IP0159","BiTservo 3plus 2XSLCY-J","3X70+3G10","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwosci, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczny, 0,6/1kV"]
[11944,"STEROWNICZE","IP2205","BiTservo 3plus 2XSLCYn-J ","3X16+3G2,5","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, o podwyższonej obciążalności prądowej, symetryczny, 0,6/1kV"]
[11955,"STEROWNICZE","IP2301","BiTservo 3plus 2YSLCH-J","3x2,5+3G0,5","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, symetryczny, 0,6/1 kV"]
[11957,"STEROWNICZE","IP2303","BiTservo 3plus 2YSLCH-J","3x6+3G1","giętki, bezhalogenowy kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, symetryczny, 0,6/1 kV"]
[11970,"STEROWNICZE","IP0101","BiTservo 3plus 2YSLCY-J","3x2,5+3G0,5","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, symetryczny, 0,6/1kV"]
[11985,"STEROWNICZE","IP1901","BiTservo 3plus 2YSLCYn-J","3x16+3G2,5","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, symetryczny, 0,6/1kV"]
[11990,"STEROWNICZE","IP1906","BiTservo 3plus 2YSLCYn-J","3x1,5+3G0,25","giętki, uniepalniony kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, symetryczny, 0,6/1kV"]
[12000,"STEROWNICZE","IP4581","BiTservo FS  FE180/E90","4G2,5"]
[12005,"STEROWNICZE","IP4586","BiTservo FS  FE180/E90","4G25"]
[12020,"STEROWNICZE","IP4656","BiTservo FS  FE180/E90","3X25+3G4"]
[12031,"STEROWNICZE","IP4552","BiTservo MV10 6/10kV ","3x35+3x16/3"]
[12035,"STEROWNICZE","IP4556","BiTservo MV10 6/10kV ","3x95+3x50/3 "]
[12046,"STEROWNICZE","IP1607","BiTservo UV 2XSLCYK-J","4G35","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, do zastosowań zewnętrznych i układania bezpośrednio w ziemi, o podwyższonej obciążalności prądowej, odporny na UV, 0,6/1kV"]
[12055,"STEROWNICZE","IP2121","BiTservo UV 2XSLCYK-J FR","4G2,5",null,"NB 1438",17,"0170/DWU/S/2018","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[12065,"STEROWNICZE","IP2131","BiTservo UV 2XSLCYK-J FR","4G120",null,"NB 1438",17,"0170/DWU/S/2018","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[12076,"STEROWNICZE","IP1657","BiTservo UV 2YSLCYK-J","4G35","giętki kabel przyłączeniowy silników do przetwornicy częstotliwości, odporny na UV, 0,6/1kV"]
[12088,"STEROWNICZE","IP1704","BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J","3x10+3G1,5","giętki, symetryczny kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, do zastosowań zewnętrznych i układania bezpośrednio w ziemi, o podwyższonej obciążalności prądowej, odporny na UV, 0,6/1kV","NB 1438",17,"0139/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[12101,"STEROWNICZE","IP1752","BiTservo UV 3plus 2YSLCK-J","3x4+3G0,75","giętki, symetryczny kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, do zastosowań zewnętrznych i układania bezpośrednio w ziemi, UV odporny, 0,6/1kV"]
[12106,"STEROWNICZE","IP1757","BiTservo UV 3plus 2YSLCK-J","3x35+3G6","giętki, symetryczny kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, do zastosowań zewnętrznych i układania bezpośrednio w ziemi, UV odporny, 0,6/1kV"]
[12112,"STEROWNICZE","IP1763","BiTservo UV 3plus 2YSLCK-J","3x185+3G35","giętki, symetryczny kabel przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości, do zastosowań zewnętrznych i układania bezpośrednio w ziemi, UV odporny, 0,6/1kV"]
[12121,"STEROWNICZE","IP2227","BiTservo UV 3PLUS-2XSLCYK-J FR","3x35+3G6",null,"NB 1438",17,"0170/DWU/S/2018","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[12136,"STEROWNICZE","S52957","H05 VVH6-F 300/500V","4G1,0"]
[12145,"STEROWNICZE","S52766","H05VV5-F  300/500V","2x0,75"]
[12151,"STEROWNICZE","S52772","H05VV5-F  300/500V","8G0,75"]
[12166,"STEROWNICZE","S52787","H05VV5-F  300/500V","7G1 "]
[12173,"STEROWNICZE","S52794","H05VV5-F  300/500V","25G1 "]
[12181,"STEROWNICZE","S52802","H05VV5-F  300/500V","6G1,5 "]
[12196,"STEROWNICZE","S52817","H05VV5-F  300/500V","4G2,5"]
[12207,"STEROWNICZE","S52750","H05VV5-F 300/500V","2x0,5"]
[12210,"STEROWNICZE","S52753","H05VV5-F 300/500V","5G0,5"]
[12226,"STEROWNICZE","S52853","H05VVC4V5-K 300/500V","5G0,5"]
[12237,"STEROWNICZE","S52864","H05VVC4V5-K 300/500V","36G0,5"]
[12243,"STEROWNICZE","S52870","H05VVC4V5-K 300/500V","7G0,75"]
[12252,"STEROWNICZE","S52879","H05VVC4V5-K 300/500V","36G0,75"]
[12257,"STEROWNICZE","S52884","H05VVC4V5-K 300/500V","6G1 "]
[12267,"STEROWNICZE","S52894","H05VVC4V5-K 300/500V","34G1"]
[12282,"STEROWNICZE","S52909","H05VVC4V5-K 300/500V","27G1,5"]
[12287,"STEROWNICZE","S52914","H05VVC4V5-K 300/500V","3G2,5"]
[12304,"STEROWNICZE","S61805","H07 VVH6-F 450/750V","12x1,5"]
[12312,"STEROWNICZE","S61813","H07 VVH6-F 450/750V","5x4"]
[12317,"STEROWNICZE","S61818","H07 VVH6-F 450/750V","4x16"]
[12328,"STEROWNICZE","IB0007","IB-BiT 1000","10G0,5"]
[12342,"STEROWNICZE","IB0021","IB-BiT 1000","7G0,75"]
[12347,"STEROWNICZE","IB0026","IB-BiT 1000","16G0,75"]
[12358,"STEROWNICZE","IB0037","IB-BiT 1000","3G1,0"]
[12365,"STEROWNICZE","IB0044","IB-BiT 1000","12G1,0"]
[12373,"STEROWNICZE","IB0052","IB-BiT 1000","37G1,0"]
[12388,"STEROWNICZE","IB0067","IB-BiT 1000","18G1,5"]
[12398,"STEROWNICZE","IB0077","IB-BiT 1000","3G2,5"]
[12403,"STEROWNICZE","IB0082","IB-BiT 1000","8G2,5"]
[12418,"STEROWNICZE","IB0097","IB-BiT 1000","10G4"]
[12422,"STEROWNICZE","IB0101","IB-BiT 1000","4G6"]
[12433,"STEROWNICZE","IB0112","IB-BiT 1000","4G16"]
[12448,"STEROWNICZE","IB0127","IB-BiT 1000","1x70"]
[12459,"STEROWNICZE","IB0138","IB-BiT 1000","4G150"]
[12463,"STEROWNICZE","IB0142","IB-BiT 1000","4G240"]
[12478,"STEROWNICZE","IB0211","IB-BiT 1000","18x2x0,5"]
[12483,"STEROWNICZE","IB0216","IB-BiT 1000","4x2x0,75"]
[12493,"STEROWNICZE","IB0226","IB-BiT 1000","20x2x0,75"]
[12504,"STEROWNICZE","IB0237","IB-BiT 1000","14x2x1"]
[12516,"STEROWNICZE","IB0249","IB-BiT 1000","10x2x1,5"]
[12523,"STEROWNICZE","IB0256","IB-BiT 1000","2x2x2,5"]
[12534,"STEROWNICZE","IB0300","IB-BiT 1000 (St)","2x0,5"]
[12539,"STEROWNICZE","IB0305","IB-BiT 1000 (St)","7x0,5"]
[12553,"STEROWNICZE","IB0319","IB-BiT 1000 (St)","5x0,75"]
[12564,"STEROWNICZE","IB0330","IB-BiT 1000 (St)","30x0,75"]
[12569,"STEROWNICZE","IB0335","IB-BiT 1000 (St)","61x0,75"]
[12581,"STEROWNICZE","IB0347","IB-BiT 1000 (St)","18x1"]
[12594,"STEROWNICZE","IB0360","IB-BiT 1000 (St)","6x1,5"]
[12599,"STEROWNICZE","IB0365","IB-BiT 1000 (St)","14x1,5"]
[12614,"STEROWNICZE","IB0380","IB-BiT 1000 (St)","6x2,5"]
[12624,"STEROWNICZE","IB0390","IB-BiT 1000 (St)","30x2,5"]
[12625,"STEROWNICZE","IB0450","IB-BiT 1000 (St)","2x2x0,5"]
[12638,"STEROWNICZE","IB0463","IB-BiT 1000 (St)","24x2x0,5"]
[12644,"STEROWNICZE","IB0469","IB-BiT 1000 (St)","7x2x0,75"]
[12655,"STEROWNICZE","IB0480","IB-BiT 1000 (St)","4x2x1"]
[12671,"STEROWNICZE","IB0496","IB-BiT 1000 (St)","6x2x1,5"]
[12674,"STEROWNICZE","IB0499","IB-BiT 1000 (St)","10x2x1,5"]
[12685,"STEROWNICZE","IB0510","IB-BiT 1000 (St)","6x2x2,5"]
[12700,"STEROWNICZE","IB0608","IB-BiT 1000 2(St)","12x2x0,5"]
[12703,"STEROWNICZE","IB0611","IB-BiT 1000 2(St)","18x2x0,5"]
[12715,"STEROWNICZE","IB0623","IB-BiT 1000 2(St)","14x2x0,75"]
[12730,"STEROWNICZE","IB0638","IB-BiT 1000 2(St)","16x2x1"]
[12736,"STEROWNICZE","IB0644","IB-BiT 1000 2(St)","4x2x1,5"]
[12745,"STEROWNICZE","IB0653","IB-BiT 1000 2(St)","18x2x1,5"]
[12760,"STEROWNICZE","IB0901","IB-BiT 1000 C","3x2x0,5"]
[12769,"STEROWNICZE","IB0910","IB-BiT 1000 C","16x2x0,5"]
[12775,"STEROWNICZE","IB0916","IB-BiT 1000 C","4x2x0,75"]
[12786,"STEROWNICZE","IB0927","IB-BiT 1000 C","24x2x0,75"]
[12793,"STEROWNICZE","IB0934","IB-BiT 1000 C","8x2x1"]
[12805,"STEROWNICZE","IB0946","IB-BiT 1000 C","6x2x1,5"]
[12816,"STEROWNICZE","IB0957","IB-BiT 1000 C","3x2x2,5"]
[12826,"STEROWNICZE","IB0700","IB-BiT 1000 CY","2x0,5"]
[12831,"STEROWNICZE","IB0705","IB-BiT 1000 CY","7G0,5"]
[12846,"STEROWNICZE","IB0720","IB-BiT 1000 CY","6G0,75"]
[12851,"STEROWNICZE","IB0725","IB-BiT 1000 CY","14G0,75"]
[12858,"STEROWNICZE","IB0732","IB-BiT 1000 CY","37G0,75"]
[12876,"STEROWNICZE","IB0750","IB-BiT 1000 CY","30G1,0"]
[12881,"STEROWNICZE","IB0755","IB-BiT 1000 CY","61G1,0"]
[12891,"STEROWNICZE","IB0765","IB-BiT 1000 CY","14G1,5"]
[12896,"STEROWNICZE","IB0770","IB-BiT 1000 CY","30G1,5"]
[12907,"STEROWNICZE","IB0781","IB-BiT 1000 CY","7G2,5"]
[12924,"STEROWNICZE","IB0798","IB-BiT 1000 CY","3G6"]
[12926,"STEROWNICZE","IB0800","IB-BiT 1000 CY","5G6"]
[12937,"STEROWNICZE","IB0811","IB-BiT 1000 CY","4G16"]
[12948,"STEROWNICZE","IB0822","IB-BiT 1000 CY","5G35"]
[12962,"STEROWNICZE","S55100","IB-BIT 500","2x0,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[12967,"STEROWNICZE","S55105","IB-BIT 500","8x0,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[12981,"STEROWNICZE","S55121","IB-BIT 500","3x1","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[12992,"STEROWNICZE","S55133","IB-BIT 500","7x1,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[12997,"STEROWNICZE","S55139","IB-BIT 500","7x2,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13005,"STEROWNICZE","S55147","IB-BIT 500","34x0,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13012,"STEROWNICZE","S55154","IB-BIT 500","16x0,75","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13027,"STEROWNICZE","S55169","IB-BIT 500","21x1","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13038,"STEROWNICZE","S55180","IB-BIT 500","2x2,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13046,"STEROWNICZE","S55188","IB-BIT 500","30x2,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13057,"STEROWNICZE","S55199","IB-BIT 500","12x4","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13068,"STEROWNICZE","S55210","IB-BIT 500","42x1","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13079,"STEROWNICZE","S55221","IB-BIT 500","50x1,5","giętki kabel sterowniczy do obwodów iskrobezpiecznych, 300/500V"]
[13087,"STEROWNICZE","S59525","IB-BiT 500","7x2x0,5"]
[13098,"STEROWNICZE","S59536","IB-BiT 500","4x2x0,75"]
[13103,"STEROWNICZE","S59541","IB-BiT 500","10x2x0,75"]
[13113,"STEROWNICZE","S59551","IB-BiT 500","5x2x1,0"]
[13128,"STEROWNICZE","S59566","IB-BiT 500","10x2x1,5"]
[13136,"STEROWNICZE","S59574","IB-BiT 500","7x2x2,5"]
[13143,"STEROWNICZE","S59581","IB-BiT 500","20x2x1,0"]
[13148,"STEROWNICZE","S59586","IB-BiT 500","24x2x1,5"]
[13164,"STEROWNICZE","SI0015","IB-BiT 500 (St)","34x0,5"]
[13173,"STEROWNICZE","SI0024","IB-BiT 500 (St)","8x1"]
[13178,"STEROWNICZE","SI0029","IB-BiT 500 (St)","18x1"]
[13189,"STEROWNICZE","SI0040","IB-BiT 500 (St)","10x1,5"]
[13201,"STEROWNICZE","SI0052","IB-BiT 500 (St)","16x0,75"]
[13208,"STEROWNICZE","SI0059","IB-BiT 500 (St)","50x0,75"]
[13219,"STEROWNICZE","SI0071","IB-BiT 500 (St)","10x2,5"]
[13234,"STEROWNICZE","SI0091","IB-BiT 500 (St)","18x2x0,5"]
[13244,"STEROWNICZE","SI0101","IB-BiT 500 (St)","10x2x0,75"]
[13249,"STEROWNICZE","SI0106","IB-BiT 500 (St)","20x2x0,75"]
[13258,"STEROWNICZE","SI0115","IB-BiT 500 (St)","10x2x1"]
[13264,"STEROWNICZE","SI0121","IB-BiT 500 (St)","4x2x1,5"]
[13279,"STEROWNICZE","SI0136","IB-BiT 500 (St)","10x2x2,5"]
[13291,"STEROWNICZE","SI1001","IB-BiT 500 (St)","27x0,5"]
[13294,"STEROWNICZE","SI1004","IB-BiT 500 (St)","56x0,5"]
[13309,"STEROWNICZE","SI1019","IB-BiT 500 (St)","61x1"]
[13319,"STEROWNICZE","SI1029","IB-BiT 500 (St)","56x1,5"]
[13324,"STEROWNICZE","SI1034","IB-BiT 500 (St)","30x2,5"]
[13339,"STEROWNICZE","SI0253","IB-BiT 500 2(St)","5x2x0,5"]
[13343,"STEROWNICZE","SI0257","IB-BiT 500 2(St)","10x2x0,5"]
[13354,"STEROWNICZE","SI0268","IB-BiT 500 2(St)","6x2x0,75"]
[13365,"STEROWNICZE","SI0279","IB-BiT 500 2(St)","3x2x1,0"]
[13380,"STEROWNICZE","SI0294","IB-BiT 500 2(St)","4x2x1,5"]
[13389,"STEROWNICZE","SI0303","IB-BiT 500 2(St)","18x2x1,5"]
[13395,"STEROWNICZE","SI0309","IB-BiT 500 2(St)","5x2x2,5"]
[13400,"STEROWNICZE","SI0314","IB-BiT 500 2(St)","12x2x2,5"]
[13413,"STEROWNICZE","S59603","IB-BiT 500 C","5x2x0,5"]
[13425,"STEROWNICZE","S59615","IB-BiT 500 C","3x2x0,75"]
[13430,"STEROWNICZE","S59620","IB-BiT 500 C","8x2x0,75"]
[13441,"STEROWNICZE","S59631","IB-BiT 500 C","5x2x1,0"]
[13455,"STEROWNICZE","S59645","IB-BiT 500 C","8x2x1,5"]
[13460,"STEROWNICZE","S59650","IB-BiT 500 C","3x2x2,5"]
[13474,"STEROWNICZE","S59664","IB-BiT 500 C","6x0,5"]
[13485,"STEROWNICZE","S59675","IB-BiT 500 C","30x0,5"]
[13496,"STEROWNICZE","S59686","IB-BiT 500 C","8x0,75"]
[13498,"STEROWNICZE","S59688","IB-BiT 500 C","12x0,75"]
[13515,"STEROWNICZE","S59705","IB-BiT 500 C","8x1"]
[13516,"STEROWNICZE","S59706","IB-BiT 500 C","10x1"]
[13531,"STEROWNICZE","S59721","IB-BiT 500 C","10x1,5"]
[13544,"STEROWNICZE","S59735","IB-BiT 500 C","14x2,5"]
[13546,"STEROWNICZE","S59737","IB-BiT 500 C","18x2,5"]
[13561,"STEROWNICZE","S59752","IB-BiT 500 C","56x0,75"]
[13572,"STEROWNICZE","S59763","IB-BiT 500 C","19x1,5"]
[13576,"STEROWNICZE","S59767","IB-BiT 500 C","34x1,5"]
[13591,"STEROWNICZE","SI0151","IB-BiT 500 CY ","3x0,5"]
[13596,"STEROWNICZE","SI0156","IB-BiT 500 CY ","8x0,5"]
[13606,"STEROWNICZE","SI0168","IB-BiT 500 CY ","37x0,5"]
[13621,"STEROWNICZE","SI0185","IB-BiT 500 CY ","2x1"]
[13629,"STEROWNICZE","SI0193","IB-BiT 500 CY ","12x1"]
[13636,"STEROWNICZE","SI0202","IB-BiT 500 CY ","3x1,5"]
[13647,"STEROWNICZE","SI0213","IB-BiT 500 CY ","5x2,5"]
[13653,"STEROWNICZE","SI0223","IB-BiT 500 CY ","18x2,5"]
[13666,"STEROWNICZE","SI0236","IB-BiT 500 CY ","10x4"]
[13677,"STEROWNICZE","SI1152","IB-BiT 500 CY ","30x0,75"]
[13682,"STEROWNICZE","SI1157","IB-BiT 500 CY ","50x0,75"]
[13694,"STEROWNICZE","SI1169","IB-BiT 500 CY ","61x1"]
[13707,"STEROWNICZE","SI1182","IB-BiT 500 CY ","50x1,5"]
[13712,"STEROWNICZE","S31952","IB-BiT LiYCY  300/300V","4x0,14","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13727,"STEROWNICZE","S31967","IB-BiT LiYCY  300/300V","40x0,14","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13737,"STEROWNICZE","S31977","IB-BiT LiYCY  300/300V","6x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13742,"STEROWNICZE","S31982","IB-BiT LiYCY  300/300V","14x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13751,"STEROWNICZE","S31991","IB-BiT LiYCY  300/300V","44x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13767,"STEROWNICZE","S32188","IB-BiT LiYCY  300/300V","18x0,34","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13768,"STEROWNICZE","S32189","IB-BiT LiYCY  300/300V","20x0,34","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13784,"STEROWNICZE","S32205","IB-BiT LiYCY  300/300V","8x0,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13787,"STEROWNICZE","S32208","IB-BiT LiYCY  300/300V","14x0,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13798,"STEROWNICZE","S32219","IB-BiT LiYCY  300/300V","3x0,75","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13808,"STEROWNICZE","S32229","IB-BiT LiYCY  300/300V","21x0,75","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13817,"STEROWNICZE","S32238","IB-BiT LiYCY  300/300V","8x1","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13828,"STEROWNICZE","S32249","IB-BiT LiYCY  300/300V","3x1,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13841,"STEROWNICZE","S32262","IB-BiT LiYCY  300/300V","2x2,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13853,"STEROWNICZE","S32274","IB-BiT LiYCY  300/300V","6x1","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13858,"STEROWNICZE","S32279","IB-BiT LiYCY  300/300V","61x0,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13873,"STEROWNICZE","S32305","IB-BiT LiYCY  300/300V","10x2x0,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13882,"STEROWNICZE","S32314","IB-BiT LiYCY  300/300V","4x2x0,75","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13888,"STEROWNICZE","S32320","IB-BiT LiYCY  300/300V","18x2x0,75","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13899,"STEROWNICZE","S32331","IB-BiT LiYCY  300/300V","12x2x1,5","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13906,"STEROWNICZE","S32339","IB-BiT LiYCY  300/300V","5x2x0,14","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13918,"STEROWNICZE","S32351","IB-BiT LiYCY  300/300V","3x2x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13929,"STEROWNICZE","S32362","IB-BiT LiYCY  300/300V","20x2x0,25","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13939,"STEROWNICZE","S32372","IB-BiT LiYCY  300/300V","12x2x0,34","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13948,"STEROWNICZE","S32381","IB-BiT LiYCY  300/300V","7x2x1","giętki kabel sterowniczy ekranowany do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[13959,"STEROWNICZE","SI0546","IB-BiT LiYCY  300/500V","8x0,5"]
[13963,"STEROWNICZE","SI0550","IB-BiT LiYCY  300/500V","16x0,5"]
[13974,"STEROWNICZE","SI0561","IB-BiT LiYCY  300/500V","50x0,5"]
[13989,"STEROWNICZE","SI0576","IB-BiT LiYCY  300/500V","19x0,75"]
[13996,"STEROWNICZE","SI0583","IB-BiT LiYCY  300/500V","40x0,75"]
[14004,"STEROWNICZE","SI0591","IB-BiT LiYCY  300/500V","5x1,0"]
[14019,"STEROWNICZE","SI0606","IB-BiT LiYCY  300/500V","37x1,0"]
[14020,"STEROWNICZE","SI0607","IB-BiT LiYCY  300/500V","40x1,0"]
[14037,"STEROWNICZE","SI0624","IB-BiT LiYCY  300/500V","19x1,5"]
[14039,"STEROWNICZE","SI0626","IB-BiT LiYCY  300/500V","25x1,5"]
[14050,"STEROWNICZE","SI0637","IB-BiT LiYCY  300/500V","3x2,5"]
[14061,"STEROWNICZE","SI0648","IB-BiT LiYCY  300/500V","25x2,5"]
[14069,"STEROWNICZE","SI0663","IB-BiT LiYCY  300/500V","4x2x0,5"]
[14080,"STEROWNICZE","SI0674","IB-BiT LiYCY  300/500V","24x2x0,5"]
[14094,"STEROWNICZE","SI0688","IB-BiT LiYCY  300/500V","24x2x0,75"]
[14105,"STEROWNICZE","SI0699","IB-BiT LiYCY  300/500V","16x2x1,0"]
[14110,"STEROWNICZE","SI0704","IB-BiT LiYCY  300/500V","3x2x1,5"]
[14118,"STEROWNICZE","SI0712","IB-BiT LiYCY  300/500V","14x2x1,5"]
[14135,"STEROWNICZE","S32001","IB-BiT LiYY  300/300V","3x0,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14140,"STEROWNICZE","S32006","IB-BiT LiYY  300/300V","10x0,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14151,"STEROWNICZE","S32017","IB-BiT LiYY  300/300V","3x0,75","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14155,"STEROWNICZE","S32021","IB-BiT LiYY  300/300V","8x0,75","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14170,"STEROWNICZE","S32036","IB-BiT LiYY  300/300V","10x1","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14179,"STEROWNICZE","S32045","IB-BiT LiYY  300/300V","5x1,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14185,"STEROWNICZE","S32051","IB-BiT LiYY  300/300V","16x1,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14200,"STEROWNICZE","S33904","IB-BiT LiYY  300/300V","6x0,14","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14211,"STEROWNICZE","S33915","IB-BiT LiYY  300/300V","30x0,14","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14216,"STEROWNICZE","S33920","IB-BiT LiYY  300/300V","52x0,14","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14226,"STEROWNICZE","S33930","IB-BiT LiYY  300/300V","10x0,25","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14241,"STEROWNICZE","S33945","IB-BiT LiYY  300/300V","61x0,25","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14249,"STEROWNICZE","S33953","IB-BiT LiYY  300/300V","10x0,34","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14256,"STEROWNICZE","S33960","IB-BiT LiYY  300/300V","27x0,34","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14271,"STEROWNICZE","S33975","IB-BiT LiYY  300/300V","61x0,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14273,"STEROWNICZE","S33977","IB-BiT LiYY  300/300V","20x0,75","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14286,"STEROWNICZE","S34307","IB-BiT LiYY  300/300V","10x2x0,14","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14291,"STEROWNICZE","S34312","IB-BiT LiYY  300/300V","20x2x0,14","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14301,"STEROWNICZE","S34322","IB-BiT LiYY  300/300V","12x2x0,25","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14316,"STEROWNICZE","S34337","IB-BiT LiYY  300/300V","14x2x0,34","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14321,"STEROWNICZE","S34342","IB-BiT LiYY  300/300V","2x2x0,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14334,"STEROWNICZE","S34355","IB-BiT LiYY  300/300V","24x2x0,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14346,"STEROWNICZE","S34367","IB-BiT LiYY  300/300V","3x2x1","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14357,"STEROWNICZE","S34378","IB-BiT LiYY  300/300V","4x2x1,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14362,"STEROWNICZE","S34383","IB-BiT LiYY  300/300V","14x2x1,5","elastyczny kabel sterowniczy do systemów iskrobezpiecznych, żyły kolorowe, 300/300V"]
[14371,"STEROWNICZE","SI0347","IB-BiT LiYY  300/500V","12x0,5"]
[14387,"STEROWNICZE","SI0363","IB-BiT LiYY  300/500V","2x0,75"]
[14392,"STEROWNICZE","SI0368","IB-BiT LiYY  300/500V","7x0,75"]
[14404,"STEROWNICZE","SI0380","IB-BiT LiYY  300/500V","34x0,75"]
[14407,"STEROWNICZE","SI0383","IB-BiT LiYY  300/500V","42x0,75"]
[14422,"STEROWNICZE","SI0398","IB-BiT LiYY  300/500V","18x1,0"]
[14432,"STEROWNICZE","SI0408","IB-BiT LiYY  300/500V","50x1,0"]
[14437,"STEROWNICZE","SI0413","IB-BiT LiYY  300/500V","4x1,5"]
[14452,"STEROWNICZE","SI0428","IB-BiT LiYY  300/500V","34x1,5"]
[14456,"STEROWNICZE","SI0432","IB-BiT LiYY  300/500V","50x1,5"]
[14467,"STEROWNICZE","SI0460","IB-BiT LiYY  300/500V","2x2x0,5"]
[14482,"STEROWNICZE","SI0475","IB-BiT LiYY  300/500V","3x2x0,75"]
[14489,"STEROWNICZE","SI0482","IB-BiT LiYY  300/500V","12x2x0,75"]
[14497,"STEROWNICZE","SI0490","IB-BiT LiYY  300/500V","4x2x1,0"]
[14508,"STEROWNICZE","SI0501","IB-BiT LiYY  300/500V","24x2x1,0"]
[14522,"STEROWNICZE","SI0515","IB-BiT LiYY  300/500V","24x2x1,5"]
[14527,"STEROWNICZE","SI0520","IB-BiT LiYY  300/500V","6x2x2,5"]
[14538,"STEROWNICZE","S31714","Li2YCY-P(St)","10x2x0,5","przewód do transmisji danych, parowany, o obniżonej pojemności"]
[14543,"STEROWNICZE","S31719","Li2YCY-P(St)","10x2x0,75","przewód do transmisji danych, parowany, o obniżonej pojemności"]
[14554,"STEROWNICZE","S10055","RD-H(St)HBd","20x2x0,5"]
[14568,"STEROWNICZE","S10004","RD-Y(St)Y Bd","12x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0135/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[14573,"STEROWNICZE","S10009","RD-Y(St)Y Bd","32x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0135/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[14587,"STEROWNICZE","S10406","RD-Y(St)Yv Bd","24x2x0,5"]
[14598,"STEROWNICZE","S10101","RE-2Y(St)Yv-P","4x2x0,5"]
[14603,"STEROWNICZE","S10106","RE-2Y(St)Yv-P","2x2x1,3"]
[14611,"STEROWNICZE","S10114","RE-2Y(St)Yv-P","4x2x0,75"]
[14628,"STEROWNICZE","S10163","RE-2Y(St)Yv-P(St)","2x2x0,75"]
[14639,"BEZPIECZNE","B62607","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","1x35 RM"]
[14644,"BEZPIECZNE","B62612","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","1x150 RM"]
[14658,"BEZPIECZNE","B62686","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","3G1,5 RE"]
[14659,"BEZPIECZNE","B62687","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","3G2,5 RE"]
[14677,"BEZPIECZNE","B62705","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","4G10 RE"]
[14678,"BEZPIECZNE","B62706","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","4G16 RE"]
[14689,"BEZPIECZNE","B62717","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","5G2,5 RE"]
[14704,"BEZPIECZNE","B62732","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","7G4 RE"]
[14709,"BEZPIECZNE","B62737","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","10G4 RE"]
[14719,"BEZPIECZNE","B62747","BiTflame 1000 FE180/E90 0,6/1kV","24G1,5 RE"]
[14734,"BEZPIECZNE","B62509","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","2x70RM/35"]
[14742,"BEZPIECZNE","B62517","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","3x35RM/16"]
[14749,"BEZPIECZNE","B62524","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","3x240RM/120"]
[14760,"BEZPIECZNE","B62535","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","4x95RM/50"]
[14766,"BEZPIECZNE","B62541","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","7x2,5RE/2,5"]
[14779,"BEZPIECZNE","B62554","BiTflame 1000C FE180/E90 0,6/1kV","19x1,5RE/4"]
[14790,"BEZPIECZNE","B60404","(N)HXCH FE180/E30 ","3x10RE/10"]
[14799,"BEZPIECZNE","B60413","(N)HXCH FE180/E30 ","4x10RE/10"]
[14809,"BEZPIECZNE","B60423","(N)HXCH FE180/E30 ","12x2,5RE/4"]
[14820,"BEZPIECZNE","B60434","(N)HXCH FE180/E30 ","3x185RM/95"]
[14832,"BEZPIECZNE","B60452","(N)HXCH FE180/E30 ","14x4RE/6"]
[14835,"BEZPIECZNE","B60455","(N)HXCH FE180/E30 ","24x1,5RE/6"]
[14850,"BEZPIECZNE","B60608","(N)HXCH FE180/E90","3x50RM/25"]
[14855,"BEZPIECZNE","B60613","(N)HXCH FE180/E90","4x10RE/10"]
[14864,"BEZPIECZNE","B60622","(N)HXCH FE180/E90","12x1,5RE/2,5"]
[14880,"BEZPIECZNE","B60649","(N)HXCH FE180/E90","10x4RE/6"]
[14891,"BEZPIECZNE","B60660","(N)HXCH FE180/E90","3x120RM/70"]
[14897,"BEZPIECZNE","B60636","(N)HXCH FE180/E90 ","2x1,5RE/1,5"]
[14910,"BEZPIECZNE","B60035","(N)HXH-J FE180/E30","3x150  RM"]
[14911,"BEZPIECZNE","B60036","(N)HXH-J FE180/E30","3x185  RM"]
[14921,"BEZPIECZNE","B60046","(N)HXH-J FE180/E30","4x50 RM"]
[14930,"BEZPIECZNE","B60055","(N)HXH-J FE180/E30","5x4 RE"]
[14941,"BEZPIECZNE","B60069","(N)HXH-J FE180/E30","7x1,5 RE"]
[14954,"BEZPIECZNE","B60082","(N)HXH-J FE180/E30","24x1,5 RE"]
[14966,"BEZPIECZNE","B60105","(N)HXH-J FE180/E30","3x35+1x16RM"]
[14971,"BEZPIECZNE","B60110","(N)HXH-J FE180/E30","3x150+1x70RM"]
[14987,"BEZPIECZNE","B60235","(N)HXH-J FE180/E90","3x185 RM"]
[14996,"BEZPIECZNE","B60244","(N)HXH-J FE180/E90","4x35 RM"]
[15001,"BEZPIECZNE","B60249","(N)HXH-J FE180/E90","4x150 RM"]
[15011,"BEZPIECZNE","B60259","(N)HXH-J FE180/E90","5x35 RM"]
[15026,"BEZPIECZNE","B60274","(N)HXH-J FE180/E90","  19x1,5 RE"]
[15031,"BEZPIECZNE","B60279","(N)HXH-J FE180/E90","  30x2,5 RE"]
[15042,"BEZPIECZNE","B60299","(N)HXH-J FE180/E90","19x4 RE"]
[15052,"BEZPIECZNE","B60010","(N)HXH-O FE180/E30","1x70 RM"]
[15061,"BEZPIECZNE","B60019","(N)HXH-O FE180/E30","2x6 RE"]
[15072,"BEZPIECZNE","B60201","(N)HXH-O FE180/E90","1x2,5RE"]
[15076,"BEZPIECZNE","B60205","(N)HXH-O FE180/E90","1x16RM"]
[15087,"BEZPIECZNE","B60216","(N)HXH-O FE180/E90","2x2,5RE"]
[15102,"BEZPIECZNE","S63712","BiT HDHX 450/750V","2x4"]
[15109,"BEZPIECZNE","S63709","BiT HDHXżo 450/750V","3x2,5"]
[15117,"BEZPIECZNE","S63718","BiT HDHXżo 450/750V","5x6"]
[15132,"BEZPIECZNE","B50210","HDGsekwfżo FE180/PH90/E90","4x2,5"]
[15142,"BEZPIECZNE","B50220","HDGsekwfżo FE180/PH90/E90","10x1,5"]
[15147,"BEZPIECZNE","B50225","HDGsekwfżo FE180/PH90/E90","16x1"]
[15162,"BEZPIECZNE","B50240","HDGsekwfżo FE180/PH90/E90","14x1,0"]
[15170,"BEZPIECZNE","B50007","HDGsżo FE180/PH90/E90","3x2,5"]
[15177,"BEZPIECZNE","B50014","HDGsżo FE180/PH90/E90","5x1,5"]
[15182,"BEZPIECZNE","B50019","HDGsżo FE180/PH90/E90","7x2,5"]
[15193,"BEZPIECZNE","B50030","HDGsżo FE180/PH90/E90","20x1,5"]
[15207,"BEZPIECZNE","B50044","HDGsżo FE180/PH90/E90","19x1"]
[15218,"BEZPIECZNE","B50604","HLGsekwfżo FE180/PH90/E90","3x1"]
[15223,"BEZPIECZNE","B50609","HLGsekwfżo FE180/PH90/E90","4x1,5"]
[15231,"BEZPIECZNE","B50617","HLGsekwfżo FE180/PH90/E90","7x1,5"]
[15248,"BEZPIECZNE","B50634","HLGsekwfżo FE180/PH90/E90","30x1"]
[15253,"BEZPIECZNE","B50639","HLGsekwfżo FE180/PH90/E90","37x2,5"]
[15264,"BEZPIECZNE","B50408","HLGsżo FE180/PH90/E90","4x1"]
[15278,"BEZPIECZNE","B50422","HLGsżo FE180/PH90/E90","12x1"]
[15283,"BEZPIECZNE","B50427","HLGsżo FE180/PH90/E90","16x2,5"]
[15292,"BEZPIECZNE","B50436","HLGsżo FE180/PH90/E90","30x2,5"]
[15298,"BEZPIECZNE","B50443","HLGsżo FE180/PH90/E90","14x2,5"]
[15313,"BEZPIECZNE","TN0213","HTKSH","1x4x1"]
[15325,"BEZPIECZNE","TN0253","HTKSH","10x2x0,5"]
[15328,"BEZPIECZNE","TN0256","HTKSH","12x2x0,8"]
[15343,"BEZPIECZNE","B10009","HTKSH FE180/PH90/E90","1x2x1,4","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15349,"BEZPIECZNE","B10015","HTKSH FE180/PH90/E90","1x2x2,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15358,"BEZPIECZNE","B10025","HTKSH FE180/PH90/E90","10x2x1","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15369,"BEZPIECZNE","B10036","HTKSH FE180/PH90/E90","4x2x1,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15384,"BEZPIECZNE","B10053","HTKSH FE180/PH90/E90","3x2x2,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15386,"BEZPIECZNE","TN0300","HTKSHekw","1x2x0,8"]
[15399,"BEZPIECZNE","TN0315","HTKSHekw","5x2x1"]
[15414,"BEZPIECZNE","TN0358","HTKSHekw","21x2x0,8"]
[15423,"BEZPIECZNE","B10104","HTKSHekw FE180/PH90/E90","1x2x1","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15429,"BEZPIECZNE","B10110","HTKSHekw FE180/PH90/E90","1x2x1,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15434,"BEZPIECZNE","B10118","HTKSHekw FE180/PH90/E90","1x4x0,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15447,"BEZPIECZNE","B10132","HTKSHekw FE180/PH90/E90","8x2x1,4","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15459,"BEZPIECZNE","B10144","HTKSHekw FE180/PH90/E90","7x2x2,3","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15464,"BEZPIECZNE","B10149","HTKSHekw FE180/PH90/E90","20x2x0,8","HTKSH(ekw)FE 180/PH90 (E90) bezhalogenowy przewód telekomunikacyjny, ekranowany z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 90 minut PH90"]
[15480,"BEZPIECZNE","B10410","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC "," 1x2x1,8"]
[15489,"BEZPIECZNE","B10419","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC ","20x2x0,8"]
[15500,"BEZPIECZNE","B10430","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC ","24x2x0,8"]
[15504,"BEZPIECZNE","B10434","JE-H(St)H  FE180/E90 CERAMIC ","48x2x0,8"]
[15519,"BEZPIECZNE","B10307","JE-H(St)H FE180/E30 CERAMIC"," 4x2x1"]
[15530,"BEZPIECZNE","B10318","JE-H(St)H FE180/E30 CERAMIC","16x2x0,8"]
[15535,"BEZPIECZNE","B10323","JE-H(St)H FE180/E30 CERAMIC","12x2x1"]
[15541,"BEZPIECZNE","B10329","JE-H(St)H FE180/E30 CERAMIC","1x4x0,8"]
[15550,"BEZPIECZNE","B10338","JE-H(St)H FE180/E30 CERAMIC","28x2x1"]
[15565,"BEZPIECZNE","B10511","JE-H(St)H FE180/E30 MICA"," 2x2x1,8"]
[15578,"BEZPIECZNE","B10524","JE-H(St)H FE180/E30 MICA","16x2x1"]
[15580,"BEZPIECZNE","B10526","JE-H(St)H FE180/E30 MICA","32x2x1"]
[15595,"BEZPIECZNE","B10541","JE-H(St)H FE180/E30 MICA","48x2x1"]
[15602,"BEZPIECZNE","B10606","JE-H(St)H FE180/E90 MICA"," 3x2x1"]
[15610,"BEZPIECZNE","B10614","JE-H(St)H FE180/E90 MICA"," 1x2x2,8"]
[15621,"BEZPIECZNE","B10625","JE-H(St)H FE180/E90 MICA","20x2x1"]
[15635,"BEZPIECZNE","B10639","JE-H(St)H FE180/E90 MICA","36x8x1"]
[15640,"BEZPIECZNE","B61802","N2XCH 0,6/1kV","2x4RE/4"]
[15651,"BEZPIECZNE","B61813","N2XCH 0,6/1kV","2x185/95"]
[15659,"BEZPIECZNE","B61821","N2XCH 0,6/1kV","3x25RM/16"]
[15670,"BEZPIECZNE","B61832","N2XCH 0,6/1kV","4x16RE/16"]
[15681,"BEZPIECZNE","B61843","N2XCH 0,6/1kV","10x2,5RE/4"]
[15686,"BEZPIECZNE","B61848","N2XCH 0,6/1kV","14x1,5/2,5"]
[15700,"BEZPIECZNE","B61863","N2XCH 0,6/1kV","3x150RM/70"]
[15711,"BEZPIECZNE","B61628","N2XH-J 0,6/1kV","3x16RM"]
[15716,"BEZPIECZNE","B61633","N2XH-J 0,6/1kV","3x95RM"]
[15733,"BEZPIECZNE","B61657","N2XH-J 0,6/1kV","24x2,5RE"]
[15741,"BEZPIECZNE","B61665","N2XH-J 0,6/1kV","12x2,5RE"]
[15752,"BEZPIECZNE","B61676","N2XH-J 0,6/1kV","40x2,5RE"]
[15757,"BEZPIECZNE","B61683","N2XH-J 0,6/1kV","4x25RM"]
[15771,"BEZPIECZNE","B61723","N2XH-J 0,6/1kV","5x120RM"]
[15782,"BEZPIECZNE","B61605","N2XH-O 0,6/1kV","  1x16RM"]
[15790,"BEZPIECZNE","B61613","N2XH-O 0,6/1kV","  1x185RM"]
[15801,"BEZPIECZNE","B61726","N2XH-O 0,6/1kV","2x50RM"]
[15802,"BEZPIECZNE","B61727","N2XH-O 0,6/1kV","  1x400RM"]
[15814,"BEZPIECZNE","B61210","NHXCH FE180/E30","4x2,5RE/2,5"]
[15827,"BEZPIECZNE","B61223","NHXCH FE180/E30","12x2,5RE/4"]
[15832,"BEZPIECZNE","B61228","NHXCH FE180/E30","2x10RE/10"]
[15847,"BEZPIECZNE","B61249","NHXCH FE180/E30","4x240RM/120"]
[15857,"BEZPIECZNE","B61259","NHXCH FE180/E30","24x2,5RE/10"]
[15862,"BEZPIECZNE","B61401","NHXCH FE180/E90 ","3x2,5RE/2,5"]
[15877,"BEZPIECZNE","B61416","NHXCH FE180/E90 ","4x35RM/16"]
[15888,"BEZPIECZNE","B61427","NHXCH FE180/E90 ","3x120RM/70"]
[15892,"BEZPIECZNE","B61431","NHXCH FE180/E90 ","4x120RM/70"]
[15903,"BEZPIECZNE","B61446","NHXCH FE180/E90 ","3x240RM/120"]
[15912,"BEZPIECZNE","B61455","NHXCH FE180/E90 ","19x2,5RE/6"]
[15922,"BEZPIECZNE","B60828","NHXH-J FE180/E30 ","3x25RM"]
[15933,"BEZPIECZNE","B60839","NHXH-J FE180/E30 ","4x4RE"]
[15945,"BEZPIECZNE","B60851","NHXH-J FE180/E30 ","4x240 RM"]
[15948,"BEZPIECZNE","B60854","NHXH-J FE180/E30 ","5x4RE"]
[15963,"BEZPIECZNE","B60872","NHXH-J FE180/E30 ","10x2,5RE"]
[15969,"BEZPIECZNE","B60878","NHXH-J FE180/E30 ","19x1,5RE"]
[15978,"BEZPIECZNE","B60887","NHXH-J FE180/E30 ","48x1,5 RE"]
[15993,"BEZPIECZNE","B60980","NHXH-J FE180/E30 ","14x1,5RE"]
[16002,"BEZPIECZNE","B61030","NHXH-J FE180/E90 ","3x50RM"]
[16008,"BEZPIECZNE","B61036","NHXH-J FE180/E90 ","3x240 RM"]
[16023,"BEZPIECZNE","B61051","NHXH-J FE180/E90 ","4x240 RM"]
[16034,"BEZPIECZNE","B61062","NHXH-J FE180/E90 ","5x95RM"]
[16043,"BEZPIECZNE","B61071","NHXH-J FE180/E90 ","12x2,5RE"]
[16053,"BEZPIECZNE","B61093","NHXH-J FE180/E90 ","10x4RE"]
[16054,"BEZPIECZNE","B61094","NHXH-J FE180/E90 ","12x4RE"]
[16067,"BEZPIECZNE","B60801","NHXH-O FE180/E30 ","1x2,5 RE"]
[16073,"BEZPIECZNE","B60807","NHXH-O FE180/E30 ","1x35 RE"]
[16084,"BEZPIECZNE","B60818","NHXH-O FE180/E30 ","2x6 RE"]
[16100,"BEZPIECZNE","B61008","NHXH-O FE180/E90 ","1x50 RE"]
[16109,"BEZPIECZNE","B61017","NHXH-O FE180/E90 ","2x4 RE"]
[16114,"BEZPIECZNE","B61085","NHXH-O FE180/E90 ","1x300 RE"]
[16124,"BEZPIECZNE","B50820","NHXMH-J 300/500V","3x25RM"]
[16139,"BEZPIECZNE","B50835","NHXMH-J 300/500V","5x16RE"]
[16144,"BEZPIECZNE","B50842","NHXMH-J 300/500V","12x1,5"]
[16152,"BEZPIECZNE","B50806","NHXMH-O 300/500V","2x1,5RE"]
[16169,"BEZPIECZNE","B62207","NKGs  FE180/PH90","1x35 RM"]
[16174,"BEZPIECZNE","B62212","NKGs  FE180/PH90","1x150 RM"]
[16185,"BEZPIECZNE","B62223","NKGs  FE180/PH90","2x35 RM"]
[16189,"BEZPIECZNE","B62227","NKGs  FE180/PH90","2x120 RM"]
[16204,"BEZPIECZNE","B62231","NKGsżo  FE180/PH90","3x6 RE"]
[16215,"BEZPIECZNE","B62242","NKGsżo  FE180/PH90","3x240  RM"]
[16222,"BEZPIECZNE","B62249","NKGsżo  FE180/PH90","4x25 RM"]
[16230,"BEZPIECZNE","B62257","NKGsżo  FE180/PH90","4x240  RM"]
[16245,"BEZPIECZNE","B62275","NKGsżo  FE180/PH90","7x1,5 RE"]
[16255,"BEZPIECZNE","B62285","NKGsżo  FE180/PH90","19x1,5 RE"]
[16260,"BEZPIECZNE","B62290","NKGsżo  FE180/PH90","30x1,5 RE"]
[16275,"BEZPIECZNE","TN0006","YnTKSY","5x2x0,8"]
[16283,"BEZPIECZNE","TN0101","YnTKSYekw","1x4x0,8"]
[16290,"BEZPIECZNE","TN0108","YnTKSYekw","1x2x1,0"]
[16305,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0212"," H07RN-F","1x150",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16307,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0214"," H07RN-F","1x240",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16320,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0226"," H07RN-F ","3x1",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16325,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0231"," H07RN-F ","3x10",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16340,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0246"," H07RN-F ","4x10",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16350,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0256"," H07RN-F ","5x1,5",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16361,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0267"," H07RN-F ","9x1,5",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16366,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0272"," H07RN-F ","12x2,5",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16377,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0283"," H07RN-F ","27x1,5",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16391,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0297"," H07RN-F ","5x70",null,"ND",17,"0087/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16396,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0703","AsXSn 0,6/1kV","  3x25"]
[16410,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0717","AsXSn 0,6/1kV","  4x70+1x35"]
[16421,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0728","AsXSn 0,6/1kV","  4x95+2x35"]
[16426,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0001","BiT GsLGs  450/750V ","2x1",null,"ND",17,"0093/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16438,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0013","BiT GsLGs  450/750V ","4x4",null,"ND",17,"0093/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16441,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0016","BiT GsLGs  450/750V ","5x2,5",null,"ND",17,"0093/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16456,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0031","BiT GsLGs  450/750V ","4x10",null,"ND",17,"0093/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16462,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0100","BiT LGs 300/500V ",0.35,null,"ND",17,"0090/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16471,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0200","BiT LGs 450/750V ",0.5,null,"ND",17,"0091/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16482,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IS0211","BiT LGs 450/750V ",50,null,"ND",17,"0091/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16495,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP1005 ","BiT NSHTÖU","3x16"]
[16501,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP1011 ","BiT NSHTÖU","3x120 "]
[16512,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP1022 ","BiT NSHTÖU","4x70 "]
[16527,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP1037 ","BiT NSHTÖU","24x2,5"]
[16532,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM0504","BiT YKSXS 0,6/1kV ","7G6"]
[16542,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM0517","BiT YKSXS 0,6/1kV ","14G2,5"]
[16557,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM0537","BiT YKSXS 0,6/1kV ","61G1,0"]
[16560,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM0540","BiT YKSXS 0,6/1kV ","75G1,5"]
[16572,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8311","BiT YKSY 0,6/1kV ","61G1,0",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16577,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8316","BiT YKSY 0,6/1kV ","14G1,5",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16593,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8333","BiT YKSY 0,6/1kV ","37G2,5",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16602,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8553","BiT YKSYektmy 0,6/1kV","14G1,0"]
[16613,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8568","BiT YKSYektmy 0,6/1kV","19G1,5"]
[16617,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8573","BiT YKSYektmy 0,6/1kV","48G1,5"]
[16632,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8589","BiT YKSYektmy 0,6/1kV","10G10"]
[16643,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8460","BiT YKSYFtZny 0,6/1kV","10G6"]
[16650,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8468","BiT YKSYFtZny 0,6/1kV","19G2,5"]
[16662,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8480","BiT YKSYFtZny 0,6/1kV","61G1,0"]
[16673,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8830","BiT YnKSXS 0,6/1kV","48G1,0"]
[16674,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8831","BiT YnKSXS 0,6/1kV","61G1,0"]
[16688,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8849","BiT YnKSXS 0,6/1kV","14G2,5"]
[16693,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8854","BiT YnKSXS 0,6/1kV","7G4"]
[16708,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8659","BiT YnKSY 0,6/1kV","37G1,0"]
[16715,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8666","BiT YnKSY 0,6/1kV","14G1,5"]
[16723,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM8675","BiT YnKSY 0,6/1kV","75G1,5"]
[16738,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9600","BiT YoKSY 0,6/1kV","7G1,0"]
[16748,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9610","BiT YoKSY 0,6/1kV","48G1,0"]
[16753,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9615","BiT YoKSY 0,6/1kV","12G1,5"]
[16764,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9626","BiT YoKSY 0,6/1kV","10G2,5"]
[16772,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9634","BiT YoKSY 0,6/1kV","10G4"]
[16783,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0206","H01N2-D (OnS-1)",95,null,"ND",17,"0080/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16794,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0409","H01N2-E",185,null,"ND",17,"0081/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16805,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IM0011","H03VV-F (OMY) ","4x1",null,"ND",17,"0034/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16809,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IM0015","H03VVH2-F (OMYp )"," 2x0,75 ",null,"ND",17,"0035/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16824,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0610","H05BB-F","4x0,75"]
[16829,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0615","H05BB-F","4x6"]
[16839,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0505","H05BQ-F","4x1",null,"ND",17,"0041/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16854,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0102","H05RR-F ","2x1,5"]
[16859,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0107","H05RR-F ","3x2,5"]
[16870,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0118","H05RR-F ","5x1,5"]
[16884,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0005","H05V-K ",1.5,null,"ND",17,"0131/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16895,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0010","H05VV-F (OWY)","3x1,5",null,"ND",17,"0038/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16903,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IW0018","H05VV-F (OWY)","4x4",null,"ND",17,"0038/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16914,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0701","H07BB-F","1x2,5"]
[16925,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0712","H07BB-F","1x150"]
[16927,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0714","H07BB-F","1x240"]
[16944,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0731","H07BB-F","3x35"]
[16945,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0732","H07BB-F","3x50"]
[16960,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0747","H07BB-F","4x35"]
[16970,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0757","H07BB-F","5x4"]
[16975,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0400","H07BQ-F","2x1,5",null,"ND",17,"0042/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[16984,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0409","H07BQ-F","3G6",null,"ND",17,"0042/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17000,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0425","H07BQ-F","5G16",null,"ND",17,"0042/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17005,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IP0430","H07BQ-F","12G1,5"]
[17021,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0310","H07V2-K",50]
[17030,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0202","H07V-K",1.5,null,"ND",17,"0132/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17035,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0207","H07V-K",16,null,"ND",17,"0132/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17046,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0401","LgYd ",1,null,"ND",17,"0089/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17058,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","IG0413","LgYd ",120,null,"ND",17,"0089/DWU/S/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17065,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2506","NYCY 0,6/1kV","3x6/6",null,"ND",17,"0033/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17076,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2517","NYCY 0,6/1kV","10x1,5/2,5",null,"ND",17,"0033/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17082,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2523","NYCY 0,6/1kV","19x1,5/4",null,"ND",17,"0033/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17091,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2532","NYCY 0,6/1kV","2x16/16",null,"ND",17,"0033/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17106,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2547","NYCY 0,6/1kV","61x2,5/10",null,"ND",17,"0033/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17115,"GÓRNICZE","GG1706","OGŁ","3x35"]
[17121,"GÓRNICZE","GG1712","OGŁ","4x16"]
[17136,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0211","YAKXSżo 0,6/1kV","4x10",null,"ND",17,"0015/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17143,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0218","YAKXSżo 0,6/1kV","4x120",null,"ND",17,"0015/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17151,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0226","YAKXSżo 0,6/1kV","5x25",null,"ND",17,"0015/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17166,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0008","YAKY 0,6/1kV","1x150",null,"ND",17,"0014/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17176,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0306","YAKYFoyżo","3x95SE",null,"ND",17,"0018/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17181,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0311","YAKYFoyżo","4x10RE",null,"ND",17,"0018/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17196,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0326","YAKYFoyżo","3X95SM+50SM"]
[17197,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0327","YAKYFoyżo","3X120SM+70SM"]
[17213,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0023","YAKYżo 0,6/1kV","5x4"]
[17222,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0033","YAKYżo 0,6/1kV","3x16",null,"ND",17,"0014/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17227,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EA0038","YAKYżo 0,6/1kV","3x95",null,"ND",17,"0014/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17237,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1501","YKXS 0,6/1kV","1x1,5",null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17252,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1516","YKXS 0,6/1kV","2x1",null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17257,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1521","YKXS 0,6/1kV","2x10",null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17270,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1533","YKXSżo 0,6/1kV","4x1",null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17282,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1545","YKXSżo 0,6/1kV","4x120",null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17287,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1550","YKXSżo 0,6/1kV","5x6",null,"ND",17,"0021/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17298,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1303","YKY 0,6/1kV","1x4RE",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17312,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1317","YKY 0,6/1kV","2x1,5RE",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17317,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1322","YKY 0,6/1kV","2x16RE",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17331,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2109","YKYektmyżo 0,6/1kV","4x1,5",null,"ND",17,"0023/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17332,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2110","YKYektmyżo 0,6/1kV","4x2,5",null,"ND",17,"0023/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17343,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2125","YKYektmyżo 0,6/1kV","4x16RE"]
[17355,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2001","YKYFoy 0,6/1kV","2x1,5RE",null,"ND",17,"0076/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17362,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2008","YKYFoyżo 0,6/1kV","3x1,5RE",null,"ND",17,"0076/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17373,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2026","YKYFoyżo 0,6/1kV","4x4RE",null,"ND",17,"0076/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17388,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2056","YKYFoyżo 0,6/1kV","5x35RM* ",null,"ND",17,"0076/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17392,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1918","YKYFtZny 0,6/1kV  ","2x2,5RE",null,"ND",17,"0075/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17403,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1929","YKYFtZnyżo 0,6/1kV ","3x16RE*",null,"ND",17,"0075/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17418,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1944","YKYFtZnyżo 0,6/1kV ","5x2,5RE",null,"ND",17,"0075/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17420,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1946","YKYFtZnyżo 0,6/1kV ","5x6RE",null,"ND",17,"0075/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17433,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1330","YKYżo 0,6/1kV","3x25SM",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17448,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1345","YKYżo 0,6/1kV","4x120SM",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17453,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1350","YKYżo 0,6/1kV","5x6RE",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17463,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1360","YKYżo 0,6/1kV","5x185SM",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17468,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM1365","YKYżo 0,6/1kV","3x185SM",null,"ND",17,"0020/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17486,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3503","YnKXS 0,6/1kV ","1x4RE",null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17493,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3510","YnKXS 0,6/1kV ","1x70RMC",null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17504,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3521","YnKXS 0,6/1kV ","2x6RE",null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17510,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3527","YnKXSżo 0,6/1kV ","3x4",null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17523,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3546","YnKXSżo 0,6/1kV ","4x16",null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17534,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3560","YnKXSżo 0,6/1kV ","5x6",null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17539,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM3565","YnKXSżo 0,6/1kV ","5x50",null,"ND",17,"0025/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17551,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2709","YnKY 0,6/1kV","1x50RMC",null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17564,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2722","YnKY 0,6/1kV","2x16RE",null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17569,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2727","YnKYżo 0,6/1kV","3x6RE",null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17575,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2733","YnKYżo 0,6/1kV","3x70RMC",null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17584,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2742","YnKYżo 0,6/1kV","4x4RE",null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17599,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2757","YnKYżo 0,6/1kV","3x35SM+25RE"]
[17608,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2766","YnKYżo 0,6/1kV","5x1,5RE",null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17614,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM2772","YnKYżo 0,6/1kV","5x25RMC",null,"ND",17,"0024/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17625,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9453","YoKXS 0,6/1kV","1x4",null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17641,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9469","YoKXS 0,6/1kV","2x2,5",null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17644,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9472","YoKXS 0,6/1kV","2x10",null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17655,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9483","YoKXSżo 0,6/1kV","3x50",null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17665,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9493","YoKXSżo 0,6/1kV","4x50",null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17680,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9508","YoKXSżo 0,6/1kV","5x95",null,"ND",17,"0027/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17685,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9304","YoKY 0,6/1kV","1x6RE",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17700,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9319","YoKY 0,6/1kV","2x4RE",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17706,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9325","YoKYżo 0,6/1kV","3x2,5RE",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17715,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9334","YoKYżo 0,6/1kV","3x95SM",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17720,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9339","YoKYżo 0,6/1kV","4x1,0RE",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17730,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9349","YoKYżo 0,6/1kV","4x70SM",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17745,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9364","YoKYżo 0,6/1kV","3x240SM+120SM",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17756,"ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE","EM9375","YoKYżo 0,6/1kV","5x70RMC",null,"ND",17,"0026/DWU/E/2017","NULL","Fca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17763,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0452","A-2Y(L)2Y","6x2x0,6"]
[17775,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0464","A-2Y(L)2Y","2x2x0,8",null,"ND",17,"0070/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17786,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0475","A-2Y(L)2Y","200x2x0,8",null,"ND",17,"0070/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17796,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0550","A-2YF(L)2Y","2x2x0,6",null,"ND",17,"0072/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17805,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0559","A-2YF(L)2Y","100x2x0,6",null,"ND",17,"0072/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17816,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0600","A-2YF(L)2YB2Y","2x2x0,6",null,"ND",17,"0073/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17820,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0604","A-2YF(L)2YB2Y","20x2x0,6",null,"ND",17,"0073/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17831,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0615","A-2YF(L)2YB2Y","40x2x0,8",null,"ND",17,"0073/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17836,"TELEKOMUNIKACYJNE","TI0012","BiTLAN U/UTPf 4x2x24AWG (0,5) cat. 5e outdoor 200MHz",null,null,"ND",17,"0102/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17853,"TELEKOMUNIKACYJNE","TI0075","BiTLAN F/FTP 4x2x23 AWG  cat. 6A  500MHz"]
[17861,"TELEKOMUNIKACYJNE","TI0085","Rentib U/UTP 4P cat. 5e 155MHz",null,null,"NB 1438",17,"0177/DWU/T/2018","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17866,"TELEKOMUNIKACYJNE","TI0072","BiTLAN F/UTP  PATCHCORD 4x2x26/7 AWG cat. 6 350MHz LSOH"]
[17877,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0904","ELAQBY","30x2x0,6"]
[17885,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP1002","ELQXB","4x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0048/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Dca – s2, d2, a1","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[17896,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0954","ELAQXBE","20x2x0,5"]
[17907,"TELEKOMUNIKACYJNE","LF0202","HWDXpek 75 1,0/4,8"," 1,0/4,8"]
[17918,"TELEKOMUNIKACYJNE","TN1107","J-Y(St)Y…Bd"," 20x2x0,8"]
[17926,"TELEKOMUNIKACYJNE","TN1115","J-Y(St)Y…Bd","52x2x0,8"]
[17937,"TELEKOMUNIKACYJNE","TN1010","J-Y(St)Y…Lg","2x2x0,8"]
[17951,"TELEKOMUNIKACYJNE","LF0108","RG 213/U","3,0/7,25"]
[17952,"TELEKOMUNIKACYJNE","LF0105","RG 59","0,59/3,7"]
[17967,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0657","TCEPKPFLE","35x4x0,4"]
[17975,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0665","TCEPKPFLE","15x4x0,6"]
[17982,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0672","TCEPKPFLE","1x4x0,8"]
[17997,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0605","TDY","2x0,8"]
[18003,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0612","TDYc","1x0,5"]
[18012,"TELEKOMUNIKACYJNE","LT0013","XASn 75 0,8/3,7 ","0,8/3,7+3x0,5"]
[18027,"TELEKOMUNIKACYJNE","LT0016","XzASn 75 0,8/3,7 ","0,8/3,7+3x0,75"]
[18038,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0509","XzKAXwekw","5x2x0,8",null,"ND",17,"0074/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18040,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0513","XzKAXwekw","4x2x0,8",null,"ND",17,"0074/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18057,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0005","XzTKMXpw","35x4x0,4",null,"ND",17,"0057/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18068,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0016","XzTKMXpw","150x4x0,5",null,"ND",17,"0057/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18073,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0021","XzTKMXpw","35x4x0,6",null,"ND",17,"0057/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18083,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0001","XzTKMXpw","1x2x0,5",null,"ND",17,"0061/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18088,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0006","XzTKMXpw","6x2x0,5",null,"ND",17,"0061/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18106,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0024","XzTKMXpw","6x2x0,8",null,"ND",17,"0061/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18113,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0303","XzTKMXpwFtZnx","25x4x0,4",null,"ND",17,"0058/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18118,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0308","XzTKMXpwFtZnx","5x4x0,5",null,"ND",17,"0058/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18130,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0320","XzTKMXpwFtZnx","35x4x0,6",null,"ND",17,"0058/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18143,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0203","XzTKMXpwn","25x4x0,4",null,"ND",17,"0060/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18148,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0208","XzTKMXpwn","15x4x0,5",null,"ND",17,"0060/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18158,"TELEKOMUNIKACYJNE","TC0218","XzTKMXpwn","5x4x0,8",null,"ND",17,"0060/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18173,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0110","XzTKMXpwn","2x2x0,6",null,"ND",17,"0062/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18178,"TELEKOMUNIKACYJNE","TP0115","XzTKMXpwn","7x2x0,6",null,"ND",17,"0062/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18191,"TELEKOMUNIKACYJNE","LF0207","XzWDXpekw 75 1,05/5,0","1,05/5,0",null,"ND",17,"0069/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18203,"TELEKOMUNIKACYJNE","LT0010","YASp 75 0,8/3,7","0,8/3,7+4x0,35"]
[18204,"TELEKOMUNIKACYJNE","LT0011","YASp 75 0,8/3,8"," 0,8/3,7+4x0,5"]
[18219,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0100","YTDYekw","2x0,5",null,"NB 1438",17,"0161/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18228,"TELEKOMUNIKACYJNE","TF0200","YTKSXekp","1x2x0,4c"]
[18234,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0008","YTKSY","6x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18249,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0023","YTKSY","1x2x0,6",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18261,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0035","YTKSY","10x2x0,8",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18264,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0038","YTKSY","2x2x0,4",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18279,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0053","YTKSY","12x2x0,8",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18289,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0063","YTKSY","10x2x0,6",null,"NB 1438",17,"0083/DWU/S/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18294,"TELEKOMUNIKACYJNE","TF0001","YTKSYekp","2x2x0,5"]
[18309,"TELEKOMUNIKACYJNE","TF0107","YTKSYekp","21x2x0,5c"]
[18313,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0096","YTKSYekw","5x2x0,4"]
[18324,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0107","YTKSYekw","7x2x0,5",null,"NB 1438",17,"0181/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18339,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0122","YTKSYekw","3x2x0,6",null,"NB 1438",17,"0181/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18346,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0129","YTKSYekw","7x2x0,8",null,"NB 1438",17,"0181/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18354,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0137","YTKSYekw","14x2x0,6",null,"NB 1438",17,"0181/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18365,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0148","YTKSYekw","12x2x0,8",null,"NB 1438",17,"0181/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18370,"TELEKOMUNIKACYJNE","TS0153","YTKSYekw","42x2x0,8"]
[18383,"TELEKOMUNIKACYJNE","TZ0103","YTKZYekw","20x4x0,5c"]
[18395,"TELEKOMUNIKACYJNE","LA0303","YTLYekw","8x0,22"]
[18400,"TELEKOMUNIKACYJNE","LF0316","YWDXpek 75 0,5/2,4","0,5/2,4"]
[18411,"AUDIO","LP0205","BiTsound Instal Speaker Cable ","2x4",null,"ND",17,"0128/DWU/T/2017","NULL","Fca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18425,"AUDIO","LP0243","BiTsound Instal Speaker Cable LSOH","4x4"]
[18430,"AUDIO","LP0257","BiTsound Instal Speaker Cable LSOH","4x6"]
[18444,"AUDIO","LP0215","DMX-S Professional Data Cable ","1x(2x0,35)"]
[18455,"AUDIO","LP0219","Mobile UTP kat. 5","4x2x0,22"]
[18460,"AUDIO","LP0222 ","MultiPaired Analog Audio Cable ","8x(2x0,21)"]
[18468,"AUDIO","LP0003","BiTsound PGY-p","2x0,75",null,"NB 1438",17,"0172/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18475,"AUDIO","LP0052","BiTsound PGY-p OFC","2x1,5",null,"NB 1438",17,"0172/DWU/T/2017","PN-EN 50575","Eca","brak","Zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych z uwzględnieniem ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia."]
[18486,"AUDIO","LP0209","Professional Microphone Cable OFC","2x0,35"]
[18501,"AUDIO","LP0461","Przewód głośnikowy PGI-(VH) LSOH","4x16"]
[18505,"AUDIO","LP0403","Przewód głośnikowy PGI-(VH) OFC PH 90 LSOH","2x4"]
[18516,"AUDIO","LP0302 ","Przewód głośnikowy PGI-H  E30 LSOH","4x2,5"]
[18531,"AUDIO","LP0355","Przewód głośnikowy PGI-H PH 90 LSOH","2x6"]
[18542,"GÓRNICZE","GG5500","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x25+16"]
[18546,"GÓRNICZE","GG5504","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+35"]
[18561,"GÓRNICZE","GG5524","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x120+70"]
[18566,"GÓRNICZE","GG5529","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+50+3x1,5"]
[18576,"GÓRNICZE","GG5539","BiTflex (a) O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+35+3x2x2,5"]
[18591,"GÓRNICZE","GG5000","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x25+16"]
[18599,"GÓRNICZE","GG5008","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+35+3x2,5"]
[18606,"GÓRNICZE","GG5016","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+25+3x2x6"]
[18617,"GÓRNICZE","GG5036","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+50+3x2,5"]
[18623,"GÓRNICZE","GG5042","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x25+16+3x2x2,5"]
[18636,"GÓRNICZE","GG5055","BiTflex (a) OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x50+25+3x2x6"]
[18647,"GÓRNICZE","BM0208","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 12/20kV","3x95+3x50/3"]
[18656,"GÓRNICZE","BM0223","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 14/25kV","3x35+3x50/3"]
[18666,"GÓRNICZE","BM0233","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 14/25kV","3x300+3x150/3"]
[18677,"GÓRNICZE","BM0250","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 18/30kV","3x150+3x70/3"]
[18680,"GÓRNICZE","BM0253","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 18/30kV","3x300+3x150/3"]
[18692,"GÓRNICZE","BM0161","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 3,6/6kV","3x185+3x95/3"]
[18707,"GÓRNICZE","BM0182","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 6/10kV","3x240+3x120/3"]
[18712,"GÓRNICZE","BM0188","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 8,7/15kV","3x35+3x50/3"]
[18721,"GÓRNICZE","BM0197","BiTmining (N)TSCGEWOEU-F 8,7/15kV","3x240+3x120/3"]
[18727,"GÓRNICZE","BM0309","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 12/20kV","3x50+3x25/3"]
[18738,"GÓRNICZE","BM0321","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 14/25kV","3x25+3x50/3"]
[18754,"GÓRNICZE","BM0338","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 18/30kV","3x35+3x50/3"]
[18757,"GÓRNICZE","BM0341","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 18/30kV","3x70+3x35/3"]
[18768,"GÓRNICZE","BM0258","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 3,6/6kV","3x35+3x50/3"]
[18778,"GÓRNICZE","BM0268","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 3,6/6kV","3x300+3x150/3"]
[18787,"GÓRNICZE","BM0278","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 6/10kV","3x95+3x50/3"]
[18798,"GÓRNICZE","BM0295","BiTmining (N)TSCGEWOEU-R 8,7/15kV","3x50+3x50/3"]
[18811,"GÓRNICZE","BM0399","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 12/20kV","3x95+3x50/3"]
[18823,"GÓRNICZE","BM0416","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 14/25kV","3x150+3x70/3"]
[18828,"GÓRNICZE","BM0426","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 18/30kV","3x35+3x25/3"]
[18835,"GÓRNICZE","BM0433","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 18/30kV","3x240+3x120/3"]
[18843,"GÓRNICZE","BM0356","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 3,6/6kV","3x150+3x70/3"]
[18858,"GÓRNICZE","BM0381","BiTmining (N)TSCGEWOEU-SR 8,7/15kV","3x35+3x25/3"]
[18869,"GÓRNICZE","BM0482","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 12/20kV","3x50+3x25/3"]
[18876,"GÓRNICZE","BM0491","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 14/25kV","3x35+3x25/3"]
[18888,"GÓRNICZE","BM0505","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 18/30kV","3x120+3x70/3"]
[18899,"GÓRNICZE","BM0450","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 6/10kV","3x25+3x25/3"]
[18909,"GÓRNICZE","BM0465","BiTmining (N)TSCGEWOEU-TR 8,7/15kV","3x25+3x25/3"]
[18918,"GÓRNICZE","BM0131","BiTmining (N)TSKCGECWOEU-CH 3,6/6kV","3x50+3x(1,5ST KON+25/3KON) + 6ÜL KON)"]
[18929,"GÓRNICZE","BM0852","BiTmining NTMCGCWOEU 12/20kV","50/16"]
[18933,"GÓRNICZE","BM0856","BiTmining NTMCGCWOEU 12/20kV","150/25"]
[18944,"GÓRNICZE","BM0808","BiTmining NTMCGCWOEU 6/10kV","1x240/25"]
[18959,"GÓRNICZE","BM0056","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 14/25kV","3x150+3x70/3"]
[18966,"GÓRNICZE","BM0065","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 18/30kV","3x120+3x70/3"]
[18974,"GÓRNICZE","BM0020","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 3,6/10kV","3x120+3x70/3"]
[18979,"GÓRNICZE","BM0001","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 3,6/6kV","3x25+3x25/3"]
[18990,"GÓRNICZE","BM0033","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3 8,7/15kV","3x70+3x35/3"]
[19004,"GÓRNICZE","BM0111","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 14/25kV","3x35+3x16/3E"]
[19009,"GÓRNICZE","BM0116","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 14/25kV","3x150+3x70/3E"]
[19018,"GÓRNICZE","BM0127","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 18/3E0kV","3x185+3x95/3E"]
[19034,"GÓRNICZE","BM0077","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 3,6/6kV","3x185+3x95/3E"]
[19039,"GÓRNICZE","BM0094","BiTmining NTSCGEWOEU-W .../3E 8,7/15kV","3x95+3x50/3E"]
[19050,"GÓRNICZE","GG5704","O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+35"]
[19064,"GÓRNICZE","GG5718","O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+35+3x2x6"]
[19075,"GÓRNICZE","GG5731","O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x35+25+3x4"]
[19080,"GÓRNICZE","GG5736","O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x70+35+3x2x2,5"]
[19088,"GÓRNICZE","GG5744","O2nGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+50+3x2x4"]
[19095,"GÓRNICZE","GG1900","O2nGcekż-G 0,6/1kV","3x25+16+3x2,5"]
[19110,"GÓRNICZE","GG1505","O2nGcekż-G2 0,6/1kV","3x70+3x25+25+3x4"]
[19121,"GÓRNICZE","GG1516","O2nGcekż-G2 0,6/1kV","3x70+3x25+25+6x2,5"]
[19125,"GÓRNICZE","GG1520","O2nGcekż-G2 0,6/1kV","6x95+25+7x4"]
[19140,"GÓRNICZE","GG1009","OnG 0,6/1kV","3x4+4+4  "]
[19149,"GÓRNICZE","GG1019","OnG 0,6/1kV",185]
[19155,"GÓRNICZE","GP1306","OnG1 0,6/1kV","3x6+6+4"]
[19170,"GÓRNICZE","GG9504","OnGcekgż-G 18/30kV","3x95+3x50/3"]
[19173,"GÓRNICZE","GG5102","OnGcekgż-G 3,6/6kV","3x25+3x16/3"]
[19185,"GÓRNICZE","GG8004","OnGcekgż-G 6/10kV","3x50+3x25/3"]
[19200,"GÓRNICZE","GG8509","OnGcekgż-G 8,7/15kV","3x185+3x95/3"]
[19211,"GÓRNICZE","GG5610","OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+35+3x4"]
[19219,"GÓRNICZE","GG5618","OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+35+3x2x6"]
[19226,"GÓRNICZE","GG5627","OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x35+25+3x2,5"]
[19231,"GÓRNICZE","GG5632","OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x50+25+3x4"]
[19243,"GÓRNICZE","GG5644","OnGcekż/w-GW 3,6/6kV","3x95+50+3x2x4"]
[19256,"GÓRNICZE","GG1107","OnGcekż-G 0,6/1kV","3x70+35+6x2,5  "]
[19261,"GÓRNICZE","GG1124","OnGcekż-G 0,6/1kV","3x120+50+6x4"]
[19271,"GÓRNICZE","GG1409","OnGcekż-G2 0,6/1kV","3x35+3x25+25+6x2,5"]
[19286,"GÓRNICZE","GG1803","OnGcekż-GW 0,6/1kV","3x70+35+3x4"]
[19291,"GÓRNICZE","GG1808","OnGcekż-GW 0,6/1kV","3x95+35+6x4"]
[19304,"GÓRNICZE","GG1162","OnGcekżi-G 0,6/1kV","3x2,5+2,5+2x2,5"]
[19316,"GÓRNICZE","GG1177","OnGcekżi-G 0,6/1kV","3x1+1"]
[19321,"GÓRNICZE","GG1182","OnGcekżi-G 0,6/1kV","3x1+1+6x1"]
[19328,"GÓRNICZE","GG1189","OnGcekżi-G 0,6/1kV","3x16+10+3x2,5"]
[19346,"GÓRNICZE","GG1067","OnGc-G 0,6/1kV","3x95+3x35/3"]
[19347,"GÓRNICZE","GG1068","OnGc-G 0,6/1kV","3x95+4x35/4+3x4"]
[19361,"GÓRNICZE","GG8101","OnGcrekgż-G(S) 6/10 kV","3x16+3x16/3"]
[19366,"GÓRNICZE","GG8106","OnGcrekgż-G(S) 6/10 kV","3x95+3x50/3"]
[19377,"GÓRNICZE","GG5407","OnGcrekgż-G(Z) 3,6/6kV","3x120+3x70/3"]
[19392,"GÓRNICZE","GG1651","OnG-Szn 0,6/1kV","2x6"]
[19402,"GÓRNICZE","GG1606","OnZGcekż-GW(A) 0,6/1kV","3x95+35+6x4"]
[19407,"GÓRNICZE","G62602","YDYp","2X6"]
[19422,"GÓRNICZE","G61717","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","2x2,5+2,5"]
[19426,"GÓRNICZE","G61721","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","9x2,5+2,5"]
[19437,"GÓRNICZE","G61735","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","29x1+1"]
[19452,"GÓRNICZE","G61750","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","32x2,5+2,5"]
[19459,"GÓRNICZE","G61757","YHKGSYFoyn 0,6/1kV","23x4+4"]
[19467,"GÓRNICZE","G32504","YHKGSYFoyn 300/500V","6x1+1"]
[19478,"GÓRNICZE","G32516","YHKGSYFoyn 300/500V","6x1,5+1,5"]
[19483,"GÓRNICZE","G32522","YHKGSYFoyn 300/500V","3x2,5+2,5"]
[19497,"GÓRNICZE","G32537","YHKGSYFoyn 300/500V","18x1,5+1,5"]
[19508,"GÓRNICZE","G32548","YHKGSYFoyn 300/500V","29x2,5+2,5"]
[19516,"GÓRNICZE","G32556","YHKGSYFoyn 300/500V","26x4+4"]
[19527,"GÓRNICZE","G61308","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","18x1+1"]
[19538,"GÓRNICZE","G61320","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","  9x1,5+1,5"]
[19543,"GÓRNICZE","G61325","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","  23x1,5+1,5"]
[19557,"GÓRNICZE","G61340","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","  23x2,5+2,5"]
[19568,"GÓRNICZE","G61352","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","13x4+4"]
[19573,"GÓRNICZE","G61357","YHKGSYFtZnyn 0,6/1kV","29X4+4"]
[19581,"GÓRNICZE","G32106","YHKGSYFtZnyn 300/500V","11x1+1"]
[19598,"GÓRNICZE","G32124","YHKGSYFtZnyn 300/500V","  20x1,5+1,5"]
[19599,"GÓRNICZE","G32125","YHKGSYFtZnyn 300/500V","  23x1,5+1,5"]
[19614,"GÓRNICZE","G32141","YHKGSYFtZnyn 300/500V","26x2,5+2,5"]
[19618,"GÓRNICZE","G32146","YHKGSYFtZnyn 300/500V","2x4+4"]
[19629,"GÓRNICZE","G32157","YHKGSYFtZnyn 300/500V","29X4+4"]
[19638,"GÓRNICZE","GP5806","YHKGXSekFtZnyn 3,6/6kV","3x120/50"]
[19648,"GÓRNICZE","GP1503","YHKGXSekyn 0,6/1kV","3x35/16"]
[19659,"GÓRNICZE","GP1514","YHKGXSekyn 0,6/1kV","3x150/25"]
[19671,"GÓRNICZE","GP5610","YHKGXSekyn 3,6/6kV","3x50/16"]
[19684,"GÓRNICZE","GP1457","YHKGXSFoyn 0,6/1kV","3x120/35"]
[19689,"GÓRNICZE","GP1462","YHKGXSFoyn 0,6/1kV","3x120/25"]
[19704,"GÓRNICZE","GP5513","YHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x120/30"]
[19712,"GÓRNICZE","GP1406","YHKGXSFtZnyn 0,6/1kV","3x95/25"]
[19719,"GÓRNICZE","GP1413","YHKGXSFtZnyn 0,6/1kV","3x95/16"]
[19734,"GÓRNICZE","GP5411","YHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x70/16"]
[19736,"GÓRNICZE","GP5414","YHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x150/30"]
[19749,"GÓRNICZE","GP1214","YHKGXSyn 0,6/1kV","3x120/25"]
[19760,"GÓRNICZE","GP5709","YHKGYekFtZnyn 3,6/6kV","3x185/27"]
[19769,"GÓRNICZE","GP1109","YHKGYekyn 0,6/1kV","3x185/50"]
[19779,"GÓRNICZE","GP1058","YHKGYFoyn 0,6/1kV","3x16/10"]
[19790,"GÓRNICZE","GP5307","YHKGYFoyn 3,6/6kV","3x120/22"]
[19793,"GÓRNICZE","GP5311","YHKGYFoyn 3,6/6kV","3x240/30"]
[19805,"GÓRNICZE","GP5200","YHKGYFtZnyn 3,6/6kV","3x10/10"]
[19820,"GÓRNICZE","GP0804","YHKGYyn 0,6/1kV","3x50/16"]
[19826,"GÓRNICZE","GP0810","YHKGYyn 0,6/1kV","3x16/10"]
[19835,"GÓRNICZE","G60308","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","18x1+1"]
[19850,"GÓRNICZE","G60324","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","20x1,5+1,5"]
[19859,"GÓRNICZE","G60334","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","6x2,5+2,5"]
[19865,"GÓRNICZE","G60340","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","23x2,5+2,5"]
[19870,"GÓRNICZE","G60346","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","2x4+4"]
[19881,"GÓRNICZE","G60357","YKGSLYkonyn 0,6/1kV","29x4+4"]
[19891,"GÓRNICZE","G10208","YKGSLYkonyn 150/250V","18x1+1"]
[19900,"GÓRNICZE","G10218","YKGSLYkonyn 150/250V","4x1,5+1,5"]
[19911,"GÓRNICZE","G10229","YKGSLYkonyn 150/250V","36x1,5+1,5"]
[19924,"GÓRNICZE","G10243","YKGSLYkonyn 150/250V","32x2,5+2,5"]
[19936,"GÓRNICZE","G30911","YKGSLYkonyn 300/500V","26x1+1"]
[19941,"GÓRNICZE","G30917","YKGSLYkonyn 300/500V","3x1,5+1,5"]
[19948,"GÓRNICZE","G30924","YKGSLYkonyn 300/500V","20x1,5+1,5"]
[19966,"GÓRNICZE","G30943","YKGSLYkonyn 300/500V","32x2,5+2,5"]
[19971,"GÓRNICZE","G30949","YKGSLYkonyn 300/500V","6x4+4"]
[19981,"GÓRNICZE","G30959","YKGSLYkonyn 300/500V","36x4+4"]
[19986,"GÓRNICZE","G60905","YKGSYFoyn 0,6/1kV","9x1+1"]
[20001,"GÓRNICZE","G60921","YKGSYFoyn 0,6/1kV","18x1,5+1,5"]
[20009,"GÓRNICZE","G60930","YKGSYFoyn 0,6/1kV","18x2,5+2,5"]
[20016,"GÓRNICZE","G60941","YKGSYFoyn 0,6/1kV","36x1+1"]
[20031,"GÓRNICZE","G60956","YKGSYFoyn 0,6/1kV","18x4+4"]
[20042,"GÓRNICZE","G31705","YKGSYFoyn 300/500V","9x1+1"]
[20046,"GÓRNICZE","G31709","YKGSYFoyn 300/500V","20x1+1"]
[20061,"GÓRNICZE","G31725","YKGSYFoyn 300/500V","23x1,5+1,5"]
[20072,"GÓRNICZE","G31737","YKGSYFoyn 300/500V","13x2,5+2,5"]
[20079,"GÓRNICZE","G31745","YKGSYFoyn 300/500V","13x4+4"]
[20087,"GÓRNICZE","G31753","YKGSYFoyn 300/500V","18x2,5+2,5"]
[20102,"GÓRNICZE","G60509","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","20x1+1"]
[20103,"GÓRNICZE","G60510","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","23x1+1"]
[20117,"GÓRNICZE","G60525","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","23x1,5+1,5"]
[20122,"GÓRNICZE","G60531","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","2x2,5+2,5"]
[20140,"GÓRNICZE","G60550","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","9x4+4"]
[20147,"GÓRNICZE","G60557","YKGSYFtZnyn 0,6/1kV","29x4+4"]
[20152,"GÓRNICZE","G31303","YKGSYFtZnyn 300/500V","4x1+1"]
[20164,"GÓRNICZE","G31316","YKGSYFtZnyn 300/500V","2x1,5+1,5"]
[20177,"GÓRNICZE","G31329","YKGSYFtZnyn 300/500V","36x1,5+1,5"]
[20182,"GÓRNICZE","G31335","YKGSYFtZnyn 300/500V","9x2,5+2,5"]
[20197,"GÓRNICZE","G31351","YKGSYFtZnyn 300/500V","11x4+4"]
[20207,"GÓRNICZE","G62402","YKGSYkonyn 0,6/1kV","3x1+1"]
[20218,"GÓRNICZE","G62413","YKGSYkonyn 0,6/1kV","32x1+1"]
[20223,"GÓRNICZE","G62419","YKGSYkonyn 0,6/1kV","6x1,5+1,5"]
[20234,"GÓRNICZE","G62431","YKGSYkonyn 0,6/1kV","2x2,5+2,5"]
[20238,"GÓRNICZE","G62435","YKGSYkonyn 0,6/1kV","9x2,5+2,5"]
[20253,"GÓRNICZE","G62451","YKGSYkonyn 0,6/1kV","11x4+4"]
[20262,"GÓRNICZE","G30501","YKGSYkonyn 300/500V","2x1+1"]
[20268,"GÓRNICZE","G30507","YKGSYkonyn 300/500V","13x1+1"]
[20283,"GÓRNICZE","G30523","YKGSYkonyn 300/500V","18x1,5+1,5"]
[20295,"GÓRNICZE","G30536","YKGSYkonyn 300/500V","11x2,5+2,5"]
[20298,"GÓRNICZE","G30539","YKGSYkonyn 300/500V","20x2,5+2,5"]
[20313,"GÓRNICZE","G30555","YKGSYkonyn 300/500V","23x4+4"]
[20319,"GÓRNICZE","GP0602","YKGYFoyn 0,6/1kV","3x25/16"]
[20328,"GÓRNICZE","GP0611","YKGYFoyn 0,6/1kV","3x240/70"]
[20339,"GÓRNICZE","GP5111","YKGYFoyn 3,6/6kV","3x240/30"]
[20352,"GÓRNICZE","GP0714","YKGYFoyn-żo 0,6/1kV","3x10"]
[20358,"GÓRNICZE","GP0503","YKGYFtZnyn 0,6/1kV","3x35/16"]
[20369,"GÓRNICZE","GP5003","YKGYFtZnyn 3,6/6kV","3x35/16"]
[20374,"GÓRNICZE","GP5008","YKGYFtZnyn 3,6/6kV","3x150/24"]
[20389,"GÓRNICZE","GP0352","YKGYyn-żo 0,6/1kV","5x1,5"]
[20399,"GÓRNICZE","GP0362","YKGYyn-żo 0,6/1kV","3x10*"]
[20404,"GÓRNICZE","G61102","YnHKGSLY 0,6/1kV","3x1+1"]
[20417,"GÓRNICZE","G61115","YnHKGSLY 0,6/1kV","1x1,5+1,5"]
[20429,"GÓRNICZE","G61127","YnHKGSLY 0,6/1kV","29x1,5+1,5"]
[20434,"GÓRNICZE","G61132","YnHKGSLY 0,6/1kV","3x2,5+2,5"]
[20450,"GÓRNICZE","G61148","YnHKGSLY 0,6/1kV","4x4+4"]
[20459,"GÓRNICZE","G61157","YnHKGSLY 0,6/1kV","29x4+4"]
[20470,"GÓRNICZE","G10608","YnHKGSLY 150/250V","18x1+1"]
[20474,"GÓRNICZE","G10612","YnHKGSLY 150/250V","29x1+1"]
[20489,"GÓRNICZE","G10627","YnHKGSLY 150/250V","29x1,5+1,5"]
[20490,"GÓRNICZE","G10628","YnHKGSLY 150/250V","32x1,5+1,5"]
[20507,"GÓRNICZE","G10645","YnHKGSLY 150/250V","1x4+4"]
[20509,"GÓRNICZE","G10647","YnHKGSLY 150/250V","3x4+4"]
[20520,"GÓRNICZE","G10658","YnHKGSLY 150/250V","32x4+4"]
[20535,"GÓRNICZE","G31913","YnHKGSLY 300/500V","32x1+1"]
[20539,"GÓRNICZE","G31917","YnHKGSLY 300/500V","3x1,5+1,5"]
[20550,"GÓRNICZE","G31928","YnHKGSLY 300/500V","32x1,5+1,5"]
[20565,"GÓRNICZE","G31943","YnHKGSLY 300/500V","32x2,5+2,5"]
[20572,"GÓRNICZE","G31950","YnHKGSLY 300/500V","9x4+4"]
[20580,"GÓRNICZE","G31958","YnHKGSLY 300/500V","32x4+4"]
[20595,"GÓRNICZE","G62713","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","32x1+1"]
[20605,"GÓRNICZE","G62723","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","18x1,5+1,5"]
[20610,"GÓRNICZE","G62728","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","32x1,5+1,5"]
[20621,"GÓRNICZE","G62739","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","20x2,5+2,5"]
[20629,"GÓRNICZE","G62747","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","3x4+4"]
[20640,"GÓRNICZE","G62758","YnHKGSLYkon 0,6/1kV","32x4+4"]
[20651,"GÓRNICZE","G10909","YnHKGSLYkon 150/250V","20x1+1"]
[20662,"GÓRNICZE","G10920","YnHKGSLYkon 150/250V","9x1,5+1,5"]
[20666,"GÓRNICZE","G10924","YnHKGSLYkon 150/250V","20x1,5+1,5"]
[20681,"GÓRNICZE","G10939","YnHKGSLYkon 150/250V","20x2,5+2,5"]
[20686,"GÓRNICZE","G10944","YnHKGSLYkon 150/250V","36x2,5+2,5"]
[20696,"GÓRNICZE","G10954","YnHKGSLYkon 150/250V","20x4+4"]
[20711,"GÓRNICZE","GG33309","YnHKGSLYkon 300/500V","20x1+1"]
[20716,"GÓRNICZE","GG33314","YnHKGSLYkon 300/500V","36x1+1"]
[20727,"GÓRNICZE","GG33325","YnHKGSLYkon 300/500V","23x1,5+1,5"]
[20741,"GÓRNICZE","GG33339","YnHKGSLYkon 300/500V","20x2,5+2,5"]
[20742,"GÓRNICZE","GG33340","YnHKGSLYkon 300/500V","23x2,5+2,5"]
[20760,"GÓRNICZE","GG33358","YnHKGSLYkon 300/500V","32x4+4"]
[20761,"GÓRNICZE","GG33359","YnHKGSLYkon 300/500V","36x4+4"]
[20772,"GÓRNICZE","G62910","YnHKGSY 0,6/1kV","23x1+1"]
[20784,"GÓRNICZE","G62922","YnHKGSY 0,6/1kV","13x1,5+1,5"]
[20797,"GÓRNICZE","G62935","YnHKGSY 0,6/1kV","9x2,5+2,5"]
[20802,"GÓRNICZE","G62940","YnHKGSY 0,6/1kV","23x2,5+2,5"]
[20817,"GÓRNICZE","G62955","YnHKGSY 0,6/1kV","23x4+4"]
[20827,"GÓRNICZE","GG33505","YnHKGSY 300/500V","9x1+1"]
[20832,"GÓRNICZE","GG33510","YnHKGSY 300/500V","23x1+1"]
[20841,"GÓRNICZE","GG33519","YnHKGSY 300/500V","6x1,5+1,5"]
[20857,"GÓRNICZE","GG33535","YnHKGSY 300/500V","9x2,5+2,5"]
[20862,"GÓRNICZE","GG33540","YnHKGSY 300/500V","23x2,5+2,5"]
[20873,"GÓRNICZE","GG33551","YnHKGSY 300/500V","11x4+4"]
[20882,"GÓRNICZE","G62800","YnHKGSYkon 0,6/1kV","1x1+1"]
[20892,"GÓRNICZE","G62810","YnHKGSYkon 0,6/1kV","23x1+1"]
[20903,"GÓRNICZE","G62821","YnHKGSYkon 0,6/1kV","11x1,5+1,5"]
[20915,"GÓRNICZE","G62833","YnHKGSYkon 0,6/1kV","4x2,5+2,5"]
[20922,"GÓRNICZE","G62840","YnHKGSYkon 0,6/1kV","23x2,5+2,5"]
[20933,"GÓRNICZE","G62851","YnHKGSYkon 0,6/1kV","11x4+4"]
[20939,"GÓRNICZE","G62857","YnHKGSYkon 0,6/1kV","29x4+4"]
[20948,"GÓRNICZE","GG33406","YnHKGSYkon 300/500V","11x1+1"]
[20963,"GÓRNICZE","GG33421","YnHKGSYkon 300/500V","11x1,5+1,5"]
[20972,"GÓRNICZE","GG33430","YnHKGSYkon 300/500V","1x2,5+2,5"]
[20978,"GÓRNICZE","GG33436","YnHKGSYkon 300/500V","11x2,5+2,5"]
[20993,"GÓRNICZE","GG33451","YnHKGSYkon 300/500V","11x4+4"]
[21000,"GÓRNICZE","GG33458","YnHKGSYkon 300/500V","32x4+4"]
[21008,"GÓRNICZE","GT0406","YnHTKGX","12x2x0,6+1"]
[21013,"GÓRNICZE","GT0411","YnHTKGX","36x2x0,6+1"]
[21024,"GÓRNICZE","GT0422","YnHTKGX","33x2x0,8+1"]
[21038,"GÓRNICZE","G60001","YnKGSLY 0,6/1kV","1x1+1"]
[21043,"GÓRNICZE","G60006","YnKGSLY 0,6/1kV","9x1+1"]
[21054,"GÓRNICZE","G60017","YnKGSLY 0,6/1kV","2x1,5+1,5"]
[21070,"GÓRNICZE","G60033","YnKGSLY 0,6/1kV","3x2,5+2,5"]
[21079,"GÓRNICZE","G60042","YnKGSLY 0,6/1kV","26x2,5+2,5"]
[21084,"GÓRNICZE","G60047","YnKGSLY 0,6/1kV","2x4+4"]
[21094,"GÓRNICZE","G60057","YnKGSLY 0,6/1kV","26x4+4"]
[21109,"GÓRNICZE","G60072","YnKGSLY 0,6/1kV","26x0,75+0,75"]
[21114,"GÓRNICZE","G10002","YnKGSLY 150/250V","2x1+1"]
[21122,"GÓRNICZE","G10010","YnKGSLY 150/250V","20x1+1"]
[21129,"GÓRNICZE","G10017","YnKGSLY 150/250V","2x1,5+1,5"]
[21144,"GÓRNICZE","G10032","YnKGSLY 150/250V","2x2,5+2,5"]
[21155,"GÓRNICZE","G10043","YnKGSLY 150/250V","29x2,5+2,5"]
[21159,"GÓRNICZE","G10047","YnKGSLY 150/250V","2x4+4"]
[21174,"GÓRNICZE","G10062","YnKGSLY 150/250V","2x0,75+0,75"]
[21179,"GÓRNICZE","G10067","YnKGSLY 150/250V","11x0,75+0,75"]
[21189,"GÓRNICZE","G30301","YnKGSLY 300/500V","2x1+1"]
[21200,"GÓRNICZE","G30312","YnKGSLY 300/500V","29x1+1"]
[21215,"GÓRNICZE","G30327","YnKGSLY 300/500V","29x1,5+1,5"]
[21225,"GÓRNICZE","G30337","YnKGSLY 300/500V","13x2,5+2,5"]
[21230,"GÓRNICZE","G30342","YnKGSLY 300/500V","29x2,5+2,5"]
[21245,"GÓRNICZE","G30357","YnKGSLY 300/500V","29X4+4"]
[21249,"GÓRNICZE","G30361","YnKGSLY 300/500V","2x0,75+0,75"]
[21260,"GÓRNICZE","G30372","YnKGSLY 300/500V","29x0,75+0,75"]
[21265,"GÓRNICZE","G3016","YnKGSLYkon 0,6/1kV","4x1+1"]
[21277,"GÓRNICZE","G3028","YnKGSLYkon 0,6/1kV","2x1,5+1,5"]
[21290,"GÓRNICZE","G3041","YnKGSLYkon 0,6/1kV","36x1,5+1,5"]
[21295,"GÓRNICZE","G3046","YnKGSLYkon 0,6/1kV","9x2,5+2,5"]
[21310,"GÓRNICZE","G3061","YnKGSLYkon 0,6/1kV","11x4+4"]
[21320,"GÓRNICZE","G10402","YnKGSLYkon 150/250V","3x1+1"]
[21331,"GÓRNICZE","G10413","YnKGSLYkon 150/250V","32x1+1"]
[21334,"GÓRNICZE","G10417","YnKGSLYkon 150/250V","3x1,5+1,5"]
[21350,"GÓRNICZE","G10434","YnKGSLYkon 150/250V","6x2,5+2,5"]
[21361,"GÓRNICZE","G10460","YnKGSLYkon 150/250V","2x0,75+0,75"]
[21366,"GÓRNICZE","G10465","YnKGSLYkon 150/250V","11x0,75+0,75"]
[21372,"GÓRNICZE","G10471","YnKGSLYkon 150/250V","29x0,75+0,75"]
[21373,"GÓRNICZE","G10472","YnKGSLYkon 150/250V","32x0,75+0,75"]
[21374,"GÓRNICZE","G10473","YnKGSLYkon 150/250V","36x0,75+0,75"]
[21375,"GÓRNICZE","G31101","YnKGSLYkon 300/500V","2x1+1"]
[21376,"GÓRNICZE","G31102","YnKGSLYkon 300/500V","3x1+1"]
[21377,"GÓRNICZE","G31103","YnKGSLYkon 300/500V","4x1+1"]
[21378,"GÓRNICZE","G31104","YnKGSLYkon 300/500V","6x1+1"]
[21379,"GÓRNICZE","G31105","YnKGSLYkon 300/500V","9x1+1"]
[21380,"GÓRNICZE","G31106","YnKGSLYkon 300/500V","11x1+1"]
[21381,"GÓRNICZE","G31107","YnKGSLYkon 300/500V","13x1+1"]
[21382,"GÓRNICZE","G31108","YnKGSLYkon 300/500V","18x1+1"]
[21383,"GÓRNICZE","G31109","YnKGSLYkon 300/500V","20x1+1"]
[21384,"GÓRNICZE","G31110","YnKGSLYkon 300/500V","23x1+1"]
[21385,"GÓRNICZE","G31111","YnKGSLYkon 300/500V","26x1+1"]
[21386,"GÓRNICZE","G31112","YnKGSLYkon 300/500V","29x1+1"]
[21387,"GÓRNICZE","G31113","YnKGSLYkon 300/500V","32x1+1"]
[21388,"GÓRNICZE","G31114","YnKGSLYkon 300/500V","36x1+1"]
[21389,"GÓRNICZE","G31116","YnKGSLYkon 300/500V","2x1,5+1,5"]
[21390,"GÓRNICZE","G31117","YnKGSLYkon 300/500V","3x1,5+1,5"]
[21391,"GÓRNICZE","G31118","YnKGSLYkon 300/500V","4x1,5+1,5"]
[21392,"GÓRNICZE","G31119","YnKGSLYkon 300/500V","6x1,5+1,5"]
[21393,"GÓRNICZE","G31120","YnKGSLYkon 300/500V","9x1,5+1,5"]
[21394,"GÓRNICZE","G31121","YnKGSLYkon 300/500V","11x1,5+1,5"]
[21395,"GÓRNICZE","G31122","YnKGSLYkon 300/500V","13x1,5+1,5"]
[21396,"GÓRNICZE","G31123","YnKGSLYkon 300/500V","18x1,5+1,5"]
[21397,"GÓRNICZE","G31124","YnKGSLYkon 300/500V","20x1,5+1,5"]
[21398,"GÓRNICZE","G31125","YnKGSLYkon 300/500V","23x1,5+1,5"]
[21399,"GÓRNICZE","G31126","YnKGSLYkon 300/500V","26x1,5+1,5"]
[21400,"GÓRNICZE","G31127","YnKGSLYkon 300/500V","29x1,5+1,5"]
[21401,"GÓRNICZE","G31128","YnKGSLYkon 300/500V","32x1,5+1,5"]
[21402,"GÓRNICZE","G31129","YnKGSLYkon 300/500V","36x1,5+1,5"]
[21403,"GÓRNICZE","G31131","YnKGSLYkon 300/500V","2x2,5+2,5"]
[21404,"GÓRNICZE","G31132","YnKGSLYkon 300/500V","3x2,5+2,5"]
[21405,"GÓRNICZE","G31133","YnKGSLYkon 300/500V","4x2,5+2,5"]
[21406,"GÓRNICZE","G31134","YnKGSLYkon 300/500V","6x2,5+2,5"]
[21407,"GÓRNICZE","G31135","YnKGSLYkon 300/500V","9x2,5+2,5"]
[21408,"GÓRNICZE","G31136","YnKGSLYkon 300/500V","11x2,5+2,5"]
[21409,"GÓRNICZE","G31137","YnKGSLYkon 300/500V","13x2,5+2,5"]
[21410,"GÓRNICZE","G31138","YnKGSLYkon 300/500V","18x2,5+2,5"]
[21411,"GÓRNICZE","G31139","YnKGSLYkon 300/500V","20x2,5+2,5"]
[21412,"GÓRNICZE","G31140","YnKGSLYkon 300/500V","23x2,5+2,5"]
[21413,"GÓRNICZE","G31141","YnKGSLYkon 300/500V","26x2,5+2,5"]
[21414,"GÓRNICZE","G31142","YnKGSLYkon 300/500V","29x2,5+2,5"]
[21415,"GÓRNICZE","G31143","YnKGSLYkon 300/500V","32x2,5+2,5"]
[21416,"GÓRNICZE","G31144","YnKGSLYkon 300/500V","36x2,5_2,5"]
[21417,"GÓRNICZE","G31146","YnKGSLYkon 300/500V","2x4+4"]
[21418,"GÓRNICZE","G31147","YnKGSLYkon 300/500V","3x4+4"]
[21419,"GÓRNICZE","G31148","YnKGSLYkon 300/500V","4x4+4"]
[21420,"GÓRNICZE","G31149","YnKGSLYkon 300/500V","6x4+4"]
[21421,"GÓRNICZE","G31150","YnKGSLYkon 300/500V","9x4+4"]
[21422,"GÓRNICZE","G31151","YnKGSLYkon 300/500V","11x4+4"]
[21423,"GÓRNICZE","G31152","YnKGSLYkon 300/500V","13x4+4"]
[21424,"GÓRNICZE","G31153","YnKGSLYkon 300/500V","18x4+4"]
[21425,"GÓRNICZE","G31154","YnKGSLYkon 300/500V","20x4+4"]
[21426,"GÓRNICZE","G31155","YnKGSLYkon 300/500V","23x4+4"]
[21427,"GÓRNICZE","G31156","YnKGSLYkon 300/500V","26x4+4"]
[21428,"GÓRNICZE","G31157","YnKGSLYkon 300/500V","29x4+4"]
[21429,"GÓRNICZE","G31158","YnKGSLYkon 300/500V","32x4+4"]
[21430,"GÓRNICZE","G31159","YnKGSLYkon 300/500V","36x4+4"]
[21431,"GÓRNICZE","G31161","YnKGSLYkon 300/500V","2x0,75+0,75"]
[21432,"GÓRNICZE","G31162","YnKGSLYkon 300/500V","3x0,75+0,75"]
[21433,"GÓRNICZE","G31163","YnKGSLYkon 300/500V","4x0,75+0,75"]
[21434,"GÓRNICZE","G31164","YnKGSLYkon 300/500V","6x0,75+0,75"]
[21435,"GÓRNICZE","G31165","YnKGSLYkon 300/500V","9x0,75+0,75"]
[21436,"GÓRNICZE","G31166","YnKGSLYkon 300/500V","11x0,75+0,75"]
[21437,"GÓRNICZE","G31167","YnKGSLYkon 300/500V","13x0,75+0,75"]
[21438,"GÓRNICZE","G31168","YnKGSLYkon 300/500V","18x0,75+0,75"]
[21439,"GÓRNICZE","G31169","YnKGSLYkon 300/500V","20x0,75+0,75"]
[21440,"GÓRNICZE","G31170","YnKGSLYkon 300/500V","23x0,75+0,75"]
[21441,"GÓRNICZE","G31171","YnKGSLYkon 300/500V","26x0,75+0,75"]
[21442,"GÓRNICZE","G31172","YnKGSLYkon 300/500V","29x0,75+0,75"]
[21443,"GÓRNICZE","G31173","YnKGSLYkon 300/500V","32x0,75+0,75"]
[21444,"GÓRNICZE","G31174","YnKGSLYkon 300/500V","36x0,75+0,75"]
[21445,"GÓRNICZE","G62200","YnKGSY 0,6/1kV","1x1+1"]
[21446,"GÓRNICZE","G62201","YnKGSY 0,6/1kV","2x1+1"]
[21447,"GÓRNICZE","G62202","YnKGSY 0,6/1kV","3x1+1"]
[21448,"GÓRNICZE","G62203","YnKGSY 0,6/1kV","4x1+1"]
[21449,"GÓRNICZE","G62204","YnKGSY 0,6/1kV","6x1+1"]
[21450,"GÓRNICZE","G62205","YnKGSY 0,6/1kV","9x1+1"]
[21451,"GÓRNICZE","G62206","YnKGSY 0,6/1kV","11x1+1"]
[21452,"GÓRNICZE","G62207","YnKGSY 0,6/1kV","13x1+1"]
[21453,"GÓRNICZE","G62208","YnKGSY 0,6/1kV","18x1+1"]
[21454,"GÓRNICZE","G62209","YnKGSY 0,6/1kV","20x1+1"]
[21455,"GÓRNICZE","G62210","YnKGSY 0,6/1kV","23x1+1"]
[21456,"GÓRNICZE","G62211","YnKGSY 0,6/1kV","26x1+1"]
[21457,"GÓRNICZE","G62212","YnKGSY 0,6/1kV","29x1+1"]
[21458,"GÓRNICZE","G62213","YnKGSY 0,6/1kV","32x1+1"]
[21459,"GÓRNICZE","G62214","YnKGSY 0,6/1kV","36x1+1"]
[21460,"GÓRNICZE","G62215","YnKGSY 0,6/1kV","1x1,5+1,5"]
[21461,"GÓRNICZE","G62216","YnKGSY 0,6/1kV","2x1,5+1,5"]
[21462,"GÓRNICZE","G62217","YnKGSY 0,6/1kV","3x1,5+1,5"]
[21463,"GÓRNICZE","G62218","YnKGSY 0,6/1kV","4x1,5+1,5"]
[21464,"GÓRNICZE","G62219","YnKGSY 0,6/1kV","6x1,5+1,5"]
[21465,"GÓRNICZE","G62220","YnKGSY 0,6/1kV","9x1,5+1,5"]
[21466,"GÓRNICZE","G62221","YnKGSY 0,6/1kV","11x1,5+1,5"]
[21467,"GÓRNICZE","G62222","YnKGSY 0,6/1kV","13x1,5+1,5"]
[21468,"GÓRNICZE","G62223","YnKGSY 0,6/1kV","18x1,5+1,5"]
[21469,"GÓRNICZE","G62224","YnKGSY 0,6/1kV","20x1,5+1,5"]
[21470,"GÓRNICZE","G62225","YnKGSY 0,6/1kV","23x1,5+1,5"]
[21471,"GÓRNICZE","G62226","YnKGSY 0,6/1kV","26x1,5+1,5"]
[21472,"GÓRNICZE","G62227","YnKGSY 0,6/1kV","29x1,5+1,5"]
[21473,"GÓRNICZE","G62228","YnKGSY 0,6/1kV","32x1,5+1,5"]
[21474,"GÓRNICZE","G62229","YnKGSY 0,6/1kV","36x1,5+1,5"]
[21475,"GÓRNICZE","G62230","YnKGSY 0,6/1kV","1x2,5+2,5"]
[21476,"GÓRNICZE","G62231","YnKGSY 0,6/1kV","2x2,5+2,5"]
[21477,"GÓRNICZE","G62232","YnKGSY 0,6/1kV","3x2,5+2,5"]
[21478,"GÓRNICZE","G62233","YnKGSY 0,6/1kV","4x2,5+2,5"]
[21479,"GÓRNICZE","G62234","YnKGSY 0,6/1kV","6x2,5+2,5"]
[21480,"GÓRNICZE","G62235","YnKGSY 0,6/1kV","9x2,5+2,5"]
[21481,"GÓRNICZE","G62236","YnKGSY 0,6/1kV","11x2,5+2,5"]
[21482,"GÓRNICZE","G62237","YnKGSY 0,6/1kV","13x2,5+2,5"]
[21483,"GÓRNICZE","G62238","YnKGSY 0,6/1kV","18x2,5+2,5"]
[21484,"GÓRNICZE","G62239","YnKGSY 0,6/1kV","20x2,5+2,5"]
[21485,"GÓRNICZE","G62240","YnKGSY 0,6/1kV","23x2,5+2,5"]
[21486,"GÓRNICZE","G62241","YnKGSY 0,6/1kV","26x2,5+2,5"]
[21487,"GÓRNICZE","G62242","YnKGSY 0,6/1kV","29x2,5+2,5"]
[21488,"GÓRNICZE","G62243","YnKGSY 0,6/1kV","32x2,5+2,5"]
[21489,"GÓRNICZE","G62244","YnKGSY 0,6/1kV","36x2,5+2,5"]
[21490,"GÓRNICZE","G62245","YnKGSY 0,6/1kV","1x4+4"]
[21491,"GÓRNICZE","G62246","YnKGSY 0,6/1kV","2x4+4"]
[21492,"GÓRNICZE","G62247","YnKGSY 0,6/1kV","3x4+4"]
[21493,"GÓRNICZE","G62248","YnKGSY 0,6/1kV","4x4+4"]
[21494,"GÓRNICZE","G62249","YnKGSY 0,6/1kV","6x4+4"]
[21495,"GÓRNICZE","G62250","YnKGSY 0,6/1kV","9x4+4"]
[21496,"GÓRNICZE","G62251","YnKGSY 0,6/1kV","11x4+4"]
[21497,"GÓRNICZE","G62252","YnKGSY 0,6/1kV","13x4+4"]
[21498,"GÓRNICZE","G62253","YnKGSY 0,6/1kV","18x4+4"]
[21499,"GÓRNICZE","G62254","YnKGSY 0,6/1kV","20x4+4"]
[21500,"GÓRNICZE","G62255","YnKGSY 0,6/1kV","23x4+4"]
[21501,"GÓRNICZE","G62256","YnKGSY 0,6/1kV","26x4+4"]
[21502,"GÓRNICZE","G62257","YnKGSY 0,6/1kV","29x4+4"]
[21503,"GÓRNICZE","G62258","YnKGSY 0,6/1kV","32x4+4"]
[21504,"GÓRNICZE","G62259","YnKGSY 0,6/1kV","36x4+4"]
[21505,"GÓRNICZE","G62260","YnKGSY 0,6/1kV","1x0,75+0,75"]
[21506,"GÓRNICZE","G62261","YnKGSY 0,6/1kV","2x0,75+0,75"]
[21507,"GÓRNICZE","G62262","YnKGSY 0,6/1kV","3x0,75+0,75"]
[21508,"GÓRNICZE","G62263","YnKGSY 0,6/1kV","4x0,75+0,75"]
[21509,"GÓRNICZE","G62264","YnKGSY 0,6/1kV","6x0,75+0,75"]
[21510,"GÓRNICZE","G62265","YnKGSY 0,6/1kV","9x0,75+0,75"]
[21511,"GÓRNICZE","G62266","YnKGSY 0,6/1kV","11x0,75+0,75"]
[21512,"GÓRNICZE","G62267","YnKGSY 0,6/1kV","13x0,75+0,75"]
[21513,"GÓRNICZE","G62268","YnKGSY 0,6/1kV","18x0,75+0,75"]
[21514,"GÓRNICZE","G62269","YnKGSY 0,6/1kV","20x0,75+0,75"]
[21515,"GÓRNICZE","G62270","YnKGSY 0,6/1kV","23x0,75+0,75"]
[21516,"GÓRNICZE","G62271","YnKGSY 0,6/1kV","26x0,75+0,75"]
[21517,"GÓRNICZE","G62272","YnKGSY 0,6/1kV","29x0,75+0,75"]
[21518,"GÓRNICZE","G62273","YnKGSY 0,6/1kV","32x0,75+0,75"]
[21519,"GÓRNICZE","G62274","YnKGSY 0,6/1kV","36x0,75+0,75"]
[21520,"GÓRNICZE","G30001","YnKGSY 300/500V","1x1+1"]
[21521,"GÓRNICZE","G30002","YnKGSY 300/500V","2x1+1"]
[21522,"GÓRNICZE","G30003","YnKGSY 300/500V","3x1+1"]
[21523,"GÓRNICZE","G30004","YnKGSY 300/500V","4x1+1"]
[21524,"GÓRNICZE","G30005","YnKGSY 300/500V","6x1+1"]
[21525,"GÓRNICZE","G30006","YnKGSY 300/500V","9x1+1"]
[21526,"GÓRNICZE","G30007","YnKGSY 300/500V","11x1+1"]
[21527,"GÓRNICZE","G30008","YnKGSY 300/500V","13x1+1"]
[21528,"GÓRNICZE","G30009","YnKGSY 300/500V","18x1+1"]
[21529,"GÓRNICZE","G30010","YnKGSY 300/500V","20x1+1"]
[21530,"GÓRNICZE","G30011","YnKGSY 300/500V","23x1+1"]
[21531,"GÓRNICZE","G30012","YnKGSY 300/500V","26x1+1"]
[21532,"GÓRNICZE","G30013","YnKGSY 300/500V","29x1+1"]
[21533,"GÓRNICZE","G30014","YnKGSY 300/500V","32x1+1"]
[21534,"GÓRNICZE","G30015","YnKGSY 300/500V","36x1+1"]
[21535,"GÓRNICZE","G30016","YnKGSY 300/500V","1x1,5+1,5"]
[21536,"GÓRNICZE","G30017","YnKGSY 300/500V","2x1,5+1,5"]
[21537,"GÓRNICZE","G30018","YnKGSY 300/500V","3x1,5+1,5"]
[21538,"GÓRNICZE","G30019","YnKGSY 300/500V","4x1,5+1,5"]
[21539,"GÓRNICZE","G30020","YnKGSY 300/500V","6x1,5+1,5"]
[21540,"GÓRNICZE","G30021","YnKGSY 300/500V","9x1,5+1,5"]
[21541,"GÓRNICZE","G30022","YnKGSY 300/500V","11x1,5+1,5"]
[21542,"GÓRNICZE","G30023","YnKGSY 300/500V","13x1,5+1,5"]
[21543,"GÓRNICZE","G30024","YnKGSY 300/500V","18x1,5+1,5"]
[21544,"GÓRNICZE","G30025","YnKGSY 300/500V","20x1,5+1,5"]
[21545,"GÓRNICZE","G30026","YnKGSY 300/500V","23x1,5+1,5"]
[21546,"GÓRNICZE","G30027","YnKGSY 300/500V","26x1,5+1,5"]
[21547,"GÓRNICZE","G30028","YnKGSY 300/500V","29x1,5+1,5"]
[21548,"GÓRNICZE","G30029","YnKGSY 300/500V","32x1,5+1,5"]
[21549,"GÓRNICZE","G30030","YnKGSY 300/500V","36x1,5+1,5"]
[21550,"GÓRNICZE","G30031","YnKGSY 300/500V","1x2,5+2,5"]
[21551,"GÓRNICZE","G30032","YnKGSY 300/500V","2x2,5+2,5"]
[21552,"GÓRNICZE","G30033","YnKGSY 300/500V","3x2,5+2,5"]
[21553,"GÓRNICZE","G30034","YnKGSY 300/500V","4x2,5+2,5"]
[21554,"GÓRNICZE","G30035","YnKGSY 300/500V","6x2,5+2,5"]
[21555,"GÓRNICZE","G30036","YnKGSY 300/500V","9x2,5+2,5"]
[21556,"GÓRNICZE","G30037","YnKGSY 300/500V","11x2,5+2,5"]
[21557,"GÓRNICZE","G30038","YnKGSY 300/500V","13x2,5+2,5"]
[21558,"GÓRNICZE","G30039","YnKGSY 300/500V","18x2,5+2,5"]
[21559,"GÓRNICZE","G30040","YnKGSY 300/500V","20x2,5+2,5"]
[21560,"GÓRNICZE","G30041","YnKGSY 300/500V","23x2,5+2,5"]
[21561,"GÓRNICZE","G30042","YnKGSY 300/500V","26x2,5+2,5"]
[21562,"GÓRNICZE","G30043","YnKGSY 300/500V","29x2,5+2,5"]
[21563,"GÓRNICZE","G30044","YnKGSY 300/500V","32x2,5+2,5"]
[21564,"GÓRNICZE","G30045","YnKGSY 300/500V","36x2,5+2,5"]
[21565,"GÓRNICZE","G30046","YnKGSY 300/500V","1x4+4"]
[21566,"GÓRNICZE","G30047","YnKGSY 300/500V","2x4+4"]
[21567,"GÓRNICZE","G30048","YnKGSY 300/500V","3x4+4"]
[21568,"GÓRNICZE","G30049","YnKGSY 300/500V","4x4+4"]
[21569,"GÓRNICZE","G30050","YnKGSY 300/500V","6x4+4"]
[21570,"GÓRNICZE","G30051","YnKGSY 300/500V","9x4+4"]
[21571,"GÓRNICZE","G30052","YnKGSY 300/500V","11x4+4"]
[21572,"GÓRNICZE","G30053","YnKGSY 300/500V","13x4+4"]
[21573,"GÓRNICZE","G30054","YnKGSY 300/500V","18x4+4"]
[21574,"GÓRNICZE","G30055","YnKGSY 300/500V","20x4+4"]
[21575,"GÓRNICZE","G30056","YnKGSY 300/500V","23x4+4"]
[21576,"GÓRNICZE","G30057","YnKGSY 300/500V","26x4+4"]
[21577,"GÓRNICZE","G30058","YnKGSY 300/500V","29x4+4"]
[21578,"GÓRNICZE","G30059","YnKGSY 300/500V","32x4+4"]
[21579,"GÓRNICZE","G30060","YnKGSY 300/500V","36x4+4"]
[21580,"GÓRNICZE","G30061","YnKGSY 300/500V","1x0,75+0,75"]
[21581,"GÓRNICZE","G30062","YnKGSY 300/500V","2x0,75+0,75"]
[21582,"GÓRNICZE","G30063","YnKGSY 300/500V","3x0,75+0,75"]
[21583,"GÓRNICZE","G30064","YnKGSY 300/500V","4x0,75+0,75"]
[21584,"GÓRNICZE","G30065","YnKGSY 300/500V","6x0,75+0,75"]
[21585,"GÓRNICZE","G30066","YnKGSY 300/500V","9x0,75+0,75"]
[21586,"GÓRNICZE","G30067","YnKGSY 300/500V","11x0,75+0,75"]
[21587,"GÓRNICZE","G30068","YnKGSY 300/500V","13x0,75+0,75"]
[21588,"GÓRNICZE","G30069","YnKGSY 300/500V","18x0,75+0,75"]
[21589,"GÓRNICZE","G30070","YnKGSY 300/500V","20x0,75+0,75"]
[21590,"GÓRNICZE","G30071","YnKGSY 300/500V","23x0,75+0,75"]
[21591,"GÓRNICZE","G30072","YnKGSY 300/500V","26x0,75+0,75"]
[21592,"GÓRNICZE","G30073","YnKGSY 300/500V","29x0,75+0,75"]
[21593,"GÓRNICZE","G30074","YnKGSY 300/500V","32x0,75+0,75"]
[21594,"GÓRNICZE","G30075","YnKGSY 300/500V","36x0,75+0,75"]
[21595,"GÓRNICZE","G30701","YnKGSYkon 300/500V","2x1+1"]
[21596,"GÓRNICZE","G30702","YnKGSYkon 300/500V","3x1+1"]
[21597,"GÓRNICZE","G30703","YnKGSYkon 300/500V","4x1+1"]
[21598,"GÓRNICZE","G30704","YnKGSYkon 300/500V","6x1+1"]
[21599,"GÓRNICZE","G30705","YnKGSYkon 300/500V","9x1+1"]
[21600,"GÓRNICZE","G30706","YnKGSYkon 300/500V","11x1+1"]
[21601,"GÓRNICZE","G30707","YnKGSYkon 300/500V","13x1+1"]
[21602,"GÓRNICZE","G30708","YnKGSYkon 300/500V","18x1+1"]
[21603,"GÓRNICZE","G30709","YnKGSYkon 300/500V","20x1+1"]
[21604,"GÓRNICZE","G30710","YnKGSYkon 300/500V","23x1+1"]
[21605,"GÓRNICZE","G30711","YnKGSYkon 300/500V","26x1+1"]
[21606,"GÓRNICZE","G30712","YnKGSYkon 300/500V","29x1+1"]
[21607,"GÓRNICZE","G30713","YnKGSYkon 300/500V","32x1+1"]
[21608,"GÓRNICZE","G30714","YnKGSYkon 300/500V","36x1+1"]
[21609,"GÓRNICZE","G30716","YnKGSYkon 300/500V","2x1,5+1,5"]
[21610,"GÓRNICZE","G30717","YnKGSYkon 300/500V","3x1,5+1,5"]
[21611,"GÓRNICZE","G30718","YnKGSYkon 300/500V","4x1,5+1,5"]
[21612,"GÓRNICZE","G30719","YnKGSYkon 300/500V","6x1,5+1,5"]
[21613,"GÓRNICZE","G30720","YnKGSYkon 300/500V","9x1,5+1,5"]
[21614,"GÓRNICZE","G30721","YnKGSYkon 300/500V","11x1,5+1,5"]
[21615,"GÓRNICZE","G30722","YnKGSYkon 300/500V","13x1,5+1,5"]
[21616,"GÓRNICZE","G30723","YnKGSYkon 300/500V","18x1,5+1,5"]
[21617,"GÓRNICZE","G30724","YnKGSYkon 300/500V","20x1,5+1,5"]
[21618,"GÓRNICZE","G30725","YnKGSYkon 300/500V","23x1,5+1,5"]
[21619,"GÓRNICZE","G30726","YnKGSYkon 300/500V","26x1,5+1,5"]
[21620,"GÓRNICZE","G30727","YnKGSYkon 300/500V","29x1,5+1,5"]
[21621,"GÓRNICZE","G30728","YnKGSYkon 300/500V","32x1,5+1,5"]
[21622,"GÓRNICZE","G30729","YnKGSYkon 300/500V","36x1,5+1,5"]
[21623,"GÓRNICZE","G30731","YnKGSYkon 300/500V","2x2,5+2,5"]
[21624,"GÓRNICZE","G30732","YnKGSYkon 300/500V","3x2,5+2,5"]
[21625,"GÓRNICZE","G30733","YnKGSYkon 300/500V","4x2,5+2,5"]
[21626,"GÓRNICZE","G30734","YnKGSYkon 300/500V","6x2,5+2,5"]
[21627,"GÓRNICZE","G30735","YnKGSYkon 300/500V","9x2,5+2,5"]
[21628,"GÓRNICZE","G30736","YnKGSYkon 300/500V","11x2,5+2,5"]
[21629,"GÓRNICZE","G30737","YnKGSYkon 300/500V","13x2,5+2,5"]
[21630,"GÓRNICZE","G30738","YnKGSYkon 300/500V","18x2,5+2,5"]
[21631,"GÓRNICZE","G30739","YnKGSYkon 300/500V","20x2,5+2,5"]
[21632,"GÓRNICZE","G30740","YnKGSYkon 300/500V","23x2,5+2,5"]
[21633,"GÓRNICZE","G30741","YnKGSYkon 300/500V","26x2,5+2,5"]
[21634,"GÓRNICZE","G30742","YnKGSYkon 300/500V","29x2,5+2,5"]
[21635,"GÓRNICZE","G30743","YnKGSYkon 300/500V","32x2,5+2,5"]
[21636,"GÓRNICZE","G30744","YnKGSYkon 300/500V","36x2,5+2,5"]
[21637,"GÓRNICZE","G30746","YnKGSYkon 300/500V","2x4+4"]
[21638,"GÓRNICZE","G30747","YnKGSYkon 300/500V","3x4+4"]
[21639,"GÓRNICZE","G30748","YnKGSYkon 300/500V","4x4+4"]
[21640,"GÓRNICZE","G30749","YnKGSYkon 300/500V","6x4+4"]
[21641,"GÓRNICZE","G30750","YnKGSYkon 300/500V","9x4+4"]
[21642,"GÓRNICZE","G30751","YnKGSYkon 300/500V","11x4+4"]
[21643,"GÓRNICZE","G30752","YnKGSYkon 300/500V","13x4+4"]
[21644,"GÓRNICZE","G30753","YnKGSYkon 300/500V","18x4+4"]
[21645,"GÓRNICZE","G30754","YnKGSYkon 300/500V","20x4+4"]
[21646,"GÓRNICZE","G30755","YnKGSYkon 300/500V","23x4+4"]
[21647,"GÓRNICZE","G30756","YnKGSYkon 300/500V","26x4+4"]
[21648,"GÓRNICZE","G30757","YnKGSYkon 300/500V","29x4+4"]
[21649,"GÓRNICZE","G30758","YnKGSYkon 300/500V","32x4+4"]
[21650,"GÓRNICZE","G30759","YnKGSYkon 300/500V","36x4+4"]
[21651,"GÓRNICZE","GP0300","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x1,5"]
[21652,"GÓRNICZE","GP0301","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x1,5"]
[21653,"GÓRNICZE","GP0302","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x1,5"]
[21654,"GÓRNICZE","GP0303","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x2,5"]
[21655,"GÓRNICZE","GP0304","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x2,5"]
[21656,"GÓRNICZE","GP0305","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x2,5"]
[21657,"GÓRNICZE","GP0306","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x4"]
[21658,"GÓRNICZE","GP0307","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x4"]
[21659,"GÓRNICZE","GP0308","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x4"]
[21660,"GÓRNICZE","GP0309","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x6"]
[21661,"GÓRNICZE","GP0310","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x6"]
[21662,"GÓRNICZE","GP0311","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x6"]
[21663,"GÓRNICZE","GP0312","YnKGY-żo 0,6/1kV","3x10"]
[21664,"GÓRNICZE","GP0313","YnKGY-żo 0,6/1kV","4x10"]
[21665,"GÓRNICZE","GP0314","YnKGY-żo 0,6/1kV","5x10"]
[21666,"GÓRNICZE","GP0001","YnOGY  0,6/1kV","3x2,5+2,5"]
[21667,"GÓRNICZE","GP0002","YnOGY  0,6/1kV","3x4+4"]
[21668,"GÓRNICZE","GP0003","YnOGY  0,6/1kV","3x6+6"]
[21669,"GÓRNICZE","GP0004","YnOGY  0,6/1kV","3x10+10"]
[21670,"GÓRNICZE","GP0005","YnOGY  0,6/1kV","3x16+16"]
[21671,"GÓRNICZE","GP0006","YnOGY  0,6/1kV","3x25+16"]
[21672,"GÓRNICZE","GP0007","YnOGY  0,6/1kV","3x35+16"]
[21673,"GÓRNICZE","GP0008","YnOGY  0,6/1kV","3x50+25"]
[21674,"GÓRNICZE","GP0009","YnOGY  0,6/1kV","3x70+25"]
[21675,"GÓRNICZE","GP0010","YnOGY  0,6/1kV","3x95+25"]
[21676,"GÓRNICZE","GP0011","YnOGY  0,6/1kV","3x120+25"]
[21677,"GÓRNICZE","GP0012","YnOGY  0,6/1kV","3x2,5+2,5+2,5"]
[21678,"GÓRNICZE","GP0013","YnOGY  0,6/1kV","3x4+4+4"]
[21679,"GÓRNICZE","GP0014","YnOGY  0,6/1kV","3x6+6+4"]
[21680,"GÓRNICZE","GP0015","YnOGY  0,6/1kV","3x10+10+6"]
[21681,"GÓRNICZE","GP0016","YnOGY  0,6/1kV","3x4+4+3x4"]
[21682,"GÓRNICZE","GP0017","YnOGY  0,6/1kV","3x6+6+3x6"]
[21683,"GÓRNICZE","GP0018","YnOGY  0,6/1kV","3x25+16+3x2,5"]
[21684,"GÓRNICZE","GP0019","YnOGY  0,6/1kV","3x35+16+3x2,5"]
[21685,"GÓRNICZE","GP0100","YnOGYek 0,6/1kV","3x2,5+2,5+2,5"]
[21686,"GÓRNICZE","GP0101","YnOGYek 0,6/1kV","3x4+4+4"]
[21687,"GÓRNICZE","GP0102","YnOGYek 0,6/1kV","3x6+6+4"]
[21688,"GÓRNICZE","GP0103","YnOGYek 0,6/1kV","3x10+10+6"]
[21689,"GÓRNICZE","GP0200","YnOGYekm 0,6/1kV","3x2,5+2,5+2,5"]
[21690,"GÓRNICZE","GP0201","YnOGYekm 0,6/1kV","3x4+4+4"]
[21691,"GÓRNICZE","GP0202","YnOGYekm 0,6/1kV","3x6+6+4"]
[21692,"GÓRNICZE","GP0203","YnOGYekm 0,6/1kV","3x10+10+6"]
[21693,"GÓRNICZE","GP0204","YnOGYekm 0,6/1kV","3x16+16+3x1,5"]
[21694,"GÓRNICZE","GP0205","YnOGYekm 0,6/1kV","3x25+16+3x2,5"]
[21695,"GÓRNICZE","GP0206","YnOGYekm 0,6/1kV","3x35+16+3x2,5"]
[21696,"GÓRNICZE","GP0207","YnOGYekm 0,6/1kV","3x50+25+3x4"]
[21697,"GÓRNICZE","GP0208","YnOGYekm 0,6/1kV","3x70+35+3x4"]
[21698,"GÓRNICZE","GP0213","YnOGYekm 0,6/1kV","3x96+35+3x4"]
[21699,"GÓRNICZE","GP0214","YnOGYekm 0,6/1kV","3x120+50+3x4"]
[21700,"GÓRNICZE","GG33100","YnStYekżi-G(żo)","2x1"]
[21701,"GÓRNICZE","GG33101","YnStYekżi-G(żo)","2x1,5"]
[21702,"GÓRNICZE","GG33102","YnStYekżi-G(żo)","2x2,5"]
[21703,"GÓRNICZE","GG33103","YnStYekżi-G(żo)","2x4"]
[21704,"GÓRNICZE","GG33104","YnStYekżi-G(żo)","3x1"]
[21705,"GÓRNICZE","GG33105","YnStYekżi-G(żo)","3x1,5"]
[21706,"GÓRNICZE","GG33106","YnStYekżi-G(żo)","3x2,5"]
[21707,"GÓRNICZE","GG33107","YnStYekżi-G(żo)","3x4"]
[21708,"GÓRNICZE","GG33108","YnStYekżi-G(żo)","4x1"]
[21709,"GÓRNICZE","GG33109","YnStYekżi-G(żo)","4x1,5"]
[21710,"GÓRNICZE","GG33110","YnStYekżi-G(żo)","4x2,5"]
[21711,"GÓRNICZE","GG33111","YnStYekżi-G(żo)","4x4"]
[21712,"GÓRNICZE","GG33112","YnStYekżi-G(żo)","5x1"]
[21713,"GÓRNICZE","GG33113","YnStYekżi-G(żo)","5x1,5"]
[21714,"GÓRNICZE","GG33114","YnStYekżi-G(żo)","5x2,5"]
[21715,"GÓRNICZE","GG33115","YnStYekżi-G(żo)","5x4"]
[21716,"GÓRNICZE","GG33116","YnStYekżi-G(żo)","7x1"]
[21717,"GÓRNICZE","GG33117","YnStYekżi-G(żo)","7x1,5"]
[21718,"GÓRNICZE","GG33118","YnStYekżi-G(żo)","7x2,5"]
[21719,"GÓRNICZE","GG33119","YnStYekżi-G(żo)","7x4"]
[21720,"GÓRNICZE","GG33120","YnStYekżi-G(żo)","10x1"]
[21721,"GÓRNICZE","GG33121","YnStYekżi-G(żo)","10x1,5"]
[21722,"GÓRNICZE","GG33122","YnStYekżi-G(żo)","10x2,5"]
[21723,"GÓRNICZE","GG33123","YnStYekżi-G(żo)","10x4"]
[21724,"GÓRNICZE","GG33124","YnStYekżi-G(żo)","12x1"]
[21725,"GÓRNICZE","GG33125","YnStYekżi-G(żo)","12x1,5"]
[21726,"GÓRNICZE","GG33126","YnStYekżi-G(żo)","12x2,5"]
[21727,"GÓRNICZE","GG33127","YnStYekżi-G(żo)","12x4"]
[21728,"GÓRNICZE","GG33128","YnStYekżi-G(żo)","14x1"]
[21729,"GÓRNICZE","GG33129","YnStYekżi-G(żo)","14x1,5"]
[21730,"GÓRNICZE","GG33130","YnStYekżi-G(żo)","14x2,5"]
[21731,"GÓRNICZE","GG33131","YnStYekżi-G(żo)","14x4"]
[21732,"GÓRNICZE","GG33132","YnStYekżi-G(żo)","19x1"]
[21733,"GÓRNICZE","GG33133","YnStYekżi-G(żo)","19x1,5"]
[21734,"GÓRNICZE","GG33134","YnStYekżi-G(żo)","19x2,5"]
[21735,"GÓRNICZE","GG33135","YnStYekżi-G(żo)","19x4"]
[21736,"GÓRNICZE","GG33136","YnStYekżi-G(żo)","21x1"]
[21737,"GÓRNICZE","GG33137","YnStYekżi-G(żo)","21x1,5"]
[21738,"GÓRNICZE","GG33138","YnStYekżi-G(żo)","21x2,5"]
[21739,"GÓRNICZE","GG33139","YnStYekżi-G(żo)","21x4"]
[21740,"GÓRNICZE","GG33140","YnStYekżi-G(żo)","24x1"]
[21741,"GÓRNICZE","GG33141","YnStYekżi-G(żo)","24x1,5"]
[21742,"GÓRNICZE","GG33142","YnStYekżi-G(żo)","24x2,5"]
[21743,"GÓRNICZE","GG33143","YnStYekżi-G(żo)","24x4"]
[21744,"GÓRNICZE","GG33144","YnStYekżi-G(żo)","27x1"]
[21745,"GÓRNICZE","GG33145","YnStYekżi-G(żo)","27x1,5"]
[21746,"GÓRNICZE","GG33146","YnStYekżi-G(żo)","27x2,5"]
[21747,"GÓRNICZE","GG33147","YnStYekżi-G(żo)","27x4"]
[21748,"GÓRNICZE","GG33148","YnStYekżi-G(żo)","30x1"]
[21749,"GÓRNICZE","GG33149","YnStYekżi-G(żo)","30x1,5"]
[21750,"GÓRNICZE","GG33150","YnStYekżi-G(żo)","30x2,5"]
[21751,"GÓRNICZE","GG33151","YnStYekżi-G(żo)","30x4"]
[21752,"GÓRNICZE","GG33152","YnStYekżi-G(żo)","33x1"]
[21753,"GÓRNICZE","GG33153","YnStYekżi-G(żo)","33x1,5"]
[21754,"GÓRNICZE","GG33154","YnStYekżi-G(żo)","33x2,5"]
[21755,"GÓRNICZE","GG33155","YnStYekżi-G(żo)","33x4"]
[21756,"GÓRNICZE","GG33156","YnStYekżi-G(żo)","37x1"]
[21757,"GÓRNICZE","GG33157","YnStYekżi-G(żo)","37x1,5"]
[21758,"GÓRNICZE","GG33158","YnStYekżi-G(żo)","37x2,5"]
[21759,"GÓRNICZE","GG33159","YnStYekżi-G(żo)","37x4"]
[21760,"GÓRNICZE","G32900","YnStY-Gżo 300/500V","2x1"]
[21761,"GÓRNICZE","G32901","YnStY-Gżo 300/500V","3x1"]
[21762,"GÓRNICZE","G32902","YnStY-Gżo 300/500V","4x1"]
[21763,"GÓRNICZE","G32903","YnStY-Gżo 300/500V","5x1"]
[21764,"GÓRNICZE","G32904","YnStY-Gżo 300/500V","7x1"]
[21765,"GÓRNICZE","G32905","YnStY-Gżo 300/500V","12x1"]
[21766,"GÓRNICZE","G32906","YnStY-Gżo 300/500V","14x1"]
[21767,"GÓRNICZE","G32908","YnStY-Gżo 300/500V","18x1"]
[21768,"GÓRNICZE","G32910","YnStY-Gżo 300/500V","25x1"]
[21769,"GÓRNICZE","G32911","YnStY-Gżo 300/500V","2x1,5"]
[21770,"GÓRNICZE","G32912","YnStY-Gżo 300/500V","3x1,5"]
[21771,"GÓRNICZE","G32913","YnStY-Gżo 300/500V","4x1,5"]
[21772,"GÓRNICZE","G32914","YnStY-Gżo 300/500V","5x1,5"]
[21773,"GÓRNICZE","G32915","YnStY-Gżo 300/500V","7x1,5"]
[21774,"GÓRNICZE","G32916","YnStY-Gżo 300/500V","10x1,5"]
[21775,"GÓRNICZE","G32917","YnStY-Gżo 300/500V","12x1,5"]
[21776,"GÓRNICZE","G32918","YnStY-Gżo 300/500V","14x1,5"]
[21777,"GÓRNICZE","G32919","YnStY-Gżo 300/500V","18x1,5"]
[21778,"GÓRNICZE","G32921","YnStY-Gżo 300/500V","25x1,5"]
[21779,"GÓRNICZE","G32922","YnStY-Gżo 300/500V","2x2,5"]
[21780,"GÓRNICZE","G32923","YnStY-Gżo 300/500V","3x2,5"]
[21781,"GÓRNICZE","G32924","YnStY-Gżo 300/500V","4x2,5"]
[21782,"GÓRNICZE","G32925","YnStY-Gżo 300/500V","5x2,5"]
[21783,"GÓRNICZE","G32926","YnStY-Gżo 300/500V","7x2,5"]
[21784,"GÓRNICZE","G32927","YnStY-Gżo 300/500V","10x2,5"]
[21785,"GÓRNICZE","G32928","YnStY-Gżo 300/500V","12x2,5"]
[21786,"GÓRNICZE","G32929","YnStY-Gżo 300/500V","14x2,5"]
[21787,"GÓRNICZE","G32930","YnStY-Gżo 300/500V","18x2,5"]
[21788,"GÓRNICZE","G32931","YnStY-Gżo 300/500V","2x0,75"]
[21789,"GÓRNICZE","G32932","YnStY-Gżo 300/500V","3x0,75"]
[21790,"GÓRNICZE","G32933","YnStY-Gżo 300/500V","4x0,75"]
[21791,"GÓRNICZE","G32934","YnStY-Gżo 300/500V","5x0,75"]
[21792,"GÓRNICZE","G32935","YnStY-Gżo 300/500V","7x0,75"]
[21793,"GÓRNICZE","G32936","YnStY-Gżo 300/500V","10x0,75"]
[21794,"GÓRNICZE","G32937","YnStY-Gżo 300/500V","12x0,75"]
[21795,"GÓRNICZE","G32938","YnStY-Gżo 300/500V","14x0,75"]
[21796,"GÓRNICZE","G32939","YnStY-Gżo 300/500V","18x0,75"]
[21797,"GÓRNICZE","G32940","YnStY-Gżo 300/500V","25x0,75"]
[21798,"GÓRNICZE","G32941","YnStY-Gżo 300/500V","34x0,75"]
[21799,"GÓRNICZE","G32942","YnStY-Gżo 300/500V","42x0,75"]
[21800,"GÓRNICZE","G32943","YnStY-Gżo 300/500V","10x1"]
[21801,"GÓRNICZE","G32944","YnStY-Gżo 300/500V","34x1"]
[21802,"GÓRNICZE","G32945","YnStY-Gżo 300/500V","42x1"]
[21803,"GÓRNICZE","G32946","YnStY-Gżo 300/500V","34x1,5"]
[21804,"GÓRNICZE","G32947","YnStY-Gżo 300/500V","42x1,5"]
[21805,"GÓRNICZE","G32948","YnStY-Gżo 300/500V","25x2,5"]
[21806,"GÓRNICZE","G32949","YnStY-Gżo 300/500V","34x2,5"]
[21807,"GÓRNICZE","G32950","YnStY-Gżo 300/500V","42x2,5"]
[21808,"GÓRNICZE","GT0302","YnTKGMFLY","1x4x0,5"]
[21809,"GÓRNICZE","GT0303","YnTKGMFLY","5x2x0,5"]
[21810,"GÓRNICZE","GT0001","YnTKGX ","5x2x0,8"]
[21811,"GÓRNICZE","GT0002","YnTKGX ","10x2x0,8"]
[21812,"GÓRNICZE","GT0003","YnTKGX ","16x2x0,8"]
[21813,"GÓRNICZE","GT0004","YnTKGX ","24x2x0,8"]
[21814,"GÓRNICZE","GT0005","YnTKGX ","33x2x0,8"]
[21815,"GÓRNICZE","GT0006","YnTKGX ","56x2x0,8"]
[21816,"GÓRNICZE","GT0007","YnTKGX ","60x2x0,8"]
[21817,"GÓRNICZE","GT0008","YnTKGX ","100x2x0,8"]
[21818,"GÓRNICZE","GT0009","YnTKGX ","120x2x0,8"]
[21819,"GÓRNICZE","GT0010","YnTKGX ","200x2x0,8"]
[21820,"GÓRNICZE","GT0304","YnWGDek 75","0,8/4,8"]
[21821,"GÓRNICZE","GT0314","YnWGDek 75","0,6/3,7"]
[21822,"GÓRNICZE","GT0200","YTKGXFoyn","5x2x0,8"]
[21823,"GÓRNICZE","GT0201","YTKGXFoyn","10x2x0,8"]
[21824,"GÓRNICZE","GT0202","YTKGXFoyn","16x2x0,8"]
[21825,"GÓRNICZE","GT0203","YTKGXFoyn","24x2x0,8"]
[21826,"GÓRNICZE","GT0204","YTKGXFoyn","100x2x0,8"]
[21827,"GÓRNICZE","GT0205","YTKGXFoyn","33x2x0,8"]
[21828,"GÓRNICZE","GT0206","YTKGXFoyn","56x2x0,8"]
[21829,"GÓRNICZE","GT0207","YTKGXFoyn","60x2x0,8"]
[21830,"GÓRNICZE","GT0208","YTKGXFoyn","120x2x0,8"]
[21831,"GÓRNICZE","GT0209","YTKGXFoyn","200x2x0,8"]
[21832,"GÓRNICZE","GT0150","YTKGXFtZnyn","5x2x0,8"]
[21833,"GÓRNICZE","GT0151","YTKGXFtZnyn","10x2x0,8"]
[21834,"GÓRNICZE","GT0152","YTKGXFtZnyn","16x2x0,8"]
[21835,"GÓRNICZE","GT0153","YTKGXFtZnyn","24x2x0,8"]
[21836,"GÓRNICZE","GT0154","YTKGXFtZnyn","33x2x0,8"]
[21837,"GÓRNICZE","GT0155","YTKGXFtZnyn","56x2x0,8"]
[21838,"GÓRNICZE","GT0156","YTKGXFtZnyn","60x2x0,8"]
[21839,"GÓRNICZE","GT0157","YTKGXFtZnyn","100x2x0,8"]
[21840,"GÓRNICZE","GT0158","YTKGXFtZnyn","120x2x0,8"]
[21841,"GÓRNICZE","GT0159","YTKGXFtZnyn","200x2x0,8"]
[21842,"GÓRNICZE","GP7150","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x16/16"]
[21843,"GÓRNICZE","GP7151","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x25/16"]
[21844,"GÓRNICZE","GP7152","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x35/16"]
[21845,"GÓRNICZE","GP7153","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x50/16"]
[21846,"GÓRNICZE","GP7154","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x70/16"]
[21847,"GÓRNICZE","GP7155","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x95/30"]
[21848,"GÓRNICZE","GP7156","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x120/30"]
[21849,"GÓRNICZE","GP7157","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x150/30"]
[21850,"GÓRNICZE","GP7158","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x185/30"]
[21851,"GÓRNICZE","GP7159","YUHKGXSekyn 3,6/6kV","3x240/50"]
[21852,"GÓRNICZE","GP7100","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x16/16"]
[21853,"GÓRNICZE","GP7101","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x25/16"]
[21854,"GÓRNICZE","GP7102","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x35/16"]
[21855,"GÓRNICZE","GP7103","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x50/16"]
[21856,"GÓRNICZE","GP7104","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x70/16"]
[21857,"GÓRNICZE","GP7105","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x95/30"]
[21858,"GÓRNICZE","GP7106","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x120/30"]
[21859,"GÓRNICZE","GP7107","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x150/30"]
[21860,"GÓRNICZE","GP7108","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x185/30"]
[21861,"GÓRNICZE","GP7109","YUHKGXSFoyn 3,6/6kV","3x240/50"]
[21862,"GÓRNICZE","GP7050","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x16/16"]
[21863,"GÓRNICZE","GP7051","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x25/16"]
[21864,"GÓRNICZE","GP7052","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x35/16"]
[21865,"GÓRNICZE","GP7053","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x50/16"]
[21866,"GÓRNICZE","GP7054","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x70/16"]
[21867,"GÓRNICZE","GP7055","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x95/30"]
[21868,"GÓRNICZE","GP7056","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x120/30"]
[21869,"GÓRNICZE","GP7057","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x150/30"]
[21870,"GÓRNICZE","GP7058","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x185/30"]
[21871,"GÓRNICZE","GP7059","YUHKGXSFtZnyn 3,6/6kV","3x240/50"]

{"sheet":"ZAMÓWIENIE","index":4,"n_rows":432,"n_cols":16,"rows_kept":432,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,2],[8,3,8,6],[0,10,0,12],[12,3,13,3],[12,5,13,5],[12,4,13,4],[12,6,13,6],[12,8,13,8],[3,5,3,6],[5,3,5,6],[3,1,3,2],[6,1,6,2],[6,3,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,6],[5,1,5,2],[12,14,13,14],[12,11,13,11],[12,13,13,13],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,7,13,7],[12,10,13,10],[12,9,13,9],[12,12,13,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAŻNE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.",null,"Wypełnij dane (niebieskie pola)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.",null,"Wpisz nr katalogowe kabli "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.",null,"Uzupełnij puste pola (ilości, rabaty)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.",null,"Wciśnij przycisk wyślij plik (od wersji excel 2010 działa poprawnie)"]
[null,"Data: ",null,null,null,null,null,null,null,null,"5.",null,"Po pojawieniu się komunikatu \"Czy zamienić istniejacy plik\" wciśnij tak"]
[null,"Firma: "]
[null,"Imie Nazwisko "]
[null,"Inwestycja/ magazyn:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wartosc oferty",{"$f":"SUM(K15:K432)","v":0}]
[null,"Lp","Nr katalogowy","                                                       Opis                                                          ","Przekrój/ilość żył","Ilość  (km)","Cena jedn.       zł netto","Wartość                     zł netto","Rabat            ( % )","Cena po rab.           zł netto","Wartość po rab.              zł netto","Scieżka do karty katalogowej produktu","Scieżka do karty katalogowej produktu","Scieżka do karty bezpieczeństwa produktu","Scieżka do karty bezpieczeństwa produktu"]
[]
[null,{"$f":"IF(C15<>\"\",B14+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C15=\"\",\"\",VLOOKUP(C15,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C15=\"\",\"\",VLOOKUP(C15,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C15=\"\",\"\",VLOOKUP(C15,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C15=\"\",\"\",F15*G15)","v":""},null,{"$f":"IF(B15=\"\",\"\",IF(I15>0,G15*(1-I15),G15))","v":""},{"$f":"IF(C15=\"\",\"\",IF(I15>0,H15*(1-I15),H15))","v":""},{"$f":"IF(C15=\"\",\"\",VLOOKUP(C15,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L15,L15)","v":""},{"$f":"IF(C15=\"\",\"\",VLOOKUP(C15,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N15,N15)","v":""},{"$f":"IF(C15<>\"\",IF(ISNUMBER(F15),\"\",\"Proszę wpisać ilość\"),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(C16<>\"\",B15+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C16=\"\",\"\",VLOOKUP(C16,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C16=\"\",\"\",VLOOKUP(C16,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C16=\"\",\"\",VLOOKUP(C16,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C16=\"\",\"\",F16*G16)","v":""},null,{"$f":"IF(B16=\"\",\"\",IF(I16>0,G16*(1-I16),G16))","v":""},{"$f":"IF(C16=\"\",\"\",IF(I16>0,H16*(1-I16),H16))","v":""},{"$f":"IF(C16=\"\",\"\",VLOOKUP(C16,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L16,L16)","v":""},{"$f":"IF(C16=\"\",\"\",VLOOKUP(C16,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N16,N16)","v":""},""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C17=\"\",\"\",VLOOKUP(C17,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C17=\"\",\"\",VLOOKUP(C17,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C17=\"\",\"\",VLOOKUP(C17,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C17=\"\",\"\",VLOOKUP(C17,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C17=\"\",\"\",VLOOKUP(C17,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C18=\"\",\"\",VLOOKUP(C18,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C18=\"\",\"\",VLOOKUP(C18,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C18=\"\",\"\",VLOOKUP(C18,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C18=\"\",\"\",VLOOKUP(C18,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C18=\"\",\"\",VLOOKUP(C18,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C19=\"\",\"\",VLOOKUP(C19,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C19=\"\",\"\",VLOOKUP(C19,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C19=\"\",\"\",VLOOKUP(C19,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C19=\"\",\"\",VLOOKUP(C19,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C19=\"\",\"\",VLOOKUP(C19,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C20=\"\",\"\",VLOOKUP(C20,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C20=\"\",\"\",VLOOKUP(C20,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C20=\"\",\"\",VLOOKUP(C20,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C20=\"\",\"\",VLOOKUP(C20,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C20=\"\",\"\",VLOOKUP(C20,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C21=\"\",\"\",VLOOKUP(C21,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C21=\"\",\"\",VLOOKUP(C21,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C21=\"\",\"\",VLOOKUP(C21,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C21=\"\",\"\",VLOOKUP(C21,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C21=\"\",\"\",VLOOKUP(C21,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C22=\"\",\"\",VLOOKUP(C22,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C22=\"\",\"\",VLOOKUP(C22,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C22=\"\",\"\",VLOOKUP(C22,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C22=\"\",\"\",VLOOKUP(C22,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C22=\"\",\"\",VLOOKUP(C22,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C23=\"\",\"\",VLOOKUP(C23,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C23=\"\",\"\",VLOOKUP(C23,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C23=\"\",\"\",VLOOKUP(C23,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C23=\"\",\"\",VLOOKUP(C23,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C23=\"\",\"\",VLOOKUP(C23,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C24=\"\",\"\",VLOOKUP(C24,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C24=\"\",\"\",VLOOKUP(C24,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C24=\"\",\"\",VLOOKUP(C24,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C24=\"\",\"\",VLOOKUP(C24,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C24=\"\",\"\",VLOOKUP(C24,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C25=\"\",\"\",VLOOKUP(C25,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C25=\"\",\"\",VLOOKUP(C25,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C25=\"\",\"\",VLOOKUP(C25,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C25=\"\",\"\",VLOOKUP(C25,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C25=\"\",\"\",VLOOKUP(C25,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C26=\"\",\"\",VLOOKUP(C26,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C26=\"\",\"\",VLOOKUP(C26,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C26=\"\",\"\",VLOOKUP(C26,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C26=\"\",\"\",VLOOKUP(C26,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C26=\"\",\"\",VLOOKUP(C26,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C27=\"\",\"\",VLOOKUP(C27,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C27=\"\",\"\",VLOOKUP(C27,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C27=\"\",\"\",VLOOKUP(C27,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C27=\"\",\"\",VLOOKUP(C27,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C27=\"\",\"\",VLOOKUP(C27,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C28=\"\",\"\",VLOOKUP(C28,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C28=\"\",\"\",VLOOKUP(C28,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C28=\"\",\"\",VLOOKUP(C28,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C28=\"\",\"\",VLOOKUP(C28,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C28=\"\",\"\",VLOOKUP(C28,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C29=\"\",\"\",VLOOKUP(C29,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C29=\"\",\"\",VLOOKUP(C29,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C29=\"\",\"\",VLOOKUP(C29,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C29=\"\",\"\",VLOOKUP(C29,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C29=\"\",\"\",VLOOKUP(C29,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C30=\"\",\"\",VLOOKUP(C30,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C30=\"\",\"\",VLOOKUP(C30,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C30=\"\",\"\",VLOOKUP(C30,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C30=\"\",\"\",VLOOKUP(C30,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C30=\"\",\"\",VLOOKUP(C30,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C31=\"\",\"\",VLOOKUP(C31,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C31=\"\",\"\",VLOOKUP(C31,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C31=\"\",\"\",VLOOKUP(C31,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C31=\"\",\"\",VLOOKUP(C31,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C31=\"\",\"\",VLOOKUP(C31,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C32=\"\",\"\",VLOOKUP(C32,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C32=\"\",\"\",VLOOKUP(C32,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C32=\"\",\"\",VLOOKUP(C32,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C32=\"\",\"\",VLOOKUP(C32,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C32=\"\",\"\",VLOOKUP(C32,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C33=\"\",\"\",VLOOKUP(C33,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C33=\"\",\"\",VLOOKUP(C33,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C33=\"\",\"\",VLOOKUP(C33,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C33=\"\",\"\",VLOOKUP(C33,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C33=\"\",\"\",VLOOKUP(C33,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C34=\"\",\"\",VLOOKUP(C34,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C34=\"\",\"\",VLOOKUP(C34,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C34=\"\",\"\",VLOOKUP(C34,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C34=\"\",\"\",VLOOKUP(C34,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C34=\"\",\"\",VLOOKUP(C34,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C35=\"\",\"\",VLOOKUP(C35,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C35=\"\",\"\",VLOOKUP(C35,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C35=\"\",\"\",VLOOKUP(C35,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C35=\"\",\"\",VLOOKUP(C35,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C35=\"\",\"\",VLOOKUP(C35,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C36=\"\",\"\",VLOOKUP(C36,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C36=\"\",\"\",VLOOKUP(C36,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C36=\"\",\"\",VLOOKUP(C36,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C36=\"\",\"\",VLOOKUP(C36,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C36=\"\",\"\",VLOOKUP(C36,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C37=\"\",\"\",VLOOKUP(C37,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C37=\"\",\"\",VLOOKUP(C37,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C37=\"\",\"\",VLOOKUP(C37,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C37=\"\",\"\",VLOOKUP(C37,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C37=\"\",\"\",VLOOKUP(C37,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C38=\"\",\"\",VLOOKUP(C38,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C38=\"\",\"\",VLOOKUP(C38,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C38=\"\",\"\",VLOOKUP(C38,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C38=\"\",\"\",VLOOKUP(C38,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C38=\"\",\"\",VLOOKUP(C38,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C39=\"\",\"\",VLOOKUP(C39,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C39=\"\",\"\",VLOOKUP(C39,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C39=\"\",\"\",VLOOKUP(C39,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C39=\"\",\"\",VLOOKUP(C39,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C39=\"\",\"\",VLOOKUP(C39,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C40=\"\",\"\",VLOOKUP(C40,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C40=\"\",\"\",VLOOKUP(C40,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C40=\"\",\"\",VLOOKUP(C40,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C40=\"\",\"\",VLOOKUP(C40,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C40=\"\",\"\",VLOOKUP(C40,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C41=\"\",\"\",VLOOKUP(C41,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C41=\"\",\"\",VLOOKUP(C41,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C41=\"\",\"\",VLOOKUP(C41,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C41=\"\",\"\",VLOOKUP(C41,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C41=\"\",\"\",VLOOKUP(C41,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C42=\"\",\"\",VLOOKUP(C42,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C42=\"\",\"\",VLOOKUP(C42,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C42=\"\",\"\",VLOOKUP(C42,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C42=\"\",\"\",VLOOKUP(C42,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C42=\"\",\"\",VLOOKUP(C42,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C43=\"\",\"\",VLOOKUP(C43,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C43=\"\",\"\",VLOOKUP(C43,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C43=\"\",\"\",VLOOKUP(C43,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C43=\"\",\"\",VLOOKUP(C43,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C43=\"\",\"\",VLOOKUP(C43,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C44=\"\",\"\",VLOOKUP(C44,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C44=\"\",\"\",VLOOKUP(C44,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C44=\"\",\"\",VLOOKUP(C44,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C44=\"\",\"\",VLOOKUP(C44,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C44=\"\",\"\",VLOOKUP(C44,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C45=\"\",\"\",VLOOKUP(C45,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C45=\"\",\"\",VLOOKUP(C45,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C45=\"\",\"\",VLOOKUP(C45,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C45=\"\",\"\",VLOOKUP(C45,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C45=\"\",\"\",VLOOKUP(C45,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C46=\"\",\"\",VLOOKUP(C46,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C46=\"\",\"\",VLOOKUP(C46,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C46=\"\",\"\",VLOOKUP(C46,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C46=\"\",\"\",VLOOKUP(C46,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C46=\"\",\"\",VLOOKUP(C46,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C47=\"\",\"\",VLOOKUP(C47,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C47=\"\",\"\",VLOOKUP(C47,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C47=\"\",\"\",VLOOKUP(C47,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C47=\"\",\"\",VLOOKUP(C47,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C47=\"\",\"\",VLOOKUP(C47,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C48=\"\",\"\",VLOOKUP(C48,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C48=\"\",\"\",VLOOKUP(C48,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C48=\"\",\"\",VLOOKUP(C48,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C48=\"\",\"\",VLOOKUP(C48,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C48=\"\",\"\",VLOOKUP(C48,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C49=\"\",\"\",VLOOKUP(C49,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C49=\"\",\"\",VLOOKUP(C49,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C49=\"\",\"\",VLOOKUP(C49,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C49=\"\",\"\",VLOOKUP(C49,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C49=\"\",\"\",VLOOKUP(C49,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C50=\"\",\"\",VLOOKUP(C50,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C50=\"\",\"\",VLOOKUP(C50,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C50=\"\",\"\",VLOOKUP(C50,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C50=\"\",\"\",VLOOKUP(C50,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C50=\"\",\"\",VLOOKUP(C50,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C51=\"\",\"\",VLOOKUP(C51,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C51=\"\",\"\",VLOOKUP(C51,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C51=\"\",\"\",VLOOKUP(C51,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C51=\"\",\"\",VLOOKUP(C51,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C51=\"\",\"\",VLOOKUP(C51,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C52=\"\",\"\",VLOOKUP(C52,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C52=\"\",\"\",VLOOKUP(C52,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C52=\"\",\"\",VLOOKUP(C52,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C52=\"\",\"\",VLOOKUP(C52,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C52=\"\",\"\",VLOOKUP(C52,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C53=\"\",\"\",VLOOKUP(C53,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C53=\"\",\"\",VLOOKUP(C53,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C53=\"\",\"\",VLOOKUP(C53,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C53=\"\",\"\",VLOOKUP(C53,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C53=\"\",\"\",VLOOKUP(C53,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C54=\"\",\"\",VLOOKUP(C54,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C54=\"\",\"\",VLOOKUP(C54,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C54=\"\",\"\",VLOOKUP(C54,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C54=\"\",\"\",VLOOKUP(C54,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C54=\"\",\"\",VLOOKUP(C54,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C55=\"\",\"\",VLOOKUP(C55,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C55=\"\",\"\",VLOOKUP(C55,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C55=\"\",\"\",VLOOKUP(C55,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C55=\"\",\"\",VLOOKUP(C55,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C55=\"\",\"\",VLOOKUP(C55,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C56=\"\",\"\",VLOOKUP(C56,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C56=\"\",\"\",VLOOKUP(C56,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C56=\"\",\"\",VLOOKUP(C56,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C56=\"\",\"\",VLOOKUP(C56,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C56=\"\",\"\",VLOOKUP(C56,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C57=\"\",\"\",VLOOKUP(C57,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C57=\"\",\"\",VLOOKUP(C57,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C57=\"\",\"\",VLOOKUP(C57,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C57=\"\",\"\",VLOOKUP(C57,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C57=\"\",\"\",VLOOKUP(C57,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C58=\"\",\"\",VLOOKUP(C58,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C58=\"\",\"\",VLOOKUP(C58,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C58=\"\",\"\",VLOOKUP(C58,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C58=\"\",\"\",VLOOKUP(C58,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C58=\"\",\"\",VLOOKUP(C58,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C59=\"\",\"\",VLOOKUP(C59,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C59=\"\",\"\",VLOOKUP(C59,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C59=\"\",\"\",VLOOKUP(C59,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C59=\"\",\"\",VLOOKUP(C59,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C59=\"\",\"\",VLOOKUP(C59,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C60=\"\",\"\",VLOOKUP(C60,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C60=\"\",\"\",VLOOKUP(C60,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C60=\"\",\"\",VLOOKUP(C60,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C60=\"\",\"\",VLOOKUP(C60,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C60=\"\",\"\",VLOOKUP(C60,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C61=\"\",\"\",VLOOKUP(C61,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C61=\"\",\"\",VLOOKUP(C61,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C61=\"\",\"\",VLOOKUP(C61,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C61=\"\",\"\",VLOOKUP(C61,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C61=\"\",\"\",VLOOKUP(C61,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C62=\"\",\"\",VLOOKUP(C62,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C62=\"\",\"\",VLOOKUP(C62,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C62=\"\",\"\",VLOOKUP(C62,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C62=\"\",\"\",VLOOKUP(C62,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C62=\"\",\"\",VLOOKUP(C62,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C63=\"\",\"\",VLOOKUP(C63,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C63=\"\",\"\",VLOOKUP(C63,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C63=\"\",\"\",VLOOKUP(C63,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C63=\"\",\"\",VLOOKUP(C63,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C63=\"\",\"\",VLOOKUP(C63,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C64=\"\",\"\",VLOOKUP(C64,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C64=\"\",\"\",VLOOKUP(C64,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C64=\"\",\"\",VLOOKUP(C64,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C64=\"\",\"\",VLOOKUP(C64,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C64=\"\",\"\",VLOOKUP(C64,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C65=\"\",\"\",VLOOKUP(C65,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C65=\"\",\"\",VLOOKUP(C65,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C65=\"\",\"\",VLOOKUP(C65,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C65=\"\",\"\",VLOOKUP(C65,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C65=\"\",\"\",VLOOKUP(C65,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C66=\"\",\"\",VLOOKUP(C66,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C66=\"\",\"\",VLOOKUP(C66,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C66=\"\",\"\",VLOOKUP(C66,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C66=\"\",\"\",VLOOKUP(C66,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C66=\"\",\"\",VLOOKUP(C66,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C67=\"\",\"\",VLOOKUP(C67,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C67=\"\",\"\",VLOOKUP(C67,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C67=\"\",\"\",VLOOKUP(C67,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C67=\"\",\"\",VLOOKUP(C67,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C67=\"\",\"\",VLOOKUP(C67,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C68=\"\",\"\",VLOOKUP(C68,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C68=\"\",\"\",VLOOKUP(C68,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C68=\"\",\"\",VLOOKUP(C68,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C68=\"\",\"\",VLOOKUP(C68,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C68=\"\",\"\",VLOOKUP(C68,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C69=\"\",\"\",VLOOKUP(C69,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C69=\"\",\"\",VLOOKUP(C69,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C69=\"\",\"\",VLOOKUP(C69,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C69=\"\",\"\",VLOOKUP(C69,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C69=\"\",\"\",VLOOKUP(C69,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C70=\"\",\"\",VLOOKUP(C70,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C70=\"\",\"\",VLOOKUP(C70,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C70=\"\",\"\",VLOOKUP(C70,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C70=\"\",\"\",VLOOKUP(C70,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C70=\"\",\"\",VLOOKUP(C70,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C71=\"\",\"\",VLOOKUP(C71,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C71=\"\",\"\",VLOOKUP(C71,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C71=\"\",\"\",VLOOKUP(C71,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C71=\"\",\"\",VLOOKUP(C71,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C71=\"\",\"\",VLOOKUP(C71,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C72=\"\",\"\",VLOOKUP(C72,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C72=\"\",\"\",VLOOKUP(C72,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C72=\"\",\"\",VLOOKUP(C72,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C72=\"\",\"\",VLOOKUP(C72,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C72=\"\",\"\",VLOOKUP(C72,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C73=\"\",\"\",VLOOKUP(C73,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C73=\"\",\"\",VLOOKUP(C73,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C73=\"\",\"\",VLOOKUP(C73,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C73=\"\",\"\",VLOOKUP(C73,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C73=\"\",\"\",VLOOKUP(C73,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C74=\"\",\"\",VLOOKUP(C74,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C74=\"\",\"\",VLOOKUP(C74,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C74=\"\",\"\",VLOOKUP(C74,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C74=\"\",\"\",VLOOKUP(C74,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C74=\"\",\"\",VLOOKUP(C74,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C75=\"\",\"\",VLOOKUP(C75,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C75=\"\",\"\",VLOOKUP(C75,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C75=\"\",\"\",VLOOKUP(C75,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C75=\"\",\"\",VLOOKUP(C75,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C75=\"\",\"\",VLOOKUP(C75,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C76=\"\",\"\",VLOOKUP(C76,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C76=\"\",\"\",VLOOKUP(C76,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C76=\"\",\"\",VLOOKUP(C76,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C76=\"\",\"\",VLOOKUP(C76,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C76=\"\",\"\",VLOOKUP(C76,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C77=\"\",\"\",VLOOKUP(C77,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C77=\"\",\"\",VLOOKUP(C77,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C77=\"\",\"\",VLOOKUP(C77,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C77=\"\",\"\",VLOOKUP(C77,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C77=\"\",\"\",VLOOKUP(C77,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C78=\"\",\"\",VLOOKUP(C78,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C78=\"\",\"\",VLOOKUP(C78,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C78=\"\",\"\",VLOOKUP(C78,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C78=\"\",\"\",VLOOKUP(C78,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C78=\"\",\"\",VLOOKUP(C78,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C78<>\"\",IF(ISNUMBER(F78),\"\",\"Proszę wpisać ilość\"),\"\")","v":""}]
[null,"",null,{"$f":"IF(C79=\"\",\"\",VLOOKUP(C79,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C79=\"\",\"\",VLOOKUP(C79,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C79=\"\",\"\",VLOOKUP(C79,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C79=\"\",\"\",VLOOKUP(C79,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C79=\"\",\"\",VLOOKUP(C79,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,{"$f":"IF(C80<>\"\",B79+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C80=\"\",\"\",VLOOKUP(C80,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C80=\"\",\"\",VLOOKUP(C80,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C80=\"\",\"\",VLOOKUP(C80,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C80=\"\",\"\",F80*G80)","v":""},null,{"$f":"IF(B80=\"\",\"\",IF(I80>0,G80*(1-I80),G80))","v":""},{"$f":"IF(C80=\"\",\"\",IF(I80>0,H80*(1-I80),H80))","v":""},{"$f":"IF(C80=\"\",\"\",VLOOKUP(C80,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L80,L80)","v":""},{"$f":"IF(C80=\"\",\"\",VLOOKUP(C80,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N80,N80)","v":""},""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C81=\"\",\"\",VLOOKUP(C81,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C81=\"\",\"\",VLOOKUP(C81,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C81=\"\",\"\",VLOOKUP(C81,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C81=\"\",\"\",VLOOKUP(C81,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C81=\"\",\"\",VLOOKUP(C81,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C82=\"\",\"\",VLOOKUP(C82,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C82=\"\",\"\",VLOOKUP(C82,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C82=\"\",\"\",VLOOKUP(C82,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C82=\"\",\"\",VLOOKUP(C82,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C82=\"\",\"\",VLOOKUP(C82,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C83=\"\",\"\",VLOOKUP(C83,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C83=\"\",\"\",VLOOKUP(C83,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C83=\"\",\"\",VLOOKUP(C83,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C83=\"\",\"\",VLOOKUP(C83,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C83=\"\",\"\",VLOOKUP(C83,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C84=\"\",\"\",VLOOKUP(C84,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C84=\"\",\"\",VLOOKUP(C84,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C84=\"\",\"\",VLOOKUP(C84,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C84=\"\",\"\",VLOOKUP(C84,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C84=\"\",\"\",VLOOKUP(C84,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C85=\"\",\"\",VLOOKUP(C85,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C85=\"\",\"\",VLOOKUP(C85,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C85=\"\",\"\",VLOOKUP(C85,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C85=\"\",\"\",VLOOKUP(C85,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C85=\"\",\"\",VLOOKUP(C85,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C86=\"\",\"\",VLOOKUP(C86,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C86=\"\",\"\",VLOOKUP(C86,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C86=\"\",\"\",VLOOKUP(C86,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C86=\"\",\"\",VLOOKUP(C86,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C86=\"\",\"\",VLOOKUP(C86,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C87=\"\",\"\",VLOOKUP(C87,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C87=\"\",\"\",VLOOKUP(C87,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C87=\"\",\"\",VLOOKUP(C87,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C87=\"\",\"\",VLOOKUP(C87,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C87=\"\",\"\",VLOOKUP(C87,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C88=\"\",\"\",VLOOKUP(C88,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C88=\"\",\"\",VLOOKUP(C88,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C88=\"\",\"\",VLOOKUP(C88,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C88=\"\",\"\",VLOOKUP(C88,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C88=\"\",\"\",VLOOKUP(C88,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C89=\"\",\"\",VLOOKUP(C89,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C89=\"\",\"\",VLOOKUP(C89,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C89=\"\",\"\",VLOOKUP(C89,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C89=\"\",\"\",VLOOKUP(C89,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C89=\"\",\"\",VLOOKUP(C89,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C90=\"\",\"\",VLOOKUP(C90,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C90=\"\",\"\",VLOOKUP(C90,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C90=\"\",\"\",VLOOKUP(C90,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C90=\"\",\"\",VLOOKUP(C90,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C90=\"\",\"\",VLOOKUP(C90,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C91=\"\",\"\",VLOOKUP(C91,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C91=\"\",\"\",VLOOKUP(C91,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C91=\"\",\"\",VLOOKUP(C91,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C91=\"\",\"\",VLOOKUP(C91,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C91=\"\",\"\",VLOOKUP(C91,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C92=\"\",\"\",VLOOKUP(C92,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C92=\"\",\"\",VLOOKUP(C92,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C92=\"\",\"\",VLOOKUP(C92,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C92=\"\",\"\",VLOOKUP(C92,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C92=\"\",\"\",VLOOKUP(C92,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C93=\"\",\"\",VLOOKUP(C93,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C93=\"\",\"\",VLOOKUP(C93,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C93=\"\",\"\",VLOOKUP(C93,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C93=\"\",\"\",VLOOKUP(C93,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C93=\"\",\"\",VLOOKUP(C93,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C94=\"\",\"\",VLOOKUP(C94,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C94=\"\",\"\",VLOOKUP(C94,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C94=\"\",\"\",VLOOKUP(C94,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C94=\"\",\"\",VLOOKUP(C94,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C94=\"\",\"\",VLOOKUP(C94,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C95=\"\",\"\",VLOOKUP(C95,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C95=\"\",\"\",VLOOKUP(C95,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C95=\"\",\"\",VLOOKUP(C95,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C95=\"\",\"\",VLOOKUP(C95,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C95=\"\",\"\",VLOOKUP(C95,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C96=\"\",\"\",VLOOKUP(C96,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C96=\"\",\"\",VLOOKUP(C96,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C96=\"\",\"\",VLOOKUP(C96,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C96=\"\",\"\",VLOOKUP(C96,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C96=\"\",\"\",VLOOKUP(C96,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C97=\"\",\"\",VLOOKUP(C97,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C97=\"\",\"\",VLOOKUP(C97,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C97=\"\",\"\",VLOOKUP(C97,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C97=\"\",\"\",VLOOKUP(C97,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C97=\"\",\"\",VLOOKUP(C97,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C98=\"\",\"\",VLOOKUP(C98,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C98=\"\",\"\",VLOOKUP(C98,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C98=\"\",\"\",VLOOKUP(C98,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C98=\"\",\"\",VLOOKUP(C98,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C98=\"\",\"\",VLOOKUP(C98,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C99=\"\",\"\",VLOOKUP(C99,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C99=\"\",\"\",VLOOKUP(C99,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C99=\"\",\"\",VLOOKUP(C99,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C99=\"\",\"\",VLOOKUP(C99,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C99=\"\",\"\",VLOOKUP(C99,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C100=\"\",\"\",VLOOKUP(C100,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C100=\"\",\"\",VLOOKUP(C100,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C100=\"\",\"\",VLOOKUP(C100,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C100=\"\",\"\",VLOOKUP(C100,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C100=\"\",\"\",VLOOKUP(C100,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C101=\"\",\"\",VLOOKUP(C101,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C101=\"\",\"\",VLOOKUP(C101,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C101=\"\",\"\",VLOOKUP(C101,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C101=\"\",\"\",VLOOKUP(C101,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C101=\"\",\"\",VLOOKUP(C101,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C102=\"\",\"\",VLOOKUP(C102,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C102=\"\",\"\",VLOOKUP(C102,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C102=\"\",\"\",VLOOKUP(C102,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C102=\"\",\"\",VLOOKUP(C102,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C102=\"\",\"\",VLOOKUP(C102,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C103=\"\",\"\",VLOOKUP(C103,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C103=\"\",\"\",VLOOKUP(C103,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C103=\"\",\"\",VLOOKUP(C103,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C103=\"\",\"\",VLOOKUP(C103,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C103=\"\",\"\",VLOOKUP(C103,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C104=\"\",\"\",VLOOKUP(C104,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C104=\"\",\"\",VLOOKUP(C104,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C104=\"\",\"\",VLOOKUP(C104,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C104=\"\",\"\",VLOOKUP(C104,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C104=\"\",\"\",VLOOKUP(C104,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C105=\"\",\"\",VLOOKUP(C105,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C105=\"\",\"\",VLOOKUP(C105,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C105=\"\",\"\",VLOOKUP(C105,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C105=\"\",\"\",VLOOKUP(C105,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C105=\"\",\"\",VLOOKUP(C105,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C106=\"\",\"\",VLOOKUP(C106,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C106=\"\",\"\",VLOOKUP(C106,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C106=\"\",\"\",VLOOKUP(C106,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C106=\"\",\"\",VLOOKUP(C106,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C106=\"\",\"\",VLOOKUP(C106,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C107=\"\",\"\",VLOOKUP(C107,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C107=\"\",\"\",VLOOKUP(C107,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C107=\"\",\"\",VLOOKUP(C107,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C107=\"\",\"\",VLOOKUP(C107,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C107=\"\",\"\",VLOOKUP(C107,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C108=\"\",\"\",VLOOKUP(C108,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C108=\"\",\"\",VLOOKUP(C108,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C108=\"\",\"\",VLOOKUP(C108,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C108=\"\",\"\",VLOOKUP(C108,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C108=\"\",\"\",VLOOKUP(C108,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C109=\"\",\"\",VLOOKUP(C109,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C109=\"\",\"\",VLOOKUP(C109,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C109=\"\",\"\",VLOOKUP(C109,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C109=\"\",\"\",VLOOKUP(C109,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C109=\"\",\"\",VLOOKUP(C109,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C110=\"\",\"\",VLOOKUP(C110,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C110=\"\",\"\",VLOOKUP(C110,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C110=\"\",\"\",VLOOKUP(C110,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C110=\"\",\"\",VLOOKUP(C110,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C110=\"\",\"\",VLOOKUP(C110,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C111=\"\",\"\",VLOOKUP(C111,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C111=\"\",\"\",VLOOKUP(C111,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C111=\"\",\"\",VLOOKUP(C111,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C111=\"\",\"\",VLOOKUP(C111,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C111=\"\",\"\",VLOOKUP(C111,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C112=\"\",\"\",VLOOKUP(C112,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C112=\"\",\"\",VLOOKUP(C112,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C112=\"\",\"\",VLOOKUP(C112,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C112=\"\",\"\",VLOOKUP(C112,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C112=\"\",\"\",VLOOKUP(C112,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C113=\"\",\"\",VLOOKUP(C113,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C113=\"\",\"\",VLOOKUP(C113,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C113=\"\",\"\",VLOOKUP(C113,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C113=\"\",\"\",VLOOKUP(C113,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C113=\"\",\"\",VLOOKUP(C113,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C114=\"\",\"\",VLOOKUP(C114,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C114=\"\",\"\",VLOOKUP(C114,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C114=\"\",\"\",VLOOKUP(C114,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C114=\"\",\"\",VLOOKUP(C114,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C114=\"\",\"\",VLOOKUP(C114,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C115=\"\",\"\",VLOOKUP(C115,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C115=\"\",\"\",VLOOKUP(C115,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C115=\"\",\"\",VLOOKUP(C115,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C115=\"\",\"\",VLOOKUP(C115,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C115=\"\",\"\",VLOOKUP(C115,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C116=\"\",\"\",VLOOKUP(C116,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C116=\"\",\"\",VLOOKUP(C116,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C116=\"\",\"\",VLOOKUP(C116,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C116=\"\",\"\",VLOOKUP(C116,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C116=\"\",\"\",VLOOKUP(C116,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C117=\"\",\"\",VLOOKUP(C117,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C117=\"\",\"\",VLOOKUP(C117,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C117=\"\",\"\",VLOOKUP(C117,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C117=\"\",\"\",VLOOKUP(C117,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C117=\"\",\"\",VLOOKUP(C117,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C118=\"\",\"\",VLOOKUP(C118,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C118=\"\",\"\",VLOOKUP(C118,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C118=\"\",\"\",VLOOKUP(C118,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C118=\"\",\"\",VLOOKUP(C118,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C118=\"\",\"\",VLOOKUP(C118,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C119=\"\",\"\",VLOOKUP(C119,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C119=\"\",\"\",VLOOKUP(C119,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C119=\"\",\"\",VLOOKUP(C119,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C119=\"\",\"\",VLOOKUP(C119,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C119=\"\",\"\",VLOOKUP(C119,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C120=\"\",\"\",VLOOKUP(C120,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C120=\"\",\"\",VLOOKUP(C120,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C120=\"\",\"\",VLOOKUP(C120,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C120=\"\",\"\",VLOOKUP(C120,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C120=\"\",\"\",VLOOKUP(C120,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C121=\"\",\"\",VLOOKUP(C121,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C121=\"\",\"\",VLOOKUP(C121,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C121=\"\",\"\",VLOOKUP(C121,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C121=\"\",\"\",VLOOKUP(C121,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C121=\"\",\"\",VLOOKUP(C121,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C122=\"\",\"\",VLOOKUP(C122,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C122=\"\",\"\",VLOOKUP(C122,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C122=\"\",\"\",VLOOKUP(C122,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C122=\"\",\"\",VLOOKUP(C122,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C122=\"\",\"\",VLOOKUP(C122,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C123=\"\",\"\",VLOOKUP(C123,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C123=\"\",\"\",VLOOKUP(C123,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C123=\"\",\"\",VLOOKUP(C123,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C123=\"\",\"\",VLOOKUP(C123,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C123=\"\",\"\",VLOOKUP(C123,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C124=\"\",\"\",VLOOKUP(C124,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C124=\"\",\"\",VLOOKUP(C124,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C124=\"\",\"\",VLOOKUP(C124,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C124=\"\",\"\",VLOOKUP(C124,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C124=\"\",\"\",VLOOKUP(C124,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C125=\"\",\"\",VLOOKUP(C125,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C125=\"\",\"\",VLOOKUP(C125,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C125=\"\",\"\",VLOOKUP(C125,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C125=\"\",\"\",VLOOKUP(C125,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C125=\"\",\"\",VLOOKUP(C125,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C126=\"\",\"\",VLOOKUP(C126,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C126=\"\",\"\",VLOOKUP(C126,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C126=\"\",\"\",VLOOKUP(C126,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C126=\"\",\"\",VLOOKUP(C126,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C126=\"\",\"\",VLOOKUP(C126,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C127=\"\",\"\",VLOOKUP(C127,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C127=\"\",\"\",VLOOKUP(C127,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C127=\"\",\"\",VLOOKUP(C127,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C127=\"\",\"\",VLOOKUP(C127,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C127=\"\",\"\",VLOOKUP(C127,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C128=\"\",\"\",VLOOKUP(C128,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C128=\"\",\"\",VLOOKUP(C128,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C128=\"\",\"\",VLOOKUP(C128,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C128=\"\",\"\",VLOOKUP(C128,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C128=\"\",\"\",VLOOKUP(C128,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C129=\"\",\"\",VLOOKUP(C129,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C129=\"\",\"\",VLOOKUP(C129,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C129=\"\",\"\",VLOOKUP(C129,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C129=\"\",\"\",VLOOKUP(C129,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C129=\"\",\"\",VLOOKUP(C129,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C130=\"\",\"\",VLOOKUP(C130,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C130=\"\",\"\",VLOOKUP(C130,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C130=\"\",\"\",VLOOKUP(C130,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C130=\"\",\"\",VLOOKUP(C130,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C130=\"\",\"\",VLOOKUP(C130,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C131=\"\",\"\",VLOOKUP(C131,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C131=\"\",\"\",VLOOKUP(C131,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C131=\"\",\"\",VLOOKUP(C131,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C131=\"\",\"\",VLOOKUP(C131,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C131=\"\",\"\",VLOOKUP(C131,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C132=\"\",\"\",VLOOKUP(C132,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C132=\"\",\"\",VLOOKUP(C132,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C132=\"\",\"\",VLOOKUP(C132,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C132=\"\",\"\",VLOOKUP(C132,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C132=\"\",\"\",VLOOKUP(C132,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C133=\"\",\"\",VLOOKUP(C133,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C133=\"\",\"\",VLOOKUP(C133,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C133=\"\",\"\",VLOOKUP(C133,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C133=\"\",\"\",VLOOKUP(C133,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C133=\"\",\"\",VLOOKUP(C133,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C134=\"\",\"\",VLOOKUP(C134,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C134=\"\",\"\",VLOOKUP(C134,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C134=\"\",\"\",VLOOKUP(C134,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C134=\"\",\"\",VLOOKUP(C134,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C134=\"\",\"\",VLOOKUP(C134,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C135=\"\",\"\",VLOOKUP(C135,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C135=\"\",\"\",VLOOKUP(C135,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C135=\"\",\"\",VLOOKUP(C135,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C135=\"\",\"\",VLOOKUP(C135,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C135=\"\",\"\",VLOOKUP(C135,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C136=\"\",\"\",VLOOKUP(C136,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C136=\"\",\"\",VLOOKUP(C136,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C136=\"\",\"\",VLOOKUP(C136,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C136=\"\",\"\",VLOOKUP(C136,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C136=\"\",\"\",VLOOKUP(C136,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C137=\"\",\"\",VLOOKUP(C137,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C137=\"\",\"\",VLOOKUP(C137,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C137=\"\",\"\",VLOOKUP(C137,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C137=\"\",\"\",VLOOKUP(C137,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C137=\"\",\"\",VLOOKUP(C137,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C138=\"\",\"\",VLOOKUP(C138,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C138=\"\",\"\",VLOOKUP(C138,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C138=\"\",\"\",VLOOKUP(C138,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C138=\"\",\"\",VLOOKUP(C138,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C138=\"\",\"\",VLOOKUP(C138,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C139=\"\",\"\",VLOOKUP(C139,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C139=\"\",\"\",VLOOKUP(C139,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C139=\"\",\"\",VLOOKUP(C139,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C139=\"\",\"\",VLOOKUP(C139,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C139=\"\",\"\",VLOOKUP(C139,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C140=\"\",\"\",VLOOKUP(C140,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C140=\"\",\"\",VLOOKUP(C140,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C140=\"\",\"\",VLOOKUP(C140,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C140=\"\",\"\",VLOOKUP(C140,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C140=\"\",\"\",VLOOKUP(C140,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C141=\"\",\"\",VLOOKUP(C141,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C141=\"\",\"\",VLOOKUP(C141,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C141=\"\",\"\",VLOOKUP(C141,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C141=\"\",\"\",VLOOKUP(C141,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C141=\"\",\"\",VLOOKUP(C141,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C142=\"\",\"\",VLOOKUP(C142,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C142=\"\",\"\",VLOOKUP(C142,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C142=\"\",\"\",VLOOKUP(C142,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C142=\"\",\"\",VLOOKUP(C142,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C142=\"\",\"\",VLOOKUP(C142,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C142<>\"\",IF(ISNUMBER(F142),\"\",\"Proszę wpisać ilość\"),\"\")","v":""}]
[null,"",null,{"$f":"IF(C143=\"\",\"\",VLOOKUP(C143,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C143=\"\",\"\",VLOOKUP(C143,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C143=\"\",\"\",VLOOKUP(C143,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C143=\"\",\"\",VLOOKUP(C143,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C143=\"\",\"\",VLOOKUP(C143,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,{"$f":"IF(C144<>\"\",B143+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C144=\"\",\"\",VLOOKUP(C144,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C144=\"\",\"\",VLOOKUP(C144,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C144=\"\",\"\",VLOOKUP(C144,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C144=\"\",\"\",F144*G144)","v":""},null,{"$f":"IF(B144=\"\",\"\",IF(I144>0,G144*(1-I144),G144))","v":""},{"$f":"IF(C144=\"\",\"\",IF(I144>0,H144*(1-I144),H144))","v":""},{"$f":"IF(C144=\"\",\"\",VLOOKUP(C144,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L144,L144)","v":""},{"$f":"IF(C144=\"\",\"\",VLOOKUP(C144,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N144,N144)","v":""},""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C145=\"\",\"\",VLOOKUP(C145,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C145=\"\",\"\",VLOOKUP(C145,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C145=\"\",\"\",VLOOKUP(C145,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C145=\"\",\"\",VLOOKUP(C145,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C145=\"\",\"\",VLOOKUP(C145,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C146=\"\",\"\",VLOOKUP(C146,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C146=\"\",\"\",VLOOKUP(C146,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C146=\"\",\"\",VLOOKUP(C146,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C146=\"\",\"\",VLOOKUP(C146,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C146=\"\",\"\",VLOOKUP(C146,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C147=\"\",\"\",VLOOKUP(C147,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C147=\"\",\"\",VLOOKUP(C147,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C147=\"\",\"\",VLOOKUP(C147,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C147=\"\",\"\",VLOOKUP(C147,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C147=\"\",\"\",VLOOKUP(C147,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C148=\"\",\"\",VLOOKUP(C148,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C148=\"\",\"\",VLOOKUP(C148,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C148=\"\",\"\",VLOOKUP(C148,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C148=\"\",\"\",VLOOKUP(C148,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C148=\"\",\"\",VLOOKUP(C148,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C149=\"\",\"\",VLOOKUP(C149,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C149=\"\",\"\",VLOOKUP(C149,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C149=\"\",\"\",VLOOKUP(C149,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C149=\"\",\"\",VLOOKUP(C149,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C149=\"\",\"\",VLOOKUP(C149,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C150=\"\",\"\",VLOOKUP(C150,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C150=\"\",\"\",VLOOKUP(C150,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C150=\"\",\"\",VLOOKUP(C150,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C150=\"\",\"\",VLOOKUP(C150,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C150=\"\",\"\",VLOOKUP(C150,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C151=\"\",\"\",VLOOKUP(C151,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C151=\"\",\"\",VLOOKUP(C151,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C151=\"\",\"\",VLOOKUP(C151,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C151=\"\",\"\",VLOOKUP(C151,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C151=\"\",\"\",VLOOKUP(C151,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C152=\"\",\"\",VLOOKUP(C152,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C152=\"\",\"\",VLOOKUP(C152,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C152=\"\",\"\",VLOOKUP(C152,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C152=\"\",\"\",VLOOKUP(C152,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C152=\"\",\"\",VLOOKUP(C152,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C153=\"\",\"\",VLOOKUP(C153,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C153=\"\",\"\",VLOOKUP(C153,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C153=\"\",\"\",VLOOKUP(C153,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C153=\"\",\"\",VLOOKUP(C153,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C153=\"\",\"\",VLOOKUP(C153,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C154=\"\",\"\",VLOOKUP(C154,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C154=\"\",\"\",VLOOKUP(C154,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C154=\"\",\"\",VLOOKUP(C154,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C154=\"\",\"\",VLOOKUP(C154,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C154=\"\",\"\",VLOOKUP(C154,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C155=\"\",\"\",VLOOKUP(C155,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C155=\"\",\"\",VLOOKUP(C155,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C155=\"\",\"\",VLOOKUP(C155,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C155=\"\",\"\",VLOOKUP(C155,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C155=\"\",\"\",VLOOKUP(C155,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C156=\"\",\"\",VLOOKUP(C156,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C156=\"\",\"\",VLOOKUP(C156,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C156=\"\",\"\",VLOOKUP(C156,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C156=\"\",\"\",VLOOKUP(C156,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C156=\"\",\"\",VLOOKUP(C156,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C157=\"\",\"\",VLOOKUP(C157,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C157=\"\",\"\",VLOOKUP(C157,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C157=\"\",\"\",VLOOKUP(C157,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C157=\"\",\"\",VLOOKUP(C157,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C157=\"\",\"\",VLOOKUP(C157,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C158=\"\",\"\",VLOOKUP(C158,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C158=\"\",\"\",VLOOKUP(C158,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C158=\"\",\"\",VLOOKUP(C158,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C158=\"\",\"\",VLOOKUP(C158,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C158=\"\",\"\",VLOOKUP(C158,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C159=\"\",\"\",VLOOKUP(C159,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C159=\"\",\"\",VLOOKUP(C159,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C159=\"\",\"\",VLOOKUP(C159,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C159=\"\",\"\",VLOOKUP(C159,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C159=\"\",\"\",VLOOKUP(C159,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C160=\"\",\"\",VLOOKUP(C160,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C160=\"\",\"\",VLOOKUP(C160,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C160=\"\",\"\",VLOOKUP(C160,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C160=\"\",\"\",VLOOKUP(C160,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C160=\"\",\"\",VLOOKUP(C160,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C161=\"\",\"\",VLOOKUP(C161,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C161=\"\",\"\",VLOOKUP(C161,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C161=\"\",\"\",VLOOKUP(C161,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C161=\"\",\"\",VLOOKUP(C161,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C161=\"\",\"\",VLOOKUP(C161,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C162=\"\",\"\",VLOOKUP(C162,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C162=\"\",\"\",VLOOKUP(C162,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C162=\"\",\"\",VLOOKUP(C162,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C162=\"\",\"\",VLOOKUP(C162,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C162=\"\",\"\",VLOOKUP(C162,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C163=\"\",\"\",VLOOKUP(C163,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C163=\"\",\"\",VLOOKUP(C163,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C163=\"\",\"\",VLOOKUP(C163,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C163=\"\",\"\",VLOOKUP(C163,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C163=\"\",\"\",VLOOKUP(C163,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C164=\"\",\"\",VLOOKUP(C164,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C164=\"\",\"\",VLOOKUP(C164,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C164=\"\",\"\",VLOOKUP(C164,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C164=\"\",\"\",VLOOKUP(C164,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C164=\"\",\"\",VLOOKUP(C164,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C165=\"\",\"\",VLOOKUP(C165,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C165=\"\",\"\",VLOOKUP(C165,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C165=\"\",\"\",VLOOKUP(C165,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C165=\"\",\"\",VLOOKUP(C165,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C165=\"\",\"\",VLOOKUP(C165,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C166=\"\",\"\",VLOOKUP(C166,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C166=\"\",\"\",VLOOKUP(C166,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C166=\"\",\"\",VLOOKUP(C166,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C166=\"\",\"\",VLOOKUP(C166,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C166=\"\",\"\",VLOOKUP(C166,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C167=\"\",\"\",VLOOKUP(C167,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C167=\"\",\"\",VLOOKUP(C167,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C167=\"\",\"\",VLOOKUP(C167,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C167=\"\",\"\",VLOOKUP(C167,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C167=\"\",\"\",VLOOKUP(C167,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C168=\"\",\"\",VLOOKUP(C168,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C168=\"\",\"\",VLOOKUP(C168,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C168=\"\",\"\",VLOOKUP(C168,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C168=\"\",\"\",VLOOKUP(C168,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C168=\"\",\"\",VLOOKUP(C168,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C169=\"\",\"\",VLOOKUP(C169,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C169=\"\",\"\",VLOOKUP(C169,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C169=\"\",\"\",VLOOKUP(C169,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C169=\"\",\"\",VLOOKUP(C169,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C169=\"\",\"\",VLOOKUP(C169,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C170=\"\",\"\",VLOOKUP(C170,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C170=\"\",\"\",VLOOKUP(C170,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C170=\"\",\"\",VLOOKUP(C170,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C170=\"\",\"\",VLOOKUP(C170,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C170=\"\",\"\",VLOOKUP(C170,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C171=\"\",\"\",VLOOKUP(C171,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C171=\"\",\"\",VLOOKUP(C171,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C171=\"\",\"\",VLOOKUP(C171,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C171=\"\",\"\",VLOOKUP(C171,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C171=\"\",\"\",VLOOKUP(C171,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C172=\"\",\"\",VLOOKUP(C172,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C172=\"\",\"\",VLOOKUP(C172,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C172=\"\",\"\",VLOOKUP(C172,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C172=\"\",\"\",VLOOKUP(C172,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C172=\"\",\"\",VLOOKUP(C172,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C173=\"\",\"\",VLOOKUP(C173,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C173=\"\",\"\",VLOOKUP(C173,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C173=\"\",\"\",VLOOKUP(C173,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C173=\"\",\"\",VLOOKUP(C173,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C173=\"\",\"\",VLOOKUP(C173,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C174=\"\",\"\",VLOOKUP(C174,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C174=\"\",\"\",VLOOKUP(C174,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C174=\"\",\"\",VLOOKUP(C174,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C174=\"\",\"\",VLOOKUP(C174,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C174=\"\",\"\",VLOOKUP(C174,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C175=\"\",\"\",VLOOKUP(C175,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C175=\"\",\"\",VLOOKUP(C175,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C175=\"\",\"\",VLOOKUP(C175,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C175=\"\",\"\",VLOOKUP(C175,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C175=\"\",\"\",VLOOKUP(C175,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C176=\"\",\"\",VLOOKUP(C176,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C176=\"\",\"\",VLOOKUP(C176,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C176=\"\",\"\",VLOOKUP(C176,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C176=\"\",\"\",VLOOKUP(C176,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C176=\"\",\"\",VLOOKUP(C176,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C177=\"\",\"\",VLOOKUP(C177,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C177=\"\",\"\",VLOOKUP(C177,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C177=\"\",\"\",VLOOKUP(C177,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C177=\"\",\"\",VLOOKUP(C177,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C177=\"\",\"\",VLOOKUP(C177,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C178=\"\",\"\",VLOOKUP(C178,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C178=\"\",\"\",VLOOKUP(C178,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C178=\"\",\"\",VLOOKUP(C178,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C178=\"\",\"\",VLOOKUP(C178,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C178=\"\",\"\",VLOOKUP(C178,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C179=\"\",\"\",VLOOKUP(C179,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C179=\"\",\"\",VLOOKUP(C179,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C179=\"\",\"\",VLOOKUP(C179,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C179=\"\",\"\",VLOOKUP(C179,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C179=\"\",\"\",VLOOKUP(C179,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C180=\"\",\"\",VLOOKUP(C180,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C180=\"\",\"\",VLOOKUP(C180,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C180=\"\",\"\",VLOOKUP(C180,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C180=\"\",\"\",VLOOKUP(C180,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C180=\"\",\"\",VLOOKUP(C180,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C181=\"\",\"\",VLOOKUP(C181,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C181=\"\",\"\",VLOOKUP(C181,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C181=\"\",\"\",VLOOKUP(C181,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C181=\"\",\"\",VLOOKUP(C181,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C181=\"\",\"\",VLOOKUP(C181,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C182=\"\",\"\",VLOOKUP(C182,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C182=\"\",\"\",VLOOKUP(C182,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C182=\"\",\"\",VLOOKUP(C182,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C182=\"\",\"\",VLOOKUP(C182,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C182=\"\",\"\",VLOOKUP(C182,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C183=\"\",\"\",VLOOKUP(C183,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C183=\"\",\"\",VLOOKUP(C183,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C183=\"\",\"\",VLOOKUP(C183,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C183=\"\",\"\",VLOOKUP(C183,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C183=\"\",\"\",VLOOKUP(C183,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C184=\"\",\"\",VLOOKUP(C184,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C184=\"\",\"\",VLOOKUP(C184,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C184=\"\",\"\",VLOOKUP(C184,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C184=\"\",\"\",VLOOKUP(C184,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C184=\"\",\"\",VLOOKUP(C184,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C185=\"\",\"\",VLOOKUP(C185,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C185=\"\",\"\",VLOOKUP(C185,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C185=\"\",\"\",VLOOKUP(C185,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C185=\"\",\"\",VLOOKUP(C185,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C185=\"\",\"\",VLOOKUP(C185,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C186=\"\",\"\",VLOOKUP(C186,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C186=\"\",\"\",VLOOKUP(C186,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C186=\"\",\"\",VLOOKUP(C186,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C186=\"\",\"\",VLOOKUP(C186,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C186=\"\",\"\",VLOOKUP(C186,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C187=\"\",\"\",VLOOKUP(C187,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C187=\"\",\"\",VLOOKUP(C187,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C187=\"\",\"\",VLOOKUP(C187,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C187=\"\",\"\",VLOOKUP(C187,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C187=\"\",\"\",VLOOKUP(C187,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C188=\"\",\"\",VLOOKUP(C188,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C188=\"\",\"\",VLOOKUP(C188,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C188=\"\",\"\",VLOOKUP(C188,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C188=\"\",\"\",VLOOKUP(C188,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C188=\"\",\"\",VLOOKUP(C188,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C189=\"\",\"\",VLOOKUP(C189,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C189=\"\",\"\",VLOOKUP(C189,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C189=\"\",\"\",VLOOKUP(C189,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C189=\"\",\"\",VLOOKUP(C189,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C189=\"\",\"\",VLOOKUP(C189,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C190=\"\",\"\",VLOOKUP(C190,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C190=\"\",\"\",VLOOKUP(C190,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C190=\"\",\"\",VLOOKUP(C190,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C190=\"\",\"\",VLOOKUP(C190,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C190=\"\",\"\",VLOOKUP(C190,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C191=\"\",\"\",VLOOKUP(C191,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C191=\"\",\"\",VLOOKUP(C191,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C191=\"\",\"\",VLOOKUP(C191,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C191=\"\",\"\",VLOOKUP(C191,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C191=\"\",\"\",VLOOKUP(C191,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C192=\"\",\"\",VLOOKUP(C192,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C192=\"\",\"\",VLOOKUP(C192,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C192=\"\",\"\",VLOOKUP(C192,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C192=\"\",\"\",VLOOKUP(C192,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C192=\"\",\"\",VLOOKUP(C192,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C193=\"\",\"\",VLOOKUP(C193,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C193=\"\",\"\",VLOOKUP(C193,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C193=\"\",\"\",VLOOKUP(C193,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C193=\"\",\"\",VLOOKUP(C193,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C193=\"\",\"\",VLOOKUP(C193,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C194=\"\",\"\",VLOOKUP(C194,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C194=\"\",\"\",VLOOKUP(C194,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C194=\"\",\"\",VLOOKUP(C194,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C194=\"\",\"\",VLOOKUP(C194,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C194=\"\",\"\",VLOOKUP(C194,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C195=\"\",\"\",VLOOKUP(C195,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C195=\"\",\"\",VLOOKUP(C195,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C195=\"\",\"\",VLOOKUP(C195,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C195=\"\",\"\",VLOOKUP(C195,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C195=\"\",\"\",VLOOKUP(C195,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C196=\"\",\"\",VLOOKUP(C196,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C196=\"\",\"\",VLOOKUP(C196,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C196=\"\",\"\",VLOOKUP(C196,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C196=\"\",\"\",VLOOKUP(C196,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C196=\"\",\"\",VLOOKUP(C196,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C197=\"\",\"\",VLOOKUP(C197,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C197=\"\",\"\",VLOOKUP(C197,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C197=\"\",\"\",VLOOKUP(C197,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C197=\"\",\"\",VLOOKUP(C197,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C197=\"\",\"\",VLOOKUP(C197,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C198=\"\",\"\",VLOOKUP(C198,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C198=\"\",\"\",VLOOKUP(C198,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C198=\"\",\"\",VLOOKUP(C198,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C198=\"\",\"\",VLOOKUP(C198,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C198=\"\",\"\",VLOOKUP(C198,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C199=\"\",\"\",VLOOKUP(C199,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C199=\"\",\"\",VLOOKUP(C199,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C199=\"\",\"\",VLOOKUP(C199,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C199=\"\",\"\",VLOOKUP(C199,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C199=\"\",\"\",VLOOKUP(C199,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C200=\"\",\"\",VLOOKUP(C200,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C200=\"\",\"\",VLOOKUP(C200,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C200=\"\",\"\",VLOOKUP(C200,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C200=\"\",\"\",VLOOKUP(C200,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C200=\"\",\"\",VLOOKUP(C200,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C201=\"\",\"\",VLOOKUP(C201,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C201=\"\",\"\",VLOOKUP(C201,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C201=\"\",\"\",VLOOKUP(C201,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C201=\"\",\"\",VLOOKUP(C201,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C201=\"\",\"\",VLOOKUP(C201,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C202=\"\",\"\",VLOOKUP(C202,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C202=\"\",\"\",VLOOKUP(C202,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C202=\"\",\"\",VLOOKUP(C202,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C202=\"\",\"\",VLOOKUP(C202,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C202=\"\",\"\",VLOOKUP(C202,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C203=\"\",\"\",VLOOKUP(C203,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C203=\"\",\"\",VLOOKUP(C203,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C203=\"\",\"\",VLOOKUP(C203,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C203=\"\",\"\",VLOOKUP(C203,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C203=\"\",\"\",VLOOKUP(C203,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C204=\"\",\"\",VLOOKUP(C204,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C204=\"\",\"\",VLOOKUP(C204,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C204=\"\",\"\",VLOOKUP(C204,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C204=\"\",\"\",VLOOKUP(C204,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C204=\"\",\"\",VLOOKUP(C204,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C205=\"\",\"\",VLOOKUP(C205,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C205=\"\",\"\",VLOOKUP(C205,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C205=\"\",\"\",VLOOKUP(C205,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C205=\"\",\"\",VLOOKUP(C205,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C205=\"\",\"\",VLOOKUP(C205,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C206=\"\",\"\",VLOOKUP(C206,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C206=\"\",\"\",VLOOKUP(C206,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C206=\"\",\"\",VLOOKUP(C206,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C206=\"\",\"\",VLOOKUP(C206,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C206=\"\",\"\",VLOOKUP(C206,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C206<>\"\",IF(ISNUMBER(F206),\"\",\"Proszę wpisać ilość\"),\"\")","v":""}]
[null,"",null,{"$f":"IF(C207=\"\",\"\",VLOOKUP(C207,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C207=\"\",\"\",VLOOKUP(C207,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C207=\"\",\"\",VLOOKUP(C207,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C207=\"\",\"\",VLOOKUP(C207,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C207=\"\",\"\",VLOOKUP(C207,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,{"$f":"IF(C208<>\"\",B207+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C208=\"\",\"\",VLOOKUP(C208,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C208=\"\",\"\",VLOOKUP(C208,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C208=\"\",\"\",VLOOKUP(C208,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C208=\"\",\"\",F208*G208)","v":""},null,{"$f":"IF(B208=\"\",\"\",IF(I208>0,G208*(1-I208),G208))","v":""},{"$f":"IF(C208=\"\",\"\",IF(I208>0,H208*(1-I208),H208))","v":""},{"$f":"IF(C208=\"\",\"\",VLOOKUP(C208,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L208,L208)","v":""},{"$f":"IF(C208=\"\",\"\",VLOOKUP(C208,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N208,N208)","v":""},""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C209=\"\",\"\",VLOOKUP(C209,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C209=\"\",\"\",VLOOKUP(C209,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C209=\"\",\"\",VLOOKUP(C209,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C209=\"\",\"\",VLOOKUP(C209,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C209=\"\",\"\",VLOOKUP(C209,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C210=\"\",\"\",VLOOKUP(C210,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C210=\"\",\"\",VLOOKUP(C210,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C210=\"\",\"\",VLOOKUP(C210,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C210=\"\",\"\",VLOOKUP(C210,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C210=\"\",\"\",VLOOKUP(C210,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C211=\"\",\"\",VLOOKUP(C211,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C211=\"\",\"\",VLOOKUP(C211,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C211=\"\",\"\",VLOOKUP(C211,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C211=\"\",\"\",VLOOKUP(C211,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C211=\"\",\"\",VLOOKUP(C211,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C212=\"\",\"\",VLOOKUP(C212,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C212=\"\",\"\",VLOOKUP(C212,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C212=\"\",\"\",VLOOKUP(C212,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C212=\"\",\"\",VLOOKUP(C212,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C212=\"\",\"\",VLOOKUP(C212,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C213=\"\",\"\",VLOOKUP(C213,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C213=\"\",\"\",VLOOKUP(C213,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C213=\"\",\"\",VLOOKUP(C213,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C213=\"\",\"\",VLOOKUP(C213,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C213=\"\",\"\",VLOOKUP(C213,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C214=\"\",\"\",VLOOKUP(C214,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C214=\"\",\"\",VLOOKUP(C214,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C214=\"\",\"\",VLOOKUP(C214,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C214=\"\",\"\",VLOOKUP(C214,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C214=\"\",\"\",VLOOKUP(C214,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C215=\"\",\"\",VLOOKUP(C215,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C215=\"\",\"\",VLOOKUP(C215,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C215=\"\",\"\",VLOOKUP(C215,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C215=\"\",\"\",VLOOKUP(C215,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C215=\"\",\"\",VLOOKUP(C215,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C216=\"\",\"\",VLOOKUP(C216,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C216=\"\",\"\",VLOOKUP(C216,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C216=\"\",\"\",VLOOKUP(C216,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C216=\"\",\"\",VLOOKUP(C216,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C216=\"\",\"\",VLOOKUP(C216,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C217=\"\",\"\",VLOOKUP(C217,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C217=\"\",\"\",VLOOKUP(C217,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C217=\"\",\"\",VLOOKUP(C217,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C217=\"\",\"\",VLOOKUP(C217,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C217=\"\",\"\",VLOOKUP(C217,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C218=\"\",\"\",VLOOKUP(C218,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C218=\"\",\"\",VLOOKUP(C218,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C218=\"\",\"\",VLOOKUP(C218,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C218=\"\",\"\",VLOOKUP(C218,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C218=\"\",\"\",VLOOKUP(C218,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C219=\"\",\"\",VLOOKUP(C219,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C219=\"\",\"\",VLOOKUP(C219,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C219=\"\",\"\",VLOOKUP(C219,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C219=\"\",\"\",VLOOKUP(C219,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C219=\"\",\"\",VLOOKUP(C219,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C220=\"\",\"\",VLOOKUP(C220,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C220=\"\",\"\",VLOOKUP(C220,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C220=\"\",\"\",VLOOKUP(C220,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C220=\"\",\"\",VLOOKUP(C220,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C220=\"\",\"\",VLOOKUP(C220,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C221=\"\",\"\",VLOOKUP(C221,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C221=\"\",\"\",VLOOKUP(C221,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C221=\"\",\"\",VLOOKUP(C221,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C221=\"\",\"\",VLOOKUP(C221,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C221=\"\",\"\",VLOOKUP(C221,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C222=\"\",\"\",VLOOKUP(C222,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C222=\"\",\"\",VLOOKUP(C222,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C222=\"\",\"\",VLOOKUP(C222,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C222=\"\",\"\",VLOOKUP(C222,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C222=\"\",\"\",VLOOKUP(C222,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C223=\"\",\"\",VLOOKUP(C223,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C223=\"\",\"\",VLOOKUP(C223,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C223=\"\",\"\",VLOOKUP(C223,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C223=\"\",\"\",VLOOKUP(C223,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C223=\"\",\"\",VLOOKUP(C223,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C224=\"\",\"\",VLOOKUP(C224,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C224=\"\",\"\",VLOOKUP(C224,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C224=\"\",\"\",VLOOKUP(C224,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C224=\"\",\"\",VLOOKUP(C224,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C224=\"\",\"\",VLOOKUP(C224,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C225=\"\",\"\",VLOOKUP(C225,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C225=\"\",\"\",VLOOKUP(C225,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C225=\"\",\"\",VLOOKUP(C225,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C225=\"\",\"\",VLOOKUP(C225,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C225=\"\",\"\",VLOOKUP(C225,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C226=\"\",\"\",VLOOKUP(C226,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C226=\"\",\"\",VLOOKUP(C226,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C226=\"\",\"\",VLOOKUP(C226,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C226=\"\",\"\",VLOOKUP(C226,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C226=\"\",\"\",VLOOKUP(C226,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C227=\"\",\"\",VLOOKUP(C227,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C227=\"\",\"\",VLOOKUP(C227,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C227=\"\",\"\",VLOOKUP(C227,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C227=\"\",\"\",VLOOKUP(C227,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C227=\"\",\"\",VLOOKUP(C227,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C228=\"\",\"\",VLOOKUP(C228,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C228=\"\",\"\",VLOOKUP(C228,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C228=\"\",\"\",VLOOKUP(C228,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C228=\"\",\"\",VLOOKUP(C228,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C228=\"\",\"\",VLOOKUP(C228,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C229=\"\",\"\",VLOOKUP(C229,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C229=\"\",\"\",VLOOKUP(C229,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C229=\"\",\"\",VLOOKUP(C229,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C229=\"\",\"\",VLOOKUP(C229,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C229=\"\",\"\",VLOOKUP(C229,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C230=\"\",\"\",VLOOKUP(C230,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C230=\"\",\"\",VLOOKUP(C230,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C230=\"\",\"\",VLOOKUP(C230,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C230=\"\",\"\",VLOOKUP(C230,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C230=\"\",\"\",VLOOKUP(C230,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C231=\"\",\"\",VLOOKUP(C231,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C231=\"\",\"\",VLOOKUP(C231,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C231=\"\",\"\",VLOOKUP(C231,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C231=\"\",\"\",VLOOKUP(C231,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C231=\"\",\"\",VLOOKUP(C231,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C232=\"\",\"\",VLOOKUP(C232,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C232=\"\",\"\",VLOOKUP(C232,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C232=\"\",\"\",VLOOKUP(C232,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C232=\"\",\"\",VLOOKUP(C232,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C232=\"\",\"\",VLOOKUP(C232,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C233=\"\",\"\",VLOOKUP(C233,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C233=\"\",\"\",VLOOKUP(C233,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C233=\"\",\"\",VLOOKUP(C233,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C233=\"\",\"\",VLOOKUP(C233,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C233=\"\",\"\",VLOOKUP(C233,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C234=\"\",\"\",VLOOKUP(C234,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C234=\"\",\"\",VLOOKUP(C234,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C234=\"\",\"\",VLOOKUP(C234,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C234=\"\",\"\",VLOOKUP(C234,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C234=\"\",\"\",VLOOKUP(C234,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C235=\"\",\"\",VLOOKUP(C235,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C235=\"\",\"\",VLOOKUP(C235,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C235=\"\",\"\",VLOOKUP(C235,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C235=\"\",\"\",VLOOKUP(C235,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C235=\"\",\"\",VLOOKUP(C235,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C236=\"\",\"\",VLOOKUP(C236,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C236=\"\",\"\",VLOOKUP(C236,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C236=\"\",\"\",VLOOKUP(C236,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C236=\"\",\"\",VLOOKUP(C236,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C236=\"\",\"\",VLOOKUP(C236,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C237=\"\",\"\",VLOOKUP(C237,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C237=\"\",\"\",VLOOKUP(C237,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C237=\"\",\"\",VLOOKUP(C237,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C237=\"\",\"\",VLOOKUP(C237,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C237=\"\",\"\",VLOOKUP(C237,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C238=\"\",\"\",VLOOKUP(C238,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C238=\"\",\"\",VLOOKUP(C238,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C238=\"\",\"\",VLOOKUP(C238,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C238=\"\",\"\",VLOOKUP(C238,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C238=\"\",\"\",VLOOKUP(C238,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C239=\"\",\"\",VLOOKUP(C239,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C239=\"\",\"\",VLOOKUP(C239,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C239=\"\",\"\",VLOOKUP(C239,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C239=\"\",\"\",VLOOKUP(C239,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C239=\"\",\"\",VLOOKUP(C239,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C240=\"\",\"\",VLOOKUP(C240,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C240=\"\",\"\",VLOOKUP(C240,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C240=\"\",\"\",VLOOKUP(C240,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C240=\"\",\"\",VLOOKUP(C240,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C240=\"\",\"\",VLOOKUP(C240,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C241=\"\",\"\",VLOOKUP(C241,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C241=\"\",\"\",VLOOKUP(C241,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C241=\"\",\"\",VLOOKUP(C241,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C241=\"\",\"\",VLOOKUP(C241,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C241=\"\",\"\",VLOOKUP(C241,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C242=\"\",\"\",VLOOKUP(C242,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C242=\"\",\"\",VLOOKUP(C242,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C242=\"\",\"\",VLOOKUP(C242,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C242=\"\",\"\",VLOOKUP(C242,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C242=\"\",\"\",VLOOKUP(C242,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C243=\"\",\"\",VLOOKUP(C243,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C243=\"\",\"\",VLOOKUP(C243,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C243=\"\",\"\",VLOOKUP(C243,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C243=\"\",\"\",VLOOKUP(C243,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C243=\"\",\"\",VLOOKUP(C243,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C244=\"\",\"\",VLOOKUP(C244,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C244=\"\",\"\",VLOOKUP(C244,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C244=\"\",\"\",VLOOKUP(C244,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C244=\"\",\"\",VLOOKUP(C244,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C244=\"\",\"\",VLOOKUP(C244,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C245=\"\",\"\",VLOOKUP(C245,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C245=\"\",\"\",VLOOKUP(C245,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C245=\"\",\"\",VLOOKUP(C245,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C245=\"\",\"\",VLOOKUP(C245,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C245=\"\",\"\",VLOOKUP(C245,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C246=\"\",\"\",VLOOKUP(C246,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C246=\"\",\"\",VLOOKUP(C246,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C246=\"\",\"\",VLOOKUP(C246,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C246=\"\",\"\",VLOOKUP(C246,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C246=\"\",\"\",VLOOKUP(C246,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C247=\"\",\"\",VLOOKUP(C247,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C247=\"\",\"\",VLOOKUP(C247,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C247=\"\",\"\",VLOOKUP(C247,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C247=\"\",\"\",VLOOKUP(C247,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C247=\"\",\"\",VLOOKUP(C247,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C248=\"\",\"\",VLOOKUP(C248,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C248=\"\",\"\",VLOOKUP(C248,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C248=\"\",\"\",VLOOKUP(C248,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C248=\"\",\"\",VLOOKUP(C248,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C248=\"\",\"\",VLOOKUP(C248,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C249=\"\",\"\",VLOOKUP(C249,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C249=\"\",\"\",VLOOKUP(C249,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C249=\"\",\"\",VLOOKUP(C249,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C249=\"\",\"\",VLOOKUP(C249,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C249=\"\",\"\",VLOOKUP(C249,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C250=\"\",\"\",VLOOKUP(C250,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C250=\"\",\"\",VLOOKUP(C250,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C250=\"\",\"\",VLOOKUP(C250,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C250=\"\",\"\",VLOOKUP(C250,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C250=\"\",\"\",VLOOKUP(C250,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C251=\"\",\"\",VLOOKUP(C251,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C251=\"\",\"\",VLOOKUP(C251,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C251=\"\",\"\",VLOOKUP(C251,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C251=\"\",\"\",VLOOKUP(C251,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C251=\"\",\"\",VLOOKUP(C251,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C252=\"\",\"\",VLOOKUP(C252,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C252=\"\",\"\",VLOOKUP(C252,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C252=\"\",\"\",VLOOKUP(C252,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C252=\"\",\"\",VLOOKUP(C252,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C252=\"\",\"\",VLOOKUP(C252,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C253=\"\",\"\",VLOOKUP(C253,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C253=\"\",\"\",VLOOKUP(C253,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C253=\"\",\"\",VLOOKUP(C253,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C253=\"\",\"\",VLOOKUP(C253,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C253=\"\",\"\",VLOOKUP(C253,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C254=\"\",\"\",VLOOKUP(C254,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C254=\"\",\"\",VLOOKUP(C254,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C254=\"\",\"\",VLOOKUP(C254,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C254=\"\",\"\",VLOOKUP(C254,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C254=\"\",\"\",VLOOKUP(C254,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C255=\"\",\"\",VLOOKUP(C255,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C255=\"\",\"\",VLOOKUP(C255,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C255=\"\",\"\",VLOOKUP(C255,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C255=\"\",\"\",VLOOKUP(C255,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C255=\"\",\"\",VLOOKUP(C255,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C256=\"\",\"\",VLOOKUP(C256,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C256=\"\",\"\",VLOOKUP(C256,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C256=\"\",\"\",VLOOKUP(C256,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C256=\"\",\"\",VLOOKUP(C256,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C256=\"\",\"\",VLOOKUP(C256,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C257=\"\",\"\",VLOOKUP(C257,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C257=\"\",\"\",VLOOKUP(C257,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C257=\"\",\"\",VLOOKUP(C257,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C257=\"\",\"\",VLOOKUP(C257,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C257=\"\",\"\",VLOOKUP(C257,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C258=\"\",\"\",VLOOKUP(C258,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C258=\"\",\"\",VLOOKUP(C258,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C258=\"\",\"\",VLOOKUP(C258,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C258=\"\",\"\",VLOOKUP(C258,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C258=\"\",\"\",VLOOKUP(C258,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C259=\"\",\"\",VLOOKUP(C259,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C259=\"\",\"\",VLOOKUP(C259,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C259=\"\",\"\",VLOOKUP(C259,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C259=\"\",\"\",VLOOKUP(C259,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C259=\"\",\"\",VLOOKUP(C259,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C260=\"\",\"\",VLOOKUP(C260,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C260=\"\",\"\",VLOOKUP(C260,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C260=\"\",\"\",VLOOKUP(C260,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C260=\"\",\"\",VLOOKUP(C260,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C260=\"\",\"\",VLOOKUP(C260,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C261=\"\",\"\",VLOOKUP(C261,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C261=\"\",\"\",VLOOKUP(C261,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C261=\"\",\"\",VLOOKUP(C261,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C261=\"\",\"\",VLOOKUP(C261,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C261=\"\",\"\",VLOOKUP(C261,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C262=\"\",\"\",VLOOKUP(C262,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C262=\"\",\"\",VLOOKUP(C262,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C262=\"\",\"\",VLOOKUP(C262,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C262=\"\",\"\",VLOOKUP(C262,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C262=\"\",\"\",VLOOKUP(C262,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C263=\"\",\"\",VLOOKUP(C263,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C263=\"\",\"\",VLOOKUP(C263,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C263=\"\",\"\",VLOOKUP(C263,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C263=\"\",\"\",VLOOKUP(C263,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C263=\"\",\"\",VLOOKUP(C263,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C264=\"\",\"\",VLOOKUP(C264,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C264=\"\",\"\",VLOOKUP(C264,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C264=\"\",\"\",VLOOKUP(C264,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C264=\"\",\"\",VLOOKUP(C264,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C264=\"\",\"\",VLOOKUP(C264,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C265=\"\",\"\",VLOOKUP(C265,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C265=\"\",\"\",VLOOKUP(C265,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C265=\"\",\"\",VLOOKUP(C265,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C265=\"\",\"\",VLOOKUP(C265,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C265=\"\",\"\",VLOOKUP(C265,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C266=\"\",\"\",VLOOKUP(C266,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C266=\"\",\"\",VLOOKUP(C266,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C266=\"\",\"\",VLOOKUP(C266,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C266=\"\",\"\",VLOOKUP(C266,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C266=\"\",\"\",VLOOKUP(C266,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C267=\"\",\"\",VLOOKUP(C267,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C267=\"\",\"\",VLOOKUP(C267,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C267=\"\",\"\",VLOOKUP(C267,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C267=\"\",\"\",VLOOKUP(C267,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C267=\"\",\"\",VLOOKUP(C267,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C268=\"\",\"\",VLOOKUP(C268,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C268=\"\",\"\",VLOOKUP(C268,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C268=\"\",\"\",VLOOKUP(C268,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C268=\"\",\"\",VLOOKUP(C268,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C268=\"\",\"\",VLOOKUP(C268,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C269=\"\",\"\",VLOOKUP(C269,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C269=\"\",\"\",VLOOKUP(C269,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C269=\"\",\"\",VLOOKUP(C269,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C269=\"\",\"\",VLOOKUP(C269,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C269=\"\",\"\",VLOOKUP(C269,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C270=\"\",\"\",VLOOKUP(C270,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C270=\"\",\"\",VLOOKUP(C270,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C270=\"\",\"\",VLOOKUP(C270,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C270=\"\",\"\",VLOOKUP(C270,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C270=\"\",\"\",VLOOKUP(C270,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C270<>\"\",IF(ISNUMBER(F270),\"\",\"Proszę wpisać ilość\"),\"\")","v":""}]
[null,"",null,{"$f":"IF(C271=\"\",\"\",VLOOKUP(C271,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C271=\"\",\"\",VLOOKUP(C271,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C271=\"\",\"\",VLOOKUP(C271,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C271=\"\",\"\",VLOOKUP(C271,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C271=\"\",\"\",VLOOKUP(C271,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,{"$f":"IF(C272<>\"\",B271+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C272=\"\",\"\",VLOOKUP(C272,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C272=\"\",\"\",VLOOKUP(C272,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C272=\"\",\"\",VLOOKUP(C272,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C272=\"\",\"\",F272*G272)","v":""},null,{"$f":"IF(B272=\"\",\"\",IF(I272>0,G272*(1-I272),G272))","v":""},{"$f":"IF(C272=\"\",\"\",IF(I272>0,H272*(1-I272),H272))","v":""},{"$f":"IF(C272=\"\",\"\",VLOOKUP(C272,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L272,L272)","v":""},{"$f":"IF(C272=\"\",\"\",VLOOKUP(C272,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N272,N272)","v":""},""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C273=\"\",\"\",VLOOKUP(C273,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C273=\"\",\"\",VLOOKUP(C273,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C273=\"\",\"\",VLOOKUP(C273,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C273=\"\",\"\",VLOOKUP(C273,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C273=\"\",\"\",VLOOKUP(C273,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C274=\"\",\"\",VLOOKUP(C274,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C274=\"\",\"\",VLOOKUP(C274,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C274=\"\",\"\",VLOOKUP(C274,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C274=\"\",\"\",VLOOKUP(C274,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C274=\"\",\"\",VLOOKUP(C274,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C275=\"\",\"\",VLOOKUP(C275,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C275=\"\",\"\",VLOOKUP(C275,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C275=\"\",\"\",VLOOKUP(C275,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C275=\"\",\"\",VLOOKUP(C275,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C275=\"\",\"\",VLOOKUP(C275,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C276=\"\",\"\",VLOOKUP(C276,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C276=\"\",\"\",VLOOKUP(C276,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C276=\"\",\"\",VLOOKUP(C276,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C276=\"\",\"\",VLOOKUP(C276,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C276=\"\",\"\",VLOOKUP(C276,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C277=\"\",\"\",VLOOKUP(C277,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C277=\"\",\"\",VLOOKUP(C277,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C277=\"\",\"\",VLOOKUP(C277,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C277=\"\",\"\",VLOOKUP(C277,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C277=\"\",\"\",VLOOKUP(C277,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C278=\"\",\"\",VLOOKUP(C278,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C278=\"\",\"\",VLOOKUP(C278,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C278=\"\",\"\",VLOOKUP(C278,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C278=\"\",\"\",VLOOKUP(C278,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C278=\"\",\"\",VLOOKUP(C278,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C279=\"\",\"\",VLOOKUP(C279,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C279=\"\",\"\",VLOOKUP(C279,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C279=\"\",\"\",VLOOKUP(C279,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C279=\"\",\"\",VLOOKUP(C279,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C279=\"\",\"\",VLOOKUP(C279,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C280=\"\",\"\",VLOOKUP(C280,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C280=\"\",\"\",VLOOKUP(C280,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C280=\"\",\"\",VLOOKUP(C280,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C280=\"\",\"\",VLOOKUP(C280,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C280=\"\",\"\",VLOOKUP(C280,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C281=\"\",\"\",VLOOKUP(C281,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C281=\"\",\"\",VLOOKUP(C281,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C281=\"\",\"\",VLOOKUP(C281,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C281=\"\",\"\",VLOOKUP(C281,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C281=\"\",\"\",VLOOKUP(C281,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C282=\"\",\"\",VLOOKUP(C282,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C282=\"\",\"\",VLOOKUP(C282,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C282=\"\",\"\",VLOOKUP(C282,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C282=\"\",\"\",VLOOKUP(C282,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C282=\"\",\"\",VLOOKUP(C282,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C283=\"\",\"\",VLOOKUP(C283,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C283=\"\",\"\",VLOOKUP(C283,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C283=\"\",\"\",VLOOKUP(C283,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C283=\"\",\"\",VLOOKUP(C283,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C283=\"\",\"\",VLOOKUP(C283,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C284=\"\",\"\",VLOOKUP(C284,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C284=\"\",\"\",VLOOKUP(C284,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C284=\"\",\"\",VLOOKUP(C284,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C284=\"\",\"\",VLOOKUP(C284,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C284=\"\",\"\",VLOOKUP(C284,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C285=\"\",\"\",VLOOKUP(C285,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C285=\"\",\"\",VLOOKUP(C285,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C285=\"\",\"\",VLOOKUP(C285,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C285=\"\",\"\",VLOOKUP(C285,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C285=\"\",\"\",VLOOKUP(C285,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C286=\"\",\"\",VLOOKUP(C286,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C286=\"\",\"\",VLOOKUP(C286,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C286=\"\",\"\",VLOOKUP(C286,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C286=\"\",\"\",VLOOKUP(C286,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C286=\"\",\"\",VLOOKUP(C286,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C287=\"\",\"\",VLOOKUP(C287,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C287=\"\",\"\",VLOOKUP(C287,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C287=\"\",\"\",VLOOKUP(C287,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C287=\"\",\"\",VLOOKUP(C287,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C287=\"\",\"\",VLOOKUP(C287,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C288=\"\",\"\",VLOOKUP(C288,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C288=\"\",\"\",VLOOKUP(C288,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C288=\"\",\"\",VLOOKUP(C288,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C288=\"\",\"\",VLOOKUP(C288,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C288=\"\",\"\",VLOOKUP(C288,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C289=\"\",\"\",VLOOKUP(C289,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C289=\"\",\"\",VLOOKUP(C289,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C289=\"\",\"\",VLOOKUP(C289,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C289=\"\",\"\",VLOOKUP(C289,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C289=\"\",\"\",VLOOKUP(C289,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C290=\"\",\"\",VLOOKUP(C290,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C290=\"\",\"\",VLOOKUP(C290,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C290=\"\",\"\",VLOOKUP(C290,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C290=\"\",\"\",VLOOKUP(C290,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C290=\"\",\"\",VLOOKUP(C290,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C291=\"\",\"\",VLOOKUP(C291,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C291=\"\",\"\",VLOOKUP(C291,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C291=\"\",\"\",VLOOKUP(C291,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C291=\"\",\"\",VLOOKUP(C291,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C291=\"\",\"\",VLOOKUP(C291,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C292=\"\",\"\",VLOOKUP(C292,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C292=\"\",\"\",VLOOKUP(C292,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C292=\"\",\"\",VLOOKUP(C292,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C292=\"\",\"\",VLOOKUP(C292,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C292=\"\",\"\",VLOOKUP(C292,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C293=\"\",\"\",VLOOKUP(C293,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C293=\"\",\"\",VLOOKUP(C293,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C293=\"\",\"\",VLOOKUP(C293,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C293=\"\",\"\",VLOOKUP(C293,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C293=\"\",\"\",VLOOKUP(C293,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C294=\"\",\"\",VLOOKUP(C294,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C294=\"\",\"\",VLOOKUP(C294,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C294=\"\",\"\",VLOOKUP(C294,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C294=\"\",\"\",VLOOKUP(C294,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C294=\"\",\"\",VLOOKUP(C294,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C295=\"\",\"\",VLOOKUP(C295,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C295=\"\",\"\",VLOOKUP(C295,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C295=\"\",\"\",VLOOKUP(C295,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C295=\"\",\"\",VLOOKUP(C295,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C295=\"\",\"\",VLOOKUP(C295,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C296=\"\",\"\",VLOOKUP(C296,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C296=\"\",\"\",VLOOKUP(C296,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C296=\"\",\"\",VLOOKUP(C296,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C296=\"\",\"\",VLOOKUP(C296,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C296=\"\",\"\",VLOOKUP(C296,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C297=\"\",\"\",VLOOKUP(C297,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C297=\"\",\"\",VLOOKUP(C297,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C297=\"\",\"\",VLOOKUP(C297,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C297=\"\",\"\",VLOOKUP(C297,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C297=\"\",\"\",VLOOKUP(C297,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C298=\"\",\"\",VLOOKUP(C298,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C298=\"\",\"\",VLOOKUP(C298,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C298=\"\",\"\",VLOOKUP(C298,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C298=\"\",\"\",VLOOKUP(C298,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C298=\"\",\"\",VLOOKUP(C298,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C299=\"\",\"\",VLOOKUP(C299,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C299=\"\",\"\",VLOOKUP(C299,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C299=\"\",\"\",VLOOKUP(C299,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C299=\"\",\"\",VLOOKUP(C299,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C299=\"\",\"\",VLOOKUP(C299,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C300=\"\",\"\",VLOOKUP(C300,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C300=\"\",\"\",VLOOKUP(C300,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C300=\"\",\"\",VLOOKUP(C300,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C300=\"\",\"\",VLOOKUP(C300,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C300=\"\",\"\",VLOOKUP(C300,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C301=\"\",\"\",VLOOKUP(C301,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C301=\"\",\"\",VLOOKUP(C301,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C301=\"\",\"\",VLOOKUP(C301,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C301=\"\",\"\",VLOOKUP(C301,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C301=\"\",\"\",VLOOKUP(C301,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C302=\"\",\"\",VLOOKUP(C302,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C302=\"\",\"\",VLOOKUP(C302,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C302=\"\",\"\",VLOOKUP(C302,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C302=\"\",\"\",VLOOKUP(C302,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C302=\"\",\"\",VLOOKUP(C302,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C303=\"\",\"\",VLOOKUP(C303,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C303=\"\",\"\",VLOOKUP(C303,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C303=\"\",\"\",VLOOKUP(C303,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C303=\"\",\"\",VLOOKUP(C303,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C303=\"\",\"\",VLOOKUP(C303,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C304=\"\",\"\",VLOOKUP(C304,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C304=\"\",\"\",VLOOKUP(C304,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C304=\"\",\"\",VLOOKUP(C304,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C304=\"\",\"\",VLOOKUP(C304,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C304=\"\",\"\",VLOOKUP(C304,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C305=\"\",\"\",VLOOKUP(C305,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C305=\"\",\"\",VLOOKUP(C305,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C305=\"\",\"\",VLOOKUP(C305,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C305=\"\",\"\",VLOOKUP(C305,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C305=\"\",\"\",VLOOKUP(C305,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C306=\"\",\"\",VLOOKUP(C306,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C306=\"\",\"\",VLOOKUP(C306,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C306=\"\",\"\",VLOOKUP(C306,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C306=\"\",\"\",VLOOKUP(C306,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C306=\"\",\"\",VLOOKUP(C306,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C307=\"\",\"\",VLOOKUP(C307,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C307=\"\",\"\",VLOOKUP(C307,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C307=\"\",\"\",VLOOKUP(C307,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C307=\"\",\"\",VLOOKUP(C307,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C307=\"\",\"\",VLOOKUP(C307,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C308=\"\",\"\",VLOOKUP(C308,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C308=\"\",\"\",VLOOKUP(C308,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C308=\"\",\"\",VLOOKUP(C308,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C308=\"\",\"\",VLOOKUP(C308,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C308=\"\",\"\",VLOOKUP(C308,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C309=\"\",\"\",VLOOKUP(C309,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C309=\"\",\"\",VLOOKUP(C309,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C309=\"\",\"\",VLOOKUP(C309,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C309=\"\",\"\",VLOOKUP(C309,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C309=\"\",\"\",VLOOKUP(C309,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C310=\"\",\"\",VLOOKUP(C310,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C310=\"\",\"\",VLOOKUP(C310,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C310=\"\",\"\",VLOOKUP(C310,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C310=\"\",\"\",VLOOKUP(C310,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C310=\"\",\"\",VLOOKUP(C310,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C311=\"\",\"\",VLOOKUP(C311,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C311=\"\",\"\",VLOOKUP(C311,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C311=\"\",\"\",VLOOKUP(C311,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C311=\"\",\"\",VLOOKUP(C311,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C311=\"\",\"\",VLOOKUP(C311,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C312=\"\",\"\",VLOOKUP(C312,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C312=\"\",\"\",VLOOKUP(C312,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C312=\"\",\"\",VLOOKUP(C312,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C312=\"\",\"\",VLOOKUP(C312,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C312=\"\",\"\",VLOOKUP(C312,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C313=\"\",\"\",VLOOKUP(C313,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C313=\"\",\"\",VLOOKUP(C313,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C313=\"\",\"\",VLOOKUP(C313,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C313=\"\",\"\",VLOOKUP(C313,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C313=\"\",\"\",VLOOKUP(C313,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C314=\"\",\"\",VLOOKUP(C314,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C314=\"\",\"\",VLOOKUP(C314,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C314=\"\",\"\",VLOOKUP(C314,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C314=\"\",\"\",VLOOKUP(C314,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C314=\"\",\"\",VLOOKUP(C314,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C315=\"\",\"\",VLOOKUP(C315,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C315=\"\",\"\",VLOOKUP(C315,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C315=\"\",\"\",VLOOKUP(C315,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C315=\"\",\"\",VLOOKUP(C315,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C315=\"\",\"\",VLOOKUP(C315,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C316=\"\",\"\",VLOOKUP(C316,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C316=\"\",\"\",VLOOKUP(C316,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C316=\"\",\"\",VLOOKUP(C316,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C316=\"\",\"\",VLOOKUP(C316,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C316=\"\",\"\",VLOOKUP(C316,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C317=\"\",\"\",VLOOKUP(C317,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C317=\"\",\"\",VLOOKUP(C317,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C317=\"\",\"\",VLOOKUP(C317,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C317=\"\",\"\",VLOOKUP(C317,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C317=\"\",\"\",VLOOKUP(C317,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C318=\"\",\"\",VLOOKUP(C318,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C318=\"\",\"\",VLOOKUP(C318,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C318=\"\",\"\",VLOOKUP(C318,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C318=\"\",\"\",VLOOKUP(C318,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C318=\"\",\"\",VLOOKUP(C318,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C319=\"\",\"\",VLOOKUP(C319,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C319=\"\",\"\",VLOOKUP(C319,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C319=\"\",\"\",VLOOKUP(C319,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C319=\"\",\"\",VLOOKUP(C319,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C319=\"\",\"\",VLOOKUP(C319,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C320=\"\",\"\",VLOOKUP(C320,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C320=\"\",\"\",VLOOKUP(C320,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C320=\"\",\"\",VLOOKUP(C320,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C320=\"\",\"\",VLOOKUP(C320,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C320=\"\",\"\",VLOOKUP(C320,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C321=\"\",\"\",VLOOKUP(C321,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C321=\"\",\"\",VLOOKUP(C321,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C321=\"\",\"\",VLOOKUP(C321,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C321=\"\",\"\",VLOOKUP(C321,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C321=\"\",\"\",VLOOKUP(C321,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C322=\"\",\"\",VLOOKUP(C322,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C322=\"\",\"\",VLOOKUP(C322,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C322=\"\",\"\",VLOOKUP(C322,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C322=\"\",\"\",VLOOKUP(C322,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C322=\"\",\"\",VLOOKUP(C322,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C323=\"\",\"\",VLOOKUP(C323,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C323=\"\",\"\",VLOOKUP(C323,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C323=\"\",\"\",VLOOKUP(C323,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C323=\"\",\"\",VLOOKUP(C323,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C323=\"\",\"\",VLOOKUP(C323,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C324=\"\",\"\",VLOOKUP(C324,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C324=\"\",\"\",VLOOKUP(C324,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C324=\"\",\"\",VLOOKUP(C324,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C324=\"\",\"\",VLOOKUP(C324,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C324=\"\",\"\",VLOOKUP(C324,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C325=\"\",\"\",VLOOKUP(C325,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C325=\"\",\"\",VLOOKUP(C325,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C325=\"\",\"\",VLOOKUP(C325,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C325=\"\",\"\",VLOOKUP(C325,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C325=\"\",\"\",VLOOKUP(C325,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C326=\"\",\"\",VLOOKUP(C326,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C326=\"\",\"\",VLOOKUP(C326,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C326=\"\",\"\",VLOOKUP(C326,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C326=\"\",\"\",VLOOKUP(C326,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C326=\"\",\"\",VLOOKUP(C326,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C327=\"\",\"\",VLOOKUP(C327,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C327=\"\",\"\",VLOOKUP(C327,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C327=\"\",\"\",VLOOKUP(C327,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C327=\"\",\"\",VLOOKUP(C327,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C327=\"\",\"\",VLOOKUP(C327,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C328=\"\",\"\",VLOOKUP(C328,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C328=\"\",\"\",VLOOKUP(C328,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C328=\"\",\"\",VLOOKUP(C328,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C328=\"\",\"\",VLOOKUP(C328,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C328=\"\",\"\",VLOOKUP(C328,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C329=\"\",\"\",VLOOKUP(C329,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C329=\"\",\"\",VLOOKUP(C329,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C329=\"\",\"\",VLOOKUP(C329,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C329=\"\",\"\",VLOOKUP(C329,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C329=\"\",\"\",VLOOKUP(C329,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C330=\"\",\"\",VLOOKUP(C330,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C330=\"\",\"\",VLOOKUP(C330,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C330=\"\",\"\",VLOOKUP(C330,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C330=\"\",\"\",VLOOKUP(C330,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C330=\"\",\"\",VLOOKUP(C330,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C331=\"\",\"\",VLOOKUP(C331,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C331=\"\",\"\",VLOOKUP(C331,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C331=\"\",\"\",VLOOKUP(C331,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C331=\"\",\"\",VLOOKUP(C331,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C331=\"\",\"\",VLOOKUP(C331,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C332=\"\",\"\",VLOOKUP(C332,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C332=\"\",\"\",VLOOKUP(C332,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C332=\"\",\"\",VLOOKUP(C332,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C332=\"\",\"\",VLOOKUP(C332,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C332=\"\",\"\",VLOOKUP(C332,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C333=\"\",\"\",VLOOKUP(C333,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C333=\"\",\"\",VLOOKUP(C333,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C333=\"\",\"\",VLOOKUP(C333,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C333=\"\",\"\",VLOOKUP(C333,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C333=\"\",\"\",VLOOKUP(C333,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C334=\"\",\"\",VLOOKUP(C334,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C334=\"\",\"\",VLOOKUP(C334,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C334=\"\",\"\",VLOOKUP(C334,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C334=\"\",\"\",VLOOKUP(C334,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C334=\"\",\"\",VLOOKUP(C334,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C334<>\"\",IF(ISNUMBER(F334),\"\",\"Proszę wpisać ilość\"),\"\")","v":""}]
[null,"",null,{"$f":"IF(C335=\"\",\"\",VLOOKUP(C335,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C335=\"\",\"\",VLOOKUP(C335,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C335=\"\",\"\",VLOOKUP(C335,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C335=\"\",\"\",VLOOKUP(C335,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C335=\"\",\"\",VLOOKUP(C335,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,{"$f":"IF(C336<>\"\",B335+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C336=\"\",\"\",VLOOKUP(C336,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C336=\"\",\"\",VLOOKUP(C336,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C336=\"\",\"\",VLOOKUP(C336,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C336=\"\",\"\",F336*G336)","v":""},null,{"$f":"IF(B336=\"\",\"\",IF(I336>0,G336*(1-I336),G336))","v":""},{"$f":"IF(C336=\"\",\"\",IF(I336>0,H336*(1-I336),H336))","v":""},{"$f":"IF(C336=\"\",\"\",VLOOKUP(C336,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L336,L336)","v":""},{"$f":"IF(C336=\"\",\"\",VLOOKUP(C336,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N336,N336)","v":""},""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C337=\"\",\"\",VLOOKUP(C337,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C337=\"\",\"\",VLOOKUP(C337,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C337=\"\",\"\",VLOOKUP(C337,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C337=\"\",\"\",VLOOKUP(C337,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C337=\"\",\"\",VLOOKUP(C337,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C338=\"\",\"\",VLOOKUP(C338,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C338=\"\",\"\",VLOOKUP(C338,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C338=\"\",\"\",VLOOKUP(C338,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C338=\"\",\"\",VLOOKUP(C338,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C338=\"\",\"\",VLOOKUP(C338,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C339=\"\",\"\",VLOOKUP(C339,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C339=\"\",\"\",VLOOKUP(C339,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C339=\"\",\"\",VLOOKUP(C339,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C339=\"\",\"\",VLOOKUP(C339,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C339=\"\",\"\",VLOOKUP(C339,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C340=\"\",\"\",VLOOKUP(C340,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C340=\"\",\"\",VLOOKUP(C340,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C340=\"\",\"\",VLOOKUP(C340,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C340=\"\",\"\",VLOOKUP(C340,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C340=\"\",\"\",VLOOKUP(C340,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C341=\"\",\"\",VLOOKUP(C341,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C341=\"\",\"\",VLOOKUP(C341,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C341=\"\",\"\",VLOOKUP(C341,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C341=\"\",\"\",VLOOKUP(C341,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C341=\"\",\"\",VLOOKUP(C341,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C342=\"\",\"\",VLOOKUP(C342,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C342=\"\",\"\",VLOOKUP(C342,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C342=\"\",\"\",VLOOKUP(C342,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C342=\"\",\"\",VLOOKUP(C342,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C342=\"\",\"\",VLOOKUP(C342,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C343=\"\",\"\",VLOOKUP(C343,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C343=\"\",\"\",VLOOKUP(C343,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C343=\"\",\"\",VLOOKUP(C343,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C343=\"\",\"\",VLOOKUP(C343,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C343=\"\",\"\",VLOOKUP(C343,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C344=\"\",\"\",VLOOKUP(C344,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C344=\"\",\"\",VLOOKUP(C344,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C344=\"\",\"\",VLOOKUP(C344,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C344=\"\",\"\",VLOOKUP(C344,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C344=\"\",\"\",VLOOKUP(C344,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C345=\"\",\"\",VLOOKUP(C345,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C345=\"\",\"\",VLOOKUP(C345,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C345=\"\",\"\",VLOOKUP(C345,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C345=\"\",\"\",VLOOKUP(C345,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C345=\"\",\"\",VLOOKUP(C345,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C346=\"\",\"\",VLOOKUP(C346,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C346=\"\",\"\",VLOOKUP(C346,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C346=\"\",\"\",VLOOKUP(C346,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C346=\"\",\"\",VLOOKUP(C346,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C346=\"\",\"\",VLOOKUP(C346,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C347=\"\",\"\",VLOOKUP(C347,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C347=\"\",\"\",VLOOKUP(C347,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C347=\"\",\"\",VLOOKUP(C347,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C347=\"\",\"\",VLOOKUP(C347,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C347=\"\",\"\",VLOOKUP(C347,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C348=\"\",\"\",VLOOKUP(C348,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C348=\"\",\"\",VLOOKUP(C348,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C348=\"\",\"\",VLOOKUP(C348,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C348=\"\",\"\",VLOOKUP(C348,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C348=\"\",\"\",VLOOKUP(C348,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C349=\"\",\"\",VLOOKUP(C349,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C349=\"\",\"\",VLOOKUP(C349,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C349=\"\",\"\",VLOOKUP(C349,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C349=\"\",\"\",VLOOKUP(C349,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C349=\"\",\"\",VLOOKUP(C349,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C350=\"\",\"\",VLOOKUP(C350,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C350=\"\",\"\",VLOOKUP(C350,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C350=\"\",\"\",VLOOKUP(C350,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C350=\"\",\"\",VLOOKUP(C350,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C350=\"\",\"\",VLOOKUP(C350,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C351=\"\",\"\",VLOOKUP(C351,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C351=\"\",\"\",VLOOKUP(C351,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C351=\"\",\"\",VLOOKUP(C351,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C351=\"\",\"\",VLOOKUP(C351,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C351=\"\",\"\",VLOOKUP(C351,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C352=\"\",\"\",VLOOKUP(C352,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C352=\"\",\"\",VLOOKUP(C352,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C352=\"\",\"\",VLOOKUP(C352,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C352=\"\",\"\",VLOOKUP(C352,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C352=\"\",\"\",VLOOKUP(C352,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C353=\"\",\"\",VLOOKUP(C353,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C353=\"\",\"\",VLOOKUP(C353,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C353=\"\",\"\",VLOOKUP(C353,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C353=\"\",\"\",VLOOKUP(C353,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C353=\"\",\"\",VLOOKUP(C353,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C354=\"\",\"\",VLOOKUP(C354,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C354=\"\",\"\",VLOOKUP(C354,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C354=\"\",\"\",VLOOKUP(C354,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C354=\"\",\"\",VLOOKUP(C354,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C354=\"\",\"\",VLOOKUP(C354,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C355=\"\",\"\",VLOOKUP(C355,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C355=\"\",\"\",VLOOKUP(C355,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C355=\"\",\"\",VLOOKUP(C355,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C355=\"\",\"\",VLOOKUP(C355,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C355=\"\",\"\",VLOOKUP(C355,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C356=\"\",\"\",VLOOKUP(C356,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C356=\"\",\"\",VLOOKUP(C356,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C356=\"\",\"\",VLOOKUP(C356,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C356=\"\",\"\",VLOOKUP(C356,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C356=\"\",\"\",VLOOKUP(C356,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C357=\"\",\"\",VLOOKUP(C357,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C357=\"\",\"\",VLOOKUP(C357,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C357=\"\",\"\",VLOOKUP(C357,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C357=\"\",\"\",VLOOKUP(C357,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C357=\"\",\"\",VLOOKUP(C357,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C358=\"\",\"\",VLOOKUP(C358,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C358=\"\",\"\",VLOOKUP(C358,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C358=\"\",\"\",VLOOKUP(C358,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C358=\"\",\"\",VLOOKUP(C358,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C358=\"\",\"\",VLOOKUP(C358,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C359=\"\",\"\",VLOOKUP(C359,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C359=\"\",\"\",VLOOKUP(C359,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C359=\"\",\"\",VLOOKUP(C359,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C359=\"\",\"\",VLOOKUP(C359,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C359=\"\",\"\",VLOOKUP(C359,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C360=\"\",\"\",VLOOKUP(C360,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C360=\"\",\"\",VLOOKUP(C360,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C360=\"\",\"\",VLOOKUP(C360,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C360=\"\",\"\",VLOOKUP(C360,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C360=\"\",\"\",VLOOKUP(C360,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C361=\"\",\"\",VLOOKUP(C361,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C361=\"\",\"\",VLOOKUP(C361,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C361=\"\",\"\",VLOOKUP(C361,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C361=\"\",\"\",VLOOKUP(C361,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C361=\"\",\"\",VLOOKUP(C361,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C362=\"\",\"\",VLOOKUP(C362,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C362=\"\",\"\",VLOOKUP(C362,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C362=\"\",\"\",VLOOKUP(C362,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C362=\"\",\"\",VLOOKUP(C362,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C362=\"\",\"\",VLOOKUP(C362,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C363=\"\",\"\",VLOOKUP(C363,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C363=\"\",\"\",VLOOKUP(C363,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C363=\"\",\"\",VLOOKUP(C363,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C363=\"\",\"\",VLOOKUP(C363,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C363=\"\",\"\",VLOOKUP(C363,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C364=\"\",\"\",VLOOKUP(C364,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C364=\"\",\"\",VLOOKUP(C364,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C364=\"\",\"\",VLOOKUP(C364,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C364=\"\",\"\",VLOOKUP(C364,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C364=\"\",\"\",VLOOKUP(C364,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C365=\"\",\"\",VLOOKUP(C365,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C365=\"\",\"\",VLOOKUP(C365,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C365=\"\",\"\",VLOOKUP(C365,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C365=\"\",\"\",VLOOKUP(C365,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C365=\"\",\"\",VLOOKUP(C365,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C366=\"\",\"\",VLOOKUP(C366,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C366=\"\",\"\",VLOOKUP(C366,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C366=\"\",\"\",VLOOKUP(C366,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C366=\"\",\"\",VLOOKUP(C366,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C366=\"\",\"\",VLOOKUP(C366,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C367=\"\",\"\",VLOOKUP(C367,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C367=\"\",\"\",VLOOKUP(C367,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C367=\"\",\"\",VLOOKUP(C367,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C367=\"\",\"\",VLOOKUP(C367,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C367=\"\",\"\",VLOOKUP(C367,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C368=\"\",\"\",VLOOKUP(C368,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C368=\"\",\"\",VLOOKUP(C368,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C368=\"\",\"\",VLOOKUP(C368,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C368=\"\",\"\",VLOOKUP(C368,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C368=\"\",\"\",VLOOKUP(C368,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C369=\"\",\"\",VLOOKUP(C369,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C369=\"\",\"\",VLOOKUP(C369,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C369=\"\",\"\",VLOOKUP(C369,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C369=\"\",\"\",VLOOKUP(C369,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C369=\"\",\"\",VLOOKUP(C369,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C370=\"\",\"\",VLOOKUP(C370,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C370=\"\",\"\",VLOOKUP(C370,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C370=\"\",\"\",VLOOKUP(C370,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C370=\"\",\"\",VLOOKUP(C370,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C370=\"\",\"\",VLOOKUP(C370,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C371=\"\",\"\",VLOOKUP(C371,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C371=\"\",\"\",VLOOKUP(C371,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C371=\"\",\"\",VLOOKUP(C371,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C371=\"\",\"\",VLOOKUP(C371,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C371=\"\",\"\",VLOOKUP(C371,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C372=\"\",\"\",VLOOKUP(C372,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C372=\"\",\"\",VLOOKUP(C372,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C372=\"\",\"\",VLOOKUP(C372,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C372=\"\",\"\",VLOOKUP(C372,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C372=\"\",\"\",VLOOKUP(C372,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C373=\"\",\"\",VLOOKUP(C373,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C373=\"\",\"\",VLOOKUP(C373,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C373=\"\",\"\",VLOOKUP(C373,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C373=\"\",\"\",VLOOKUP(C373,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C373=\"\",\"\",VLOOKUP(C373,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C374=\"\",\"\",VLOOKUP(C374,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C374=\"\",\"\",VLOOKUP(C374,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C374=\"\",\"\",VLOOKUP(C374,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C374=\"\",\"\",VLOOKUP(C374,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C374=\"\",\"\",VLOOKUP(C374,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C375=\"\",\"\",VLOOKUP(C375,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C375=\"\",\"\",VLOOKUP(C375,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C375=\"\",\"\",VLOOKUP(C375,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C375=\"\",\"\",VLOOKUP(C375,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C375=\"\",\"\",VLOOKUP(C375,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C376=\"\",\"\",VLOOKUP(C376,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C376=\"\",\"\",VLOOKUP(C376,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C376=\"\",\"\",VLOOKUP(C376,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C376=\"\",\"\",VLOOKUP(C376,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C376=\"\",\"\",VLOOKUP(C376,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C377=\"\",\"\",VLOOKUP(C377,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C377=\"\",\"\",VLOOKUP(C377,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C377=\"\",\"\",VLOOKUP(C377,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C377=\"\",\"\",VLOOKUP(C377,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C377=\"\",\"\",VLOOKUP(C377,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C378=\"\",\"\",VLOOKUP(C378,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C378=\"\",\"\",VLOOKUP(C378,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C378=\"\",\"\",VLOOKUP(C378,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C378=\"\",\"\",VLOOKUP(C378,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C378=\"\",\"\",VLOOKUP(C378,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C379=\"\",\"\",VLOOKUP(C379,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C379=\"\",\"\",VLOOKUP(C379,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C379=\"\",\"\",VLOOKUP(C379,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C379=\"\",\"\",VLOOKUP(C379,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C379=\"\",\"\",VLOOKUP(C379,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C380=\"\",\"\",VLOOKUP(C380,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C380=\"\",\"\",VLOOKUP(C380,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C380=\"\",\"\",VLOOKUP(C380,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C380=\"\",\"\",VLOOKUP(C380,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C380=\"\",\"\",VLOOKUP(C380,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C381=\"\",\"\",VLOOKUP(C381,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C381=\"\",\"\",VLOOKUP(C381,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C381=\"\",\"\",VLOOKUP(C381,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C381=\"\",\"\",VLOOKUP(C381,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C381=\"\",\"\",VLOOKUP(C381,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C382=\"\",\"\",VLOOKUP(C382,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C382=\"\",\"\",VLOOKUP(C382,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C382=\"\",\"\",VLOOKUP(C382,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C382=\"\",\"\",VLOOKUP(C382,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C382=\"\",\"\",VLOOKUP(C382,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C383=\"\",\"\",VLOOKUP(C383,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C383=\"\",\"\",VLOOKUP(C383,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C383=\"\",\"\",VLOOKUP(C383,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C383=\"\",\"\",VLOOKUP(C383,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C383=\"\",\"\",VLOOKUP(C383,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C384=\"\",\"\",VLOOKUP(C384,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C384=\"\",\"\",VLOOKUP(C384,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C384=\"\",\"\",VLOOKUP(C384,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C384=\"\",\"\",VLOOKUP(C384,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C384=\"\",\"\",VLOOKUP(C384,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C385=\"\",\"\",VLOOKUP(C385,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C385=\"\",\"\",VLOOKUP(C385,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C385=\"\",\"\",VLOOKUP(C385,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C385=\"\",\"\",VLOOKUP(C385,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C385=\"\",\"\",VLOOKUP(C385,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C386=\"\",\"\",VLOOKUP(C386,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C386=\"\",\"\",VLOOKUP(C386,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C386=\"\",\"\",VLOOKUP(C386,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C386=\"\",\"\",VLOOKUP(C386,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C386=\"\",\"\",VLOOKUP(C386,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C387=\"\",\"\",VLOOKUP(C387,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C387=\"\",\"\",VLOOKUP(C387,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C387=\"\",\"\",VLOOKUP(C387,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C387=\"\",\"\",VLOOKUP(C387,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C387=\"\",\"\",VLOOKUP(C387,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C388=\"\",\"\",VLOOKUP(C388,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C388=\"\",\"\",VLOOKUP(C388,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C388=\"\",\"\",VLOOKUP(C388,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C388=\"\",\"\",VLOOKUP(C388,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C388=\"\",\"\",VLOOKUP(C388,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C389=\"\",\"\",VLOOKUP(C389,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C389=\"\",\"\",VLOOKUP(C389,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C389=\"\",\"\",VLOOKUP(C389,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C389=\"\",\"\",VLOOKUP(C389,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C389=\"\",\"\",VLOOKUP(C389,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C390=\"\",\"\",VLOOKUP(C390,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C390=\"\",\"\",VLOOKUP(C390,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C390=\"\",\"\",VLOOKUP(C390,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C390=\"\",\"\",VLOOKUP(C390,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C390=\"\",\"\",VLOOKUP(C390,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C391=\"\",\"\",VLOOKUP(C391,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C391=\"\",\"\",VLOOKUP(C391,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C391=\"\",\"\",VLOOKUP(C391,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C391=\"\",\"\",VLOOKUP(C391,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C391=\"\",\"\",VLOOKUP(C391,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C392=\"\",\"\",VLOOKUP(C392,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C392=\"\",\"\",VLOOKUP(C392,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C392=\"\",\"\",VLOOKUP(C392,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C392=\"\",\"\",VLOOKUP(C392,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C392=\"\",\"\",VLOOKUP(C392,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C393=\"\",\"\",VLOOKUP(C393,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C393=\"\",\"\",VLOOKUP(C393,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C393=\"\",\"\",VLOOKUP(C393,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C393=\"\",\"\",VLOOKUP(C393,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C393=\"\",\"\",VLOOKUP(C393,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C394=\"\",\"\",VLOOKUP(C394,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C394=\"\",\"\",VLOOKUP(C394,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C394=\"\",\"\",VLOOKUP(C394,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C394=\"\",\"\",VLOOKUP(C394,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C394=\"\",\"\",VLOOKUP(C394,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C395=\"\",\"\",VLOOKUP(C395,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C395=\"\",\"\",VLOOKUP(C395,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C395=\"\",\"\",VLOOKUP(C395,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C395=\"\",\"\",VLOOKUP(C395,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C395=\"\",\"\",VLOOKUP(C395,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C396=\"\",\"\",VLOOKUP(C396,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C396=\"\",\"\",VLOOKUP(C396,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C396=\"\",\"\",VLOOKUP(C396,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C396=\"\",\"\",VLOOKUP(C396,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C396=\"\",\"\",VLOOKUP(C396,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C397=\"\",\"\",VLOOKUP(C397,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C397=\"\",\"\",VLOOKUP(C397,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C397=\"\",\"\",VLOOKUP(C397,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C397=\"\",\"\",VLOOKUP(C397,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C397=\"\",\"\",VLOOKUP(C397,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C398=\"\",\"\",VLOOKUP(C398,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C398=\"\",\"\",VLOOKUP(C398,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C398=\"\",\"\",VLOOKUP(C398,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C398=\"\",\"\",VLOOKUP(C398,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C398=\"\",\"\",VLOOKUP(C398,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C398<>\"\",IF(ISNUMBER(F398),\"\",\"Proszę wpisać ilość\"),\"\")","v":""}]
[null,"",null,{"$f":"IF(C399=\"\",\"\",VLOOKUP(C399,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C399=\"\",\"\",VLOOKUP(C399,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C399=\"\",\"\",VLOOKUP(C399,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C399=\"\",\"\",VLOOKUP(C399,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C399=\"\",\"\",VLOOKUP(C399,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,{"$f":"IF(C400<>\"\",B399+1,\"\")","v":""},null,{"$f":"IF(C400=\"\",\"\",VLOOKUP(C400,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C400=\"\",\"\",VLOOKUP(C400,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C400=\"\",\"\",VLOOKUP(C400,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},{"$f":"IF(C400=\"\",\"\",F400*G400)","v":""},null,{"$f":"IF(B400=\"\",\"\",IF(I400>0,G400*(1-I400),G400))","v":""},{"$f":"IF(C400=\"\",\"\",IF(I400>0,H400*(1-I400),H400))","v":""},{"$f":"IF(C400=\"\",\"\",VLOOKUP(C400,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(L400,L400)","v":""},{"$f":"IF(C400=\"\",\"\",VLOOKUP(C400,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},{"$f":"HYPERLINK(N400,N400)","v":""},""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C401=\"\",\"\",VLOOKUP(C401,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C401=\"\",\"\",VLOOKUP(C401,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C401=\"\",\"\",VLOOKUP(C401,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C401=\"\",\"\",VLOOKUP(C401,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C401=\"\",\"\",VLOOKUP(C401,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C402=\"\",\"\",VLOOKUP(C402,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C402=\"\",\"\",VLOOKUP(C402,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C402=\"\",\"\",VLOOKUP(C402,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C402=\"\",\"\",VLOOKUP(C402,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C402=\"\",\"\",VLOOKUP(C402,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C403=\"\",\"\",VLOOKUP(C403,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C403=\"\",\"\",VLOOKUP(C403,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C403=\"\",\"\",VLOOKUP(C403,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C403=\"\",\"\",VLOOKUP(C403,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C403=\"\",\"\",VLOOKUP(C403,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C404=\"\",\"\",VLOOKUP(C404,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C404=\"\",\"\",VLOOKUP(C404,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C404=\"\",\"\",VLOOKUP(C404,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C404=\"\",\"\",VLOOKUP(C404,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C404=\"\",\"\",VLOOKUP(C404,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C405=\"\",\"\",VLOOKUP(C405,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C405=\"\",\"\",VLOOKUP(C405,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C405=\"\",\"\",VLOOKUP(C405,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C405=\"\",\"\",VLOOKUP(C405,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C405=\"\",\"\",VLOOKUP(C405,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C406=\"\",\"\",VLOOKUP(C406,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C406=\"\",\"\",VLOOKUP(C406,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C406=\"\",\"\",VLOOKUP(C406,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C406=\"\",\"\",VLOOKUP(C406,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C406=\"\",\"\",VLOOKUP(C406,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C407=\"\",\"\",VLOOKUP(C407,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C407=\"\",\"\",VLOOKUP(C407,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C407=\"\",\"\",VLOOKUP(C407,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C407=\"\",\"\",VLOOKUP(C407,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C407=\"\",\"\",VLOOKUP(C407,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C408=\"\",\"\",VLOOKUP(C408,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C408=\"\",\"\",VLOOKUP(C408,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C408=\"\",\"\",VLOOKUP(C408,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C408=\"\",\"\",VLOOKUP(C408,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C408=\"\",\"\",VLOOKUP(C408,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C409=\"\",\"\",VLOOKUP(C409,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C409=\"\",\"\",VLOOKUP(C409,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C409=\"\",\"\",VLOOKUP(C409,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C409=\"\",\"\",VLOOKUP(C409,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C409=\"\",\"\",VLOOKUP(C409,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C410=\"\",\"\",VLOOKUP(C410,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C410=\"\",\"\",VLOOKUP(C410,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C410=\"\",\"\",VLOOKUP(C410,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C410=\"\",\"\",VLOOKUP(C410,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C410=\"\",\"\",VLOOKUP(C410,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C411=\"\",\"\",VLOOKUP(C411,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C411=\"\",\"\",VLOOKUP(C411,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C411=\"\",\"\",VLOOKUP(C411,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C411=\"\",\"\",VLOOKUP(C411,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C411=\"\",\"\",VLOOKUP(C411,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C412=\"\",\"\",VLOOKUP(C412,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C412=\"\",\"\",VLOOKUP(C412,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C412=\"\",\"\",VLOOKUP(C412,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C412=\"\",\"\",VLOOKUP(C412,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C412=\"\",\"\",VLOOKUP(C412,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C413=\"\",\"\",VLOOKUP(C413,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C413=\"\",\"\",VLOOKUP(C413,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C413=\"\",\"\",VLOOKUP(C413,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C413=\"\",\"\",VLOOKUP(C413,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C413=\"\",\"\",VLOOKUP(C413,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C414=\"\",\"\",VLOOKUP(C414,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C414=\"\",\"\",VLOOKUP(C414,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C414=\"\",\"\",VLOOKUP(C414,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C414=\"\",\"\",VLOOKUP(C414,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C414=\"\",\"\",VLOOKUP(C414,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C415=\"\",\"\",VLOOKUP(C415,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C415=\"\",\"\",VLOOKUP(C415,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C415=\"\",\"\",VLOOKUP(C415,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C415=\"\",\"\",VLOOKUP(C415,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C415=\"\",\"\",VLOOKUP(C415,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C416=\"\",\"\",VLOOKUP(C416,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C416=\"\",\"\",VLOOKUP(C416,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C416=\"\",\"\",VLOOKUP(C416,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C416=\"\",\"\",VLOOKUP(C416,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C416=\"\",\"\",VLOOKUP(C416,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C417=\"\",\"\",VLOOKUP(C417,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C417=\"\",\"\",VLOOKUP(C417,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C417=\"\",\"\",VLOOKUP(C417,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C417=\"\",\"\",VLOOKUP(C417,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C417=\"\",\"\",VLOOKUP(C417,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C418=\"\",\"\",VLOOKUP(C418,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C418=\"\",\"\",VLOOKUP(C418,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C418=\"\",\"\",VLOOKUP(C418,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C418=\"\",\"\",VLOOKUP(C418,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C418=\"\",\"\",VLOOKUP(C418,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C419=\"\",\"\",VLOOKUP(C419,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C419=\"\",\"\",VLOOKUP(C419,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C419=\"\",\"\",VLOOKUP(C419,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C419=\"\",\"\",VLOOKUP(C419,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C419=\"\",\"\",VLOOKUP(C419,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C420=\"\",\"\",VLOOKUP(C420,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C420=\"\",\"\",VLOOKUP(C420,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C420=\"\",\"\",VLOOKUP(C420,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C420=\"\",\"\",VLOOKUP(C420,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C420=\"\",\"\",VLOOKUP(C420,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C421=\"\",\"\",VLOOKUP(C421,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C421=\"\",\"\",VLOOKUP(C421,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C421=\"\",\"\",VLOOKUP(C421,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C421=\"\",\"\",VLOOKUP(C421,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C421=\"\",\"\",VLOOKUP(C421,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C422=\"\",\"\",VLOOKUP(C422,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C422=\"\",\"\",VLOOKUP(C422,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C422=\"\",\"\",VLOOKUP(C422,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C422=\"\",\"\",VLOOKUP(C422,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C422=\"\",\"\",VLOOKUP(C422,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C423=\"\",\"\",VLOOKUP(C423,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C423=\"\",\"\",VLOOKUP(C423,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C423=\"\",\"\",VLOOKUP(C423,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C423=\"\",\"\",VLOOKUP(C423,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C423=\"\",\"\",VLOOKUP(C423,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C424=\"\",\"\",VLOOKUP(C424,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C424=\"\",\"\",VLOOKUP(C424,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C424=\"\",\"\",VLOOKUP(C424,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C424=\"\",\"\",VLOOKUP(C424,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C424=\"\",\"\",VLOOKUP(C424,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C425=\"\",\"\",VLOOKUP(C425,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C425=\"\",\"\",VLOOKUP(C425,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C425=\"\",\"\",VLOOKUP(C425,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C425=\"\",\"\",VLOOKUP(C425,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C425=\"\",\"\",VLOOKUP(C425,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C426=\"\",\"\",VLOOKUP(C426,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C426=\"\",\"\",VLOOKUP(C426,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C426=\"\",\"\",VLOOKUP(C426,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C426=\"\",\"\",VLOOKUP(C426,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C426=\"\",\"\",VLOOKUP(C426,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C427=\"\",\"\",VLOOKUP(C427,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C427=\"\",\"\",VLOOKUP(C427,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C427=\"\",\"\",VLOOKUP(C427,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C427=\"\",\"\",VLOOKUP(C427,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C427=\"\",\"\",VLOOKUP(C427,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C428=\"\",\"\",VLOOKUP(C428,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C428=\"\",\"\",VLOOKUP(C428,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C428=\"\",\"\",VLOOKUP(C428,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C428=\"\",\"\",VLOOKUP(C428,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C428=\"\",\"\",VLOOKUP(C428,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C429=\"\",\"\",VLOOKUP(C429,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C429=\"\",\"\",VLOOKUP(C429,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C429=\"\",\"\",VLOOKUP(C429,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C429=\"\",\"\",VLOOKUP(C429,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C429=\"\",\"\",VLOOKUP(C429,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C430=\"\",\"\",VLOOKUP(C430,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C430=\"\",\"\",VLOOKUP(C430,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C430=\"\",\"\",VLOOKUP(C430,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C430=\"\",\"\",VLOOKUP(C430,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C430=\"\",\"\",VLOOKUP(C430,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C431=\"\",\"\",VLOOKUP(C431,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C431=\"\",\"\",VLOOKUP(C431,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C431=\"\",\"\",VLOOKUP(C431,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C431=\"\",\"\",VLOOKUP(C431,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C431=\"\",\"\",VLOOKUP(C431,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]
[null,"",null,{"$f":"IF(C432=\"\",\"\",VLOOKUP(C432,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,3,0))","v":""},{"$f":"IF(C432=\"\",\"\",VLOOKUP(C432,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,4,0))","v":""},null,{"$f":"IF(C432=\"\",\"\",VLOOKUP(C432,'CENNIK PŁASKI'!$D$2:$AD$20391,9,0))","v":""},"",null,"","",{"$f":"IF(C432=\"\",\"\",VLOOKUP(C432,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,24,0))","v":""},"",{"$f":"IF(C432=\"\",\"\",VLOOKUP(C432,'[3]CENNIK PŁASKI'!$C$2:$AH$27586,25,0))","v":""},"",""]

{"sheet":"OPAKOWANIA","index":5,"n_rows":127,"n_cols":13,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[122,1,122,7],[123,1,123,7],[124,1,124,7],[125,1,125,7],[126,1,126,7],[107,0,110,0],[111,0,114,0],[118,2,118,7],[120,1,120,7],[121,1,121,7],[87,0,90,0],[91,0,94,0],[95,0,98,0],[99,0,102,0],[103,0,106,0],[63,0,68,0],[69,0,73,0],[74,0,77,0],[78,0,82,0],[83,0,86,0],[39,0,42,0],[43,0,47,0],[48,0,52,0],[53,0,57,0],[58,0,62,0],[36,0,36,12],[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,12],[33,0,33,12],[34,0,34,12],[35,0,35,12]]}
["OPAKOWANIA STANDARDOWE I USŁUGI CIĘCIA"]
["ZK BITNER dostarczać będzie na zlecenie Odbiorcy wyroby we wskazanych w zamówieniach odcinkach. Odcinki standardowe stanowiące opakowania magazynowe podane są w poniższej tabeli:"]
["Specyfikacja opakowań magazynowych"]
["L.p.","Typ kabla i przewodu",100,200,300,305,400,500,600,700,800,900,1000]
["1.","NKGs, (N)HX(C)H, N2X(C)H, NHXMH","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["2.","HTKSH (ekw, PH)","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["3.","HDGS","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["4.","YAKY, YAKXS","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["5.","ASXSn","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["6.","YKY(FtZny)(ektmy), NYCY","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["7.","OMY, OWY","x"," "," "," ",null," ",null,null,null,null," "]
["8.","Kable w izolacji silikonowej","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["9.","YKSY(FtZny)(ektmy)","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["10.","Kable XzTKMXpw (n) czwórkowe","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["11.","Kable XzTKMXpw (n) parowe","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["12.","Kable YnTKSY","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["13.","Kable typu YTKSY (ekw, ekp)                      ","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["14.","Kable komputerowe UTP, FTP","x","x",null,"x","x","x","x","x","x","x","x"]
["15.","Kable komputerowe UTPw, FTPw","x","x",null,"x","x","x","x","x","x","x","x"]
["16.","Kable koncentryczne","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["17.","Przewody PGYp (OFC)","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["18.","YTDY 2x0,5"," ","x"," "," ",null," ",null,null,null,null," "]
["19.","YTDY 4x0,5, 6x0,5, 8x0,5","x","x","x"," ",null,"x"]
["20.","YTDY reszta ","x"]
["21.","BUS","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["22.","RE, RD","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["23.","Kable sterownicze typu LIYCY, LIYY","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["24.","przewody dźwigowe  H05VVH6-F","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["25.","YKSLY","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["26.","2YSLCY ","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["27.","BIT","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["28.","BQF","x","x","x"," ","x","x","x","x","x","x","x"]
["29.","Kable Al. , Cu S.N.","x","x","x",null,"x","x","x","x","x","x","x"]
["(waga krążka 25kg-70kg to już szpula, pow. 70kg to bęben) - jeżeli promień gięcia na to pozwala"]
["Opłata z tytułu docięcia kabla lub przewodu na żądaną długość (inną aniżeli standardowa konfekcja) wynosi 200zł, chyba że umowa handlowa stanowi inaczej. "]
["OBRÓT OPAKOWANIAMI WIELOKROTNEGO UŻYTKU"]
["ZK BITNER sprzedaje Odbiorcy wraz z wyrobami opakowania wielokrotnego użytku w cenie określonej poniżej. \nTermin odkupienia przez ZK BITNER opakowań wielokrotnego użytku w pierwotnej cenie wynosi 365 dni od daty ich sprzedaży Odbiorcy. \nW terminie 366 -550 dni od daty pierwotnej sprzedaży Odbiorcy  wyrobu wraz z opakowaniem, opakowania wielokrotnego użytku odkupione będą przez ZK BITNER za 1/2 ceny. \nPo upływie 550 dni od daty sprzedaży Odbiorcy wyrobu wraz z opakowaniem wielokrotnego użytku ZK BITNER nie ma obowiązku odkupienia opakowań wielokrotnego użytku. \nKoszty związane z dostarczeniem opakowań wielokrotnego użytku do magazynu ZK BITNER ponosi Odbiorca. \nWarunkiem odkupienia od Odbiorcy przez ZK BITNER opakowania wielokrotnego użytku jest:\n- jego dobry stan techniczny, określany na podstawie oceny kierownika magazynu ZK BITNER w chwili dostarczenia opakowania wielokrotnego użytku przez Odbiorcę do magazynu ZK BITNER,\n- dostarczenie do ZK BITNER dokumentu (WZ) z numerami opakowań wielokrotnego użytku powiązanymi z numerem faktury sprzedaży wyrobu. \nOdbiorca po uzyskaniu potwierdzenia odbioru opakowań wielokrotnego użytku przez magazyn ZK BITNER, niezwłocznie (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług) wystawi fakturę sprzedaży uwzględniając uwagi kierownika magazynu ZK BITNER i inne ustalenia dokonane z Odbiorcą przez dział logistyki ZK BITNER.\nAdres magazynu: Zakłady Kablowe BITNER 32-353 Trzyciąż 165 k/Krakowa."]
[]
["Typ","Nazwa","Średnica\ntarcz głównych\n(mm) ","Średnica\nrdzenia\n(mm)","Szerokość\nrobocza\n(mm)","Szerokość\ncałkowita\n(mm)","Waga\nbębna\n(kg)","Cena\nfabryczna\nnetto"]
["6/CB","6, 6E",600,300,400,510,20,60]
[null,"6F",600,300,400,510,20,60]
[null,"6IF",600,300,400,510,20,70]
[null,"6F odeskowany",600,300,400,510,29,140]
["7/CB","7, 7E, ",700,350,400,510,26,70]
[null,"7A, 7AE",700,350,560,650,30,70]
[null,"7F",700,350,400,510,26,70]
[null," 7IF",700,350,400,510,26,80]
[null,"7F odeskowany",700,350,400,510,37,160]
["8/CB","8, 8E, ",800,400,400,510,33,100]
[null,"8A, 8AE",800,400,560,670,36,100]
[null,"8F",800,400,400,510,33,100]
[null,"8IF",800,400,400,510,33,110]
[null,"8F odeskowany",800,400,400,510,44,230]
["9/CB","9, 9E,",900,450,560,690,50,125]
[null,"9A, 9AE",900,450,650,750,55,125]
[null,"9F",900,450,560,690,50,125]
[null,"9IF",900,450,560,690,50,135]
[null,"9F odeskowany",900,450,560,690,75,280]
["10/CB","10, 10E, ",1000,500,560,700,70,183]
[null,"10A, 10AE",1000,500,650,790,73,183]
[null,"10F",1000,500,560,700,70,183]
[null,"10IF",1000,500,560,700,70,200]
[null,"10F odeskowany",1000,500,560,700,92,340]
["12/CB","12, 12E, ",1200,600,710,845,104,260]
[null,"12A, 12AE",1200,600,710,890,110,260]
[null,"12B",1200,800,710,845,120,270]
[null,"12F",1200,600,710,845,104,280]
[null,"12IF",1200,600,710,845,104,290]
[null,"12F odeskowany",1200,600,710,845,140,400]
["14/CB","14, 14E,",1400,700,710,865,153,350]
[null,"14B",1400,1000,710,865,180,350]
[null,"14F",1400,700,710,865,153,360]
[null," 14IF",1400,700,710,865,153,390]
[null,"14F odeskowany",1400,700,710,865,200,500]
["15/CB","15, 15E",1500,800,710,870,180,400]
[null,"15F",1500,800,710,870,180,400]
[null," 15IF",1500,800,710,870,180,440]
[null,"15F odeskowany",1500,800,710,870,220,550]
["16/CB","16, 16E",1600,800,900,1055,230,530]
[null,"16B",1600,1200,900,1055,255,530]
[null,"16F",1600,800,900,1055,230,550]
[null,"16IF",1600,800,900,1055,230,580]
[null,"16F odeskowany",1600,800,900,1055,285,650]
["18/CB","18, 18E",1800,1000,900,1070,315,820]
[null,"18F",1800,1000,900,1070,315,850]
[null,"18IF",1800,1000,900,1070,315,900]
[null,"18F odeskowany",1800,1000,900,1070,390,950]
["20/CB","20, 20E",2000,1200,900,1090,445,1200]
[null,"20F",2000,1200,900,1090,445,1250]
[null,"20IF",2000,1200,900,1090,445,1300]
[null,"20F odeskowany",2000,1200,900,1090,530,1350]
["21/CB","21, 21E",2100,1100,1300,1540,557,1500]
[null,"21F",2100,1100,1300,1540,557,1650]
[null,"21IF",2100,1100,1300,1540,557,1800]
[null,"21F odeskowany",2100,1100,1300,1540,680,2050]
["22/CB","22, 22E",2200,1200,1100,1335,620,1560]
[null,"22F",2200,1200,1100,1335,620,1700]
[null,"22IF",2200,1200,1100,1335,620,1800]
[null,"22F odeskowany",2200,1200,1100,1335,720,1900]
["24/CB","24, 24E",2400,1400,1210,1440,760,1900]
[null,"24F",2400,1400,1210,1440,760,2000]
[null,"24IF",2400,1400,1210,1440,760,2100]
[null,"24F odeskowany",2400,1400,1210,1440,900,2200]
["25/CB","25, 25E",2500,1600,1250,1505,950,2500]
[null,"25F",2500,1600,1250,1505,950,2600]
[null,"25IF",2500,1600,1250,1505,950,2700]
[null,"25F odeskowany",2500,1600,1250,1505,1100,2900]
["26/CB","26, 26E",2600,1600,1300,1550,1015,2600]
[null,"26F",2600,1600,1300,1550,1015,2900]
[null,"26IF",2600,1600,1300,1550,1015,3200]
[null,"26F odeskowany",2600,1600,1300,1550,1140,3400]
["28/CB","28, 28E",2800,1800,1400,1675,1342,2900]
[null,"28F",2800,1800,1400,1675,1342,3600]
[null,"28IF",2800,1800,1400,1675,1342,4000]
[null,"28F odeskowany",2800,1800,1400,1675,1500,4200]
["Typ","Nazwa","Długość\n(mm) ",null,"Szerokość\n(mm)",null,"Waga\npalety\n(kg)","Cena\nfabryczna\nnetto"]
[null,"Paleta EURO",1200,null,800,null,null,35]
[null,"Paleta",1200,null,800,null,null,25]
[null,"Inne opakowania","wg. indywidualnych ustaleń"]
[]
[null,"Legenda do oznaczeń opakowań"]
[null,"\"Bez litery\" - bęben standardowy"]
[null,"A - bęben szeroki"]
[null,"B - bęben niestandardowy, poszerzona średnica rdzenia "]
[null,"E - bęben eksportowy "]
[null,"F - bęben IPPC (fitosanitarny,fumigowany)"]
[null,"I -  bęben impregnowany"]

{"sheet":"ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ","index":6,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["W związku z treścią art.7 i art.19a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług \n(t.jedn. Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) przyjmuje się, iż datą dostawy towarów do Nabywcy rozumianą,\n jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jest dzień wydania towaru przewoźnikowi przez Dostawcę \nlub dzień odbioru przez Nabywcę z magazynu ZK BITNER"]